## نظرة عامة على لوحة التحكم

- قد تختلف لوحة التحكم هذه عن لوحة التحكم بالجهاز الذي تقتنيه وفقًا لطرازه. توجد أنواع مختلفة من لوحات التحكم.

- قد لا تتوافر بعض الميزات والبضائع الاختيارية تبعًا للطرازات أو الدول (راجع المزايا حسب الطراز).

### النوع A

1 | Eco | انتقل إلى وضع اقتصادي لتقليل استهلاك مسحوق الحبر واستخدام الورق عند الطباعة بالكمبيوتر فقط (انظر طباعة اقتصادية (Eco)).
2 | WPS [a] |  | لتكوين اتصال الشبكة اللاسلكية بسهولة بدون الكمبيوتر (انظر استخدام زر WPS ).

Print Screen

اضغط على هذا الزر وسيبدأ مؤشر LED الخاص بـ Status في الوميض. إذا أردت طباعة الشاشة النشطة فقط، فحرر الزر عندما يتوقف مصباح LED الخاص بـ Status عن الوميض. وإذا أردت طباعة الشاشة بأكملها، فحرر الزر أثناء الوميض.

- طباعة شاشة يمكن استخدام هذا الزر مع أنظمة تشغيل Windows وMacintosh فقط.

- ويمكنك استخدام هذه الوظيفة مع الأجهزة المتصلة عبر USB.

- عند طباعة شاشة النافذة النشطة/الشاشة بالكامل باستخدام زر طباعة الشاشة, قد تستخدم الطابعة المزيد من مسحوق الحبر تبعًا لما يتم طباعته.

- يمكنك استخدام هذه الوظيفة فقط في حالة تثبيت برنامج Samsung Easy Printer Manager الخاص بالجهاز. وإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Macintosh، فأنت بحاجة لتمكين Screen Print Settings من Samsung Easy Printer Manager لاستخدام ميزة Print Screen (طباعة الشاشة).

3 | Scan to | لإرسال البيانات الممسوحة ضوئيًا (انظر المسح الضوئي الأساسي).
4 | ID Copy | يتيح لك نسخ جانبي البطاقة مثل رخصة القيادة على جانب واحد من الورقة (راجع نسخ البطاقة الشخصية).
5 | Power |  | تشغيل أو إيقاف الجهاز، أو تنشيط الجهاز من وضع توفير الطاقة. إذا أردت إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط هذا الزر لأكثر من ثلاث ثواني.
6 | مؤشر LED ‏Front | عندما يضيء مؤشر LED، ضع الوجه الأمامي لبطاقة الهوية بحيث يكون مواجهًا للسطح الزجاجي للماسحة الضوئية (انظر نسخ البطاقة الشخصية).
7 | مؤشر LED‏ Back | عندما يضيء مؤشر LED، ضع الوجه الخلفي لبطاقة الهوية بحيث يكون مواجهًا للسطح الزجاجي للماسحة الضوئية (انظر نسخ البطاقة الشخصية).

8

Stop/Clear

لإيقاف إحدى العمليات في أي وقت، كما يقوم بوظائف أخرى.

- إلغاء المهمة الحالية.

- طباعة تقرير التهيئة: اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 2 ثانية حتى يومض مؤشر بيان الحالة ببطء، وقم بتحريره.

- تقرير المعلومات المقدمة: اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 6 ثواني وقم بتحريره.

- تقرير تكوين الشبكة[a]: اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 4 ثانية حتى يومض مؤشر بيان الحالة بسرعة، وقم بتحريره.

9

زرا +/-

تتيح لك زيادة/إنقاص عدد الصفحات المقرر نسخها. يمكنك تحديد عدد النسخ التي ترغب في نسخها (حتى 99 نسخة) بالضغط على زري +/-. والقيمة الافتراضية هي 1.

- إذا ضغطت على الزرين +/-، فسيزداد/يتناقص عدد النسخ بمعدل نسخة واحدة.

- إذا ضغطت على الزرين +/- مع الاستمرار، فسيزداد/يتناقص عدد النسخ بمعدل عشرة نسخ.

10 | Start |  | يبدأ مهمة.
11 | مؤشر LED‏ Status | يبين حالة الجهاز (انظر التعرف على مؤشر بيان الحالة).
12 | مؤشر LED ‏Toner | يوضح حالة مسحوق الحبر (راجع التعرف على مؤشر بيان الحالة).
13 | شاشة العرض | لعرض عدد الصفحات التي تريد نسخها.
[a] ‏‏‏SCX-340xW Series فقط.‏

### النوع B

1 | Eco | انتقل إلى وضع اقتصادي لتقليل استهلاك مسحوق الحبر واستخدام الورق عند الطباعة بالكمبيوتر والنسخ فقط (انظر طباعة اقتصادية (Eco)).
2 | ‏‏WPS‏ [a] |  | لتكوين اتصال الشبكة اللاسلكية بسهولة بدون الكمبيوتر (انظر استخدام زر WPS ).

Print Screen

اضغط على هذا الزر وسيتم عرض Print Screen? على شاشة العرض. إذا كنت ترغب في طباعة الشاشة النشطة فقط، فحدد Active. إذا كنت ترغب في طباعة الشاشة بالكامل، فحدد Full.

- طباعة شاشة يمكن استخدام هذا الزر مع أنظمة تشغيل Windows وMacintosh فقط.

- ويمكنك استخدام هذه الوظيفة مع الأجهزة المتصلة عبر USB.

- عند طباعة شاشة النافذة النشطة/الشاشة بالكامل باستخدام زر طباعة الشاشة, قد تستخدم الطابعة المزيد من مسحوق الحبر تبعًا لما يتم طباعته.

- يمكنك استخدام هذه الوظيفة فقط في حالة تثبيت برنامج Samsung Easy Printer Manager الخاص بالجهاز. وإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Macintosh، فأنت بحاجة لتمكين Screen Print Settings من Samsung Easy Printer Manager لاستخدام ميزة Print Screen (طباعة الشاشة).

3 | ID Copy | يتيح لك نسخ جانبي البطاقة مثل رخصة القيادة على جانب واحد من الورقة (راجع نسخ البطاقة الشخصية).
4 | Power |  | تشغيل أو إيقاف الجهاز، أو تنشيط الجهاز من وضع توفير الطاقة. إذا أردت إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط هذا الزر لأكثر من ثلاث ثواني.
5 | فاكس |  | التحويل إلى وضع الفاكس.
6 | النسخ |  | التحويل إلى وضع النسخ.
7 | مسح |  | التحويل إلى وضع مسح ضوئي.
8 | Menu |  | لفتح وضع القائمة والانتقال خلال القوائم المتاحة (انظر نظرة عامة على القوائم).
9 | السهمين الأيسر/ الأيمن |  | يتيحان الانتقال خلال الخيارات المتوفرة في القائمة المحددة، وكذلك زيادة القيم أو تقليلها.
10 | OK | يؤكد الاختيار المحدد على الشاشة.
11 | Back |  | العودة إلى المستوى الأعلى من القائمة.
12 | Start |  | يبدأ مهمة.
13 | Stop/Clear |  | إيقاف إحدى العمليات في أي وقت.
14 | مصباح LED لبيان Status | يبين حالة الجهاز (انظر التعرف على مؤشر بيان الحالة).
15 | لوحة الأرقام | لطلب أحد الأرقام أو إدخال رموز أبجدية رقمية (انظر أحرف وأرقام لوحة المفاتيح).
16 | On Hook Dial |  | عند الضغط على هذا الزر، يمكنك سماع رنين طلب الاتصال. بعد ذلك أدخل رقم الفاكس. الأمر يشبه إجراء مكالمة باستخدام هاتف مكبر صوت (انظر الاستلام يدويًا في وضع Tel).
17 | Redial/Pause |  | لإعادة طلب رقم الفاكس المرسل حديثًا أو معرف المتصل المستلم في وضع الاستعداد، أو إدخال توقف مؤقت (-) على رقم الفاكس في وضع التحرير (انظر إعادة طلب رقم الفاكس).
18 | Address Book |  | للسماح لك بتخزين أرقام الفاكسات شائعة الاستخدام أو البحث عن أرقام الفاكسات المخزنة (انظر تخزين عناوين البريد الإلكتروني أو إعداد دفتر عناوين الفاكس).
19 | شاشة العرض | تعرض الحالة الحالية وتعرض الرسائل التي تظهر أثناء تنفيذ عملية ما.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series فقط.

### ضبط لوحة التحكم

قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).