## Настройка на безжична мрежа

- Уверете се, че вашето устройство поддържа мрежово свързване. В зависимост от модела, мрежовото свързване може да не е налично (вижте Характеристики по модели).

- Ако IPv6 мрежата не работи, възстановете фабричните настройки на мрежовите настройки и опитайте отново чрез Clear Setting.

### Начало

#### Разбиране на вашия тип мрежа

Обикновено в даден момент имате само една връзка между компютъра и устройството.

| Режим Infrastructure Това е среда, която обикновено се използва у дома или в малки офиси. Този режим използва точка за достъп за комуникация с безжичното устройство.
| Режим Ad-hoc Този режим не използва точка за достъп. Компютърът с безжична мрежа и устройството с безжична мрежа контактуват директно.

#### Име на безжична мрежа и мрежов ключ

Безжичните мрежи изискват по-висока степен на защита. Затова, когато първоначално се настройва точка за достъп, се създават име на мрежата (SSID), вид на използваната защита и мрежов ключ за мрежата. Попитайте мрежовия си администратор по отношение на тази информация, преди да продължите с инсталацията на устройството.

### Представяне на методите за безжична настройка

Можете да зададете настройки на безжичната мрежа от устройството или от компютъра. Изберете метода за настройка от таблицата по-долу.

Някои типове за инсталация по безжична мрежа може да не са налични, в зависимост от модела или страната.

Метод за настройка | Метод на свързване | Описание и справка
--- | --- | ---

От контролния панел на устройството

Използване на WPS (препоръчително)

()

- Вижте Устройства с дисплей.

- Вижте Устройства без дисплей.

Използване на бутона Menu

()

- Вижте Използване на меню бутона.

От компютъра

Точка на достъп чрез USB кабел (препоръчително)

()

- За потребители на Windows вижте Точка на достъп чрез USB кабел.

- За потребители на Macintosh вижте Точка на достъп чрез USB кабел.

Точка за достъп чрез бутон WPS (без кабелна USB връзка)

( , )

- За потребители на Windows вижте Точка за достъп, чрез бутон WPS (без кабелна USB връзка).

- За потребители на Macintosh вижте Задаване на точка за достъп с помощта на WPS бутон.

Ad hoc чрез USB кабел

()

- За потребители на Windows вижте Ad hoc чрез USB кабел.

- За потребители на Macintosh вижте Ad hoc чрез USB кабел.

Чрез мрежови кабел

- Вижте Чрез мрежови кабел.

Други методи за настройка

Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат

- Вижте Настройка на Wi-Fi Direct.

Ако по време на безжичната настройка или инсталацията на драйверите се появят проблеми, вижте главата, описваща отстраняването на проблеми (вижте Отстраняване на проблеми).

### Използване на WPS бутона

Ако вашето устройство и точка за достъп (или безжичен рутер) поддържат Wi-Fi Protected Setup™(WPS), можете лесно да конфигурирате настройките на безжичната мрежа, като натиснете (WPS) бутона от контролния панел без компютър.

- Ако искате да използвате безжичната мрежа в режим Infrastructure, проверете дали мрежовият кабел е изключен от устройството. Използването на бутона WPS (PBC) или въвеждането на PIN код от компютъра, за да се свържете с точката за достъп (или безжичен маршрутизатор), се различава в зависимост от точката за достъп (или безжичния маршрутизатор), която използвате. Разгледайте ръководството на потребителя за точката за достъп (безжичния маршрутизатор), която използвате.

- Когато използвате бутон WPS за настройка на безжична мрежа, настройките за сигурност могат да се променят. За да предотвратите това, заключете WPS опцията за настоящите настройки за безжична сигурност. Името на опцията може да е различно, в зависимост от точката на достъп (или безжичния рутер), която ползвате.

#### Неща, които трябва да приготвите

- Проверете дали точката за достъп (или безжичният маршрутизатор) поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Проверете дали устройството поддържа Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Компютър, свързан в мрежа (само за режим PIN)

#### Избор на вашия тип

Има два метода за свързване на вашето устройство с безжична мрежа, като използвате (WPS) бутона от контролния панел.

Методът Конфигурация с натискане на бутон (PBC) ви позволява да свържете вашето устройство с безжична мрежа, като натиснете както бутон (WPS) на контролния панел на вашето устройство, така и бутон WPS (PBC) на точката за достъп (или безжичен рутер) с активирано Wi-Fi Protected Setup™ WPS.

Методът Персонален идентификационен номер (PIN) ви помага да свържете вашето устройство към безжична мрежа, чрез въвеждане на предоставения PIN код в точката за достъп (или безжичен рутер) с активирано Wi-Fi Protected Setup™ WPS.

Фабричната настройка на Вашето устройство е PBC режима, който се препоръчва за типична среда с безжична мрежа.

Можете да промените WPS режима в контролния панел ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Устройства с дисплей

##### Свързване в РВС режим

1. Натиснете и задръжте (WPS) бутона от контролния панел за повече от 2 секунди.

   Устройството започва да изчаква до две минути, докато натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

2. Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

   Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:

   1. Connecting: Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

   2. Connected: Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

   3. AP SSID: След завършване на процеса на свързване към безжична мрежа, информацията от точката на достъп и SSID се появява на дисплея.

##### Свързване в PIN режим

1. Натиснете и задръжте (WPS) бутона от контролния панел за повече от 2 секунди.

2. Осемцифрен PIN се появява на дисплея.

   Трябва да въведете осемцифреният PIN код в период от две минути на компютъра, който е свързан с точката за достъп (или безжичния рутер).

   Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:

   1. Connecting: Устройството се свързва с безжичната мрежа.

   2. Connected: Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

   3. SSID Type: След завършване на процеса на свързване към безжична мрежа информацията за SSID на точката на достъп се появява на LCD дисплея.

#### Устройства без дисплей

##### Свързване в РВС режим

1. Натиснете и задръжте (WPS) бутона на контролния панел за около 2–4 секунди, докато индикаторът за състояние започне да примигва бързо.

   Устройството започва да се свързва с безжичната мрежа. Индикаторът примигва бавно за период до две минути, докато натиснете PBC бутона на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

2. Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

   1. Светлинният индикатор за WPS примигва бързо. Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

   2. Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

##### Свързване в PIN режим

1. Трябва да се отпечата доклада за мрежова конфигурация, който включва и PIN, (вижте Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа).

   В режим на готовност натиснете и задръжте бутона (Cancel или Stop/Clear) на контролния панел в продължение на около 5 секунди. Можете да видите PIN кода на вашето устройство.

2. Натиснете и задръжте (WPS) бутона от контролния панел за повече от 4 секунди, докато индикаторът за състояние светне.

   Устройството започва да се свързва с точка за достъп (или безжичен маршрутизатор).

3. Трябва да въведете осемцифреният PIN код в период от две минути на компютъра, който е свързан с точката за достъп (или безжичния рутер).

   Индикаторът мига бавно в продължение на две минути, докато въведете осемцифрения PIN код.

   Индикаторът за WPS примигва в реда описан по-долу:

   1. Светлинният индикатор за WPS примигва бързо. Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

   2. Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

#### Повторно свързване към мрежа

Когато безжичната функция е изключена, устройството автоматично се опитва да се свърже повторно с точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) с предишните настройки и адрес за безжично свързване.

В следните случаи, устройството отново се свързва автоматично с безжичната мрежа:

- Устройството бива изключено и включено отново.

- Точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) бива изключена и включена отново.

#### Прекратяване на процеса на свързване

За да анулирате връзката с безжична мрежа, когато устройството е свързано към такава, натиснете и освободете бутон (Cancel или Stop/Clear) на контролния панел. Трябва да изчакате 2 минути, за да се осъществи ново свързване към безжичната мрежа.

#### Изключване от мрежа

За да прекъснете връзката с безжичната мрежа, натиснете бутона (WPS) на контролния панел за повече от две секунди.

- Когато Wi-Fi мрежата е в неработен режим: Устройството се изключва незабавно от безжичната мрежа и WPS светодиода изгасва.

- Когато Wi-Fi мрежата се използва: Докато устройството чака да завърши изпълнението на текущото печатно задание, светлинният индикатор за WPS примигва бързо. След това, връзката с безжичната мрежа се прекъсва автоматично и WPS светодиода изгасва.

### Използване на меню бутона

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата безжична мрежа (SSID), както и мрежовия ключ, ако тя е шифрована. Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не познавате безжичната среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия администратор.

След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте Инсталиране на драйвер по мрежата).

1. Натиснете бутона (Menu) на контролния панел.

2. Натиснете Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Натиснете OK, за да изберете желания метод на настройка.

   - Wizard (препоръчително): В този режим, настройката е автоматична. Устройството ще покаже списък с налични мрежи, от които да изберете. След като мрежата бъде избрана, принтерът ще поиска съответния ключ за сигурност.

   - Custom: В този режим, потребителите могат ръчно да зададат или редактират собствени SSID или да изберат опция за сигурност в детайли.

### Настройка чрез Windows

Кратък път към програмата Wireless Setting без CD: Ако вече сте инсталирали драйвера за принтера, можете да получите достъп до програмата Wireless Setting без CD. От меню Старт изберете Програми или Всички програми > Samsung Printers > името на драйвера на вашия принтер > Wireless Setting Program.

#### Точка на достъп чрез USB кабел

##### Неща, които трябва да приготвите

- Точка за достъп

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

- USB кабел

##### Създаване на инфраструктурна мрежа

1. Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.

2. Включете компютъра, точката за достъп и устройството.

3. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

4. Изберете опцията Wireless Setting and Installation.

5. Прочетете License Agreement и изберете I accept the terms of the License Agreement. След това щракнете върху Next.

6. Софтуерът търси безжичната мрежа.

   Ако софтуерът не е намерил мрежа, проверете дали USB кабела между компютъра и устройството е свързван правилно и следвайте инструкциите в прозореца.

   - Ако настройката на безжичната мрежа вече е направена се появява прозорец Wireless Network Setting Information.

     Ако желаете да нулирате настройките за безжична мрежа, поставете отметка в квадратчето и щракнете върху Next.

   - За модели, които поддържат WPS бутон (без кабелна USB връзка), ще се изведе показаният по-долу прозорец.

     - With a USB Cable: Свържете USB кабела, щракнете Next, след което преминете на стъпка 7.

     - Using the WPS button: Вижте Точка за достъп, чрез бутон WPS (без кабелна USB връзка).

7. Изберете метода, който ще използвате от прозореца за метод на безжична настройка.

   - Configure the wireless settings manually.: Преминете към стъпка 8.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Свържете се към безжична мрежа, като натиснете бутон WPS на точката за достъп (или безжичния рутер).

     - Следвайте инструкциите в прозореца. Когато завършите с конфигурацията на настройките на безжичната мрежа, преминете към стъпка 11.

8. След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за достъп, която използвате, и щракнете върху Next.

   Ако не можете да намерите името на мрежата, която искате да изберете, или ако искате да настроите безжичната конфигурация ръчно, щракнете върху Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Въведете SSID на точката за достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).

   - Operation Mode: Изберете Infrastructure.

   - Authentication: Изберете типа удостоверяване.

     Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от необходимостта за защита на данните.

     Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.

     WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено наричан предварително споделена паролна фраза за ключ), който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от нейните клиенти.

   - Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: Въведете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

   - Confirm Network Key: Потвърдете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

   - WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете подходящия WEP Key Index.

   Прозорецът за сигурност на безжичната мрежа не се показва, когато точката за достъп има настройки за сигурност.

   Появява се прозорецът за защита на безжичната мрежа. Прозорецът може да се различава в зависимост от нейния режим за сигурност: WEP или WPA.

   - WEP

     Изберете Open System или Shared Key за идентификация и въведете ключа за WEP сигурност. Щракнете Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) е протокол за защита, който предотвратява неоторизиран достъп до Вашата безжична мрежа. WEP шифрова частта с данни от всеки пакет, обменен по безжичната мрежа, като използва 64-битов или 128-битов WEP ключ за шифроване.

   - WPA

     Въведете споделения ключ WPA и щракнете върху Next.

     WPA оторизира и идентифицира потребителите въз основа на таен ключ, който се променя автоматично на равни интервали. WPA използва също TKIP (Протокол за цялост на временен ключ) и AES (Стандарт за разширено шифроване) за шифроване на данни.

9. Прозорецът показва настройките на безжичната мрежа и проверява дали настройките са правилни. Щракнете Next.

   - За метода DHCP

     Ако методът на задаване на IP адреса е DHCP, проверете дали в прозореца се показва DHCP. Ако показва Static, щракнете на Change TCP/IP, за да промените метода на задаване на DHCP.

   - За метода Static

     Ако методът на задаване на IP адреса е Static, проверете дали в прозореца се показва Static. Ако се показва DHCP, щракнете върху Change TCP/IP, за да въведете IP адрес и други стойности за конфигуриране на мрежата за устройството. Преди да въведете IP адреса за устройството, трябва да знаете информацията за конфигуриране на мрежата на компютъра. Ако компютърът е зададен на DHCP, трябва да се свържете с мрежовия администратор, за да получите статичния IP адрес.

     Например:

     Ако мрежовата информация на компютъра е като показаната по-долу,

     - IP адрес: 169.254.133.42

     - Маска на подмрежата: 255.255.0.0

     Тогава информацията за мрежата на устройството трябва да бъде като следната:

     - IP адрес: 169.254.133.43

     - Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на подмрежата на компютъра).

     - Портал: 169.254.133.1

10. Когато се появи прозорецът, който ви казва, че кабелната мрежова връзка е потвърдена, изключете мрежовия кабел и щракнете Next.

    Ако мрежовият кабел е включен, може да имате проблем при откриването на устройството, когато конфигурирате безжичната мрежа.

11. Настройката на безжичната мрежа е завършена. За да отпечатвате от мобилно устройство, което поддържа Wi-Fi Direct, задайте опцията Wi-Fi Direct (вж. Настройка на Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - На екрана се появява опцията Wi-Fi Direct, само ако вашият принтер поддържа тази функция.

    - Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung Easy Printer Manager (вижте Настройка на Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Името на мрежата по подразбиране е името на модела и максималната дължина е 22 символа (без да се включва "Direct-xx-").

    - Network Key е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64 символа.

12. Когато настройката на безжичната мрежа завърши, изключете USB кабела между компютъра и устройството. Щракнете Next.

13. Щракнете върху Next, когато се появи прозореца Confirm Printer Connection.

14. Изберете компонентите, които да бъдат инсталирани. Щракнете Next.

15. След като изберете компонентите, можете също да промените името на устройството, да настроите то да бъде споделено в мрежата, да го зададете като устройство по подразбиране и да промените името на порта на всяко устройство. Щракнете върху Next.

16. След като инсталацията завърши се извежда прозорец, който ви подканя да отпечатате тестова страница. Ако желаете да отпечатате пробна страница, кликнете Print a test page.

    В противен случай просто щракнете върху Next и отидете на стъпка 18.

17. Ако пробната страница се разпечата правилно, щракнете върху Yes.

    Ако не, щракнете върху No, за да я разпечатате отново.

18. Ако желаете да регистрирате устройството си в уеб страницата на Samusng и да получавате полезна информация, щракнете On-line Registration. Ако не, щракнете Finish.

#### Точка за достъп, чрез бутон WPS (без кабелна USB връзка)

За модели, които разполагат с WPS бутон, можете да зададете безжичната мрежа с помощта на WPS бутона (без USB връзка) и WPS бутона на точката за достъп (или рутера).

##### Неща, които трябва да приготвите

- Точка за достъп (или безжичен рутер)

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройството е инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

##### Създаване на инфраструктурна мрежа

1. Включете компютъра, точката за достъп и устройството.

2. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

3. Изберете опцията Wireless Setting and Installation.

4. Прочетете License Agreement и изберете I accept the terms of the License Agreement. След това щракнете върху Next.

5. Изберете Using the WPS button и щракнете Next.

   - За модели, които поддържат WPS бутон, се появява горният прозорец.

   - Ако устройството е свързано с USB кабел, горният прозорец не се появява. Изключете USB кабела, ако желаете да настроите безжичната мрежа чрез бутона WPS.

   - Ако желаете да настроите безжичната мрежа чрез USB кабел, вижте Точка на достъп чрез USB кабел.

6. Следващият прозорец ви подканя да проверите, дали вашата точка за достъп (или безжичен рутер) поддържа WPS.

   Ако точката за достъп (или безжичния рутер) имат бутон WPS, изберете Yes и щракнете Next.

7. Следвайте инструкциите в прозореца, за да настроите безжична мрежа.

   - За модели с дисплей следвайте стъпките по-долу.

     1. Натиснете и задръжте бутона (WPS) на контролния панел в продължение на 2-4 секунди.

        Устройството изчаква до 2 минути, за да се натисне WPS бутонът от точката за достъп (или рутер).

     2. Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

        Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:

        - Connecting: Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния рутер).

        - Connected: Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

        - SSID Type: След завършване на процеса на свързване към безжична мрежа информацията за SSID на точката на достъп се появява на дисплея.

   - За модели без дисплей следвайте стъпките по-долу.

     1. Натиснете и задръжте (WPS) бутона на контролния панел за около 2–4 секунди, докато индикаторът за състояние започне да примигва бързо.

        Устройството започва да се свързва с безжичната мрежа. Индикаторът примигва бавно за период до две минути, докато натиснете PBC бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

     2. Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

        - WPS светодиода мига бързо, докато устройството се свързва към точката за достъп (или безжичния рутер).

        - Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

8. Прозорецът Wireless Network Setting Complete се появява. Щракнете Next.

9. Щракнете върху Next, когато се появи прозореца Confirm Printer Connection.

10. Изберете компонентите, които да бъдат инсталирани. Щракнете Next.

11. След като изберете компонентите, можете също да промените името на устройството, да настроите то да бъде споделено в мрежата, да го зададете като устройство по подразбиране и да промените името на порта на всяко устройство. Щракнете Next.

12. След края на инсталирането се появява прозорец, който ви пита дали да се отпечата пробна страница. Ако желаете да отпечатате пробна страница, кликнете Print a test page.

    В противен случай просто щракнете върху Next и отидете на стъпка 14.

13. Ако пробната страница се разпечата правилно, щракнете върху Yes.

    Ако не, щракнете върху No, за да я разпечатате отново.

14. Ако желаете да регистрирате устройството си в уеб страницата на Samusng и да получавате полезна информация, щракнете On-line Registration. Ако не, щракнете Finish.

#### Ad hoc чрез USB кабел

Ако не разполагате с точка за достъп (AP), можете да свържете принтера безжично към вашия компютър, като настроите безжична мрежа Ad-Hoc, следвайки простите стъпки по-долу.

##### Неща, които трябва да приготвите

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

- USB кабел

##### Създаване на Ad-Hoc мрежа в Windows

1. Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.

2. Включете компютъра и устройството, което ще се свързва с безжична мрежа.

3. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

4. Изберете опцията Wireless Setting and Installation.

5. Прочетете License Agreement и изберете I accept the terms of the License Agreement. След това щракнете върху Next.

6. Софтуерът търси безжичната мрежа.

   Ако софтуерът не е намерил мрежа, проверете дали USB кабела между компютъра и устройството е свързван правилно и следвайте инструкциите в прозореца.

7. След търсенето на безжична мрежа се появява списък на безжични мрежи, в които е търсило вашето устройство.

   Ако желаете да използвате ad hoc настройката на Samsung по подразбиране, изберете последната безжична мрежа в списъка, Network Name(SSID) е Portthru и Signal е Printer Self Network.

   След това щракнете върху Next.

   Ако искате да използвате други Ad-hoc настройки, изберете друга безжична мрежа от списъка.

   Ако желаете да промените ad hoc настройките, щракнете бутон Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Въведете SSID името, което искате (SSID разпознава малки и главни букви).

   - Operation Mode: Изберете Ad-hoc.

   - Channel: изберете канала. (Auto Setting или 2 412 до 2 467 MHz).

   - Authentication: Изберете типа удостоверяване.

     Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от необходимостта за защита на данните.

     Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.

   - Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128).

   - Network Key: Въведете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

   - Confirm Network Key: Потвърдете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

   - WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете подходящия WEP Key Index.

   Появява се прозорецът за сигурност на безжичната мрежа, когато ad hoc мрежата е с активирана сигурност.

   Изберете Open System или Shared Key за удостоверяването и щракнете върху Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) е протокол за защита, който предотвратява неоторизиран достъп до Вашата безжична мрежа. WEP шифрова частта с данни от всеки пакет, обменен по безжичната мрежа, като използва 64-битов или 128-битов WEP ключ за шифроване.

8. Прозорецът показва настройката на безжичната мрежа. Проверете настройките и щракнете върху Next.

   Преди да въведете IP адреса за устройството, трябва да знаете информацията за конфигуриране на мрежата на компютъра. Ако конфигурацията на мрежата на компютъра е настроена на DHCP, настройката на безжичната мрежа също трябва да е DHCP. Аналогично, ако конфигурацията на мрежата на компютъра е настроена на Static, настройката на безжичната мрежа също трябва да е Static.

   Ако компютърът е зададен на DHCP, а искате да използвате настройка Static на безжичната мрежа, трябва да се свържете с мрежовия администратор, за да получите статичния IP адрес.

   - За метода DHCP

     Ако методът за задаване на IP адрес е DHCP, проверете дали DHCP се показва в прозореца Wireless Network Setting Confirm. Ако показва Static, щракнете върху Change TCP/IP, за да промените метода на задаване на Receive IP address automatically (DHCP).

   - За метода Static

     Ако методът за задаване на IP адрес е Static, проверете дали Static се показва в прозореца Wireless Network Setting Confirm. Ако се показва DHCP, щракнете върху Change TCP/IP, за да въведете IP адрес и други стойности за конфигуриране на мрежата за устройството.

     Например:

     Ако информацията за мрежата на компютъра е както е показано по-долу:

     - IP адрес: 169.254.133.42

     - Маска на подмрежата: 255.255.0.0

     Тогава информацията за мрежата на устройството трябва да бъде като по-долу:

     - IP адрес: 169.254.133.43

     - Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на подмрежата на компютъра).

     - Портал: 169.254.133.1

9. Прозорецът Wireless Network Setting Complete се появява. Щракнете Next.

10. Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа, изключете USB кабела между компютъра и устройството. Щракнете Next.

    Ако се появи прозорецът Change PC Network Setting, следвайте стъпките, описани в прозореца. Щракнете върху Next, ако сте готови със задаването на настройките за безжична мрежа на компютъра. Ако настроите безжичната мрежа на компютъра на DHCP, ще са необходими няколко минути, за да получи IP адреса.

11. Щракнете върху Next, когато се появи прозореца Confirm Printer Connection.

12. Изберете компонентите, които да бъдат инсталирани. Щракнете Next.

13. След като изберете компонентите, можете също да промените името на устройството, да настроите то да бъде споделено в мрежата, да го зададете като устройство по подразбиране и да промените името на порта на всяко устройство. Щракнете върху Next.

14. След края на инсталирането се появява прозорец, който ви пита дали да се отпечата пробна страница. Ако желаете да отпечатате пробна страница, щракнете върху Print a test page.

    В противен случай просто щракнете върху Next и отидете на стъпка 16.

15. Ако пробната страница се разпечата правилно, щракнете върху Yes.

    Ако не, щракнете върху No, за да я разпечатате отново.

16. Ако желаете да регистрирате устройството си в уеб страницата на Samusng и да получавате полезна информация, щракнете On-line Registration. Ако не, щракнете Finish.

### Настройка чрез Macintosh

#### Неща, които трябва да приготвите

- Точка за достъп

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

- USB кабел

#### Точка на достъп чрез USB кабел

1. Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.

2. Включете компютъра, точката за достъп и устройството.

3. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

4. Щракнете два пъти върху иконата на CD-ROM устройството, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

5. Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer икона > Installer OS X.

6. Щракнете върху Continue.

7. Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху Continue.

8. Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.

9. Когато се появи съобщение, което предупреждава, че всички отворени програми в компютъра ви ще се затворят, щракнете върху Continue.

10. Щракнете върху бутона Wireless Network Setting на User Options Pane.

11. Софтуерът търси безжичната мрежа.

    Ако софтуерът не е намерил мрежа, проверете дали USB кабела между компютъра и устройството е свързван правилно и следвайте инструкциите в прозореца.

    - Ако настройка на безжична мрежа е задавана преди, се появява прозорецът Wireless Network Setting Information.

      Ако желаете да нулирате настройките за безжична мрежа, поставете отметка в квадратчето и щракнете върху Next.

    - За модели, които поддържат WPS бутон (без кабелна USB връзка), ще се изведе показаният по-долу прозорец.

      - With a USB Cable: Свържете USB кабела, щракнете Next, след което преминете на стъпка 7.

      - Using the WPS Button: Вижте Точка за достъп, чрез бутон WPS (без кабелна USB връзка).

12. Изберете метода, който ще използвате от прозореца за метод на безжична настройка.

    - Configure the wireless settings manually.: Преминете към стъпка 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Свържете се към безжична мрежа, като натиснете бутон WPS на точката за достъп (или безжичния рутер).

      - Следвайте инструкциите в прозореца. Когато сте готови със задаването на настройките на безжичната мрежа, отидете на стъпка 16.

13. След търсенето, устройствата в безжичната мрежа ще се появят в прозореца. Изберете името (SSID) на точката за достъп, която използвате, и щракнете върху Next.

    Когато настройвате безжичната конфигурация ръчно, щракнете върху Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Въведете SSID на точката за достъп (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).

    - Operation Mode: Изберете Infrastructure.

    - Authentication: Изберете типа удостоверяване.

      Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от необходимостта за защита на данните.

      Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.

      WPA Personal или WPA2 Personal: Изберете тази опция, за да идентифицирате печатния сървър, базиран на WPA Pre-Shared Key. Тук се използва споделен секретен ключ (обикновено наричан предварително споделена паролна фраза за ключ), който се конфигурира ръчно на точката за достъп и на всеки от нейните клиенти.

    - Encryption: Изберете типа на шифроването. (Никакъв, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

    - Network Key: Въведете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

    - Confirm Network Key: Потвърдете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

    - WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете подходящия WEP Key Index.

    Появява се прозорецът за сигурност на безжичната мрежа, когато точката за достъп е с активирана сигурност.

    Появява се прозорецът за защита на безжичната мрежа. Прозорецът може да се различава в зависимост от нейния режим за сигурност: WEP или WPA.

    - WEP

      Изберете Open System или Shared Key за удостоверяването и въведете защитен ключ WEP. Щракнете Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) е протокол за защита, който предотвратява неоторизиран достъп до Вашата безжична мрежа. WEP шифрова частта с данни от всеки пакет, обменен по безжичната мрежа, като използва 64-битов или 128-битов WEP ключ за шифроване.

    - WPA

      Въведете споделения ключ WPA и щракнете върху Next.

      WPA оторизира и идентифицира потребителите въз основа на таен ключ, който се променя автоматично на равни интервали. WPA използва също TKIP (Протокол за цялост на временен ключ) и AES (Стандарт за разширено шифроване) за шифроване на данни.

14. Прозорецът показва настройките на безжичната мрежа и проверява дали настройките са правилни. Щракнете Next.

    - За метода DHCP

      Ако методът на задаване на IP адреса е DHCP, проверете дали в прозореца се показва DHCP. Ако показва Static, шракнете на Change TCP/IP, за да промените метода на задаване на DHCP.

    - За метода Static

      Ако методът на задаване на IP адреса е Static, проверете дали в прозореца се показва Static. Ако се показва DHCP, щракнете върху Change TCP/IP, за да въведете IP адрес и други стойности за конфигуриране на мрежата за устройството. Преди да въведете IP адреса за устройството, трябва да знаете информацията за конфигуриране на мрежата на компютъра. Ако компютърът е зададен на DHCP, трябва да се свържете с мрежовия администратор, за да получите статичния IP адрес.

      Например:

      Ако мрежовата информация на компютъра е изведена по следния начин:

      - IP адрес: 169.254.133.42

      - Маска на подмрежата: 255.255.0.0

      След това, мрежовата информация на устройството трябва да е като показаната по-долу:

      - IP адрес: 169.254.133.43

      - Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на подмрежата на компютъра).

      - Портал: 169.254.133.1

15. Когато се появи прозорецът, който ви казва, че кабелната мрежова връзка е потвърдена, изключете мрежовия кабел и щракнете Next.

    Ако мрежовият кабел е включен, може да имате проблем при откриването на устройството, когато конфигурирате безжичната мрежа.

16. Настройката на безжичната мрежа е завършена. За да отпечатвате от мобилно устройство, което поддържа Wi-Fi Direct, задайте опцията Wi-Fi Direct (вж. Настройка на Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - На екрана се появява опцията Wi-Fi Direct Option, само ако вашият принтер поддържа тази функция.

    - Можете да започнете да изграждате Wi-Fi Direct чрез Samsung Easy Printer Manager (вижте Настройка на Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Името на мрежата по подразбиране е името на модела и максималната дължина е 22 символа (без да се включва "Direct-xx-").

    - Network Key е цифров стринг и неговият размер е 8 ~ 64 символа.

17. Когато бъде завършена настройката на безжичната мрежа, изключете USB кабела между компютъра и устройството.

18. Настройката на безжичната мрежа е завършена. След като инсталацията завърши, щракнете Quit.

    След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте Инсталация за Macintosh).

#### Задаване на точка за достъп с помощта на WPS бутон

За модели, които разполагат с WPS бутон, можете да зададете безжичната мрежа с помощта на WPS бутона (без USB връзка) и WPS бутона на точката за достъп (или рутера).

##### Неща, които трябва да приготвите

- Точка за достъп (или безжичен рутер)

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

##### Създаване на инфраструктурна мрежа

1. Включете компютъра, точката за достъп и устройството.

2. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

3. Щракнете два пъти върху иконата на CD-ROM устройството, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

4. Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer > икона Installer OS X.

5. Щракнете върху Continue.

6. Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху Continue.

7. Щракнете върху Agree, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.

8. Когато се появи съобщение, което ви предупреждава, че всички отворени на компютъра ви приложения ще се затворят, щракнете върху Continue.

9. Щракнете бутон Wireless Network Setting в User Options Pane.

10. Изберете Using the WPS button и щракнете Next.

    - За модели, които поддържат WPS бутон, ще се изведе показаният по-горе прозорец.

    - Ако устройството е свързано с USB кабел, горният прозорец не се появява. Изключете USB кабела, ако желаете да настроите безжичната мрежа чрез бутона WPS.

    - Ако желаете да настроите безжичната мрежа чрез USB кабел, вижте Точка на достъп чрез USB кабел.

11. Следващият прозорец ви подканя да проверите, дали вашата точка за достъп (или безжичен рутер) поддържа WPS.

    Ако точката за достъп (или безжичния рутер) имат бутон WPS, изберете Yes и щракнете Next.

12. Следвайте инструкциите в прозореца, за да настроите безжична мрежа.

    - За модели с дисплей, следвайте стъпките по-долу:

      1. Натиснете и задръжте бутона (WPS) на контролния панел в продължение на 2-4 секунди.

         Устройството изчаква до 2 минути, за да се натисне WPS бутонът от точката за достъп (или рутер).

      2. Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

         Съобщенията се появяват на дисплея в следния ред:

         - Connecting: Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния рутер).

         - Connected: Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

         - SSID Type: След завършване на процеса на свързване към безжична мрежа информацията за SSID на точката за достъп се появява на дисплея.

    - За модели без дисплей, следвайте стъпките по-долу:

      1. Натиснете и задръжте (WPS) бутона на контролния панел за около 2–4 секунди, докато индикаторът за състояние започне да примигва бързо.

         Устройството започва да се свързва с безжичната мрежа. Индикаторът примигва бавно за период до две минути, докато натиснете PBC бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

      2. Натиснете WPS (PBC) бутона на точката за достъп (или безжичния рутер).

         - Светлинният индикатор за WPS примигва бързо. Устройството се свързва с точката за достъп (или безжичния рутер).

         - Когато устройството се свърже успешно с безжичната мрежа, светлинният индикатор WPS остава да свети.

13. Настройката на безжичната мрежа е завършена. След като инсталацията завърши, щракнете Quit.

    След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте Инсталация за Macintosh).

#### Ad hoc чрез USB кабел

Ако нямате точка за достъп (AP), пак можете да свържете машината безжично към компютъра, като инсталирате безжична мрежа Ad-Hoc, като изпълните следните прости указания.

##### Неща, които трябва да приготвите

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

- USB кабел

##### Създаване на Ad-Hoc мрежа в Macintosh

1. Проверете дали USB кабелът е свързан към устройството.

2. Включете компютъра и устройството, което ще се свързва с безжична мрежа.

3. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

4. Щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM устройството, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

5. Щракнете двукратно върху папка MAC_Installer > икона Installer OS X.

6. Щракнете върху Continue.

7. Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху Continue.

8. Щракнете върху Agree, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.

9. Когато се появи съобщение, което ви предупреждава, че всички отворени на компютъра ви приложения ще се затворят, щракнете върху Continue.

10. Щракнете върху бутона Wireless Network Setting на User Options Pane.

11. Софтуерът търси безжични мрежови устройства.

    Ако търсенето не успее, проверете дали USB кабелът е правилно свързан между компютъра и устройството и да следвате указанията в прозореца.

12. След търсенето на безжична мрежа се появява списък на безжични мрежи, в които е търсило вашето устройство.

    Ако желаете да използвате ad hoc настройката на Samsung по подразбиране, изберете последната безжична мрежа в списъка, където Network Name(SSID) е Portthru и Signal е Printer Self Network.

    След това щракнете върху Next.

    Ако искате да използвате други Ad-hoc настройки, изберете друга безжична мрежа от списъка.

    Ако желаете да промените ad hoc настройките, щракнете бутон Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Въведете SSID името (SSID е чувствителен към регистъра на буквите).

    - Operation Mode: Изберете Ad-hoc.

    - Channel: Изберете канала (Auto Setting или 2412 MHz до 2467 MHz).

    - Authentication: Изберете типа удостоверяване.

      Open System: Не се използва удостоверяване, а криптирането може да бъде или да не бъде използвано, в зависимост от необходимостта за защита на данните.

      Shared Key: Използва се удостоверяване. Устройство, което има правилен WEP ключ, може да получи достъп до мрежата.

    - Encryption: Изберете криптирането (None, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Въведете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

    - Confirm Network Key: Потвърдете стойността на мрежовия ключ за шифроване.

    - WEP Key Index: Ако използвате WEP криптиране, изберете подходящия WEP Key Index.

    Прозорецът за сигурност на безжичната мрежа се появява, когато Ad-Hoc мрежата има настройка за сигурност.

    Изберете Open System или Shared Key за удостоверяването и щракнете върху Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) е протокол за защита, който предотвратява неоторизиран достъп до Вашата безжична мрежа. WEP шифрова частта с данни от всеки пакет, обменен по безжичната мрежа, като използва 64-битов или 128-битов WEP ключ за шифроване.

13. Прозорецът показва настройките на безжичната мрежа. Проверете настройките и щракнете върху Next.

    Преди да въведете IP адреса за устройството, трябва да знаете информацията за конфигуриране на мрежата на компютъра. Ако конфигурацията на мрежата на компютъра е настроена на DHCP, настройката на безжичната мрежа също трябва да е DHCP. Аналогично, ако конфигурацията на мрежата на компютъра е настроена на Static, настройката на безжичната мрежа също трябва да е Static.

    Ако компютърът е зададен на DHCP, а искате да използвате настройка Static за безжичната мрежа, трябва да се свържете с мрежовия администратор, за да получите статичния IP адрес.

    - За метода DHCP

      Ако методът за задаване на IP адрес е DHCP, проверете дали DHCP се показва в прозореца Wireless Network Setting Confirm. Ако показва Static, щракнете върху Change TCP/IP, за да промените метода на задаване на Receive IP address automatically (DHCP).

    - За метода Static

      Ако методът за задаване на IP адрес е Static, проверете дали Static се показва в прозореца Wireless Network Setting Confirm. Ако се показва DHCP, щракнете върху Change TCP/IP, за да въведете IP адрес и други стойности за конфигуриране на мрежата за устройството.

      Например:

      Ако мрежовата информация на компютъра е изведена по следния начин:

      - IP адрес: 169.254.133.42

      - Маска на подмрежата: 255.255.0.0

      След това, мрежовата информация на устройството трябва да е като показаната по-долу:

      - IP адрес: 169.254.133.43

      - Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на подмрежата на компютъра).

      - Портал: 169.254.133.1

14. Когато се появи прозорецът, който ви казва, че кабелната мрежова връзка е потвърдена, изключете мрежовия кабел и щракнете Next.

    Ако мрежовият кабел е включен, може да имате проблем при откриването на устройството, когато конфигурирате безжичната мрежа.

15. Безжичната мрежа се свързва според конфигурацията на мрежата.

16. Настройката на безжичната мрежа е завършена. След като инсталацията завърши, щракнете Quit.

    След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте Инсталация за Macintosh).

### Чрез мрежови кабел

Устройства, които не поддържат мрежови порт няма да могат да използват тази функция (вижте Изглед отзад).

Вашето устройство е съвместимо с мрежа. За да активирате устройството да работи с Вашата мрежа, трябва да извършите някои конфигурационни процедури.

- След като приключите с безжичното свързване, трябва да инсталирате драйвер за устройството, за да можете да отпечатвате от приложения (вижте Инсталиране на драйвер по мрежата).

- Обърнете се към вашия мрежов администратор или към лицето, което настройва вашата безжична мрежа, за информация за вашата мрежова конфигурация.

#### Неща, които трябва да приготвите

- Точка за достъп

- Компютър, свързан в мрежа

- Компакт диск със софтуер, предоставен с вашето устройство

- Устройство, инсталирано с интерфейс за безжична мрежа

- Мрежов кабел

#### Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа

Можете да идентифицирате мрежовите настройки на вашето устройство като отпечатате отчет за мрежовата конфигурация.

Вижте Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа.

#### Настройване на IP чрез програмата SetIP (Windows)

Тази програма е предназначена за ръчно настройване на мрежовия IP адрес на вашето устройство чрез неговия MAC адрес за комуникация с устройството. MAC адресът е хардуерният сериен номер на мрежовия интерфейс и може да бъде открит в Отчета за конфигурация на мрежата.

Вижте Настройка на IP адрес.

#### Конфигуриране на безжичната мрежа на устройството

Преди да започнете, трябва да уточните мрежовото име на вашата безжична мрежа (SSID), както и мрежовия ключ, ако тя е криптирана. Тази информация е била зададена, когато е била инсталирана точката за достъп (безжичният маршрутизатор). Ако не познавате безжичната среда, с която работите, помолете за съдействие мрежовия администратор.

Можете да извършите тази настройка и в SyncThru™ Web Service.

#### Използване на SyncThru™ Web Service

Преди да започнете с конфигурирането на безжичните параметри, проверете статуса на кабелната връзка.

1. Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството. Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.

2. Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в прозореца на браузера.

   Например:

3. Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата на SyncThru™ Web Service.

4. Напишете ID и Password и след това кликнете Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Когато се отвори прозореца SyncThru™ Web Service, щракнете върху Network Settings.

6. Кликнете Wireless > Wizard.

   Wizard ще ви помогне да настроите конфигурацията на безжичната мрежа. Ако обаче искате да настроите безжичната мрежа директно, изберете Custom.

7. Изберете едно Network Name(SSID) в списъка.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) е име, което идентифицира безжичната мрежа. Точките за достъп и безжичните устройства, които се опитват да се свържат с определена безжична мрежа трябва да използват същото SSID. SSID е чувствителен към регистъра на буквите.

   - Operation Mode: Operation Mode се отнася до типа на безжичните връзки (вижте Име на безжична мрежа и мрежов ключ).

     - Ad-hoc: Позволява на безжичните устройства да комуникират директно помежду си в условия на среда от вида точка до точка.

     - Infrastructure: Позволява на безжичните устройства да комуникират помежду си посредством точка за достъп.

   Ако във Вашата мрежа Operation Mode е Infrastructure, изберете SSID на точката на достъп. Ако Operation Mode е Ad-hoc, изберете SSID на устройството. Имайте предвид, че “portthru” е SSID на устройството по подразбиране.

8. Щракнете Next.

   Ако се появи прозорецът за настройките на защита на безжичната връзка, въведете потвърдената парола (мрежов ключ) и кликнете Next.

9. Появява се прозорецът за потвърждение. Моля, проверете безжичните си настройки. Ако настройките са правилни, щракнете върху Apply.

   Изключете мрежовия кабел (стандартен или мрежови). След това устройството ви трябва да стартира безжична комуникация с мрежата. В случай, че сте в режим “компютър към компютър”, можете да използвате безжична LAN мрежа и кабелна LAN мрежа едновременно.

### Включване и изключване на безжичната мрежа

Ако вашето устройство има дисплей, можете да включвате/изключвате Wi-Fi от контролния панел на устройството, чрез меню Network.

1. Проверете дали мрежовият кабел е свързан към устройството. Ако не е, свържете устройството със стандартен мрежов кабел.

2. Стартирайте уеб браузер, като Internet Explorer, Safari или Firefox и въведете новия IP адрес на вашето устройство в прозореца на браузера.

   Например:

3. Щракнете върху Login в горната дясна част на уебстраницата на SyncThru™ Web Service.

4. Въведете ID и Password, след което щракнете Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Когато се отвори прозореца SyncThru™ Web Service, щракнете върху Network Settings.

6. Щракнете на Wireless > Custom.

   Можете също да включите и изключите безжичната мрежа.

### Задаване на Wi-Fi Direct за мобилен печат

Wi-Fi Direct е лесен за настройка метод за връзка от типа peer-to-peer за свързване на вашия принтер с мобилно устройство, който предоставя сигурна връзка и по-добра производителност в сравнение с ad hoc режима.

С Wi-Fi Direct, можете да свържете вашия принтер към Wi-Fi Direct мрежа, като конкурентно го свързвате и към точка за достъп. Вие също така можете едновременно да използвате жична мрежа и Wi-Fi Direct мрежа, така че множество потребители да имат достъп и да отпечатват документи, както от Wi-Fi Direct, така и от жичната мрежа.

- Не можете да се свързвате към интернет през Wi-Fi Direct на принтера.

- Списъкът на поддържания протокол може да се различава от вашия модел, мрежите на Wi-Fi Direct НЕ поддържат IPv6, мрежово филтриране, IPSec, WINS и SLP услуги.

#### Настройка на Wi-Fi Direct

Можете да активирате функцията Wi-Fi Direct по един от следните методи.

##### От свързан с USB кабел компютър (препоръчителен)

- При задаване от предоставения компакт диск със софтуер вж. точката за достъп чрез USB кабел.

  - За потребители на Windows вижте Точка на достъп чрез USB кабел.

  - За потребители на Macintosh вижте Точка на достъп чрез USB кабел.

- След като инсталацията на драйвера завърши, можете да настроите Samsung Easy Printer Manager и да правите промени в Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager се предлага само за потребители на Windows и Macintosh ОС.

  - От менюто Старт изберете Програми или Всички програми > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: Изберете On, за да активирате.

    - Device Name: Въведете името на принтера, за да потърсите вашия принтер в безжичната мрежа. По подразбиране, името на устройството е името на модела.

    - IP Address: Въведете IP адреса на принтера. Този IP адрес се използва само за локалната мрежа, а не за инфраструктурната кабелна или безжична мрежа. Препоръчваме да използвате локалния IP адрес по подразбиране (локалният IP адрес по подразбиране на принтера за Wi-Fi Direct е 192.168.3.1 )

    - Group Owner: Активирайте тази опция, за да зададете собственик на група за Wi-Fi Direct на принтера. Group Owner действа по подобен начин на безжична точка за достъп. Препоръчваме активирането на тази опция.

    - Network Key: Ако принтерът е Group Owner, е необходим Network Key за свързване на други мобилни устройства към принтера. Можете и сами да конфигурирате мрежови ключ или можете да запомните предоставения мрежови ключ, който, по подразбиране, се генерира на случаен принцип.

##### От устройството (устройства с дисплей)

- Изберете Network > Wireless > Wi-Fi Direct от контролния панел.

- Разрешете Wi-Fi Direct.

##### От свързан в мрежа компютър

Ако вашият принтер използва мрежови кабел или безжична точка на достъп, можете да активирате и конфигурирате Wi-Fi Direct от SyncThru™ Web Service.

- Осъществете достъп до SyncThru™ Web Service, изберете Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Разрешете или забранете Wi-Fi Direct и задайте други опции.

- За потребители на операционна система Linux,

  - Отпечатайте доклад за IP мрежова конфигурация, за да проверите производителността (вижте Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа).

  - Осъществете достъп до SyncThru Web Service, изберете Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Разрешете или забранете Wi-Fi Direct.

#### Настройка на мобилно устройство

- След като настроите Wi-Fi Direct от принтера, вижте ръководството на потребителя на мобилното устройство, което използвате, за да настроите неговото Wi-Fi Direct.

- След като настроите Wi-Fi Direct, трябва да изтеглите мобилното приложение за печат (например: Samsung Mobile printer), за да можете да отпечатвате от вашия смартфон.

- Когато откриете принтера, към който желаете да свържете вашето мобилно устройство, изберете го, и светодиода на принтера ще започне да мига. Натиснете бутона WPS на принтера и той ще се свърже към вашето мобилно устройство.

- Ако вашето мобилно устройство не поддържа WPS, трябва да въведете "Network Key" на принтера, вместо да натиснете бутона WPS.

### Отстраняване на проблеми

#### Проблеми по време на настройката или инсталацията на драйвера

##### Printers Not Found

- Възможно е устройството ви да не е включено. Включете компютъра и устройството.

- USB кабелът между устройството и компютъра не е свързан. Свържете устройството към компютъра, като използвате USB кабел.

- Устройството не поддържа безжични мрежи. Направете справка в ръководството на потребителя, включено в компактдиска със софтуер за принтера, предоставен с вашето устройство, и подгответе устройство с безжична мрежа.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Устройството не може да открие името на мрежата (SSID), който сте избрали или въвели. Проверете името на мрежата (SSID) от вашата точка за достъп и отново се опитайте да осъществите връзка.

- Вашата точка за достъп не е включена. Включете своята точка за достъп.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Сигурността не е конфигурирана правилно. Проверете конфигурираната защита на своята точка за достъп или на устройството.

##### Connecting Failure - General Connection Error

- Компютърът не получава сигнал от устройството. Проверете USB кабела и захранването на устройството.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Вашето устройство е свързано чрез мрежов кабел. Изключете мрежовия кабел от устройството.

##### PC Connection Error

- Конфигурираният адрес на мрежата не може да осъществи връзка между компютъра и устройството.

  - За DHCP мрежова среда

    Принтерът получава IP адрес автоматично (DHCP), когато компютърът е конфигуриран за DHCP.

  - За Static мрежова среда

    Устройството използва статичен адрес, когато компютърът има конфигуриран статичен адрес.

    Например:

    Ако информацията за мрежата на компютъра е както е показано по-долу:

    - IP адрес: 169.254.133.42

    - Маска на подмрежата: 255.255.0.0

    След това, мрежовата информация на устройството трябва да бъде както следва:

    - IP адрес: 169.254.133.43

    - Маска на подмрежата: 255.255.0.0 (Използвайте маската на подмрежата на компютъра).

    - Портал: 169.254.133.1

#### Други проблеми

Ако възникнат проблеми, докато използвате устройството в мрежа, проверете следните неща:

За информация относно точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) направете справка в ръководството за потребителя на устройството.

- Компютърът ви, точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) или устройството може да не са включени.

- Проверете силата на безжичната връзка около устройството. Ако рутерът е далеч от устройството или има препятствие, е възможно да имате затруднения при получаване на сигнала.

- Изключете и включете отново захранването на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор), устройството и компютъра. Понякога изключването и включването на захранването може да възстанови мрежовата връзка.

- Проверете дали софтуерът за защитна стена (V3 или Norton) не блокира връзката.

  Ако компютърът и устройството са свързани в една и съща мрежа и тя не може да бъде открита при търсене, е възможно софтуерът за защитна стена да блокира комуникацията. Направете справка в ръководството за потребителя на софтуера, за да го изключите. Опитайте отново да намерите устройството.

- Проверете дали е намерен правилният IP адрес на устройството. Може да проверите IP адреса, като отпечатате отчета за мрежова конфигурация.

- Проверете дали точката за достъп (или безжичният маршрутизатор) има конфигурирана настройка за сигурност (парола). Ако има парола, се обърнете към администратора на точката за достъп (или безжичния маршрутизатор).

- Проверете IP адреса на устройството. Инсталирайте отново драйвера за устройството и променете настройките, за да се свържете към устройството в мрежата. Поради характеристиките на DHCP, намереният IP адрес може да се е променил, ако устройството не се използва дълго време или ако настройките на точката за достъп са били нулирани.

  Регистрирайте MAC адреса на продукта, когато конфигурирате DHCP сървъра на точката за достъп (или безжична мрежа). След това винаги можете да използвате IP адреса, който е настроен заедно с MAC адреса. Можете да видите МАС адреса на вашето устройство, като отпечатате доклад за мрежова конфигурация (вижте Отпечатване на отчет за конфигурация на мрежа).

- Проверете безжичната мрежова среда. Може да не успеете да се свържете към мрежа в инфраструктурна среда, където трябва да въведете информация за потребителя, преди да се свържете към точката за достъп (или безжичен рутер).

- Устройството поддържа само IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Не се поддържат други типове безжична комуникация (напр. Bluetooth).

- При използване на режим Ad-Hoc в операционни системи, като Windows Vista, може да се наложи да задавате настройката за безжична връзка при всяко използване на безжичното устройство.

- Не можете да използвате едновременно инфраструктурен режим и ad hoc режим за безжични устройства на Samsung.

- Устройството е в обхвата на безжичната мрежа.

- Устройството се намира далеч от препятствия, които могат да блокират безжичния сигнал.

  Премахнете всякакви големи метални предмети, които се намират между точката за достъп (или безжичния маршрутизатор) и устройството.

  Уверете се, че устройството и точката за безжичен достъп (или безжичният маршрутизатор) не са разделени от стълбове, стени или подпорни колони, които съдържат метал или бетон.

- Устройството се намира далеч от други електронни устройства, които могат да влияят на безжичния сигнал.

  Много устройства могат да оказват такова влияние, включително микровълновите печки и някои Bluetooth устройства.

- Когато конфигурацията на вашата точка за достъп (или безжичен рутер) се промени, трябва отново да направите настройка на безжична мрежа на устройството.