## إعادة توزيع مسحوق الحبر

عند اقتراب انتهاء عمر خرطوشة الحبر:

- تظهر خطوط بيضاء أو تحدث طباعة باهتة و/أو يحدث تباين في الكثافة من جانب لجانب.

- يومض مؤشر البيان الخاص Status باللون الأحمر. في حالة الجهاز الذي يشتمل على مصباح LED لبيان Toner، فإنه يومض باللون البرتقالي.

في حالة ظهور أي من هذه المؤشرات، يمكنك تحسين جودة الطباعة مؤقتًا من خلال إعادة توزيع مسحوق الحبر المتبقي في الخرطوشة. في بعض الحالات، يستمر ظهور الخطوط البيضاء أو الطباعة الباهتة حتى بعد قيامك بإعادة توزيع مسحوق الحبر.

قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

- للحيلولة دون إتلاف خرطوشة مسحوق الحبر، لا تعرضها للضوء لأكثر من بضع دقائق. وقم بتغطيتها بقطعة من الورق، إذا لزم الأمر.

- لا تلمس الجانب الأخضر لخرطوشة مسحوق الحبر. واستخدم المقبض الموجود على الخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة.

- لا تستخدم أجسام حادة مثل سكين أو مقص لفتح حزمة خرطوشة مسحوق الحبر. فقد تؤدي إلى خدش أسطوانة الخرطوشة.

- في حالة التصاق الحبر بملابسك، قم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة واغسل الملابس بماء بارد. حيث يؤدي الماء الساخن إلى تثبيت الحبر في نسيج القماش.

- عند فتح وحدة المسح الضوئي، ثبت ملقم المستندات ووحدة المسح الضوئي معًا.