## Разпознаване на светодиода за състоянието

Цветът на индикатора показва текущото състояние на устройството.

- В зависимост от модела или страната някои светлинни индикации може да не са налични (вж. Преглед на контролния панел).

- За да отстраните грешката, погледнете съобщението за грешка и неговите инструкции в частта за отстраняване на неизправности (вж. Тълкуване на съобщенията на дисплея).

- Също така можете да отстраните грешката с помощта на насоките от програмния прозорец на компютъра Samsung Printing Status или Smart Panel (вж. Използване на Samsung Printer Status или Използване на Smart Panel).

- Ако проблемът не е отстранен, свържете се със сервизен представител.

светодиод | Състояние | Описание
--- | --- | ---
Status | Изкл. | Устройството е в режим “офлайн”.
Зелен | Премигва | Когато фоновото осветяване премигва, устройството получава или отпечатва данни.

Включен

- Устройството е в режим “онлайн” и може да се използва.

Червен

Премигва

- Възникнала е несъществена грешка и принтерът изчаква грешката да бъде отстранена. Прегледайте съобщението на дисплея. След решаване на проблема принтерът продължава работа.

- В касетата остава малко количество тонер. Очакваната издръжливост на тонер касетата[a] скоро ще се изразходи. Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като разклатите тонера (виж Преразпределяне на тонера).[b]

Включен

- Една от тонер касетите почти е достигнала своята очаквана издръжливост[a]. Препоръчваме ви да подмените тонер касетата (вижте Смяна на тонер касетата).

- Капакът е отворен. Затворете капака.

- В тавата няма хартия при получаване или печат на данни. Заредете хартия в тавата.

- Устройството е спряло поради съществена грешка. Прегледайте съобщението на дисплея (вижте Тълкуване на съобщенията на дисплея).

- Има задръстване с хартия (вижте Почистване засядания на хартия).

() WPS[b] | Синьо | Примигва | Устройството се свързва с безжична мрежа.
Включен | Устройството е свързано с безжична мрежа (вж. Настройка на безжична мрежа).
Изкл. | Устройството се изключва от безжичната мрежа.
() Power | Синьо | Включен | Принтерът е в икономичен режим.
Изкл. | Устройството е в режим на готовност или е изключено.
Eco | Зелен | Включен | Еко режимът е активиран. Настройката по подразбиране на Еко режим е 2 броя на страница и пестене на тонер.
Изкл. | Еко режимът е дезактивиран.
Toner [b] | Оранжев | Примигва | В касетата остава малко количество тонер. Очакваната продължителност на живот [a]на касетата наближава своя край. Подгответе нова касета за смяна. Можете временно да повишите качеството на печат, като преразпределите тонера (вижте Преразпределяне на тонера).
Включен | Една от тонер касетите почти е достигнала своята очаквана издръжливост[a]. Препоръчваме ви да подмените тонер касетата (вижте Смяна на тонер касетата).
Изкл. | Всички тонер касети са с нормален капацитет.

[a] Предполагаем живот на касетата означава предполагаемия или очакван период на експлоатация на тонер касетата, който показва средния капацитет на разпечатки и е проектиран предмет на ISO/IEC 19752. Броят на страниците може да се повлияе от работната среда, процента заеман от изображения, печатните интервали, графиките, носителите за печат и техния размер. В касетата може да има останало известно количество тонер дори след като червеният индикатор светне и принтерът спре да печата.

[b] В зависимост от модела или страната някои светлинни индикации може да не са налични (вж. Преглед на контролния панел).