## تنظيف الجهاز

في حالة وجود مشكلات في جودة الطباعة أو إذا كنت تستخدم جهازك في بيئة ترابية، فيجب تنظيف الجهاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء للطباعة واستخدام الجهاز لأطول فترة.

- يمكن أن يؤدي تنظيف جسم الجهاز بمواد تنظيف تحتوي على كميات كبيرة من الكحول أو المواد المذيبة أو غيرها من المواد القوية إلى تغير لون الجسم أو تشوهه.

- في حالة تلوث جهازك أو المنطقة المحيطة به بمسحوق الحبر، نوصيك باستخدام قطعة من القماش أو مناديل ورقية مبللة بالماء لتنظيف الجهاز. كما أنه في حالة استخدام المكنسة الكهربائية، سيتطاير الحبر في الهواء مما قد يسبب ضررًا لك.

### تنظيف الجهاز من الخارج

قم بتنظيف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. وكذلك قم بتبليل قطعة القماش بقليل من الماء، مع مراعاة عدم سقوط أية قطرات من الماء على الجهاز أو تسربها داخله.

### تنظيف الجهاز من الداخل

أثناء عملية الطباعة، قد تتراكم جزيئات من الورق ومسحوق الحبر والأتربة داخل الجهاز. ويمكن أن يتسبب هذا التراكم في حدوث مشكلات تؤثر على جودة الطباعة، مثل البقع أو التلطخات التي يتسبب في وجودها مسحوق الحبر. وهكذا يؤدي تنظيف الجزء الداخلي من الجهاز إلى القضاء على هذه المشكلات والحد منها.

- للحيلولة دون إتلاف خرطوشة مسحوق الحبر، لا تعرضها للضوء لأكثر من بضع دقائق. وقم بتغطيتها بقطعة من الورق، إذا لزم الأمر.

- لا تلمس الجانب الأخضر لخرطوشة مسحوق الحبر. واستخدم المقبض الموجود على الخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة.

- استخدم قطعة قماش جافة خالية من التنسيل عند تنظيف الجزء الداخلي للجهاز، احرص على عدم إتلاف بكرة النقل أو أي من الأجزاء الداخلية الأخرى بالجهاز. لا تستخدم مواد مذيبة مثل البنزين أو سائل تخفيف الدهان لتنظيف الجهاز. فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات متعلقة بجودة الطباعة بالإضافة إلى تلف الجهاز.

- استخدم قطعة قماش جافة خالية من التنسيل لتنظيف الجهاز.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل كبل الطاقة. ثم انتظر حتى يبرد الجهاز. إذا كان الجهاز يتضمن مفتاح للطاقة، قم بإيقاف مفتاح تشغيل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

- عند فتح وحدة المسح الضوئي، ثبت ملقم المستندات ووحدة المسح الضوئي معًا.

### تنظيف أسطوانة السحب

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل كبل الطاقة. ثم انتظر حتى يبرد الجهاز. إذا كان الجهاز يتضمن مفتاح للطاقة، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف الجهاز.

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

### تنظيف الماسح الضوئي

تساعدك المحافظة على نظافة وحدة المسح الضوئي على ضمان الحصول على نُسخ بأفضل مستوى ممكن من الجودة. ونقترح أن تقوم بتنظيف وحدة المسح الضوئي في بداية كل يوم وعلى مدار اليوم كلما تطلب الأمر ذلك.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل كبل الطاقة. ثم انتظر حتى يبرد الجهاز. إذا كان الجهاز يتضمن مفتاح للطاقة، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف الجهاز.

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

1. بلل قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر أو منشفة ورقية بقليل من الماء.

2. ارفع غطاء الماسحة الضوئية وافتحه.

3. امسح سطح الماسحة الضوئية حتى يصبح نظيفًا وجافًا.

   1. غطاء الماسحة الضوئية

   2. السطح الزجاجي للماسحة الضوئية

   3. زجاج وحدة تغذية المستندات

   4. الشريط الأبيض

4. أغلق غطاء الماسحة الضوئية.