## Основно изпращане на факс

- Тази функция не се поддържа за SCX-340x/SCX-340xW Series (вж. Преглед на контролния панел).

- За специфични функции за факс направете справка с Разширено ръководство (вж. Факс функции).

- Не можете да използвате това устройство като факс по интернет телефон. За повече информация се обърнете към вашия интернет доставчик.

- Препоръчваме Ви да използвате традиционни аналогови телефонни услуги (PSTN: Обществена комутирана телефонна мрежа), когато свързвате т��лефонните линии, за да използвате факс. Ако използвате други интернет услуги (DSL, ISDN, VolP), можете да подобрите качеството на връзката, като използвате микрофилтър. Микрофилтърът елиминира ненужните шумови сигнали и подобрява качеството на връзката или качеството на интернет връзката. Тъй като DSL микрофилтърът не се доставя с устройството, свържете се с вашия интернет доставчик относно употребата на DSL микрофилтър.

  1. Вход на линията

  2. Микрофилтър

  3. DSL модем/телефонна линия

     (вижте Изглед отзад).

### Подготовка за използване на факс

Преди да изпратите или получите факс, трябва да свържете предоставения телефонен кабел към стенния жак за телефон (вижте Изглед отзад). Направете справка с Ръководството за бързо инсталиране относно начина на свързване. Начинът за осъществяване на телефонна връзка е различен в зависимост от държавата.

### Изпращане на факс

При поставяне на оригиналите можете да използвате или подавача на документи или стъклото за сканиране. Ако оригиналите са поставени както в подавача на документи, така и върху стъклото на скенера, устройството ще ги прочете най-напред от подавача, тъй като той е с по-висок приоритет при сканиране.

1. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

2. Изберете (факс) на панела за управление.

3. Настройте разделителната способност и нивото на затъмнение, така че да отговарят на факс нуждите ви (виж Регулиране на настройките на документите).

4. Въведете номера на факса на получателя (вж. Букви и цифри на клавиатурата).

5. Натиснете (Start) на контролния панел. Устройството започва да сканира и изпраща факс до определените номера.

- Ако желаете да изпратите факс директно от компютъра си, използвайте Samsung Network PC Fax (вж. Изпращане на факс в компютъра).

- Когато поискате да отмените задача за факса, натиснете (Stop/Clear), преди устройството да е започнало изпращането.

- Ако сте използвали стъклото на скенера, устройството извежда съобщението, в което системата пита дали да постави нова страница.

#### Ръчно изпращане на факс

Направете следното, за да изпратите факс чрез (On Hook Dial) oт контролния панел.

Ако устройството ви е модел със слушалка, можете да изпращате факс чрез слушалката (вижте Разнообразна функция).

1. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

2. Изберете (факс) на панела за управление.

3. Настройте разделителната способност и нивото на затъмнение, така че да отговарят на факс нуждите ви (виж Регулиране на настройките на документите).

4. Натиснете (On Hook Dial) върху контролния панел или вдигнете слушалката.

5. Въведете факс номер от цифровата клавиатура на контролния панел.

6. Натиснете (Start) върху панела за управление, когато чуете висок факс сигнал от отдалечения факс апарат.

#### Изпращане на факс до множество местоназначения

Можете да използвате функцията за множествено изпращане, която ви позволява да изпратите факс до множество локации. Оригиналните документи автоматично се съхраняват в паметта и се изпращат до отдалечена станция. След като се изпратят, оригиналните документи автоматично се изтриват от паметта.

Не можете да изпращате факсове с тази функция, ако сте избрали "super fine/супер фино" като опция или факсът е цветен.

1. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

2. Изберете (факс) на панела за управление.

3. Настройте разделителната способност и нивото на затъмнение, така че да отговарят на факс нуждите ви (виж Регулиране на настройките на документите).

4. Изберете (Menu) > Fax Feature > Multi Send на контролния панел.

5. Въведете номера на първото устройство, което ще получи факса, и натиснете OK.

   Можете да избирате номерата за бързо набиране или групови номера за набиране, като използвате бутона (Address book).

6. Въведете втория факс номер и натиснете OK.

   Дисплеят ви подканя да въведете следващия факс номер, до който желаете да изпратите документа.

7. За да въведете повече факс номера, натиснете OK, когато се появи Yes, и повторете стъпки 5 и 6.

   - Можете да въведете до 10 дестинации.

   - След като сте въвели номера за групово набиране, не можете да въведете друг номер за групово набиране.

8. Когато приключите с въвеждането на факс номера, изберете No при Another No.? потвърдете и натиснете OK.

   Устройството започва да изпраща факса до въведените от Вас номера, в поредността на въвеждането им.

   Отчет за няколко изпращания се отпечатва след изпращане на факсовете.

### Получаване на факс

Устройството ви е фабрично настроено на режим "Факс". Когато получавате факс, устройството отговаря на повикването след определен брой позвънявания и автоматично получава факса.

### Регулиране на настройките на документите

Преди да започнете изпращането на факс, променете следните настройки съгласно състоянието на оригиналния документ, за да получите оптимално качество.

Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в подменютата на някои модели.

#### Resolution

Настройките по подразбиране дават добри резултати когато изпращате стандартни текстови документи. Ако изпращате документи с ниско качество или съдържащи изображения, можете да настроите разделителната способност, за да постигнете по-високо качество на факс съобщенията.

1. Изберете (факс) > (Menu) > Fax Feature > Resolution на контролния панел.

2. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

   - Standard: Документи с нормални по размер букви.

   - Fine: Документи, съдържащи малки шрифтове или тънки линии, или документи, отпечатани с матричен принтер.

   - Super Fine: Документи, съдържащи изключително фини детайли. Режимът Super Fine може да се използва само ако устройството, с което комуникирате, също поддържа Супер фина резолюция.

     - За предаване от памет, режимът Super Fine не е достъпен. Настройката на резолюцията автоматично се променя на Fine.

     - Когато вашето устройство е настроено на резолюция Super Fine и факс устройството, с което комуникирате, не поддържа резолюция Super Fine, устройството предава, използвайки най-високия режим на резолюция, поддържан от другото устройство.

   - Photo Fax: Оригинали, които съдържат нива на сивото, или снимки.

   - Color Fax: Цветни оригинали.

     - В този режим не е възможно предаване от паметта.

     - Изпращането на цветен факс е възможно само ако устройството, с което комуникирате, поддържа получаване на цветни факсове и вие изпращате факса ръчно.

3. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

#### Darkness

Можете да изберете степента на тъмнината на оригиналния документ.

Настройката на затъмняването се прилага към текущата задача. За да промените настройката по подразбиране (вж. Меню за факс).

1. Изберете (факс) > (Menu) > Fax Feature > Darkness на контролния панел.

2. Изберете желаното от вас ниво на затъмненост.

3. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.