## Инсталация за Macintosh

1. Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.

2. Поставете предоставения компактдиск със софтуер в CD-ROM устройството.

3. Щракнете два пъти върху иконата на CD-ROM устройството, появила се върху работния плот на вашия Macintosh.

4. Щракнете двукратно върху пакпа MAC_Installer икона > Installer OS X.

5. Кликнете Continue.

6. Прочетете лицензионното споразумение и щракнете върху Continue.

7. Кликнете върху Agree, за да се съгласите с условията на лицензионното споразумение.

8. Когато се появи съобщение, което предупреждава, че всички отворени програми в компютъра ви ще се затворят, щракнете върху Continue.

9. Щракнете върху Continue в User Options Pane.

10. Щракнете върху Install. Всички компоненти, необходими за работата на устройството, ще бъдат инсталирани.

    Ако изберете Customize, можете да изберете индивидуални компоненти, които да инсталирате.

11. Въведете паролата и кликнете върху OK.

12. Инсталирането на софтуер изисква да рестартирате вашия компютър. Щракнете върху Continue Installation.

13. След като приключите с инсталацията, щракнете върху Quit или Restart.

14. Отворете папката Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - За Mac OS X 10.5-10,7 отворете папка Applications > System Preferences и щракнете Print & Fax.

15. Кликнете върху Add в Printer List.

    - За Mac OS X 10.5-10,7, щракнете върху икона “+” и ще се появи показващ прозорец.

16. Щракнете върху Default Browser и намерете USB връзката.

    - ЗА Mac OS X 10.5-10,7, щракнете Default и намерете USB връзката.

17. Ако при Mac OS Х 10.4 Auto Select не работи правилно, изберете Samsung в Print Using и името на вашето устройство в Model.

    - За Mac OS X 10.5-10,7, ако функцията Auto Select не работи, изберете Select a driver to use... и името на Вашето устройство в Print Using.

    Вашето устройство се появява в Printer List и е зададено като устройство по подразбиране.

18. Кликнете Add.

За да инсталирате драйвера за факс:

1. Отворете папката Приложения > Samsung > Модул за съставяне на опашка за фас.

2. Устройството ви се показва в Printer List

3. Изберете устройството, което ще използвате, и щракнете върху бутона Create.