## قائمة الفاكس

### خصائص الفاكس

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (نسخ) > (Menu) > ‏Fax Feature بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Default Setting‏ > Fax Default على شاشة اللمس.

- أو اضغط على Fax > حدد عنصر القائمة الذي تريده على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

لإعداد حجم الصورة.

Contrast | ضبط مستوى تباين مسح المستند الأصلي بحيث يكون سهل القراءة، وذلك عندما يحتوي المستند الأصلي على محتويات خافتة أو معتمة جدًا.
Darkness | لضبط مستوى السطوع لمسح مستند أصلي ضوئيًا للحصول على نسخة سهلة القراءة، عندما يحتوي المستند الأصلي على علامات باهتة وصور معتمة (انظر Darkness).
Resolution | يمكن من خلال إعدادات المستند الافتراضية الحصول على نتائج جيدة عند استخدام المستندات الأصلية المعتادة التي تحتوي على نصوص. ومع ذلك، فعند إرسال مستندات أصلية ذات جودة منخفضة، أو تحتوي على صور فوتوغرافية، يمكنك ضبط الدقة لإنتاج جودة فاكس أعلى (انظر Resolution).
Duplex | طباعة الفاكس المستلم على كلا وجهي الورق.

Multi Send

لإرسال فاكس إلى وجهات متعددة (انظر إرسال فاكس إلى وجهات متعددة).

لا يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه الميزة.

Delay Send

لضبط الجهاز بحيث يقوم بإرسال فاكس في وقت لاحق عندما لا تكون موجودًا (انظر تأجيل إرسال فاكس).

لا يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه الميزة.

Priority Send | مسح المستند الأصلي ضوئيًا في الذاكرة وإرساله بعد انتهاء العملية الحالية مباشرةً. ستؤدي أولوية الإرسال إلى مقاطعة الإرسال إلى وجهات متعددة بين المحطات (على سبيل المثال، عند انتهاء الإرسال إلى المحطة أ، وقبل بدء الإرسال إلى المحطة ب)، أو بين محاولات إعادة الطلب (انظر إرسال فاكس عاجل).

Forward

لإعادة توجيه الفاكس المستلم أو المرسل إلى وجه أخرى بواسطة فاكس أو كمبيوتر. وتتجلى فائدة هذه الميزة عندما لا تكون بالمكتب وتحتاج إلى استلام الفاكس.

- انظر توجيه فاكس مرسل إلى وجهة أخرى.

- انظر إعادة توجيه فاكس مستلم.

Secure Receive | تخزين الفاكس المستلم في الذاكرة بدون طباعة. لطباعة المستندات المستلمة، يجب إدخال كلمة المرور. يمكنك الحيلولة دون الوصول للفاكسات المستلمة من قبل الأشخاص غير المصرح لهم (انظر الاستلام في وضع الاستلام الآمن).
Add Page | لإضافة مستندات إضافية إلى إحدى مهام الفاكس المؤجلة المحفوظة (انظر إضافة مستندات إلى فاكس محفوظ).
Cancel Job | لإلغاء مهمة الفاكس المؤجلة المحفوظة في الذاكرة (انظر إلغاء مهمة فاكس محفوظة).

### إعداد الإرسال

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (فاكس) > (Menu) > ‏Fax Setup > ‏Sending بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Default Setting‏ > Fax Default على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
Redial Times | إعداد محاولات إعادة الطلب. في حالة إدخال القيمة 0، فلن يقوم الجهاز بإعادة الاتصال.
Redial Term | إعداد الفاصل الزمني قبل إعادة الطلب تلقائيًا.
Prefix Dial | تعيين بادئة اتصال مكونة من خمسة أرقام كحد أقصى. ويتم الاتصال بهذا الرقم قبل الاتصال التلقائي بأي رقم. وتعد تلك الخاصية مفيدة للوصول إلى شبكات الهواتف الخاصة (PABX).
ECM Mode | إرسال الفاكسات باستخدام وضح تصحيح الأخطاء (ECM) للتأكد من إرسال الفاكسات بطريقة سلسلة بدون أي أخطاء. قد يستغرق هذا الأمر مزيدًا من الوقت.
Send Report | لإعداد الجهاز لطباعة تقرير سواءً تمت عملية إرسال الفاكس بنجاح أم لا. إذا قمت بتحديد On-Error، فسيقوم الجهاز بطباعة تقرير عند عدم نجاح الإرسال.
Image TCR | طباعة تقرير إرسال بصورة مصغرة على الصفحة الأولى من الفاكس المرسل.
Dial Mode | إعداد وضع الطلب إما على الاتصال النغمي أو النبضي. قد لا يكون هذا الإعداد متاحًا وذلك حسب البلد الذي تقطنه.
Toll Save | إرسال الفاكسات في وقت محدد مسبقًا تكون فيه التكلفة منخفضة لتوفير تكاليف المكالمات. قد لا يكون هذا الإعداد متاحًا وذلك حسب البلد الذي تقطنه.
Setup Wizard | لتسهيل تكوين خيارات الفاكس الضرورية مثل معرف الجهاز ورقم الفاكس وما إلى ذلك.

### إعداد الاستلام

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (فاكس) > (Menu) > ‏Fax Setup > ‏Receiving بلوحة التحكم.

- أو اضغط Setup > ‏Machine Setup > ‏Default Setting‏ > Fax Default على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---
Receive Mode | تحديد وضع الاستلام الافتراضي للفاكس.
Ring to Answer | تحديد عدد المرات التي يصدر فيها صوت رنين عن الجهاز قبل الرد على مكالمة واردة.
Stamp RCV Name | يتم تلقائيًا طباعة رقم الصفحة وتاريخ ووقت الاستلام أسفل كل صفحة من الفاكس الذي تم استلامه.
Rcv Start Code | تهيئة استلام الفاكس من هاتف داخلي موصَّل بمقبس الهاتف الداخلي EXT الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة. وعند رفع سماعة الهاتف الداخلي وسماع نغمات الفاكس، يجب إدخال الرمز. علمًا بأنه تم ضبط الرمز مسبقًا على *9* في المصنع.
Auto Reduction | تخفيض صفحة الفاكس الواردة تلقائيًا لتناسب حجم الورق المحمل في الجهاز.
Discard Size | تجاهل طول معين من نهاية الفاكس المستلم.
Junk Fax Setup | حظر أية فاكسات غير مرغوبة والتي تخزنها في الذاكرة على أنها أرقام فاكسات غير هامة. قد لا يكون هذا الإعداد متاحًا وذلك حسب البلد الذي تقطنه.
DRPD Mode | تمكين المستخدم من استخدام خط واحد للرد على العديد من الأرقام الهاتفية المختلفة. يمكنك إعداد الجهاز على التعرف على نمط رنين مختلف لكل رقم. قد لا يكون هذا الإعداد متوفرًا وذلك حسب البلد الذي تقيم فيه (انظر استلام الفاكسات باستخدام الوضع DRPD).
Duplex Print | طباعة بيانات الفاكس المستلم على كلا وجهي الورق. ويمكنك توفير استخدام الورق.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

تخزين الفاكسات المستلمة في العلبة العامة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب مشغل أقراص جهاز تخزين كبير السعة (HDD) (انظر خصائص متنوعة).