## خصائص المسح الضوئي

- للاطلاع على ميزات المسح الضوئي الأساسية، راجع دليل الإعدادات الأساسية (انظر المسح الضوئي الأساسي).

- قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

- الحد الأقصى من الدقة الذي يمكن الوصول إليه يعتمد على العديد من العوامل، وذلك يشمل سرعة الكمبيوتر ومساحة القرص المتاحة والذاكرة وحجم الصورة التي يتم مسحها ضوئيًا، وإعدادات عمق البت. وبالتالي، فإنه وفقًا لنظامك وما تقوم بمسحه ضوئيًا، قد لا تتمكن من المسح الضوئي عند بعض مستويات الدقة، خاصة باستخدام مستوى محسن للنقاط لكل نقطة.

### طريقة المسح الضوئي الأساسية

قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع خصائص متنوعة).

يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا باستخدام الجهاز من خلال كبل USB أو الشبكة. يمكن استخدام الطرق التالية لمسح مستنداتك ضوئيًا:

- Scan to PC: قم بمسح المستندات الأصلية من لوحة التحكم. وبعد ذلك، سيتم تخزين البيانات الممسوحة ضوئيًا في مجلد المستندات بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالجهاز (انظر المسح الضوئي الأساسي).

- TWAIN: يعد TWAIN أحد تطبيقات التصوير المعدة مسبقًا. ويؤدي مسح صورة ضوئيًا إلى تشغيل التطبيق المحدد، مما يمكنك من التحكم في عملية المسح الضوئي. ويمكن استخدام هذه الميزة من خلال الاتصال المحلي أو اتصال الشبكة (انظر المسح الضوئي من برنامج تحرير الصور).

- Samsung Scan Assistant/‏SmarThru 4/‏SmarThru Office: ويمكنك استخدام هذا البرنامج لمسح الصور أو المستندات ضوئيًا.

  - انظر المسح الضوئي باستخدام Samsung Scan Assistant.

  - انظر المسح الضوئي باستخدام SmarThru 4

  - انظر المسح الضوئي باستخدام SmarThru Office

- WIA: ويؤدي مسح صورة ضوئيًا إلى تشغيل التطبيق المحدد، مما يمكنك من التحكم في عملية المسح الضوئي. ولاستخدام هذه الخاصية، يجب توصيل الكمبيوتر مباشرةً بالجهاز من خلال كبل USB (انظر المسح الضوئي باستخدام برنامج التشغيل WIA).

- ذاكرة USB: يمكنك مسح مستند ما ضوئيًا وتخزين الصورة التي تم مسحها على جهاز ذاكرة USB.

- البريد الإلكتروني: يمكنك إرسال الصورة التي تم مسحها ضوئيًا كمرفق بريد إلكتروني (انظر المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني).

- FTP/SMB: يمكنك إجراء مسح ضوئي لصورة ثم تحميلها إلى خادم FTP/SMB (انظر المسح الضوئي إلى خادم FTP/SMB).

### اضبط خصائص المسح الضوئي في الكمبيوتر.

قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

1. افتح Samsung Easy Printer Manager (انظر Samsung Easy Printer Manager ).

2. قم بتحديد الجهاز المناسب من قائمة الطابعات.

3. حدد قائمة إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر.

4. حدد الخيار الذي تريده.

   - تفعيل المسح الضوئي: تحديد ما إذا كان يتم تمكين المسح الضوئي في الجهاز أم لا.

   - علامة التبويب أساسي: تحتوي على الإعدادات المتعلقة بالمسح الضوئي العام وإعدادات الجهاز.

   - علامة التبويب صورة: تحتوي على الإعدادات المتعلقة بتبديل صورة.

5. اضغط حفظ > موافق.

### المسح الضوئي من جهاز متصل بشبكة

الماكينة التي لا تدعم واجهة الشبكة، لن تكون قادرة على استخدام هذه الميزة (انظر المنظر الخلفي).

تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جهاز الكمبيوتر خاصتك باستخدام القرص المضغوط الخاص بالبرامج، حيث يشتمل برنامج تشغيل الطابعة على برنامج المسح الضوئي (انظر تثبيت برنامج التشغيل محليًا).

1. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

2. حدد (Scan) > ‏Scan to PC > ‏Network PC في لوحة التحكم.

   أو حدد Scan‏‏ > Network PC على شاشة اللمس.

   في حالة ظهور رسالة Not Available على الشاشة، يرجى التحقق من وصلة المنفذ.

3. قم بتحديد معرف الكمبيوتر المسجل ID وأدخل كلمة المرور Password إذا لزم الأمر.

   - يكون ID هو نفسه معرف المسح الضوئي المسجل لبرنامج Samsung Easy Printer Manager > التبديل للوضع المتقدم > إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر.

   - تكون Password عبارة عن كلمة مرور مسجلة تتألف من رقم يتكون من 4 أرقام لبرنامج Samsung Easy Printer Manager > التبديل للوضع المتقدم > إعدادات المسح الضوئي إلى الكمبيوتر.

4. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

5. يبدأ المسح الضوئي.

   يتم حفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا في C:\المستخدمون\users name\المستندات بالكمبيوتر. قد تختلف المجلدات المحفوظة وذلك وفقًا لنظام التشغيل أو التطبيق المستخدم.

### المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني

قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

#### إعداد حساب البريد الإلكتروني

1. الوصول إلى برنامج SyncThru™ Web Service (راجع استخدام برنامج SyncThru™ Web Service).

2. حدد Settings > ‏Network Settings وOutgoing Mail Server(SMTP)‎.

3. أدخل عنوان IP على هيئة تدوين عشري نقطي أو كاسم مضيف.

4. أدخل رقم منفذ الخادم، من 1 إلى 65,535.

5. تحقق من المربع بجوار SMTP Requires Authentication لطلب المصادقة.

6. أدخل الاسم وكلمة المرور المتعلقين بتسجيل الدخول إلى خادم SMTP.

7. اضغط على Apply.

   - إذا كانت طريقة المصادقة لخادم SMTP هي POP3 قبل SMTP، فضع علامة اختيار على SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - أدخل عنوان IP ورقم المنفذ.

#### إجراء المسح الضوئي وإرسال بريد إلكتروني

1. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

2. حدد (مسح ضوئي) > Scan to Email بلوحة التحكم.

   أو حدد Scan > ‏Send Email على شاشة اللمس.

3. أدخل اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور إذا تمت تهيئتك في SyncThru™ Web Service (انظر استخدام برنامج SyncThru™ Web Service).

4. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمرسل والمستلم.

   يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى نفسك من خلال تنشيط خيار Auto Send To Self في Settings‏‏‏ > Scan > ‏‏Scan To E-mail‏‏ فيSyncThru™ Web Service.

5. أدخل موضوعًا للبريد الإلكتروني، ثم اضغط OK.

6. حدد تنسيق الملف الذي تريد مسحه ضوئيًا، ثم اضغط OK.

7. أدخل الاسم وكلمة المرور المتعلقين بتسجيل الدخول إلى خادم SMTP.

8. يبدأ الجهاز في عملية المسح الضوئي ثم يقوم بإرسال البريد الإلكتروني.

### المسح الضوئي إلى خادم FTP/SMB

قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

#### إعداد خادم FTP/SMB

1. الوصول إلى برنامج SyncThru™ Web Service (راجع استخدام برنامج SyncThru™ Web Service).

2. حدد Address Book > ‏Individual > ‏‏Add.

3. حدد المربع بجوار Add FTP أو Add SMB.

4. أدخل عنوان IP على هيئة تدوين عشري نقطي أو كاسم مضيف.

5. أدخل رقم منفذ الخادم، من 1 إلى 65,535.

6. حدد المربع بجوار Anonymous، بعد ذلك يسمح الخادم بوصول الأشخاص غير المخولين.

7. أدخل الاسم وكلمة المرور الخاصين بتسجيل الدخول.

8. أدخل اسم المجال إذا كان الخادم مرتبطًا بمجال معين، خلاف ذلك، أدخل فقط اسم الكمبيوتر المسجل على خادم.

9. أدخل مسار حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًا.

   - يجب أن يكون مجلد حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًا على المسار.

   - يجب إعداد خصائص المجلد على أنه مشترك.

   - يجب أن يتمتع اسم المستخدم بحقوق القراءة والكتابة في المجلد.

10. اضغط على Apply.

#### المسح الضوئي والإرسال إلى خادم FTP/SMB

1. تأكد من توصيل الجهاز بالشبكة.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. حدد (مسح ضوئي) > Scan to SMB أو Scan to FTP بلوحة التحكم.

   أو حدد Scan‏‏ > SMB أو FTP على شاشة اللمس.

4. حدد الخادم وتنسيق المسح الذي تريده.

5. يبدأ الجهاز عملية المسح الضوئي، ثم يقوم بإرسال الصورة الممسوحة ضوئيًا إلى الخادم المحدد.

### المسح الضوئي من برنامج تحرير الصور

يمكنك مسح المستندات ضوئيًا واستيرادها في برنامج تحرير الصور مثل Adobe Photoshop، إذا كان هذا البرنامج متوافق مع TWAIN. اتبع الخطوات أدناه لإجراء المسح الضوئي باستخدام برنامج متوافق مع TWAIN:

1. تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. افتح أحد التطبيقات، مثل Adobe Photoshop.

4. انقر فوق ملف > استيراد، وحدد جهاز الماسحة الضوئية.

5. قم بضبط خيارات المسح.

6. قم بإتمام عملية المسح الضوئي، ثم احفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا۔

### المسح الضوئي باستخدام برنامج التشغيل WIA

يدعم الجهاز كذلك برنامج التشغيل Windows Image Acquisition ‏(WIA)، لإجراء المسح الضوئي للصور. برنامج التشغيل WIA هو أحد المكونات القياسية التي يتم توفيرها من خلال نظام التشغيل Microsoft Windows 7، وهو يعمل مع الكاميرات الرقمية والماسحات الضوئية. وعلى عكس برنامج التشغيل TWAIN، فإن برنامج التشغيل WIA يسمح لك بمسح الصور ضوئيًا وضبطها بسهولة وبدون استخدام برامج إضافية:

يقتصر عمل برنامج التشغيل WIA على نظام التشغيل Windows (نظام Windows 2000 غير مدعوم) وباستخدام منفذ USB.

1. تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. انقر فوق بدء > لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > الأجهزة والطابعات.

4. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز برنامج تشغيل الجهاز في الطابعات والفاكسات > بدء المسح.

5. يظهر تطبيق مسح ضوئي جديد.

6. اختر تفضيلات المسح الضوئي ثم انقر فوق معاينة لمشاهدة مدى تأثير هذه التفضيلات على الصورة.

7. قم بإتمام عملية المسح الضوئي، ثم احفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا۔

### المسح الضوئي باستخدام Samsung Scan Assistant

- قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

- يمكنك استخدام ميزة OCR (قارئ الأحرف البصري) من برنامج SmarThru Office.

1. تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. انقر فوق بدء > كافة البرامج > طابعة Samsung، ثم ابدأ برنامج Samsung Scan Assistant.

   حدد قائمة تعليمات أو انقر فوق الزر من الإطار ثم انقر فوق أي خيار للتعرف عليه.

4. قم بضبط خيارات المسح.

5. انقر فوق مسح ضوئي.

### المسح الضوئي باستخدام SmarThru 4

- قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

- يمكنك استخدام خاصية OCR (قارئ الأحرف البصري) من برنامج SmarThru 4.

1. تأكد من أن الجهاز متصل بالكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. انقر نقراً مزدوجاً على أيقونة SmarThru 4.

4. تظهر نافذة برنامج SmarThru.

   - Scan to: يمكنك مسح الصور ضوئياً وحفظها في تطبيق ما أو مجلد، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو نشرها على موقع ويب.

   - Image: يمكنك مسح الصور ضوئياً وإرسالها إلى تطبيق محدد أو مجلد، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو نشرها على موقع ويب.

   - Print: يمكنك طباعة الصور التي قمت بحفظها.

   حدد قائمة تعليمات أو انقر فوق الزر من الإطار ثم انقر فوق أي خيار للتعرف عليه.

5. انقر فوق Scan to.

6. حدد الوجهة من بين Application أو E-mail أو Folder أو OCR أو Web.

7. إذا لزم الأمر، انقر فوق Settings لتخصيص الإعدادات.

8. انقر فوق Scan.

### المسح الضوئي باستخدام SmarThru Office

- قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع المزايا حسب الطراز).

- لاستخدام برنامج SmarThru Office، يجب تثبيت البرنامج يدويًا من القرص المضغوط المرفق. حدد تثبيت متقدم > تثبيت مخصص واختر برنامج SmarThru Office المطلوب تثبيته.

- يمكنك استخدام خاصية OCR (قارئ الأحرف البصري) من برنامج SmarThru Office.

1. تأكد من أن الجهاز متصل بالكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز SmarThru Office.

4. يظهر برنامج SmarThru Office.

   انقر فوق قائمة تعليمات أو انقر فوق الزر من الإطار ثم انقر فوق أي خيار ترغب في التعرف عليه.

5. انقر فوق أيقونة SmarThru Office () في منطقة علبة النظام بشريط مهام Windows لتنشيط وحدة تشغيل SmarThru Office.

6. انقر فوق أيقونة المسح الضوئي () لفتح نافذة المسح الضوئي.

7. يتم فتح نافذة Scan Setting.

8. قم بتعيين إعدادات المسح الضوئي وانقر فوق Scan.

### المسح الضوئي في Macintosh

#### المسح الضوئي من جهاز متصل عبر كبل USB

1. تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. قم بتشغيل Applications، ثم انقر فوق Image Capture.

   في حالة ظهور الرسالة No Image Capture device connected، افصل كبل USB ثم أعد توصيله مرة أخرى. في حالة استمرار المشكلة، يرجى الرجوع إلى تعليمات Image Capture.

4. حدد الخيار الذي تريده.

5. قم بإتمام عملية المسح الضوئي، ثم احفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا۔

   إذا لم يعمل المسح الضوئي في Image Capture، فقم بتحديث نظام تشغيل Mac OS إلى إصدار أحدث. يعمل برنامج Image Capture بشكلٍ مناسب مع نظام Mac OS X 10.4.7 أو إصدار أحدث.

#### المسح الضوئي من جهاز متصل بشبكة

الطراز اللاسلكي أو الشبكة فقط (انظر المزايا حسب الطراز).

1. تأكد من توصيل الجهاز بالشبكة.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. قم بتشغيل Applications، ثم انقر فوق Image Capture.

4. اتبع الخطوات التالية، وفقًا لنظام التشغيل.

   - بالنسبة للنظام 10.4

     - انقر فوق Browse Devices < Devices في شريط القوائم.

     - حدد الجهاز في خيار أجهزة Twain. تأكد من تحديد خانة الاختيار Use TWAIN software.

     - انقر فوق Connect.

       في حالة ظهور رسالة تحذير، انقر فوق Change Port..‎‎ لتحديد المنفذ أو إذا ظهرت واجهة TWAIN UI، انقر فوق Change Port..‎‎ من علامة تبويب Preference وحدد منفذ جديد.

   - بالنسبة للنظام 10.5

     - انقر فوق Browse Devices < Devices في شريط القوائم.

     - تأكد من تحديد خانة الاختيار Connected بجوار الجهاز في Bonjour Devices.

     - إذا أردت المسح الضوئي باستخدام TWAIN، فارجع إلى الخطوات الخاصة بنظام Mac OS X 10.4 أعلاه.

   - بالنسبة لنظام 10.6 اختر جهازك تحت SHARED.

5. قم بإعداد خيارات المسح الضوئي في هذا البرنامج۔

6. قم بإتمام عملية المسح الضوئي، ثم احفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا۔

   - إذا لم يعمل المسح الضوئي في Image Capture، قم بتحديث نظام تشغيل Mac OS إلى إصدار أحدث. يعمل برنامج Image Capture بشكلٍ صحيح في نظام Mac OS X 10.4.7 أو إصدار أحدث.

   - لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تعليمات Image Capture.

   - يمكنك أيضًا إجراء المسح الضوئي باستخدام البرامج المتوافقة مع TWAIN، مثل برنامج Adobe Photoshop.

### المسح الضوئي في Linux

#### المسح الضوئي

1. تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه في وضع التشغيل.

2. انقر نقراً مزدوجاً فوق Unified Driver Configurator على سطح المكتب.

3. انقر فوق زر للتبديل إلى تكوين الماسحات الضوئية.

4. حدد الماسحة الضوئية من القائمة.

5. انقر فوق Properties.

6. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

7. من الإطار Scanner Properties، انقر فوق Preview.

8. يتم مسح المستند ضوئيًا وتظهر معاينة الصورة في Preview Pane.

9. اسحب المؤشر لتعيين منطقة الصورة التي سيتم مسحها ضوئيًا في Preview Pane.

10. حدد الخيار الذي تريده.

11. قم بإتمام عملية المسح الضوئي، ثم احفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا۔

    يمكنك حفظ إعدادات المسح الضوئي الخاصة بك لاستخدامها في وقت لاحق وإضافتها إلى القائمة المنسدلة Job Type.

#### تحرير صور باستخدام برنامج تحرير الصور

يتيح لك تطبيق Image Manager مدير الصور مجموعة من أوامر وأدوات القائمة لتحرير الصورة الممسوحة ضوئيًا.