## إعداد تحذير انخفاض مستوى الحبر.

في حالة انخفاض كمية مسحوق الحبر الموجود داخل الخرطوشة، تظهر رسالة أو يضيء مصباح LED ليخبر المستخدم بضرورة تغيير خرطوشة الحبر. يمكنك تعيين خيار ظهور هذه الرسالة أو إضاءة مصباح LED من عدمه.

إذا كان جهازك يشتمل على زري +/- بلوحة التحكم (انظر نظرة عامة على لوحة التحكم):

يمكنك ضبط إعدادات الجهاز باستخدام إعدادات الجهاز في برنامج Samsung Easy Printer Manager أو قسم Machine في برنامج Printer Settings Utility.

- بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh، راجع إعدادات الجهاز.

- بالنسبة لمستخدمي Linux، راجع استخدام Smart Panel.

1. حدد (‏Menu) > ‏System Setup > ‏Maintenance > ‏TonerLow Alert في لوحة التحكم.

2. حدد الخيار الذي تريده.

3. اضغط على OK لحفظ الخيار.