## إعداد شبكة لاسلكية

- تحقق من أن الجهاز يدعم الاتصال الشبكي اللاسلكي. قد لا يتوافر الاتصال الشبكي اللاسلكي وفقًا للطراز (انظر المزايا حسب الطراز).

- إذا كانت شبكة IPv6 تبدو لا تعمل، قم بإعداد كافة إعدادات الشبكة على الإعدادات الافتراضية للمصنع وحاول مرة أخرى باستخدامClear Setting.

### بدء الاستخدام

#### فهم نوع الشبكة لديك

يمكن أن يكون هناك بالفعل اتصالاً واحدًا بين الكمبيوتر وبين الجهاز في المرة الواحدة.

| وضع البنية الأساسية تستخدم هذه البيئة عمومًا للمنازل و SOHOs (المكاتب الصغيرة/المكاتب المنزلية). ويستخدم هذا الوضع نقطة اتصال للاتصال بالجهاز اللاسلكي.
| وضع Ad-hoc لا يستخدم هذا الوضع نقطة وصول. ويتصل الكمبيوتر اللاسلكي والجهاز اللاسلكي مباشرة.

#### اسم الشبكة اللاسلكية ومفتاح الشبكة

تتطلب الشبكات اللاسلكية وجود أمان عاليًا، لذلك عند إعداد نقطة وصول أولاً، يتم إنشاء اسم شبكة (SSID) ونوع الأمان المستخدم و"مفتاح الشبكة" للشبكة. اسأل مسؤول الشبكة عن هذه المعلومات قبل المتابعة في تركيب الجهاز.

### تقديم طرق للإعداد اللاسلكي

يمكنك ضبط الإعدادات اللاسلكية إما من الجهاز أو الكمبيوتر. واختر طريقة الإعداد من الجدول أدناه.

قد تكون بعض طرق تثبيت الشبكات اللاسلكية غير متاحة تبعًا للطراز أو الدولة.

طريقة الإعداد | طريقة التوصيل | الوصف والمرجع
--- | --- | ---

من لوحة التحكم بالجهاز

استخدام WPS (مستحسن)

()

- انظر الأجهزة التي تتضمن شاشة عرض.

- انظر الأجهزة التي لا تتضمن شاشة عرض.

استخدام زر القائمة

()

- انظر استخدام زر القائمة.

من الكمبيوتر

نقطة الوصول عبر كبل USB (مستحسنة)

()

- لمستخدم نظام التشغيل Windows، انظر نقطة الوصول عبر كبل USB.

- لمستخدم نظام التشغيل Macintosh، انظر نقطة الوصول عبر كبل USB.

نقطة الوصول عبر زر WPS (دون اتصال كبل USB)

( , )

- لمستخدم نظام التشغيل Windows، انظر نقطة الوصول عبر زر WPS (دون اتصال كبل USB).

- لمستخدم نظام التشغيل Macintosh، انظر إعداد نقطة الوصول باستخدام الزر WPS.

شبكة مخصصة عن طريق USB

()

- لمستخدم نظام التشغيل Windows، انظر شبكة مخصصة عن طريق USB.

- لمستخدم نظام التشغيل Macintosh، انظر شبكة مخصصة عن طريق USB.

استخدام كبل شبكة

- انظر استخدام كبل شبكة.

طرق الإعداد الأخرى

إعداد Wi-Fi Direct للطباعة المتنقلة

- انظر إعداد Wi-Fi Direct.

إذا واجهتك مشكلات أثناء الإعداد اللاسلكي أو تثبيت برنامج التشغيل، فراجع فصل استكشاف الأخطاء وإصلاحها (انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها).

### استخدام زر WPS

إذا كان كل من الجهاز الخاص بك ونقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) يدعمان Wi-Fi Protected Setup™ ‎‎‎)‎‎WPS)، فإنه يمكنك تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية بسهولة من خلال الضغط على زر (WPS) في لوحة التحكم بدون الكمبيوتر.

- إذا أردت استخدام شبكة لاسلكية باستخدام وضع البنية الأساسية، فتأكد من فصل كبل الشبكة اللاسلكية عن الجهاز. إن استخدام الزر WPS (PBC)‎‎ أو إدخال رقم PIN من الكمبيوتر للاتصال بنقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) يختلف حسب نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) التي تستخدمه. ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بنقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي) التي تستخدمها.

- عند استخدام زر WPS لإعداد الشبكة اللاسلكية، فقد تتغير إعدادات الأمان. لمنع حدوث ذلك، اقفل خيار WPS لإعدادات الأمان اللاسلكية الحالية. قد يختلف اسم الخيار وفقًا لنقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) الذي تستخدمه.

#### العناصر اللازم إعدادها

- تحقق من دعم نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) لإعداد ‎‎ WPS‎‎‏(™‎(Wi-Fi Protected Setup.

- تحقق من أن الجهاز يدعم إعداد WPS‏ (™‎(Wi-Fi Protected Setup.

- الكمبيوتر المتصل بالشبكة (وضع PIN فقط)

#### اختيار النوع الخاص بك

توجد طريقتان لتوصيل جهازك بشبكة لاسلكية عن طريق استخدام الزر (WPS) بلوحة التحكم.

تتيح لك طريقة تهيئة زر الضغط (PBC) توصيل الجهاز بشبكة لاسلكية من خلال الضغط على كل من زر (WPS) بلوحة التحكم الخاصة بالجهاز وزر WPS (PBC)‎‎ في نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) الذي تم تمكين Wi-Fi Protected Setup™ ‎WPS به على التوالي.

وتساعدك طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN) على توصيل الجهاز الخاص بك بالشبكة اللاسلكية من خلال إدخال المعلومات المرفقة مع رقم التعريف الشخصي الموجودة على إعداد WPS‏ (™‎(Wi-Fi Protected Setup‏، والذي يتم تشغيله من خلال نقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي).

الوضع الافتراضي للمصنع هو PBC، الذي يُنصح باستخدامه في بيئة الاتصال بشبكة لاسلكية نموذجية.

يمكنك تغيير وضع WPS من لوحة التحكم ( (‏Menu) > ‏Network > ‏Wireless > ‏OK > ‏WPS Setting).

#### الأجهزة التي تتضمن شاشة عرض

##### الاتصال في وضع PBC

1. اضغط مع الاستمرار على زر (WPS) بلوحة التحكم لمدة تزيد عن ثانيتين.

   يتم تشغيل الجهاز والانتظار لما يصل إلى دقيقتين, إلى أن تقوم بالضغط على زر WPS (PBC)‎‎ الموجود على نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي).

2. اضغط على الزر ‎WPS (PBC)‎ الموجود في نقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي).

   تظهر الرسائل على شاشة العرض بالترتيب التالي:

   1. Connecting: عندئذٍ يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي).

   2. Connected: عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

   3. AP SSID: بعد الانتهاء من عملية التوصيل بالشبكة اللاسلكية, تظهر معلومات معرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بنقطة الوصول (AP) على شاشة العرض.

##### الاتصال في وضع PIN

1. اضغط مع الاستمرار على زر (WPS) بلوحة التحكم لمدة تزيد عن 2 ثانية.

2. يظهر على الشاشة رقم التعريف الشخصي المكون من ثمانية أرقام.

   يلزم إدخال رقم PIN المكون من 8 أرقام خلال دقيقتين على الكمبيوتر المتصل بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

   تظهر الرسائل على شاشة العرض بالترتيب التالي:

   1. Connecting: يتم الشروع في توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية.

   2. Connected: عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

   3. SSID Type: بعد الانتهاء من عملية التوصيل بالشبكة اللاسلكية، يتم عرض معلومات معرف ضبط الخدمة (SSID) الخاصة بنقطة الوصول (AP) على شاشة LCD.

#### الأجهزة التي لا تتضمن شاشة عرض

##### الاتصال في وضع PBC

1. اضغط مع الاستمرار على الزر (WPS) بلوحة التحكم لمدة 2 - 4 ثوانٍ حتى يومض مصباح LED الخاص بالحالة بشكل سريع.

   عندئذ يبدأ الجهاز في الاتصال بالشبكة اللاسلكية. ويومض مصباح LED ببطء لمدة دقيقتين حتى تضغط على الزر PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

2. اضغط على الزر ‎WPS (PBC)‎ الموجود في نقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي).

   1. يومض الضوء بسرعة في مصباح WPS LED. عندئذٍ يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي).

   2. عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

##### الاتصال في وضع PIN

1. يجب طباعة تقرير تهيئة الشبكة الذي يتضمن رقم PIN (انظر طباعة تقرير تكوين الشبكة).

   في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر (Cancel أو Stop/Clear) بلوحة التحكم لمدة 5 ثواني. يمكنك البحث عن PIN الخاص بالجهاز.

2. اضغط مع الاستمرار على زر (WPS) بلوحة التحكم لأكثر من 4 ثواني حتى يضيء مصباح LED الخاص بالحالة.

   عندئذ يبدأ الجهاز في الاتصال بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

3. يلزم إدخال رقم PIN المكون من 8 أرقام خلال دقيقتين على الكمبيوتر المتصل بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

   يومض مصباح LED ببطء لمدة دقيقتين حتى تقوم بإدخال رقم PIN المكون من ثمانية أرقام.

   يومض مصباح مؤشر البيان اللاسلكي (WPS LED) بالترتيب التالي:

   1. يومض الضوء بسرعة في مصباح WPS LED. عندئذٍ يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو الموجّه اللاسلكي).

   2. عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

#### إعادة الاتصال بالشبكة

عند إيقاف تشغيل وظيفة اللاسلكي، سيحاول الجهاز تلقائيًا إعادة الاتصال بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي) بإعدادات وعنوان الاتصال اللاسلكي المستخدم مسبقًا.

في الحالات التالية، يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا:

- ويتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

- يتم إيقاف تشغيل نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي) وتشغيلها مرة أخرى.

#### إلغاء عملية الاتصال

لإلغاء اتصال الشبكة اللاسلكية عند اتصال الجهاز بالشبكة اللاسلكية، اضغط وحرر (Cancel أو Stop/Clear) بلوحة التحكم. أنت بحاجة للانتظار لمدة دقيقتين لإعادة الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

#### فصل الاتصال بالشبكة

لفصل اتصال الشبكة اللاسلكية، اضغط على الزر (WPS) الموجود بلوحة التحكم لأكثر من ثانيتين.

- عندما تكون Wi-Fi Network (شبكة Wi-Fi) في وضع الخمول: يتم تلقائيًا فصل اتصال الجهاز بالشبكة اللاسلكية، وينطفئ مصباح WPS LED.

- عندما استخدام شبكة Wi-Fi: أثناء انتظار الجهاز حتى الانتهاء من المهمة الحالية، يومض الضوء بسرعة في مصباح مؤشر بيان الحالة اللاسلكي (WPS LED). بعد ذلك، يتم تلقائيا فصل الشبكة اللاسلكية وينطفئ مصباح WPS LED.

### استخدام زر القائمة

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

قبل بدء التشغيل، يلزم معرفة اسم الشبكة (SSID) الخاص بشبكتك اللاسلكية ومفتاح الشبكة إذا كان مشفرًا. وقد تم تعيين هذه المعلومات عندما تم تثبيت نقطة الوصول (أو جهاز توجيه الشبكة اللاسلكية). وإذا لم تكن على علم ببيئة العمل اللاسلكية، فيرجى الاستعانة بالشخص الذي قام بإعداد شبكتك.

بعد استكمال الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ستكون بحاجة إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز للطباعة من التطبيق (راجع تثبيت برنامج التشغيل عبر الشبكة).

1. اضغط على زر (Menu) في لوحة التحكم.

2. اضغط Network > ‏Wireless > ‏WLAN Settings.

3. اضغط على OK لتحديد طريقة الإعداد التي تريدها.

   - Wizard (مستحسن): في هذا الوضع، يكون الإعداد تلقائيًا. سيعرض الجهاز قائمة بالشبكات المتاحة لاختيار واحدة منها. بعد اختيار الشبكة، سوف تطلب الطابعة إدخال مفتاح الأمان المناسب.

   - Custom: في هذا الوضع يمكن للمستخدمين تقديم أو تحرير SSID الخاص بهم يدويًا، أو اختيار خيار الأمان بالتفصيل.

### الإعداد باستخدام Windows

قم بالوصول إلى برنامج الإعداد اللاسلكي بدون القرص المضغوط: في حالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة مرة، يمكنك الوصول إلى برنامج الإعداد اللاسلكي بدون القرص المضغوط. من قائمة Start (ابدأ)، حدد البرامج أو كافة البرامج > Samsung Printers > اسم برنامج تشغيل الطابعة لديك > برنامج الإعداد اللاسلكي.

#### نقطة الوصول عبر كبل USB

##### العناصر اللازم إعدادها

- نقطة الوصول

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

- كبل USB

##### إنشاء الشبكة الأساسية

1. تحقق مما إذا كان كبل USB متصلاً بالجهاز من عدمه.

2. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول وكذلك الجهاز.

3. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

4. حدد الخيار الإعداد اللاسلكي والتثبيت.

5. اقرأ اتفاقية الترخيص, ثم قم باختيار أقبل بشروط اتفاقية الترخيص. بعد ذلك، انقر فوق التالي.

6. يقوم البرنامج بالبحث في الشبكة اللاسلكية.

   إذا فشل البرنامج في البحث عن الشبكة، فتحقق من توصيل كبل USB بين الكمبيوتر والجهاز بشكل صحيح، واتبع الإرشادات الموجودة داخل الإطار.

   - إذا تم ضبط إعداد الشبكة اللاسلكية من قبل، فسيظهر إطار معلومات إعداد الشبكة اللاسلكية.

     إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الإعدادات اللاسلكية، فقم بتحديد خانة الاختيار وانقر فوق التالي.

   - بالنسبة للطرز التي تدعم الزر WPS (دون اتصال كبل USB)، سيظهر الإطار الموضح أدناه.

     - باستخدام كبل USB : قم بتوصيل كبل USB وانقر فوق التالي، ثم انتقل إلى الخطوة 7.

     - باستخدام الزر WPS: انظر نقطة الوصول عبر زر WPS (دون اتصال كبل USB).

7. حدد الطريقة المراد استخدامها من إطار طريقة الإعداد اللاسلكي.

   - قم بتكوين الإعدادات اللاسلكية يدويًا.: انتقل إلى الخطوة 8.

   - قم بتكوين الإعدادات اللاسلكية بالضغط على الزر WPS بنقطة الوصول.: قم بالتوصيل بشبكة لاسلكية عن طريق الضغط على زر WPS من نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي).

     - لذا قم باتباع الإرشادات الظاهرة على النافذة. وبعد الانتهاء من تكوين إعدادات الشبكة اللاسلكية، انتقل إلى الخطوة رقم 11.

8. بعد البحث، يقوم الإطار بعرض أجهزة الشبكة اللاسلكية. حدد الاسم (SSID) الخاص بنقطة الوصول المستخدمة وانقر فوق التالي.

   إذا لم تتمكن من معرفة اسم الشبكة التي تريد اختيارها، أو إذا أردت تعيين التهيئة اللاسلكية يدويًا، فانقر فوق الإعداد المتقدم.

   - أدخل اسم الشبكة اللاسلكية: اكتب SSID الخاص بنقطة الوصول (SSID يتأثر بحالة الأحرف).

   - وضع التشغيل: حدد بنية أساسية.

   - مصادقة: حدد نوع المصادقة.

     نظام مفتوح: لم يتم استخدام المصادقة، وقد يتم استخدام التشفير أو لا وذلك اعتمادًا على الحاجة إلى أمان البيانات.

     م. مشترك: يتم استخدام المصادقة، يمكن لجهاز له مفتاح WEP صحيح الوصول إلى الشبكة.

     خيار WPA Personal أو WPA2 Personal: حدد هذا الخيار لمصادقة خادم الطباعة على أساس مفتاح WPA المشترك مسبقًا. يستخدم هذا الوضع مفتاحًا سريًا مشتركًا (يطلق عليه بشكل عام عبارة مرور المفتاح المشترك مسبقًا)، الذي يتم تكوينه في نقطة الوصول وكل من عملائه بطريقة يدوية.

   - التشفير: حدد التشفير (بلا، WEP64، WEP128، TKIP، AES، TKIP AES).

   - مفتاح الشبكة: أدخل قيمة مفتاح شبكة التشفير.

   - تأكيد مفتاح الشبكة: تأكيد مفتاح شبكة التشفير.

   - فهرس مفتاح WEP: إذا كنت تستخدم تشفير WEP، فحدد فهرس مفتاح WEP المناسب.

   تظهر نافذة أمان الشبكة اللاسلكية عند وجود إعدادات أمان لنقطة الوصول.

   يظهر إطار أمان الشبكة اللاسلكية. قد تختلف النافذة حسب وضع الأمان الخاص بها: WEP أو WPA.

   - WEP

     حدد نظام مفتوح أو م. مشترك للمصادقة وأدخل مفتاح أمان WEP. انقر فوق التالي.

     خصوصية المكافئ السلكي (WEP) هي عبارة عن بروتوكول حماية يمنع الوصول غير المصرح به للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. ويقوم WEP بتشفير جزء البيانات الخاص بكل حزمة متبادلة على شبكة لاسلكية باستخدام مفتاح تشفير WEP عبارة عن 64 بت أو 128 بت.

   - WPA

     أدخل مفتاح WPA المشترك وانقر فوق التالي.

     يقوم WPA بالتصريح للمستخدمين وتعريفهم استنادًا إلى مفتاح سري يتم تغييره تلقائيًا في فواصل زمنية منتظمة. يقوم WPA أيضًا باستخدام TKIP (بروتوكول سلامة المفتاح المؤقت) وAES (التشفير المتقدم القياسي) لتشفير البيانات.

9. تبين النافذة إعدادات الشبكة اللاسلكية كما تتحقق مما إذا كانت الإعدادات صحيحة أم لا. انقر فوق التالي.

   - بالنسبة لأسلوب DHCP

     إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو DHCP، فتحقق من ظهور DHCP في النافذة. إذا ظهر Static (ثابت)، فانقر فوق تغيير TCP/IP لتغيير أسلوب التعيين إلى DHCP.

   - وبالنسبة لأسلوب Static

     إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو ثابت، فتحقق من ظهور ثابت في النافذة. إذا ظهر DHCP، فانقر فوق تغيير TCP/IP لإدخال عنوان IP وقيم تكوين الشبكة الأخرى الخاصة بالجهاز. قبل إدخال عنوان IP للطابعة، يجب معرفة معلومات تكوين شبكة الكمبيوتر. إذا تم ضبط الكمبيوتر على DHCP، فيجب الاتصال بمسئول الشبكة للحصول على عنوان IP ثابت.

     على سبيل المثال:

     إذا كانت معلومات شبكة الكمبيوتر كما هي موضحة أدناه،

     - عنوان IP:‏ 169.254.133.42

     - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0

     يجب أن تكون معلومات شبكة الجهاز كما هو كما يلي:

     - عنوان IP:‏ 169.254.133.43

     - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0 (استخدم قناع الشبكة الفرعية الخاص بالكمبيوتر)‏

     - Gateway (بوابة): 169.254.133.1

10. عندما يظهر الإطار الذي يخبرك بتأكيد اتصال كبل الشبكة، فقم بفصل كبل الشبكة وانقر فوق التالي.

    إذا تم توصيل كبل الشبكة، فقد يواجه مشكلة في العثور على الجهاز عند تكوين الشبكة اللاسلكية.

11. اكتمل إعداد الشبكة اللاسلكية. وللطباعة من جهاز محمول يدعم Wi-Fi Direct، اضبط خيار Wi-Fi Direct (انظر إعداد Wi-Fi Direct).

    خيار Wi-Fi Direct:

    - سيظهر خيار Wi-Fi Direct على الشاشة الرئيسية إذا كانت طابعتك تدعم هذه الميزة فقط.

    - يمكن البدء في إنشاء Wi-Fi Direct عن طريق استخدام Samsung Easy Printer Manager (انظر إعداد Wi-Fi Direct).

    - اسم الشبكة (SSID): الاسم الافتراضي للشبكة هو اسم الطراز وبحد أقصى للطول 22 حرفًا (لا يشمل "Direct-xx-").

    - مفتاح الشبكة: عبارة عن السلسلة الرقمية، ويتراوح حجمها من 8 إلى 64 حرفًا.

12. عند اكتمال إعداد الشبكة اللاسلكية، قم بفصل كبل USB الموجود بين الكمبيوتر والجهاز. انقر فوق التالي.

13. انقر فوق التالي في حالة ظهور نافذة تأكيد توصيل الطابعة.

14. حدد المكونات المراد تثبيتها. انقر فوق التالي.

15. يمكنك أيضا بعد تحديد المكونات تغيير اسم الجهاز وتعيين الطابعة لتصبح مشتركة على الشبكة ولكي يتم اعتبارها كطابعة افتراضية فضلاً عن تغيير اسم المنفذ الخاص بكل طابعة. انقر فوق التالي.

16. بعد الانتهاء من التثبيت، يظهر إطار يطلب منك طباعة صفحة اختبار. إذا كنت تريد طباعة صفحة اختبار، فانقر فوق طباعة صفحة اختبار.

    وإلا، فما عليك سوى النقر فوق التالي والانتقال إلى الخطوة 18.

17. إذا تمت طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فانقر فوق نعم .

    وإذا لم يتم ذلك، فانقر فوق لا لإعادة طباعتها.

18. إذا كنت ترغب في تسجيل جهازك مع موقع ويب Samusng واستلام معلومات مهمة، فانقر فوق تسجيل عبر الإنترنت. إن لم يكن الأمر كذلك، فانقر فوق إنهاء.

#### نقطة الوصول عبر زر WPS (دون اتصال كبل USB)

بالنسبة للطرز التي تشتمل على زر WPS، يمكنك ضبط الشبكة اللاسلكية باستخدام الزر WPS (دون اتصال USB) ونقطة وصول (أو جهاز توجيه) وزر WPS.

##### العناصر المطلوب تجهيزها

- نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي)

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت الجهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

##### إنشاء الشبكة الأساسية

1. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول والجهاز.

2. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

3. حدد الخيار الإعداد اللاسلكي والتثبيت.

4. اقرأ اتفاقية الترخيص، ثم حدد أقبل بشروط اتفاقية الترخيص. بعد ذلك، انقر فوق التالي.

5. حدد باستخدام الزر WPS وانقر فوق التالي.

   - بالنسبة للطرز التي تدعم الزر WPS، يظهر الإطار الوارد أعلاه.

   - إذا لم يكن الجهاز متصلاً بكبل USB، فلا يظهر الإطار الوارد أعلاه. افصل كبل USB إذا كنت ترغب في إعداد الشبكة اللاسلكية باستخدام الزر WPS.

   - إذا كنت ترغب في إعداد الشبكة اللاسلكية باستخدام كبل USB، فراجع نقطة الوصول عبر كبل USB.

6. سيطلب منك الإطار التالي التحقق مما إذا كانت نقطة الوصول الخاصة بك (أو الموجه اللاسلكي) تدعم WPS أم لا.

   إذا كانت نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) تشتمل على زر WPS، فحدد نعم وانقر فوق التالي.

7. اتبع التعليمات التي تظهر على الإطار لإعداد الشبكة اللاسلكية.

   - بالنسبة للطرز المجهزة بشاشة عرض، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

     1. اضغط مع الاستمرار على زر (WPS) بلوحة التحكم لمدة ثانيتين إلى 4 ثوانٍ.

        ينتظر الجهاز لمدة تصل إلى دقيقتين حتى يتم الضغط على زر WPS الموجود على نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

     2. اضغط على الزر (WPS (PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

        تظهر الرسائل على شاشة العرض بالترتيب التالي:

        - Connecting: يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

        - Connected: عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

        - SSID Type: بعد الانتهاء من عملية التوصيل بالشبكة اللاسلكية، تظهر معلومات معرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بنقطة الوصول (AP) على الشاشة.

   - بالنسبة للطرز غير المجهزة بشاشة عرض، اتبع الخطوات الواردة أدناه.

     1. اضغط مع الاستمرار على الزر (WPS) بلوحة التحكم لمدة 2 - 4 ثوانٍ حتى يومض مصباح LED الخاص بالحالة بشكل سريع.

        عندئذ يبدأ الجهاز في الاتصال بالشبكة اللاسلكية. ويومض مصباح LED ببطء لمدة دقيقتين حتى تضغط على الزر PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

     2. اضغط على الزر (WPS (PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

        - يومض الضوء بسرعة في مصباح WPS LED عند توصيله بنقطة الوصول (أو بالموجه اللاسلكي).

        - عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

8. وعندئذٍ تظهر نافذة تم إعداد الشبكة اللاسلكية. انقر فوق التالي.

9. انقر فوق التالي في حالة ظهور نافذة تأكيد توصيل الطابعة.

10. حدد المكونات المراد تثبيتها. انقر فوق التالي.

11. يمكنك أيضا بعد تحديد المكونات تغيير اسم الجهاز وتعيين الطابعة لتصبح مشتركة على الشبكة ولكي يتم اعتبارها كطابعة افتراضية فضلاً عن تغيير اسم المنفذ الخاص بكل طابعة. انقر فوق التالي.

12. بعد الانتهاء من عملية التثبيت، تظهر نافذة تطلب منك طباعة صفحة اختبار. إذا كنت تريد طباعة صفحة اختبار، فانقر فوق طباعة صفحة اختبار.

    وإلا، فما عليك سوى النقر فوق التالي والانتقال إلى الخطوة 14.

13. إذا تمت طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فانقر فوق نعم .

    وإذا لم تتم طباعتها بشكل صحيح، فانقر فوق لا لإعادة طباعتها.

14. إذا كنت ترغب في تسجيل جهازك مع موقع ويب Samusng واستلام معلومات مهمة، فانقر فوق تسجيل عبر الإنترنت. إن لم يكن الأمر كذلك، فانقر فوق إنهاء.

#### شبكة مخصصة عن طريق USB

إذا لم يكن لديك نقطة وصول (AP)، فلا يزال بإمكانك بتوصيل الطابعة لاسلكيًا بالكمبيوتر وذلك من خلال إعداد شبكة مخصصة لاسلكية من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية.

##### العناصر اللازم إعدادها

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

- كبل USB

##### إنشاء شبكة مخصصة في Windows

1. تحقق مما إذا كان كبل USB متصلاً بالجهاز من عدمه.

2. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك وكذلك جهاز الشبكة.

3. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

4. حدد الخيار الإعداد اللاسلكي والتثبيت.

5. اقرأ اتفاقية الترخيص, ثم قم باختيار أقبل بشروط اتفاقية الترخيص. بعد ذلك، انقر فوق التالي.

6. يقوم البرنامج بالبحث في الشبكة اللاسلكية.

   إذا فشل البرنامج في البحث عن الشبكة، فتحقق من توصيل كبل USB بين الكمبيوتر والجهاز بشكل صحيح، واتبع الإرشادات الموجودة داخل الإطار.

7. وبعد البحث في الشبكات اللاسلكية، تظهر قائمة بالشبكات اللاسلكية التي بحث فيها الجهاز.

   إذا كنت تريد استخدام الإعداد الافتراضي المخصص في Samsung، حدد آخر شبكة لاسلكية في القائمة، اسم الشبكة (SSID) هو Portthru والإشارة هي شبكة ذاتية للطابعة.

   بعد ذلك، انقر فوق التالي.

   إذا كنت تريد استخدام إعدادات مخصصة أخرى، فحدد شبكة لاسلكية أخرى من القائمة.

   إذا كنت ترغب في تغيير الإعدادات المخصصة، فانقر فوق زر الإعداد المتقدم.

   - أدخل اسم الشبكة اللاسلكية: ثم أدخل اسم SSID الذي تريده (يتأثر اسم SSID بحالة الأحرف)

   - وضع التشغيل: حدد Ad-hoc (مخصص).

   - القناة: حدد القناة. (إعداد تلقائي أو 2٫412 ميجاهرتز إلى 2٫467 ميجاهرتز.)

   - مصادقة: حدد نوع المصادقة.

     نظام مفتوح: لم يتم استخدام المصادقة، وقد يتم استخدام التشفير أو لا وذلك اعتمادًا على الحاجة إلى أمان البيانات.

     م. مشترك: يتم استخدام المصادقة، يمكن لجهاز له مفتاح WEP صحيح الوصول إلى الشبكة.

   - التشفير: حدد التشفير (بلا، WEP64، WEP128).

   - مفتاح الشبكة: أدخل قيمة مفتاح شبكة التشفير.

   - تأكيد مفتاح الشبكة: تأكيد مفتاح شبكة التشفير.

   - فهرس مفتاح WEP: إذا كنت تستخدم تشفير WEP، فحدد فهرس مفتاح WEP المناسب.

   تظهر نافذة أمان الشبكة اللاسلكية عندما يكون الأمان ممكنًا في الشبكة المخصصة.

   حدد نظام مفتوح أو م. مشترك للمصادقة، وانقر فوق التالي.

   - خصوصية المكافئ السلكي (WEP) هي عبارة عن بروتوكول حماية يمنع الوصول غير المصرح به للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. ويقوم WEP بتشفير جزء البيانات الخاص بكل حزمة متبادلة على شبكة لاسلكية باستخدام مفتاح تشفير WEP عبارة عن 64 بت أو 128 بت.

8. تظهر النافذة التي تعرض إعداد الشبكة اللاسلكية. قم بفحص الإعدادات ثم انقر فوق التالي.

   قبل إدخال عنوان IP للطابعة، يجب معرفة معلومات تكوين شبكة الكمبيوتر. في حالة ضبط تكوين الشبكة على DHCP، ينبغي كذلك أن يكون إعداد الشبكة اللاسلكية DHCP. وبالمثل، في حالة ضبط تهيئة الشبكة على Static (ثابت)، ينبغي كذلك أن يكون إعداد الشبكة اللاسلكية Static (ثابت).

   في حالة تعيين الكمبيوتر إلى DHCP، وكنت تريد استخدام إعداد الشبكة اللاسلكية Static، فيجب الاتصال بمسؤول الشبكة للحصول على عنوان IP ثابت.

   - بالنسبة لأسلوب DHCP

     إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو DHCP، فتحقق من ظهور DHCP في نافذة تأكيد إعداد الشبكة اللاسلكية. إذا ظهر Static (ثابت)، فانقر فوق تغيير TCP/IP لتغيير أسلوب التعيين إلى تلقي عناوين IP تلقائيًا (DHCP).

   - وبالنسبة لأسلوب Static

     إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو "ثابت"، فتحقق من ظهور "ثابت" في الإطار تأكيد إعداد الشبكة اللاسلكية. إذا ظهر DHCP، فانقر فوق تغيير TCP/IP لإدخال عنوان IP وقيم تكوين الشبكة الأخرى الخاصة بالجهاز.

     على سبيل المثال:

     إذا كانت معلومات شبكة الكمبيوتر كما يلي:

     - عنوان IP:‏ 169.254.133.42

     - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0

     يجب أن تكون معلومات شبكة الجهاز كما هو وارد أدناه:

     - عنوان IP:‏ 169.254.133.43

     - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0 (استخدم قناع الشبكة الفرعية الخاص بالكمبيوتر)

     - Gateway (بوابة): 169.254.133.1

9. وعندئذٍ تظهر نافذة تم إعداد الشبكة اللاسلكية. انقر فوق التالي.

10. عند اكتمال إعدادات الشبكة اللاسلكية، قم بفصل كابل USB الموجود بين الكمبيوتر والجهاز. انقر فوق التالي.

    إذا ظهرت نافذة تغيير إعداد شبكة الكمبيوتر، فاتبع الخطوات الموضحة على النافذة. انقر فوق التالي عند الانتهاء من تعيين إعدادات الشبكة اللاسلكية للكمبيوتر. إذا قمت بتعيين شبكة الكمبيوتر اللاسلكية على DHCP، فسيستغرق الأمر بضع دقائق لتلقي عنوان IP.

11. انقر فوق التالي في حالة ظهور نافذة تأكيد توصيل الطابعة.

12. حدد المكونات المراد تثبيتها. انقر فوق التالي.

13. يمكنك أيضا، بعد تحديد المكونات، تغيير اسم الجهاز، وتعيين الجهاز لتتم مشاركته على الشبكة، وضبطه ليكون الجهاز الافتراضي، فضلاً عن تغيير اسم المنفذ الخاص بكل جهاز. انقر فوق التالي.

14. بعد الانتهاء من التثبيت، يظهر إطار يطلب منك طباعة صفحة اختبار. إذا كنت تريد طباعة صفحة اختبار، فانقر فوق طباعة صفحة اختبار.

    وإلا، فما عليك سوى النقر فوق التالي والانتقال إلى الخطوة 16.

15. إذا تمت طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح، فانقر فوق نعم .

    وإذا لم تتم طباعتها بشكل صحيح، فانقر فوق لا لإعادة طباعتها.

16. إذا كنت ترغب في تسجيل جهازك مع موقع ويب Samusng واستلام معلومات مهمة، فانقر فوق تسجيل عبر الإنترنت. إن لم يكن الأمر كذلك، فانقر فوق إنهاء.

### الإعداد باستخدام نظام Macintosh

#### العناصر اللازم إعدادها

- نقطة وصول

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

- كبل USB

#### نقطة الوصول عبر كبل USB

1. تحقق مما إذا كان كبل USB متصلاً بالجهاز من عدمه.

2. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول وكذلك الجهاز.

3. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يظهر فوق سطح مكتب Macintosh لديك.

5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد MAC_Installer > أيقونة Installer OS X.

6. ثم انقر فوق Continue.

7. يرجى قراءة اتفاقية الترخيص والنقر فوق Continue.

8. انقر فوق Agree (موافق) للموافقة على اتفاقية الترخيص.

9. عند ظهور الرسالة التي تُحذر من إغلاق جميع التطبيقات على جهاز الكمبيوتر، انقر فوق Continue.

10. انقر فوق الزر Wireless Network Setting الموجود على User Options Pane.

11. يقوم البرنامج بالبحث في الشبكة اللاسلكية.

    إذا فشل البرنامج في البحث عن الشبكة، فتحقق من توصيل كبل USB بين الكمبيوتر والجهاز بشكل صحيح، واتبع الإرشادات الموجودة داخل الإطار.

    - إذا تم ضبط إعداد الشبكة اللاسلكية من قبل، فيظهر إطار Wireless Network Setting Information.

      إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الإعدادات اللاسلكية، فقم بتحديد خانة الاختيار وانقر فوق التالي.

    - بالنسبة للطرز التي تدعم الزر WPS (دون اتصال كبل USB)، سيظهر الإطار الموضح أدناه.

      - With a USB Cable: قم بتوصيل كبل USB وانقر فوق التالي، ثم انتقل إلى الخطوة 7.

      - استخدام زر WPS: انظر نقطة الوصول عبر زر WPS (دون اتصال كبل USB).

12. حدد الطريقة المراد استخدامها من إطار طريقة الإعداد اللاسلكي.

    - Configure the wireless settings manually.: الانتقال إلى الخطوة 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: قم بالتوصيل بشبكة لاسلكية عن طريق الضغط على زر WPS من نقطة الوصول (أو موجه لاسلكي).

      - لذا قم باتباع الإرشادات الظاهرة على النافذة. وبعد الانتهاء من ضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية، انتقل إلى الخطوة رقم 16.

13. بعد البحث، يقوم الإطار بعرض أجهزة الشبكة اللاسلكية. حدد الاسم (SSID) الخاص بنقطة الوصول المستخدمة وانقر فوق Next.

    عندما تقوم بضبط التهيئة اللاسلكي يدويًا، انقر فوق Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: اكتب SSID الخاص بنقطة الوصول (SSID يتأثر بحالة الأحرف).

    - Operation Mode: حدد Infrastructure.

    - Authentication: حدد نوع المصادقة.

      Open System: لم يتم استخدام المصادقة، وقد يتم استخدام التشفير أو لا وذلك اعتمادًا على الحاجة إلى أمان البيانات.

      Shared Key: يتم استخدام المصادقة، يمكن لجهاز له مفتاح WEP صحيح الوصول إلى الشبكة.

      خيار WPA Personal أو WPA2 Personal: حدد هذا الخيار لمصادقة خادم الطباعة على أساس مفتاح WPA المشترك مسبقًا. يستخدم هذا الوضع مفتاحًا سريًا مشتركًا (يطلق عليه بشكل عام عبارة مرور المفتاح المشترك مسبقًا) والذي يتم تكوينه في نقطة الوصول وكل من عملائه بطريقة يدوية.

    - Encryption: حدد التشفير، (بلا، WEP64‏، WEP128،‏ TKIP،‏ AES،‏ TKIP،‏ AES).

    - Network Key: أدخل قيمة مفتاح شبكة التشفير.

    - Confirm Network Key: تأكيد مفتاح شبكة التشفير.

    - WEP Key Index: إذا كنت تستخدم تشفير WEP، فحدد WEP Key Index المناسب.

    تظهر نافذة الحماية الخاصة بالشبكة اللاسلكية عند تمكين الحماية في نقطة الوصول.

    يظهر إطار أمان الشبكة اللاسلكية. قد تختلف النافذة حسب وضع الأمان الخاص بها: WEP أو WPA.

    - WEP

      حدد Open System أو Shared Key للمصادقة وأدخل مفتاح أمان WEP. انقر فوق Next.

      خصوصية المكافئ السلكي (WEP) هي عبارة عن بروتوكول حماية يمنع الوصول غير المصرح به للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. ويقوم WEP بتشفير جزء البيانات الخاص بكل حزمة متبادلة على شبكة لاسلكية باستخدام مفتاح تشفير WEP عبارة عن 64 بت أو 128 بت.

    - WPA

      أدخل مفتاح WPA المشترك وانقر فوق Next.

      يقوم WPA بالتصريح للمستخدمين وتعريفهم استنادًا إلى مفتاح سري يتم تغييره تلقائيًا في فواصل زمنية منتظمة. يقوم WPA أيضًا باستخدام TKIP (بروتوكول سلامة المفتاح المؤقت) وAES (التشفير المتقدم القياسي) لتشفير البيانات.

14. تبين النافذة إعدادات الشبكة اللاسلكية كما تتحقق مما إذا كان الإعدادات صحيحة. انقر فوق Next.

    - بالنسبة لأسلوب DHCP

      إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو DHCP، فتحقق من ظهور DHCP في النافذة. إذا ظهر Static (ثابت)، فانقر فوق Change TCP/IP لتغيير أسلوب التعيين إلى DHCP.

    - وبالنسبة لأسلوب Static

      إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو ثابت، فتحقق من ظهور ثابت في النافذة. إذا ظهر DHCP، فانقر فوق Change TCP/IP لإدخال عنوان IP وقيم تكوين الشبكة الأخرى الخاصة بالجهاز. قبل إدخال عنوان IP للطابعة، يجب معرفة معلومات تكوين شبكة الكمبيوتر. إذا تم ضبط الكمبيوتر على DHCP، فيجب الاتصال بمسئول الشبكة للحصول على عنوان IP ثابت.

      على سبيل المثال:

      إذا كانت معلومات شبكة الكمبيوتر موضحة كما يلي:

      - عنوان IP:‏ 169.254.133.42

      - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0

      يجب أن تكون معلومات شبكة الجهاز كما هو موضح أدناه:

      - عنوان IP:‏ 169.254.133.43

      - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0 (استخدم قناع الشبكة الفرعية الخاص بالكمبيوتر)

      - Gateway (بوابة): 169.254.133.1

15. عندما يظهر الإطار الذي يخبرك بتأكيد اتصال كبل الشبكة، فقم بفصل كبل الشبكة وانقر فوق التالي.

    إذا تم توصيل كبل الشبكة، فقد يواجه مشكلة في العثور على الجهاز عند تكوين الشبكة اللاسلكية.

16. اكتمل إعداد الشبكة اللاسلكية. وللطباعة من جهاز محمول يدعم Wi-Fi Direct، اضبط خيار Wi-Fi Direct (انظر إعداد Wi-Fi Direct).

    خيار Wi-Fi Direct:

    - سيظهر خيار Wi-Fi Direct على الشاشة الرئيسية إذا كانت طابعتك تدعم هذه الميزة فقط.

    - يمكن البدء في إنشاء Wi-Fi Direct عن طريق استخدام Samsung Easy Printer Manager (انظر إعداد Wi-Fi Direct).

    - اسم الشبكة (SSID): الاسم الافتراضي للشبكة هو اسم الطراز وبحد أقصى للطول 22 حرفًا (لا يشمل "Direct-xx-").

    - مفتاح الشبكة: عبارة عن السلسلة الرقمية، ويتراوح حجمها من 8 إلى 64 حرفًا.

17. عند اكتمال إعدادات الشبكة اللاسلكية، قم بفصل كابل USB الموجود بين الكمبيوتر والجهاز.

18. اكتمل إعداد الشبكة اللاسلكية. وبعد الانتهاء من التثبيت، انقر Quit.

    بعد استكمال الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ستكون بحاجة إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز للطباعة من التطبيق (انظر التثبيت في Macintosh).

#### إعداد نقطة الوصول باستخدام الزر WPS

بالنسبة للطرز التي تشتمل على زر WPS، يمكنك ضبط الشبكة اللاسلكية باستخدام الزر WPS (دون اتصال USB) ونقطة وصول (أو جهاز توجيه) وزر WPS.

##### العناصر المطلوب تجهيزها

- نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي)

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

##### إنشاء الشبكة الأساسية

1. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول والجهاز.

2. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يظهر فوق سطح مكتب Macintosh لديك.

4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد MAC_Installer > أيقونة Installer OS X.

5. ثم انقر فوق Continue.

6. يرجى قراءة اتفاقية الترخيص والنقر فوق Continue.

7. انقر فوق Agree للموافقة على اتفاقية الترخيص.

8. عند ظهور الرسالة التي تُحذر من إغلاق جميع التطبيقات على جهاز الكمبيوتر، انقر فوق Continue.

9. انقر فوق الزر Wireless Network Setting الموجود على User Options Pane.

10. حدد استخدام الزر WPS وانقر فوق Next.

    - بالنسبة للطرز التي تدعم الزر WPS، يظهر الإطار الوارد أعلاه.

    - إذا لم يكن الجهاز متصلاً بكبل USB، فلا يظهر الإطار الوارد أعلاه. افصل كبل USB إذا كنت ترغب في إعداد الشبكة اللاسلكية باستخدام الزر WPS.

    - إذا كنت ترغب في إعداد الشبكة اللاسلكية باستخدام كبل USB، فراجع نقطة الوصول عبر كبل USB.

11. سيطلب منك الإطار التالي التحقق مما إذا كانت نقطة الوصول الخاصة بك (أو الموجه اللاسلكي) تدعم WPS أم لا.

    إذا كانت نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) تشتمل على زر WPS، فحدد نعم وانقر فوق التالي.

12. اتبع التعليمات التي تظهر على الإطار لإعداد الشبكة اللاسلكية.

    - بالنسبة للطرز المجهزة بشاشة عرض، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

      1. اضغط مع الاستمرار على زر (WPS) بلوحة التحكم لمدة ثانيتين إلى 4 ثوانٍ.

         ينتظر الجهاز لمدة تصل إلى دقيقتين حتى يتم الضغط على زر WPS الموجود على نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

      2. اضغط على الزر (WPS (PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

         تظهر الرسائل على شاشة العرض بالترتيب التالي:

         - Connecting: يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

         - Connected: عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

         - SSID Type: بعد الانتهاء من عملية التوصيل بالشبكة اللاسلكية، تظهر معلومات معرّف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بنقطة الوصول (AP) على الشاشة.

    - بالنسبة للطرز غير المجهزة بشاشة عرض، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

      1. اضغط مع الاستمرار على الزر (WPS) بلوحة التحكم لمدة 2 - 4 ثوانٍ حتى يومض مصباح LED الخاص بالحالة بشكل سريع.

         عندئذ يبدأ الجهاز في الاتصال بالشبكة اللاسلكية. ويومض مصباح LED ببطء لمدة دقيقتين حتى تضغط على الزر PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

      2. اضغط على الزر (WPS (PBC الموجود في نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

         - يومض الضوء بسرعة في مصباح WPS LED. يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

         - عند توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح WPS LED.

13. اكتمل إعداد الشبكة اللاسلكية. وبعد الانتهاء من التثبيت، انقر Quit.

    بعد استكمال الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ستكون بحاجة إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز للطباعة من التطبيق (راجع التثبيت في Macintosh).

#### شبكة مخصصة عن طريق USB

إذا لم يكن لديك نقطة وصول (AP)، فلا يزال بإمكانك توصيل الطابعة لاسلكيًا بالكمبيوتر وذلك من خلال إعداد شبكة مخصصة لاسلكية من خلال اتباع هذه الإرشادات البسيطة التالية.

##### العناصر اللازم إعدادها

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

- كبل USB

##### إنشاء شبكة مخصصة في Macintosh

1. تحقق مما إذا كان كبل USB متصلاً بالجهاز من عدمه.

2. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك وجهاز الشبكة.

3. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يظهر فوق سطح مكتب Macintosh لديك.

5. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد MAC_Installer > أيقونة Installer OS X.

6. ثم انقر فوق Continue.

7. يرجى قراءة اتفاقية الترخيص والنقر فوق Continue.

8. انقر فوق Agree للموافقة على اتفاقية الترخيص.

9. عند ظهور الرسالة التي تُحذر من إغلاق جميع التطبيقات على جهاز الكمبيوتر، انقر فوق Continue.

10. انقر فوق الزر Wireless Network Setting الموجود على User Options Pane.

11. يقوم البرنامج بالبحث عن الأجهزة الموجودة على الشبكة اللاسلكية.

    إذا فشل البحث، تحقق من توصيل كبل USB بين الكمبيوتر والجهاز بشكل صحيح، واتبع الإرشادات الموجودة في النافذة.

12. وبعد البحث في الشبكات اللاسلكية، تظهر قائمة بالشبكات اللاسلكية التي بحث فيها الجهاز.

    إذا أردت استخدام الإعداد الافتراضي المخصص من Samsung، حدد آخر شبكة لاسلكية في القائمة بحيث سكون Network Name(SSID)‎ هو Portthru و Signal هي Printer Self Network.

    بعد ذلك، انقر فوق Next.

    إذا كنت تريد استخدام إعدادات مخصصة أخرى، فحدد شبكة لاسلكية أخرى من القائمة.

    إذا كنت ترغب في تغيير الإعدادات المخصصة، فانقر فوق زر Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: ثم أدخل اسم SSID (يتأثر اسم SSID بحالة الأحرف)

    - Operation Mode: حدد Ad-hoc (مخصص).

    - Channel: حدد القناة (Auto Setting أو 2412 ميجاهرتز إلى 2467 ميجاهرتز).

    - Authentication: حدد نوع المصادقة.

      Open System: لم يتم استخدام المصادقة، وقد يتم استخدام التشفير أو لا وذلك اعتمادًا على الحاجة إلى أمان البيانات.

      Shared Key: يتم استخدام المصادقة، يمكن لجهاز له مفتاح WEP صحيح الوصول إلى الشبكة.

    - Encryption: حدد التشفير (بلا، WEP64، WEP128).

    - Network Key: أدخل قيمة مفتاح شبكة التشفير.

    - Confirm Network Key: تأكيد مفتاح شبكة التشفير.

    - WEP Key Index: إذا كنت تستخدم تشفير WEP، فحدد WEP Key Index المناسب.

    تظهر نافذة أمان الشبكة اللاسلكية عندما يكون هناك إعداد أمان للشبكة المخصصة.

    حدد Open System أو Shared Key للمصادقة، وانقر فوق Next.

    - خصوصية المكافئ السلكي (WEP) هي عبارة عن بروتوكول حماية يمنع الوصول غير المصرح به للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. ويقوم WEP بتشفير جزء البيانات الخاص بكل حزمة متبادلة على شبكة لاسلكية باستخدام مفتاح تشفير WEP عبارة عن 64 بت أو 128 بت.

13. تظهر النافذة التي تبين إعدادات الشبكة اللاسلكية. قم بفحص الإعدادات ثم انقر فوق Next.

    قبل إدخال عنوان IP للطابعة، يجب معرفة معلومات تكوين شبكة الكمبيوتر. في حالة ضبط تكوين الشبكة على DHCP، ينبغي كذلك أن يكون إعداد الشبكة اللاسلكية DHCP. وبالمثل، في حالة ضبط تهيئة الشبكة على Static (ثابت)، ينبغي كذلك أن يكون إعداد الشبكة اللاسلكية Static (ثابت).

    في حالة تعيين الكمبيوتر إلى Static وكنت تريد استخدام إعداد الشبكة اللاسلكية Static، يجب الاتصال بمسؤول الشبكة للحصول على عنوان IP ثابت.

    - بالنسبة لأسلوب DHCP

      إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو DHCP، فتحقق من ظهور DHCP في إطار Wireless Network Setting Confirm. إذا ظهر Static (ثابت)، فانقر فوق Change TCP/IP لتغيير أسلوب التعيين إلى Receive IP address automatically (DHCP)‎.

    - وبالنسبة لأسلوب Static

      إذا كان أسلوب تعيين عنوان IP هو "ثابت"، فتحقق من ظهور "ثابت" في الإطار تأكيد إعداد الشبكة اللاسلكية. إذا ظهر DHCP، فانقر فوق تغيير TCP/IP لإدخال عنوان IP وقيم تكوين الشبكة الأخرى الخاصة بالجهاز.

      على سبيل المثال:

      إذا كانت معلومات شبكة الكمبيوتر موضحة كما يلي:

      - عنوان IP:‏ 169.254.133.42

      - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0

      يجب أن تكون معلومات شبكة الجهاز كما هو موضح أدناه:

      - عنوان IP:‏ 169.254.133.43

      - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0 (استخدم قناع الشبكة الفرعية الخاص بالكمبيوتر)

      - Gateway (بوابة): 169.254.133.1

14. عندما يظهر الإطار الذي يخبرك بتأكيد اتصال كبل الشبكة، فقم بفصل كبل الشبكة وانقر فوق التالي.

    إذا تم توصيل كبل الشبكة، فقد يواجه مشكلة في العثور على الجهاز عند تكوين الشبكة اللاسلكية.

15. تتصل الشبكة اللاسلكية وفقًا لتكوين الشبكة.

16. اكتمل إعداد الشبكة اللاسلكية. وبعد الانتهاء من التثبيت، انقر Quit.

    بعد استكمال الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ستكون بحاجة إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز للطباعة من التطبيق (راجع التثبيت في Macintosh).

### استخدام كبل شبكة

الماكينات التي لا تدعم منفذ الشبكة لن تكون قادرة على استخدام هذه الميزة (انظر المنظر الخلفي).

يعتبر جهازك متوافقًا مع الشبكة. ولتمكين جهازك من العمل في شبكتك، يلزمك القيام ببعض إجراءات التكوين.

- بعد استكمال الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ستكون بحاجة إلى تثبيت برنامج تشغيل الجهاز للطباعة من التطبيق (راجع تثبيت برنامج التشغيل عبر الشبكة).

- ارجع إلى مسؤول الشبكة أو الشخص الذي يقوم بإعداد الشبكة اللاسلكية الخاصة بك، للحصول على معلومات حول تهيئة الشبكة الخاصة بك.

#### العناصر اللازم إعدادها

- نقطة وصول

- كمبيوتر متصل بالشبكة

- قرص البرنامج المضغوط المرفق مع الجهاز

- تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة لاسلكية

- كبل الشبكة

#### طباعة تقرير تكوين الشبكة

يمكنك تحديد إعدادات الشبكة الخاصة بجهازك عن طريق طباعة تقرير تهيئة شبكة.

انظر طباعة تقرير تكوين الشبكة.

#### إعداد عنوان IP باستخدام برنامج SetIP ‏(Windows)

يُستخدم هذا البرنامج للإعداد اليدوي لعنوان IP للشبكة الخاص بجهازك على الشبكة باستخدام عنوان MAC للاتصال بالجهاز. وعنوان MAC هو الرقم المسلسل للجهاز والخاص بواجهة الاتصال بالشبكة ويمكن الحصول عليه في Network Configuration Report (تقرير تكوين الشبكة).

انظر إعداد عنوان IP.

#### تهيئة الشبكة اللاسلكية للجهاز

يجب عليك معرفة اسم الشبكة (معرف مجموعة الخدمات) الخاص بشبكة الاتصال اللاسلكية ومفتاح الشبكة، إذا كان مشفرًا. وقد تم تعيين هذه المعلومات عندما تم تثبيت نقطة الوصول (أو جهاز توجيه الشبكة اللاسلكية). وإذا لم تكن على علم ببيئة العمل اللاسلكية، فيرجى الاستعانة بالشخص الذي قام بإعداد شبكتك.

لتهيئة المعلمات اللاسلكية، يمكنك استخدام SyncThru™ Web Service.

#### استخدام SyncThru™ Web Service

قبل بدء تكوين المعلمات اللاسلكية، تأكد من حالة اتصال الكبل.

1. افحص ما إذا كان كبل الشبكة متصلاً بالجهاز. إذا لم يكن متصلاً، قم بتوصيل الجهاز بكبل شبكة قياسي.

2. ابدأ تشغيل متصفح الويب كبرنامج Internet Explorer أو Safari أو Firefox ثم أدخل عنوان IP الجديد الخاص بجهازك في نافذة المتصفح.

   على سبيل المثال:

3. انقر فوق Login الجانب الأيمن العلوي لموقع SyncThru™ Web Service الإلكتروني.

4. أدخل كلاً من ID وPassword، ثم انقر فوق Login.

   - ‏‏‏ID: ‏‏‏admin‏

   - ‏‏‏Password: ‏‏‏‏‏‏‏sec00000‏

5. عندما تكون نافذة برنامج SyncThru™ Web Service مفتوحة، انقر فوق Network Settings.

6. انقر فوق Wireless > ‏Wizard.

   سيقوم Wizard بمساعدتك على إعداد تهيئة الشبكة اللاسلكية. إذا أردت ضبط الشبكة اللاسلكية مباشرة، اختر Custom.

7. حدد (‎Network Name(SSID في القائمة.

   - SSID: يعد SSID (معرف مجموعة الخدمات) هو الاسم الذي يقوم بتعريف شبكة لاسلكية. ويجب على نقاط الوصول والأجهزة اللاسلكية التي تحاول الاتصال بالشبكة اللاسلكية استخدام نفس معرف SSID. يتأثر معرف SSID بحالة الأحرف.

   - Operation Mode: يشير Operation Mode إلى نوع الاتصال اللاسلكي (راجع اسم الشبكة اللاسلكية ومفتاح الشبكة).

     - Ad-hoc: يتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال ببعضها البعض مباشرة في بيئة الاتصال النظير إلى النظير.

     - Infrastructure: يتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال ببعضها البعض من خلال نقطة وصول.

   إذا كان Operation Mode الخاص بالشبكة هو Infrastructure، قم بتحديد SSID الخاص بنقطة الوصول. وإذا كان Operation Mode هو Ad-hoc، قم بتحديد SSID الخاص بالطابعة. ولاحظ أن "portthru" هو معرف SSID الافتراضي لجهازك.

8. انقر فوق Next.

   إذا ظهرت نافذة إعداد الأمان الشبكة اللاسلكية، فأدخل كلمة المرور المسجلة ثم انقر (مفتاح الشبكة) وانقر فوق Next.

9. عندئذ يظهر إطار التأكيد، فيرجى التحقق من الإعداد اللاسلكي. إذا كان الإعداد سليمًا، فانقر فوق Apply.

   قم بقطع اتصال كبل الشبكة (قياسي أو الشبكة). عندئذ ينبغي أن يبدأ جهازك في الاتصال لاسلكيًا بالشبكة. وإذا كان في الوضع العشوائي، فيمكنك استخدام شبكة LAN اللاسلكية وشبكة LAN السلكية معًا.

### تشغيل/إيقاف شبكة Wi-Fi

إذا كان جهازك يشتمل على جهاز العرض، فيمكنك أيضًا تشغيل/إيقاف Wi-Fi من لوحة التحكم الخاصة بالجهاز باستخدام قائمة Network.

1. قم بفحص ما إذا كان كبل الشبكة متصلاً بالطابعة. إذا لم يكن متصلاً، قم بتوصيل الجهاز بكبل شبكة قياسي.

2. ابدأ تشغيل متصفح الويب كبرنامج Internet Explorer أو Safari أو Firefox ثم أدخل عنوان IP الجديد الخاص بجهازك في نافذة المتصفح.

   على سبيل المثال:

3. انقر فوق Login الجانب الأيمن العلوي لموقع SyncThru™ Web Service الإلكتروني.

4. أدخل كلاً من ID وPassword، ثم انقر فوق Login.

   - ‏‏ID: ‏‏‏admin‏

   - ‏‏Password: ‏‏‏sec00000‏

5. عندما تكون نافذة برنامج SyncThru™ Web Service مفتوحة، انقر فوق Network Settings.

6. انقر فوق Wireless > ‏Custom.

   يمكن أيضًا تشغيل/إيقاف شبكة Wi-Fi.

### إعداد Wi-Fi Direct للطباعة المتنقلة

يعد Wi-Fi Direct طريقة توصيل نظير لنظير سهلة الإعداد لطابعتك وجهاز محمول يوفر اتصالاً آمنًا، وإنتاجية أفضل من الوضع المخصص.

باستخدام خيار Wi-Fi Direct، يمكنك توصيل طابعتك بشبكة Wi-Fi Direct أثناء التوصيل في نفس الوقت بنقطة وصول، كما يمكنك استخدام شبكة سلكية وشبكة Wi-Fi Direct في نفس الوقت حتى يتمكن العديد من المستخدمين من الوصول وطباعة المستندات من Wi-Fi Direct ومن شبكة سلكية.

- لا يمكنك الاتصال بالإنترنت من خلال Wi-Fi Direct بالطابعة.

- وقد تختلف قائمة البروتوكولات المدعومة عن الطراز الخاص بك، ولا تدعم شبكات Wi-Fi Direct بروتوكول IPv6، وفلترة الشبكات، وIPSec، وWINS، وخدمات SLP.

#### إعداد Wi-Fi Direct

كما يمكنك تمكين ميزة Wi-Fi Direct باستخدام إحدى الطرق التالية.

##### من الكمبيوتر المتصل بكبل USB (مستحسن)

- عند الإعداد من القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج، قم بالاطلاع على نقطة الوصول عبر كبل USB.

  - لمستخدم نظام التشغيل Windows، انظر نقطة الوصول عبر كبل USB.

  - لمستخدم نظام التشغيل Macintosh، انظر نقطة الوصول عبر كبل USB.

- بعد اكتمال تثبيت برنامج التشغيل، يكون بالإمكان ضبط Samsung Easy Printer Manager كما يمكن إجراء التغييرات في Wi-Fi Direct.

  يكون Samsung Easy Printer Manager متوفرًا لمستخدمي نظامي التشغيل Windows وMacintosh فقط.

  - من قائمة ابدأ ،حدد البرامج أو كافة البرامج > Samsung Printers > ‏Samsung Easy Printer Manager > إعدادات الجهاز> الشبكة.

    - تشغيل/إيقاف اتصال Wi-Fi المباشر: حدد تشغيل للتمكين.

    - اسم الجهاز: أدخل اسم الطابعة للبحث عن طابعتك على شبكة لاسلكية. بشكل افتراضي، يكون اسم الجهاز هو اسم الطراز.

    - عنوان IP: أدخل عنوان IP للطابعة. ويتم استخدام عنوان IP هذا للشبكة المحلية فقط وليس للشبكة اللاسلكية أو الشبكة السلكية للبنية الأساسية. كما نوصي باستخدام عنوان IP المحلي الافتراضي (عنوان IP المحلي الافتراضي للطابعة لـ Wi-Fi Direct هو 192.168.3.1)

    - صاحب المجموعة: قم بتنشيط هذا الخيار لتخصيص الطابعة لمالك مجموعة Wi-Fi Direct. يعمل صاحب المجموعة تمامًا كنقطة وصول لاسلكية. ونوصي بتنشيط هذا الخيار.

    - مفتاح الشبكة: إذا كانت طابعتك عبارة عن صاحب المجموعة، فيلزم وجود مفتاح الشبكة لكي تتمكن الأجهزة المحمولة الأخرى من الاتصال بطابعتك. ويمكنك تهيئة مفتاح شبكة بنفسك، أو يمكنك تذكر مفتاح الشبكة المقدم الذي تم إنشاؤه عشوائيًا بشكل افتراضي.

##### من الجهاز (أجهزة تحتوي على شاشة عرض)

- حدد Network > ‏Wireless > ‏Wi-Fi Direct من لوحة التحكم.

- قم بتمكين Wi-Fi Direct.

##### من كمبيوتر متصل بالشبكة

وإذا كانت طابعتك تستخدم كبل شبكة أو نقطة وصول لاسلكية، فيمكنك تمكين Wi-Fi Direct وتهيئته من SyncThru™ Web Service.

- قم بالوصول إلى SyncThru™ Web Service، وحدد Settings > ‏Network Settings > ‏Wireless > ‏Wi-Fi Direct.

- قم بتمكين Wi-Fi Direct أو تعطيله واضبط الخيارات الأخرى.

- لمستخدمي Linux،

  - اطبع تقرير تكوين شبكة IP للتحقق من الناتج (انظر طباعة تقرير تكوين الشبكة).

  - قم بالوصول إلى SyncThru Web Service، وحدد Settings > ‏Network Settings‏ > Wireless > ‏Wi-Fi Direct.

  - قم بتمكين Wi-Fi Direct أو تعطيله.

#### إعداد جهاز المحمول

- وبعد إعداد Wi-Fi Direct من الطابعة، راجع دليل المستخدم لجهاز المحمول الذي تستخدمه لضبط خدمة Wi-Fi Direct الخاصة به.

- بعد إعداد Wi-Fi Direct، أنت بحاجة لتنزيل تطبيق الطباعة المتنقلة (على سبيل المثال: طابعة Samsung المتنقلة) للطباعة من هاتفك الذكي.

- عندما تعثر على الطابعة التي تريد الاتصال بها من جهازك المحمول، حدد الطابعة وسيومض مؤشر LED الخاص بالطابعة. واضغط على زر WPS للطابعة وسيتم توصيلها بجهازك المحمول.

- إذا كانت جهازك المحمول لا يدعم WPS، فأنت بحاجة لإدخال "مفتاح الشبكة" لطابعة بدلاً من الضغط على الزر WPS.

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### المشكلات التي يمكن مصادفتها أثناء إعداد أو تثبيت برنامج التشغيل

##### لم يتم العثور على طابعات

- ربما لم يتم تشغيل جهازك. قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك وكذلك الطابعة.

- لم يتم توصيل كبل USB بين الكمبيوتر والجهاز. قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

- الجهاز لا يدعم الشبكة اللاسلكية. تحقق من تضمين دليل مستخدم الجهاز في القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع جهازك وقم بإعداد جهاز شبكة لاسلكي.

##### فشل التوصيل - SSID غير موجود

- الجهاز غير قادر على البحث عن اسم الشبكة (SSID) التي حددته أو أدخلته. تحقق من اسم الشبكة (SSID) الموجود في نقطة الوصول وحاول الاتصال مرة أخرى.

- لم يتم تشغيل نقطة الوصول الخاصة بك. قم بتشغيل نقطة الوصول.

##### فشل التوصيل - الأمان غير صالح

- لم يتم تكوين الأمان بطريقة صحيحة. تحقق من الأمان الذي تم تكوينه على نقطة الوصول والجهاز.

##### فشل التوصيل - خطأ عام في الاتصال

- الكمبيوتر الخاص بك لا يتلقى إشارة من الجهاز. تحقق من كبل USB ومن طاقة الجهاز.

##### فشل التوصيل - شبكة متصلة عبر أسلاك

- تم توصيل الجهاز بكبل الشبكة السلكية. فقم بإزالة كبل الشبكة السلكية من الجهاز.

##### خطأ في الاتصال بالكمبيوتر

- يتعذر على عنوان الشبكة الذي تم تكوينه توصيل الكمبيوتر والجهاز.

  - لبيئة شبكة DHCP

    تتلقى الطابعة عنوان IP تلقائيًا (DHCP) عندما يتم تكوين الكمبيوتر على (DHCP).

  - لبيئة شبكة Static

    يستخدم الجهاز العنوان الثابت عندما يتم تكوين عنوان ثابت للكمبيوتر.

    على سبيل المثال:

    إذا كانت معلومات شبكة الكمبيوتر كما يلي:

    - عنوان IP:‏ 169.254.133.42

    - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0

    يجب أن تكون معلومات شبكة الجهاز كما هو وارد أدناه:

    - عنوان IP:‏ 169.254.133.43

    - Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية): 255.255.0.0 (استخدم قناع الشبكة الفرعية الخاص بالكمبيوتر)

    - Gateway (بوابة): 169.254.133.1

#### المشكلات الأخرى

في حالة حدوث مشكلات أثناء استخدام الجهاز على إحدى الشبكات، تحقق مما يلي:

للحصول على معلومات حول نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي)، قم بالرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بذلك.

- قد لا يكون الكمبيوتر، أو نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي)، أو الجهاز قيد التشغيل.

- تحقق من الاستقبال اللاسلكي حول الشبكة. فإذا كان جهاز التوجيه بعيدًا عن الطابعة أو في حالة وجود عائق، فقد تكون هناك صعوبة في استقبال الإشارة.

- قم بتدوير الطاقة لنقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) والجهاز والكمبيوتر. حيث إن إعادة تدوير الطاقة أحيانًا يمكنه استرداد اتصال الشبكة.

- تحقق مما إذا كان برنامج جدار الحماية (V3 أو Norton) يقوم بحظر الاتصال.

  فإذا كان كل من الكمبيوتر والجهاز متصلين بنفس الشبكة، ولم تتمكن من العثور عليه أثناء البحث، فقد يكون برنامج جدار الحماية عائقًا للاتصال. ويرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالبرنامج لإيقاف تشغيله ومحاولة البحث عن الجهاز مرة أخرى.

- تحقق من تخصيص عنوان IP الخاص بالجهاز على نحو صحيح. ويمكنك التحقق من عنوان IP عن طريق طباعة تقرير تكوين الشبكات.

- تحقق من قيام نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي) بتهيئة الحماية (كلمة المرور). فإذا كانت لها كلمة مرور، يرجى الرجوع إلى المسؤول عن نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي).

- تحقق من عنوان IP الخاص بالجهاز. وقم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الجهاز وتغيير الإعداد للاتصال بالجهاز على الشبكة. ونظرًا للسمات الخاصة بـ DHCP ، يمكن لعنوان IP المخصص التغير إذا لم يكن الجهاز مستخدمًا لفترة طويلة أو في حالة إعادة تعيين نقطة الوصول.

  قم بتسجيل عنوان MAC الخاص بالمنتج عندما تقوم بتكوين خادم DHCP في نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي). بعد ذلك يمكنك دائمًا استخدام عنوان IP الذي تم إعداده مع عنوان MAC. يمكنك تحديد عنوان MAC الخاصة بجهازك عن طريق طباعة تقرير تهيئة شبكة (انظر طباعة تقرير تكوين الشبكة).

- تحقق من البيئة اللاسلكية. ربما يتعذر عليك الاتصال بالشبكة في بيئة البنية الأساسية حيث تحتاج إلى كتابة معلومات المستخدم قبل الاتصال بنقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي).

- تقوم الشبكة فقط بدعم معايير IEEE 802.11 b/g/n القياسية وWi-Fi. لا يتم دعم أنواع الاتصال اللاسلكي الأخرى (مثل بلوتوث).

- عند استخدام وضع مخصص، في أنظمة التشغيل مثل Windows Vista، فقد تحتاج إلى ضبط إعداد التوصيل اللاسلكي في كل مرة تستخدم فيها جهاز الطباعة اللاسلكي.

- لا يمكنك استخدام وضع البنية الأساسية والوضع المخصص في نفس الوقت فيما يتعلق بأجهزة الطباعة عبر شبكة لاسلكية من Samsung.

- يقع الجهاز داخل نطاق الشبكة اللاسلكية.

- يقع الجهاز بعيدًا عن أية عوائق من شأنها حظر الإشارة اللاسلكية.

  قم بإزالة أية كائنات معدنية كبيرة موجودة بين نقطة الوصول (أو جهاز التوجيه اللاسلكي) والجهاز.

  تأكد من أن الجهاز ونقطة الوصول اللاسلكية (أو جهاز التوجيه اللاسلكي) لا يفصلهما ساريات أو جدر أو أعمدة الدعم التي تحتوي على معادن أو أسمنت.

- يقع الجهاز بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي قد تتداخل مع الإشارة اللاسلكية.

  يمكن أن تتداخل العديد من الأجهزة مع الإشارة اللاسلكية، بما في ذلك فرن المايكروويف، وبعض أجهزة Bluetooth.

- عندما يتغير تكوين نقطة الوصول (أو الموجه اللاسلكي)، فإنه يتعين عليك القيام بإعداد الشبكة اللاسلكية للمنتج مرة أخرى.