## Спецификации

### Общи спецификации

Стойностите на дадените по-долу спецификации подлежат на промяна без предварително известие. Разгледайте www.samsung.com за евентуални промени в информация.

Елементи | Описание
--- | ---
Размери | Ширина х Дължина х Височина | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 мм (15,31 x 10,79 x 9,80 инча)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 мм (15,83 x 11,54 x 11,65 инча)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 мм (16,02 x 11,54 x 11,65 инча)
Тегло | Устройство с консумативи | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 кг (14,66 lbs)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 кг (17,64 lbs)
Ниво на шум[b] | Режим на готовност | По-малко от 26 dB(A)
Режим на печат | По-малко от 50 dB(A)
Режим на копиране | Стъкло на скенера | По-малко от 50 dB(A)
Подавач на документи | По-малко от 52 dB(A)
Режим на сканиране | Стъкло на скенера | По-малко от 52 dB(A)
Подавач на документи | По-малко от 54 dB(A)
Температура | Операция | 10 до 32℃ (от 50 до 89.6°F)
Съхранение (опаковано) | -20 до 40 ℃ (-4 до 104 °F)
Влажност | Операция | 20 до 80% ОВ
Съхранение (опаковано) | 10 до 90% ОВ
Номинална мощност[c] | 110-волтови модели | AC 110 – 127 V
220-волтови модели | AC 220 – 240 V
Консумация на електроенергия | Среден режим на работа | По-малко от 310 W
Режим на готовност | По-малко от 30 W

Енергоспестяващ режим

- SCX-340x Series: По-малко от 1,2 W

- SCX-340xW Series: По-малко от 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: По-малко от 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: По-малко от 2,1 W

Режим на изключено захранване | По-малко от 0,45 W
Безжична връзка[d] | Модул | T77H262

[a] Размерите и теглото са измерени без слушалка.

[b] Ниво на звуково налягане ISO 7779. Тествана конфигурация: основна инсталация на устройството, хартия A4, едностранен печат.

[c] Вижте табелката с данни на устройството относно правилното му напрежение (V), честотата (в херцове) и типа ток (A).

[d] Само за моделите с безжична мрежа (виж Характеристики по модели).

### Спецификации на носителя за печат

Тип | Размер | Размери | Тегло на носителя за печат/Капацитет[a]
--- | --- | --- | ---
поднос | Ръчно подаване в тавата[b]

Обикновена хартия

Letter

216 x 279 мм (8,5 x 11 инча)

71 до 85 гр./м2 (19 дo 23 lbs bond)

- 150 листа от 80 г/м2 (21 lbs bond)

71 до 85 гр./м2 (19 дo 23 lbs bond)

- 1 лист

Legal | 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)
US Folio | 216 x 330 мм (8,5 x 13 инча)
A4 | 210 x 297 мм (8,27 x 11,69 инча)
Oficio | 216 x 343 мм (8,5 x 13,5 инча)
JIS B5 | 182 x 257 мм (7,17 x 10,12 инча)
ISO B5 | 176 x 250 мм (6,93 x 9,84 инча)
Executive | 184 x 267 мм (7,25 x 10,5 инча)
A5 | 148 x 210 мм (5,83 x 8,27 инча)

Плик

Плик Monarch

98 x 191 мм (3,87 x 7,5 инча)

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 10 листа

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 1 лист

Плик № 10 | 105 x 241 мм (4,12 x 9,5 инча)
Плик DL | 110 x 220 мм (4,33 x 8,66 инча)
Плик C5 | 162 x 229 мм (6,38 x 9,02 инча)

Плътна

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

86 до 120 гр./м2 (23 дo 32 lbs bond)

- 50 листа от 120 гр./м2 (32 lbs bond)

86 до 120 гр./м2 (23 дo 32 lbs bond)

- 1 лист

Тънка

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

60 до 70 гр./м2 (16 дo 19 lbs bond)

- 160 листа от 60 г/м2 (16 lbs bond)

60 до 70 гр./м2 (16 дo 19 lbs bond)

- 1 лист

Памук

Погледнете раздела Обикновена хартия

Погледнете раздела Обикновена хартия

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 150 листа от 80 г/м2 (21 lbs bond)

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 1 лист

Цветно

Погледнете раздела Обикновена хартия

Погледнете раздела Обикновена хартия

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 150 листа от 80 г/м2 (21 lbs bond)

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 1 лист

Предварително отпечатано

Погледнете раздела Обикновена хартия

Погледнете раздела Обикновена хартия

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 150 листа от 80 г/м2 (21 lbs bond)

75 до 90 гр./м2 (20 дo 24 lbs bond)

- 1 лист

Рецикл.

Погледнете раздела Обикновена хартия

Погледнете раздела Обикновена хартия

60 до 90 гр./м2.

- 150 листа от 80 г/м2 (21 lbs bond)

60 до 90 гр./м2.

- 1 лист

Етикети[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Погледнете секция Обикновена хартия

120 до 150 гр./м2 (32 дo 40 lbs bond)

- 10 листа

120 до 150 гр./м2 (32 дo 40 lbs bond)

- 1 лист

Картички

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

Погледнете секция Обикновена хартия

121 дo 163 г/м2 (32 до 43 lbs bond)

- 10 листа

121 дo 163 г/м2 (32 до 43 lbs bond)

- 1 лист

Хартия за документи

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

- 10 листа

- 1 лист

Archive

Погледнете секция Обикновена хартия

Погледнете секция Обикновена хартия

- 100 листа

- 1 лист

Минимален размер (по избор) | 76 x 127 мм (3 x 5 инча) | 60 дo 163 гр/м2
Максимален размер (по избор) | 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)
[a] Възможно е максималният капацитет да варира в зависимост от теглото, дебелината на носителя, както и от условията на околната среда. [b] 1 лист за ръчно подаване. [c] Гладкостта на етикетите използвани в това устройство в 100 до 250 (sheffield). Това означава цифровото ниво на гладкост.

### Системни изисквания

#### Microsoft® Windows®

Операционна система | Изискване (препоръчва се)
--- | ---
Процесор | RAM | Cвободно дисково пространство
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB до 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-битов или 64-битов процесор или по-висока версия | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Поддръжка за графики DirectX® 9 с 128 MB памет (за да се активира темата Aero).

- DVD-R/W устройство

Windows Server® 2008 R2 | Процесори Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) или 1,4 GHz (x64) (2 GHz или по-бързи) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Минималното изискване за всички операционни системи Windows е Internet Explorer 6.0 или по-висока версия.

- Потребители, които имат администраторски права могат да инсталират софтуера.

- Windows Terminal Services е съвместим с Вашето устройство.

- За Windows 2000 се изисква Service Pack 4 или по-висок.

#### Macintosh

Операционна система | Изисквания (препоръчва се)
--- | ---
Процесор | RAM | Свободно дисково пространство

Mac OS X 10.4

- Процесори Intel®

- PowerPC G4/ G5

- 128 MB за powerPC базиран Mac (512 MB)

- 512 MB за Intel базиран Mac (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Процесори Intel®

- 867 MHz или по-бърз PowerPC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac ОS X 10.6

- Процесори Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac ОS X 10.7

- Процесори Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Елементи | Изисквания
--- | ---

Операционна система

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 битова)

Fedora 5 ~ 13 (32/64 битова)

SuSE Linux 10.1 (32 битова)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 битова)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 битова)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 битова)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 битова)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 битова)

Процесор | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Свободно дисково пространство | 1 GB (2 GB)

### Мрежова среда

Само за модели с окабелена и безжична мрежа (виж Характеристики по модели).

Необходимо е да настроите мрежовите протоколи на устройството, за да го използвате като мрежово устройство. Следната таблица представя мрежовите среди, които Вашето устройство поддържа.

Елементи | Спецификации
--- | ---

Мрежови интерфейс

- Ethernet 10/100 Base TX кабелна LAN мрежа

- 802.11b/g/n безжична LAN

Мрежова операционна система

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Различни операционни системи Linux

- Mac OS X 10.4 – 10.7

Мрежови протоколи

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Стандартно TCP/IP Принтиране (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Защита на безжична връзка

- Оторизация: Отворена система, Споделен ключ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Шифроване: WEP64, WEP128, TKIP, AES