## إجراء إرسال الفاكسات الأساسي

- هذه الوظيفة غير مدعومة للسلسلة SCX-340x/SCX-340xW Series (انظر نظرة عامة على لوحة التحكم).

- للاطلاع على ميزات إرسال الفاكسات الخاصة، راجع دليل الإعدادات المتقدمة (انظر خصائص الفاكس).

- لا يمكنك استخدام هذه الطابعة كفاكس عن طريق هاتف الإنترنت. للحصول على مزيد من المعلومات، استشر مزود خدمة الإنترنت الذي تتعامل معه.

- نوصي باستخدام خدمات الهاتف التقليدية التناظرية (PSTN: شبكة الهاتف العامة) عند توصيل خطوط الهاتف لاستخدام جهاز الفاكس. في حالة استخدام خدمات إنترنت أخرى (DSL أو ISDN أو VoIP)، يمكنك تحسين جودة الاتصال باستخدام جهاز الترشيح الصغير. يساعد جهاز الترشيح الصغير على تقليل إشارات التشويش غير المرغوبة وتحسين جودة الاتصال أو جودة الإنترنت. ونظرًا لعدم توفير جهاز الترشيح الصغير الخاص بخدمة DSL مع الجهاز، اتصل بمزود خدمة الإنترنت لاستخدام جهاز الترشيح الصغير مع خدمة DSL.

  1. منفذ الخط

  2. جهاز الترشيح الصغير

  3. مودم DSL / خط الهاتف

     (انظر المنظر الخلفي).

### التحضير لاستخدام الفاكس

قبل أن تقوم بإرسال أو استلام رسالة فاكس، ينبغي توصيل السلك المرفق بمقبس هاتفك المثبت بالحائط. (راجع المنظر الخلفي). راجع دليل التثبيت السريع للتعرف على كيفية القيام بعملية التوصيل. تختلف طريقة توصيل الهاتف من بلدٍ لآخر.

### إرسال فاكس

عند استخدام المستندات الأصلية، يمكنك استخدام إما وحدة تغذية المستندات أو زجاج الماسحة الضوئية. إذا تم وضع المستندات الأصلية على كلٍ من وحدة تغذية المستندات وزجاج الماسحة الضوئية، سيقوم الجهاز بقراءة المستندات الأصلية الموجودة على وحدة تغذية المستندات أولاً، فتكون لها الأولوية في عملية المسح الضوئي.

1. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

2. حدد (فاكس) في لوحة التحكم.

3. قم بضبط الدقة والتعتيم بحيث يتناسبان مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس (راجع ضبط إعدادات المستند).

4. أدخل رقم الفاكس للوجهة (انظر أحرف وأرقام لوحة المفاتيح).

5. اضغط على (Start) على لوحة التحكم. يبدأ الجهاز بإجراء المسح الضوئي وإرسال الفاكس إلى الوجهات المحددة.

- إذا كنت تريد إرسال فاكس من الكمبيوتر الخاص بك مباشرة، فاستخدم Samsung Network PC Fax (انظر إرسال فاكس في الكمبيوتر).

- عند الرغبة في إلغاء مهمة فاكس، اضغط (Stop/Clear) قبل أن يبدأ الجهاز في الإرسال.

- إذا استخدمت زجاج الماسحة الضوئية، يعرض الجهاز رسالة تطالبك بوضع صفحة أخرى.

#### إرسال فاكس يدويًا

قم بتنفيذ ما يلي لإرسال الفاكس باستخدام (On Hook Dial) بلوحة التحكم.

إذا كان الجهاز من الطرازات التي تتضمن جهازًا تليفونيًا، فيمكنك إرسال الفاكس باستخدام الجهاز التليفوني (راجع خصائص متنوعة).

1. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

2. حدد (فاكس) في لوحة التحكم.

3. قم بضبط الدقة والتعتيم بحيث يتناسبان مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس (راجع ضبط إعدادات المستند).

4. اضغط على (On Hook Dial) بلوحة التحكم أو ارفع السماعة.

5. أدخل رقم فاكس باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية في لوحة التحكم.

6. اضغط (Start) على لوحة التحكم عند سماع إشارة فاكس مرتفعة من جهاز الفاكس البعيد.

#### إرسال فاكس إلى وجهات متعددة

يمكن استخدام ميزة الإرسال المتعدد، التي تتيح لك إمكانية إرسال الفاكس إلى وجهات متعددة. إذ يتم تخزين المستندات الأصلية في الذاكرة تلقائيًا، ليتم إرسالها إلى وجهة بعيدة. وبعد الإرسال، يتم مسح المستندات الأصلية تلقائيًا من الذاكرة.

لا يمكنك إرسال الفاكسات باستخدام هذه الميزة إذا اخترت جودة فائقة كخيار أو إذا كان الفاكس ملونًا.

1. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

2. حدد (فاكس) في لوحة التحكم.

3. قم بضبط الدقة والتعتيم بحيث يتناسبان مع المتطلبات التي تريدها في الفاكس (راجع ضبط إعدادات المستند).

4. حدد (Menu) > ‏Fax Feature > ‏Multi Send على لوحة التحكم.

5. أدخل رقم جهاز الفاكس المستقبِل الأول، ثم اضغط OK.

   يمكنك الضغط على أرقام الاتصال السريع أو تحديد رقم الاتصال الجماعي باستخدام زر (Address Book).

6. أدخل رقم الفاكس الثاني، ثم اضغط OK.

   يُطلب منك من خلال شاشة العرض إدخال رقم فاكس آخر لإرسال المستند.

7. لإدخال أرقام فاكس إضافية، اضغط على OK عند ظهور Yes ثم كرر الخطوتين 5 و6.

   - يمكنك إدخال حتى 10 وجهة.

   - وبمجرد إدخال رقم طلب جماعي، لن تتمكن من إدخال رقم آخر من هذا النوع.

8. عند الانتهاء من إدخال أرقام الفاكس، حدد No في رسالة Another No.‎?‎ ثم اضغط على OK.

   يبدأ الجهاز في إرسال الفاكس إلى الأرقام التي أدخلتها مع الاحتفاظ بنفس ترتيب إدخالها.

   تتم طباعة تقرير إرسال متعدد بعد إرسال الفاكسات.

### استلام فاكس

يتم ضبط جهازك على وضع الفاكس بشكل مسبق في المصنع. وعند استلام أحد الفاكسات، يقوم الجهاز بالرد على المكالمة بعد عدد معين من الرنات، ثم يستلم الفاكس تلقائيًا.

### ضبط إعدادات المستند

قبل بدء العمل بوظائف الفاكس، قم بتغيير الإعدادات التالية حسب حالة المستند الأصلي للحصول على أفضل جودة ممكنة.

قد يكون من الضروري ضغط OK للانتقال إلى القوائم في المستوى السفلي في بعض الطرازات.

#### Resolution

يمكن من خلال إعدادات المستند الافتراضية الحصول على نتائج جيدة عند استخدام المستندات الأصلية المعتادة التي تحتوي على نصوص. ولكن عند إرسال مستندات أصلية ذات جودة منخفضة أو تحتوي على صور فوتوغرافية، يمكنك ضبط الدقة لتحسين جودة الفاكس.

1. حدد (فاكس) > (Menu) > ‏Fax Feature > ‏Resolution في لوحة التحكم.

2. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

   - Standard: المستندات الأصلية المكتوبة بأحرف ذات أحجام عادية.

   - Fine: المستندات الأصلية التي تحتوي على أحرف صغيرة أو أسطر رفيعة أو المستندات الأصلية المطبوعة باستخدام طابعة نقطية.

   - Super Fine: المستندات الأصلية التي تحتوي على تفاصيل دقيقة جدًا. لا يتم تمكين وضع Super Fine إلا إذا كان الجهاز الذي تتصل به يدعم وضع الدقة Super Fine أيضًا.

     - في حالة الإرسال من الذاكرة، لا يكون الوضع Super Fine متاحًا. ومن ثم يتغير إعداد الدقة تلقائيًا إلى Fine.

     - عند ضبط الجهاز على درجة الوضوح Super Fine، وكان الجهاز الذي تتصل به لا يدعم درجة Super Fine، فإن الجهاز يقوم بالإرسال باستخدام أعلى وضع لدرجة الوضوح يدعمه جهاز الفاكس على الطرف الآخر.

   - Photo Fax: المستندات الأصلية التي تحتوي على ظلال رمادية أو صور فوتوغرافية.

   - Color Fax: المستندات الأصلية الملونة.

     - لا يكون إرسال الذاكرة متاحًا في هذا الوضع.

     - يمكنك إرسال مستند فاكس ملون فقط إذا كان الجهاز الذي تتصل به يدعم استلام الفاكسات الملونة وكذلك إذا كنت تقوم بإرسال الفاكس يدويًا.

3. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

#### Darkness

يمكنك تحديد درجة دكنة المستند الأصلي.

يتم تطبيق إعداد الدكنة على مهمة الفاكس الحالية. لتغيير الإعداد الافتراضي (انظر قائمة الفاكس).

1. حدد (فاكس) > (Menu) > ‏Fax Feature > ‏Darkness على لوحة التحكم.

2. حدد مستوى الدكنة الذي تريده.

3. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.