## إعداد الشبكة السلكية

### طباعة تقرير تكوين الشبكة

يمكنك القيام بطباعة تقرير تكوين الشبكة من خلال لوحة التحكم بالجهاز، والتي تقوم بعرض الإعدادات الحالية للشبكة الخاصة بالجهاز. وسيساعدك هذا في إعداد الشبكة.

- الجهاز يحتوي على شاشة عرض: اضغط على زر (Menu) من لوحة التحكم وحدد Network‏ > ‏Network Conf. (‏Network Configuration).

- الجهاز يحتوي على شاشة لمس: اضغط Setup من الشاشة الرئيسية > Network > ‏Next‏ > Network Configuration.

- الجهاز لا يحتوي على الشاشة العرض: اضغط على زر (Cancel أو Stop/Clear) لمدة تتراوح من 4 إلى 5 دقائق في لوحة التحكم.

يمكنك استخدامتقرير تهيئة الشبكةللحصول على عنوان MAC وعنوان IP الخاص بالجهاز.

على سبيل المثال:

- MACعنوان : ‏00:15:99:41‎:A2:78

- IP عنوان : 169.254.192.192

### إعداد عنوان IP

- الماكينة التي لا تدعم واجهة الشبكة، لن تكون قادرة على استخدام هذه الميزة (انظر المنظر الخلفي).

- بروتوكول TCP/IPv6 غير مدعوم في هذا البرنامج.

يجب عليك أولاً أن تقوم بإعداد عنوان IP للطباعة من خلال الشبكة والإدارة. وفي معظم الحالات، يتم تعيين عنوان IP جديد تلقائيًا بواسطة خادم DHCP (بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف) الموجود على الشبكة.

#### تهيئة IPv4 باستخدام برنامج SetIP (نظام التشغيل Windows)

قبل استخدام برنامج SetIP، قم بتعطيل برنامج جدار حماية الكمبيوتر من لوحة التحكم > مركز الأمان > جدار حماية Windows.

1. قم بتثبيت هذا البرنامج من القرص المضغوط المرفق من خلال النقر نقرًا مزدوجًا فوق Application > ‏SetIP > ‏Setup.exe.

2. اتبع الإرشادات التي تظهر في نافذة التثبيت.

3. قم بتوصيل جهازك بالشبكة باستخدام كبل شبكة.

4. ثم قم بتشغيل الجهاز.

5. من قائمة بدء بنظام التشغيل Windows، حدد كافة البرامج > Samsung Printers‏ > SetIP > ‏SetIP.

6. انقر فوق أيقونة (الثالثة من اليسار) في الإطار SetIP لفتح إطار تكوين TCP/IP.

7. أدخل المعلومات الجديدة الخاصة بالجهاز في نافذة التهيئة على النحو التالي: من شبكة إنترانت شركة، قد تحتاج إلى تخصيص هذه المعلومات من خلال مدير الشبكة قبل المتابعة.

   ابحث عن عنوان MAC الخاص بالجهاز من Network Configuration Report (تقرير تكوين الشبكة) (راجع طباعة تقرير تكوين الشبكة) وأدخله بدون النقطتان. على سبيل المثال، يتحول 00‎:15:99:29:51:A8 إلى 0015992951A8.

8. انقر فوق Apply ثم انقر فوق OK (موافق). سيقوم الجهاز تلقائيًا بطباعة تقرير تهيئة الشبكة. وعندئذٍ تأكد من صحة جميع الإعدادات.

#### تهيئة IPv4 باستخدام برنامج SetIP (أنظمة Macintosh)

قبل استخدام برنامج SetIP، قم بتعطيل برنامج جدار حماية الكمبيوتر من System Preferences‏ > Security > ‏Firewall.

التعليمات التالية قد تختلف عن التعليمات الخاصة بطراز الجهاز الخاص بك.

1. قم بتوصيل جهازك بالشبكة باستخدام كبل شبكة.

2. أدخل أسطوانة التثبيت المدمجة وافتح نافذة القرص، واختر MAC_Installer‏ > MAC_Printer‏ > SetIP > ‏SetIPapplet.html.

3. انقر نقرًا مزدوجًا على الملف وسيفتح برنامج Safari تلقائيًا، ثم حدد Trust. سيقوم المتصفح بفتح صفحة SetIPapplet.html التي تعرض المعلومات الخاصة باسم الطابعة وعنوان IP.

4. انقر فوق أيقونة (الثالثة من اليسار) في الإطار SetIP لفتح إطار تكوين TCP/IP.

5. أدخل المعلومات الجديدة الخاصة بالجهاز في نافذة التهيئة. من شبكة إنترانت شركة، قد تحتاج إلى تخصيص هذه المعلومات من خلال مدير الشبكة قبل المتابعة.

   ابحث عن عنوان MAC الخاص بالجهاز من Network Configuration Report (تقرير تكوين الشبكة) (راجع طباعة تقرير تكوين الشبكة) وأدخله بدون النقطتان. على سبيل المثال، يتحول 00‎:15:99:29:51:A8 إلى 0015992951A8.

6. حدد Apply، ثم OK، وOK مرة أخرى.

7. قم بإنهاء برنامج Safari.

#### تهيئة IPv4 باستخدام برنامج SetIP (نظام التشغيل Linux)

قبل استخدام برنامج SetIP، قم بتعطيل برنامج جدار حماية الكمبيوتر من System Preferences أو Administrator.

التعليمات التالية قد تختلف عن التعليمات الخاصة بطراز الجهاز الخاص بك أو أنظمة التشغيل.

1. افتح /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف SetIPApplet.html.

3. انقر لفتح إطار تكوين TCP/IP.

4. أدخل المعلومات الجديدة الخاصة بالجهاز في نافذة التهيئة. من شبكة إنترانت شركة، قد تحتاج إلى تخصيص هذه المعلومات من خلال مدير الشبكة قبل المتابعة.

   ابحث عن عنوان MAC الخاص بالجهاز من Network Configuration Report (تقرير تكوين الشبكة) (راجع طباعة تقرير تكوين الشبكة) وأدخله بدون النقطتان. على سبيل المثال، يتحول 00‎:15:99:29:51:A8 إلى 0015992951A8.

5. سيقوم الجهاز تلقائيًا بطباعة تقرير تهيئة الشبكة.