## المسح الضوئي الأساسي

للاطلاع على ميزات المسح الضوئي الخاصة، راجع دليل الإعدادات المتقدمة (انظر خصائص المسح الضوئي).

### المسح الضوئي الأساسي

هذا هو الإجراء الطبيعي والمعتاد لمسح المستندات الأصلية.

تعتبر هذه الطريقة للمسح الضوئي أساسية بالنسبة للطابعة المتصلة عبر كبل USB.

- قد يكون من الضروري ضغط OK للانتقال إلى القوائم في المستوى السفلي في بعض الطرازات.

- إذا أردت المسح الضوئي باستخدام الشبكة، فراجع دليل الإعدادات المتقدمة (انظر المسح الضوئي من جهاز متصل بشبكة).

1. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

2. حدد (مسح ضوئي) > Scan to PC بلوحة التحكم.

   أو

   اضغط على Scan to في لوحة التحكم.

   إذا شاهدت رسالة Not Available، فتحقق من اتصال المنفذ، أو حدد تمكين المسح الضوئي من لوحة الجهاز في Samsung Easy Printer Manager > التبديل إلى الوضع المتقدم > إعدادات المسح الضوئي للكمبيوتر.

3. حدد وجهة المسح الضوئي التي تريدها ثم اضغط على OK.

   الإعداد الافتراضي هو My Documents.

   - يمكنك إنشاء الإعدادات المستخدمة بطريقة متكررة وحفظها كقائمة ملفات تعريف. كما يمكنك إضافة ملف تعريفي وحذفه وحفظ كل ملف تعريفي إلى مسار مختلف.

   - لتغيير Samsung Easy Printer Manager > قم بالتبديل إلى الوضع المتقدم > إعدادات المسح الضوئي للكمبيوتر.

4. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

5. يبدأ المسح الضوئي.

   يتم حفظ الصورة التي تم مسحها ضوئيًا في C:\المستخدمون\users name\المستندات بالكمبيوتر. قد تختلف المجلدات المحفوظة وذلك وفقًا لنظام التشغيل أو التطبيق المستخدم.