## النسخ الأساسي

للاطلاع على ميزات الطباعة الخاصة، راجع دليل الإعدادات المتقدمة (انظر قائمة النسخ).

### النسخ الأساسي

إذا كان جهازك يشتمل على زري +/- بلوحة التحكم (انظر نظرة عامة على لوحة التحكم):

1. ضع مستندًا أصليًا واحدًا بحيث يكون وجهه لأسفل على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

2. إذا كنت ترغب في تخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك الإعتام ونوع المستند الأصلي والمزيد غير ذلك باستخدام إعدادات الجهاز في برنامج Samsung Easy Printer Manager أو القسم Machine في برنامج Printer Settings Utility.

   - بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh، راجع إعدادات الجهاز.

   - بالنسبة لمستخدمي Linux، راجع استخدام Smart Panel.

3. أدخل عدد النُسخ باستخدام الأزار +/- إذا لزم الأمر.

4. اضغط (Start).

1. حدد (نسخ) الموجود بلوحة التحكم.

2. ضع مستندًا واحدًا بحيث يكون وجهه متجهًا نحو الأسفل على الزجاج الخاص بالمستندات، أو قم بتحميل المستندات وجهها نحو الأعلى بوحدة تغذية المستندات (راجع تحميل المستندات الأصلية).

3. إذا أردت تخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك Reduce/Enlarge وDarkness وContrast وOriginal Type، والمزيد غير ذلك باستخدام أزرار لوحة التحكم (انظر تغيير الإعدادات الخاصة بكل نسخة).

4. أدخل عدد النُسخ باستخدام الأسهم أو لوحة المفاتيح الرقمية، إذا لزم الأمر.

5. اضغط (Start).

إذا كنت ترغب في إلغاء مهمة النسخ أثناء العملية، فاضغط على (Stop/Clear) وبذلك يتوقف النسخ.

### تغيير الإعدادات الخاصة بكل نسخة

يوفر الجهاز إعدادات افتراضية للنسخ تتيح إجراء النسخ بسرعة وسهولة.

- إذا قمت بالضغط على (Stop/Clear) مرتين أثناء تعيين خيارات النسخ، فسيتم إلغاء جميع الخيارات التي قمت بإعدادها لمهمة النسخ الحالية والعودة للحالة الافتراضية لها. أو ستعود إلى حالتها الافتراضية تلقائيًا بعد إتمام الجهاز لمهمة النسخ الجارية.

- قد يختلف الوصول للقوائم تبعًا للطراز (راجع الوصول إلى القائمة).

  إذا كان جهازك يشتمل على زري +/- بلوحة التحكم:

  يمكنك تخصيص إعدادات النسخ بما في ذلك الإعتام ونوع المستند الأصلي والمزيد غير ذلك باستخدام إعدادات الجهاز في برنامج Samsung Easy Printer Manager أو القسم Machine في برنامج Printer Settings Utility.

  - بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh، راجع إعدادات الجهاز.

  - بالنسبة لمستخدمي Linux، راجع استخدام Smart Panel.

- قد يكون من الضروري ضغط OK للانتقال إلى القوائم في المستوى السفلي في بعض الطرازات.

#### الدكنة

إذا كنت تستخدم نسخة أصلية تحتوي على علامة باهتة وصور معتمة، يمكنك ضبط مستوى السطوع لعمل نسخة يمكن قراءتها بسهولة.

1. حدد (نسخ) > (Menu) > ‏Copy Feature > ‏Darkness في لوحة التحكم.

2. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

   على سبيل المثال، يكون Light+5 يكون الأكثر سطوعًا، بينما يكون Dark+5 الأكثر إعتامًا.

3. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

#### التباين

تتيح لك قائمة Contrast زيادة أو تقليل الفارق بين المناطق الساطعة والمعتمة بإحدى الصور.

1. حدد (نسخ) > (Menu) > ‏Copy Feature‏ > Contrast في لوحة التحكم.

2. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

   حدد Dark لزيادة التباين وحدد Light لتقليله.

3. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

#### المستند الأصلي

يُستخدم إعداد المستند الأصلي لتحسين جودة النسخة من خلال اختيار المستند الخاص بمهمة النسخ الحالية.

1. حدد (نسخ) > (Menu) > ‏Copy Feature‏ > Original Type في لوحة التحكم.

2. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

   - Text: يُستخدم مع النُسخ الأصلية التي يحتوي أغلبها على نصوص.

   - Text/Photo: يُستخدم مع النُسخ الأصلية التي تحتوي على مزيج من النصوص والصور الفوتوغرافية.

     إذا كانت النصوص الموجودة على النسخة الأصلية ضبابية، حدد Text للحصول على نصوص واضحة.

   - Photo: يُستخدم عندما تكون المستندات الأصلية عبارة عن صور فوتوغرافية.

3. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

#### عمل نسخة مصغرة أو مكبرة

يمكنك تصغير حجم الصورة المنسوخة أو تكبيرها بمعدل يتراوح من 25% إلى 400% من وحدة التغذية بالمستندات أو السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.

- قد لا تتوفر هذه الميزة تبعًا للطراز أو البضائع الاختيارية (راجع خصائص متنوعة).

- إذا تم ضبط الجهاز على الوضع الاقتصادي، فلا تكون ميزتا التكبير والتصغير متاحتين.

##### للاختيار من بين مقاسات النُسخ المحددة مسبقًا

1. حدد (نسخ) > (Menu‏) > Reduce/Enlarge < Copy Feature في لوحة التحكم.

2. حدد الخيار الذي تريده ثم اضغط OK.

3. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

##### لضبط حجم النسخة عن طريق إدخال مقياس الحجم مباشرةً

1. حدد (نسخ) > (Menu‏) > Copy Feature > ‏Reduce/Enlarge‏ > ‎‎‎‏Custom الموجود بلوحة التحكم.

2. أدخل حجم النسخة التي تريدها باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.

3. اضغط على OK لحفظ الخيار.

4. اضغط (Stop/Clear) للرجوع إلى وضع الاستعداد.

عند عمل نسخة مُصغرة، قد تظهر خطوط سوداء في الجزء السفلي من النسخة.

### نسخ البطاقة الشخصية

يمكن للطابعة لديك طباعة مستندات أصلية ذات وجهين (2) على ورقة واحدة.

حيث يقوم الجهاز بطباعة وجه واحد من المستند الأصلي على النصف العلوي من الورق، وطباعة الوجه الآخر على النصف السفلي دون تصغير حجم المستند الأصلي. تعتبر هذه الميزة مفيدة عند نسخ مستندات صغيرة الحجم، مثل: بطاقة تعريف المهنة.

- يجب وضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية لتتمكن من استخدام هذه الميزة.

- إذا كان الجهاز معدًا على الوضع الاقتصادي، فإن هذه الميزة لا تكون متاحة.

يختلف الإجراء الخاص بالتشغيل اعتمادًا على نوع الطراز.

1. اضغط على ID Copy في لوحة التحكم.

2. ضع الوجه الأمامي من المستند الأصلي بحيث يكون مواجهًا للسطح الزجاجي للماسحة الضوئية كما هو موضح من خلال الأسهم. وبعد ذلك، أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

3. تظهر رسالة Place Front Side and Press ‏[Start‏] على الشاشة.

   إذا كان جهازك يشتمل على زري +/- بلوحة التحكم، فسيضيء مؤشر LED الأمامي بلوحة التحكم.

4. اضغط على (Start).

   يبدأ الجهاز في إجراء المسح الضوئي للوجه الأمامي، ويعرض رسالة Place Back Side and Press ‏[Start‏].

   إذا كان جهازك يشتمل على زري +/- بلوحة التحكم، فسيضيء مؤشر LED الخلفي بلوحة التحكم.

5. اقلب المستند الأصلي وضعه على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية كما هو موضح من خلال الأسهم. وبعد ذلك، أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

6. اضغط على زر (Start).

- إذا لم تقم بالضغط على (Start)، فسيتم نسخ الجانب الأمامي فقط.

- إذا كان حجم المستند الأصلي أكبر من مساحة الطباعة، فقد لا تتم طباعة بعض الأجزاء.