## Проблеми с копирането

Състояние | Препоръчителни решения
--- | ---
Копията са прекалено светли или прекалено тъмни. | Настройте затъмняването във функцията за копиране, за да затъмните или осветлите фона на копията (вж. Променяне на настройките за всяко копие).

Размазвания, линии, следи или петна се появяват върху копията.

- Ако дефектите са върху оригинала, настройте затъмняването във функцията за копиране, за да изсветлите фона на копията.

- Ако по оригинала няма дефекти, изчистете скенера (вж. Почистване на модула за сканиране).

Копираното изображение е изкривено.

- Уверете се, че оригиналът е поставен точно според водача.

- Трансферната ролка може да е замърсена. Почистете вътрешността на принтера (вж. Почистване на устройството).

Отпечатват се празни копия. | Убедете се, че оригиналът е поставен с лицето надолу върху сканиращото стъкло или с лицето нагоре в подавача на документи. Ако тези стъпки не решат проблема, свържете се със сервизния отдел.

Изображението лесно се изтрива от копието.

- Подменете хартията в тавата с хартия от нов пакет.

- В зони с висока влажност не оставяйте хартията в устройството за дълъг период от време.

Стават чести задръствания на хартия.

- Разлистете тестето хартия, след което го поставете обратно в тавата. Подменете хартията в тавата с нова. Ако е необходимо, проверете/настройте водачите.

- Проверете дали типът и тежестта на хартията са правилни (вж. Спецификации на носителя за печат ).

- Проверете дали листи хартия или парчета от листи не са останали в устройството, след като задръстването е било изчистено.

Тонер касетата започва да прави по-малко копия от очакваното, преди тонерът да свърши.

- Възможно е оригиналите да съдържат изображения, плътни запълвания или дебели линии. Възможно е например оригиналите ви да бъдат формуляри, писма, книги или други документи, които използват повече тонер.

- Капакът на скенера може да бъде оставен отворен, докато се правят копия.

- Изключете и включете устройството отново.