## تثبيت برنامج التشغيل عبر الشبكة

- قد لا تتوافر بعض الميزات والبضائع الاختيارية تبعًا للطرازات أو الدول (راجع المزايا حسب الطراز).

- الماكينة التي لا تدعم واجهة الشبكة، لن تكون قادرة على استخدام هذه الميزة (انظر المنظر الخلفي).

### أنظمة Windows

1. تأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة وأنه في وضع التشغيل. ينبغي أيضًا تعيين عنوان IP الخاص بالجهاز (راجع إعداد عنوان IP).

   في حالة ظهور نافذة "معالج العثور على أجهزة جديدة" أثناء إجراء التثبيت, فانقر فوق إلغاء لإغلاق النافذة.

2. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

3. حدد التثبيت الآن.

   يتيح لك خيار تثبيت مخصص تحديد اتصال الجهاز واختيار مكونات فردية لتثبيتها. اتبع التعليمات المعروضة في النافذة.

4. اقرأ اتفاقية الترخيص، ثم حدد أقبل بشروط اتفاقية الترخيص. بعد ذلك، انقر فوق التالي.

   يقوم البرنامج بالبحث عن الجهاز.

   إذا كان جهازك غير موجود على الشبكة أو محليًا، فستظهر رسالة خطأ. حدد الخيار الذي تريده ثم انقر فوق التالي.

5. ستظهر الأجهزة التي تم البحث عنها على الشاشة. حدد الجهاز الذي ترغب في استخدامه، ثم انقر فوق موافق.

   إذا قام برنامج التشغيل بالبحث عن جهاز واحد فحسب، فإن نافذة التأكيد تظهر على الشاشة.

6. اتبع الإرشادات التي تظهر في نافذة التثبيت.

#### وضع التثبيت الصامت

وضع التثبيت الصامت عبارة عن طريقة تثبيت لا تستلزم أي تدخل من المستخدم. فبمجرد بدء التثبيت، يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة والبرامج الأخرى على جهاز الكمبيوتر. ويمكنك تشغيل التثبيت الصامت من خلال كتابة ‎‎/s أو ‎‎/S في إطار الأوامر.

##### معلمات سطر الأوامر

يعرض الجدول التالي الأوامر التي يمكن استخدامها في إطار الأوامر.

يعد سطر الأمر التالي حيويًا ومؤثرًا ويمكن تشغيلها شريطة استخدام الأمر مع ‎‎/s أو ‎‎/S، بينما تعد ‎‎/h أو ‎‎/H أو ‎?/‏‎ أوامرًا استثنائية يمكن تشغيلها منفردة.

سطر الأوامر | التعريف | الوصف
--- | --- | ---
‎‎/s أو ‎/S | يقوم بتشغيل التثبيت الصامت. | يقوم بتثبيت برامج تشغيل الجهاز دون إظهار أية رسائل أو حث المستخدم على التدخل.

‎‎/p"<اسم المنفذ>" أو ‎/P"<اسم المنفذ>"

يحدد منفذ الطابعة.

يتم إنشاء منفذ الشبكة باستخدام جهاز مراقبة منفذ TCP/IP قياسي. وبالنسبة للمنفذ المحلي، يجب أن يكون هذا المنفذ موجودًا في النظام قبل أن يتم تحديده من خلال هذا الأمر.

يمكن تحديد اسم منفذ الطابعة كعنوان IP أو اسم مضيف أو اسم منفذ USB محلي أو اسم منفذ IEEE1284.

على سبيل المثال:

- ‎/p"xxx.xxx.xxx.xxx"‎ حيث يعني "xxx.xxx.xxx.xxx" عنوان IP للطابعة المتصلة بالشبكة. ‎/p"USB001"‎‏، ‎/P"LPT1:"‎‏، ‎‎‎"اسم المضيف"p/

- عند تثبيت برنامج التشغيل بشكل صامت باللغة الكورية، اكتب-Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s‎

‎‎/a"<مسار الوجهة>"أو ‎/A"<مسار الوجهة>"

يقوم بتحديد مسار وجهة التثبيت.

يجب أن يكون مسار الوجهة معدًا إعدادًا تامًا.

بما أن برامج تشغيل الجهاز يجب أن تكون مثبتة في الموقع الخاص بنظام التشغيل, فإن هذا الأمر لا يمكن استخدامه سوى مع برامج التطبيقات.

‎‎/i"<اسم ملف البرنامج النصي>"أو ‎/I"<اسم ملف البرنامج النصي>"

يحدد ملف برنامج التثبيت النصي المخصص من أجل تخصيص التشغيل.

يجب أن يكون اسم ملف البرنامج النصي معدًا إعدادًا تامًا.

يمكن تعيين ملف البرنامج النصي المخصص للتثبيت الصامت المخصص. كما يمكن إنشاء ملف البرنامج النصي أو تعديله عن طريق أداة تخصيص التثبيت المرفقة أو باستخدام محرر النصوص.

يُقدم ملف البرنامج النصي المخصص هذا على إعداد التثبيت الافتراضي في حزمة التثبيت، ولكنه لا يقدم على معلمات سطر الأوامر.

‏n‏/"<اسم الطباعة>"أو ‎/N"<اسم الطباعة>" | يحدد اسم الطابعة. ويتم إنشاء نموذج الطابعة حسب اسم الطابعة المحدد. | باستخدام هذه المعلمات، يمكنك إضافة نماذج طابعات حسب رغبتك.
‎‎/nd‎ أو ‎/ND | هذه الأوامر غير مخصصة لضبط برنامج التشغيل المثبت على أن يكون برنامج التشغيل الافتراضي للجهاز. | يشير هذا إلى أن برنامج تشغيل الجهاز المثبت لن يكون برنامج التشغيل الافتراضي للجهاز في نظامك، وذلك في حالة تثبيت برنامج تشغيل واحد أو أكثر. أما إذا لم يكن هناك برنامج تشغيل مثبت للجهاز في نظامك, فإن هذا الخيار لن يعمل حيث إن أنظمة التشغيل Windows تقوم بضبط برنامج تشغيل الطابعة المثبت على أن يكون برنامج التشغيل الافتراضي للجهاز.
‎‎/x أو ‎/X | يستخدم ملفات برنامج تشغيل الجهاز الموجودة لإنشاء نموذج طابعة في حالة تركيبها في النظام بالفعل. | يوفر هذا الأمر السبيل لتثبيت نموذج طابعة يستخدم ملفات برنامج تشغيل الطابعة المثبت دون تثبيت برامج تشغيل إضافية.
‎‎/up‎"<اسم الطابعة>"أو ‎/UP"<اسم الطابعة>" | يقوم بإزالة نموذج الطابعة المحدد فقط دون إزالة ملفات برنامج التشغيل. | يوفر هذا الأمر السبيل لإزالة نموذج الطابعة من النظام دون أن يؤثر ذلك على برامج تشغيل الطابعة الأخرى، حيث إنه لا يقوم بإزالة ملفات برنامج تشغيل الطابعة الأخرى من النظام.
‎d‎/ أو ‎/D | يقوم بإلغاء تثبيت جميع برامج التشغيل وبرامج التطبيقات الخاصة بالجهاز من النظام. | يقوم هذا الأمر بإزالة جميع برامج التشغيل وبرامج التطبيقات المثبتة للجهاز من النظام.
‎‎/v"<اسم المشاركة>"أو ‎/V"<اسم المشاركة>" | يقوم بمشاركة الجهاز المثبت وإضافة برامج تشغيل النظام الأساسي الأخرى المتاحة لاستخدام ميزة Point & Print. | يقوم هذا الأمر بتثبيت برامج تشغيل الجهاز الخاصة بالنظام الأساسي لنظام التشغيل Windows على نظامك، فضلاً عن مشاركته مع <اسم المشاركة> محدد لاستخدام ميزة "أشر واطبع".
‎o‎/ أو ‎/O | يفتح مجلد الطابعات والفاكسات بعد إجراء عملية التثبيت. | يفتح هذا الأمر مجلد الطابعات والفاكسات بعد إجراء عملية التثبيت الصامت.
‎f‎/"<اسم ملف السجل>"أو ‎/F"<اسم ملف السجل>" | يحدد اسم ملف السجل، حيث يتم إنشاء اسم ملف السجل الافتراضي في مجلد الملفات المؤقتة بالنظام إذا لم يتم تحديد موقع آخر له. | يقوم هذا الأمر بإنشاء ملف سجل في مجلد محدد.
‎‎/h‎ أو ‎/H أو ‎?/‏‏ | يعرض استخدام سطر الأوامر.

### أنظمة Macintosh

1. تأكد من أن الجهاز متصل وفي وضع التشغيل.

2. أدخل القرص المضغوط المرفق الخاص بالبرامج في محرك الأقراص المضغوطة.

3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط الذي يظهر فوق سطح مكتب Macintosh لديك.

4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد MAC_Installer > أيقونة Installer OS X.

5. ثم انقر فوق Continue.

6. يرجى قراءة اتفاقية الترخيص والنقر فوق Continue.

7. انقر فوق Agree للموافقة على اتفاقية الترخيص.

8. عند ظهور الرسالة التي تحذر من إغلاق جميع التطبيقات على جهاز الكمبيوتر, انقر فوق Continue.

9. انقر فوق Continue في User Options Pane.

   إذا كنت لم تقم بإعداد عنوان IP لك بعد، انقر فوق Set IP address وراجع تهيئة IPv4 باستخدام برنامج SetIP (أنظمة Macintosh). إذا أردت ضبط الإعداد اللاسلكي، راجع الإعداد باستخدام نظام Macintosh.

10. انقر فوق Install. وسوف يتم تثبيت جميع المكونات اللازمة لإجراء عمليات الجهاز.

    في حالة النقر فوق Customize، يمكنك اختيار المكونات الفردية المطلوب تثبيتها.

11. أدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق OK.

12. يتطلب تثبيت البرنامج إعادة تشغيل الكمبيوتر. انقر فوق Continue Installation.

13. بعد الانتهاء من التثبيت، انقر فوق Quit، أو Restart.

14. افتح مجلد Applications > ‏Utilities > ‏Print Setup Utility.

    - بالنسبة لنظام تشغيل OS X 10.5-10.7، افتح مجلد System Preferences < Applications وانقر فوق Print & Fax.

15. انقر فوق Add في Printer List.

    - بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.5-10.7، اضغط على أيقونة "+". وستظهر نافذة عرض منبثقة.

16. بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.4، انقر فوق IP Printer.

    - بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X10.5 - 10.7، انقر فوق IP.

17. حدد HP Jetdirect - Socket في Protocol.

    عند طباعة مستند يحتوي على عدة صفحات، قد يتحسن أداء الطباعة من خلال اختيار Socket لخيار Printer Type.

18. أدخل عنوان IP الخاص بالطابعة في الحقل المخصص لإدخال Address.

19. أدخل اسم قائمة الانتظار في الحقل المخصص لإدخال Queue. إذا لم تتمكن من تحديد اسم قائمة الانتظار لخادم الطابعة لديك، فحاول استخدام قائمة الانتظار الافتراضية أولاً۔

20. بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.4، إذا كانت وظيفة التحديد التلقائي لا تعمل بشكل صحيح، حدد Samsung في Print Using، واسم الجهاز الخاص بك في Model.

    - بالنسبة لنظام Mac OS X10.5 - 10.7، إذا لم يعمل الخيار Auto Select (اختيار تلقائي) بشكل صحيح، فاختر Select Printer Software واسم الجهاز الخاص بك من Print Using.

21. انقر فوق Add.

    يظهر الجهاز الخاص بك في Printer List، ويتم تعيينه كجهاز افتراضي.

لتثبيت برنامج تشغيل الفاكس:

1. افتح مجلد تطبيقات > ‏Samsung‏ > منشئ قائمة الفاكس.

2. يظهر الجهاز الخاص بك في Printer List.

3. حدد الجهاز المراد استخدامه ثم انقر فوق زر Create.

### نظام التشغيل Linux

تحتاج إلى تنزيل حزم برامج نظام تشغيل Linux من موقع الويب الخاص بشركة Samsung لتثبيت برامج الطابعة (http://www.samsung.com > ابحث عن منتجك > الدعم أو التنزيلات).

لتثبيت برنامج آخر:

- انظر تثبيت برنامج Smart Panel.

- انظر تثبيت الأداة المساعدة لإعدادات الطابعة.

#### تثبيت برنامج التشغيل لنظام Linux وإضافة طابعة إلى الشبكة

1. تأكد من أن الجهاز متصل وفي وضع التشغيل. ينبغي أيضًا تعيين عنوان IP الخاص بالجهاز.

2. قم بتنزيل حزمة برنامج تشغيل Linux الموحد من موقع الويب الخاص بشركة Samsung.

3. استخرج ملف UnifiedLinuxDriver.tar.gz وافتح الدليل الجديد.

4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد Linux > أيقونة install.sh.

5. يتم فتح نافذة مثبت Samsung. ثم انقر فوق Continue.

6. يظهر إطار معالج إضافة طابعة. انقر فوق Next.

7. حدد الطابعة المتصلة بالشبكة وانقر فوق الزر Search.

8. يظهر عنوان IP الخاص بالجهاز واسم الطراز في حقل القائمة.

9. حدد الجهاز وانقر فوق Next.

10. أدخل وصفًا للطابعة وانقر فوق Next.

11. بعد إضافة الجهاز، انقر فوق Finish.

12. بعد إتمام عملية التثبيت، انقر فوق Finish.

#### إضافة طابعة شبكة

1. انقر نقرًا مزدوجًا على Unified Driver Configurator.

2. انقر فوق Add Printer‎.

3. تفتح نافذة Add printer wizard. انقر فوق Next.

4. اختر Network printer وانقر فوق الزر Search.

5. يظهر عنوان IP الخاص بالطابعة واسم الطراز في الحقل الخاص بالقائمة.

6. حدد الجهاز وانقر فوق Next.

7. أدخل وصفًا للطابعة وانقر فوق Next.

8. بعد إضافة الجهاز، انقر فوق Finish.

### UNIX

- تأكد من أن جهازك يدعم نظام تشغيل UNIX قبل تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام UNIX (انظر نظام التشغيل).

- يتم تعليم الأوامر بالعلامات “”، وعند كتابة الأوامر لا تكتب “”.

- قد لا تتوافر بعض الميزات والبضائع الاختيارية تبعًا للطرازات أو الدول (راجع نظام التشغيل).

لاستخدام برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام UNIX، يجب أولا تثبيت حزمة برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام UNIX، ثم إعداد الطابعة بعد ذلك تحتاج إلى تنزيل حزمة برامج تشغيل طابعة UNIX من موقع الويب الخاص بشركة Samsung ‏(http://www.samsung.com > ابحث عن منتجك > الدعم أو التنزيلات).

#### تثبيت حزمة برنامج تشغيل الطابعة لنظام UNIX

يتشابه إجراء التثبيت بالنسبة لجميع الإصدارات المتنوعة المذكورة من نظام التشغيل UNIX.

1. من خلال موقع الويب الخاص بشركة Samsung، قم بتنزيل حزمة برنامج تشغيل الطابعة لنظام UNIX وإخراجها على جهاز الكمبيوتر.

2. احصل على صلاحيات المستخدم المتميز.

   “su -”

3. انسخ أرشيف برنامج التشغيل الملائم إلى جهاز الكمبيوتر المستهدف الذي يعمل بنظام UNIX.

   انظر دليل إدارة نظام التشغيل UNIX OS للاطلاع على التفاصيل.

4. قم بإخراج حزمة برنامج تشغيل الطابعة لنظام UNIX.

   على سبيل المثال، في IBM AIX، استخدم الأوامر التالية.

   “gzip -d <‎ أدخل اسم الحزمة ‎‎| ‎tar xf ‎-‎‎“

5. انتقل إلى الدليل غير المحزم.

6. قم بتشغيل برنامج التثبيت.

   “./install”

   install عبارة عن ملف برنامج التثبيت المستخدم في تثبيت أو إلغاء تثبيت حزمة برنامج تشغيل الطابعة لنظام UNIX.

   استخدم الأمر "chmod 755 install" لمنح التصريح لبرنامج التثبيت.

7. قم بتنفيذ الأمر " ‎‎./install –c” للتحقق من نتائج التثبيت.

8. قم بتشغيل "installprinter" من سطر الأوامر. حيث يؤدي ذلك إلى إظهار إطار Add Printer Wizard. قم بإعداد الطابعة من هذا الإطار حسب الإجراءات التالية:

   في بعض أنظمة تشغيل UNIX، مثل Solaris 10، قد لا يُتاح تمكين الطابعات بعد إضافتها مباشرةً، و/أو أنها قد لا تقبل القيام بمهام الطباعة. وفي هذه الحالة، قم بتشغيل الأمرين التاليين من الشاشة الطرفية للمستخدم المتميز: “accept ‏<printer_name>” “enable ‏<printer_name>”

#### إلغاء تثبيت حزمة برنامج تشغيل الطابعة

يجب استخدام الأداة المساعدة لحذف الطابعة المثبتة في النظام.

1. قم بتشغيل الأمر "uninstallprinter" من الشاشة الطرفية.

   يقوم الأمر بفتح Uninstall Printer Wizard.

   يتم إدراج الطابعات المثبتة في القائمة المنسدلة.

2. حدد الطابعة المراد حذفها.

3. انقر فوق Delete لحذف الطابعة من النظام.

4. قم بتنفيذ الأمر " ‎‎./install –d” لإلغاء تثبيت الحزمة بأكملها.

5. للتحقق من نتائج الإزالة، قم بتنفيذ الأمر " ‎‎./install –c".

لإعادة التثبيت، استخدم الأمر " ‎‎./install” لإعادة تثبيت binaries (الثنائيات).

#### إعداد الطابعة

لإضافة الطابعة إلى نظام UNIX لديك، قم بتشغيل "installprinter" من سطر الأوامر. حيث يؤدي ذلك إلى إظهار إطار Add Printer Wizard. قم بإعداد الطابعة من هذا الإطار وفقًا للخطوات التالية:

1. اكتب اسم الطابعة.

2. حدد طراز الطابعة الملائم من قائمة الطرازات.

3. اكتب أي وصف يتوافق مع نوع الطابعة في الحقل Type. يرجى ملاحظة أن هذا الأمر اختياري.

4. حدد وصف أية طابعة في الحقل Description. يرجى ملاحظة أن هذا الأمر اختياري.

5. حدد مكان الطابعة في الحقل Location.

6. اكتب عنوان IP أو اسم DNS للطابعة في مربع النص Device للطباعات المتصلة بالشبكة. في IBM AIX الذي يتضمن نوع قائمة انتظار jetdirect Queue type، لا يُتاح سوى كتابة اسم DNS، بينما لا يُسمح بكتابة عنوان IP الرقمي.

7. يعرض Queue type الاتصالات مثل lpd أو jetdirect في مربع القائمة ذي الصلة. وعلاوة على ذلك، يُتاح الاتصال من النوع usb في نظام التشغيل Sun Solaris.

8. قم بتحديد Copies لتعيين عدد النسخ.

9. حدد خيار Collate لتلقي النسخ المخزنة بالفعل.

10. حدد خيار Reverse Order لتلقي النسخ بترتيب عكسي.

11. حدد خيار Make Default لتعيين الطابعة كطابعة افتراضية.

12. انقر فوق OK لإضافة الطابعة.