## Меню за факс

### факс функция

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (факс) > (Menu) > Fax Feature на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default на сензорния екран.

- Или натиснете Fax > изберете желания елемент от менюто на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Настройва размера на изображението.

Contrast | Регулира нивото на контраст, за да сканира оригинал, който да е по-лесен за четене, когато оригиналът съдържа твърде светли или твърде тъмни елементи.
Darkness | Регулира нивото на яркост, за да сканира оригинал, който да е по-лесен за четене, в случай че оригиналът съдържа неясни означения и тъмни изображения (вж. Darkness).
Resolution | Настройките по подразбиране дават добри резултати когато изпращате стандартни текстови документи. Ако изпращате документи с ниско качество или съдържащи изображения, можете да настроите разделителната способност, за да постигнете по-високо качество на факс съобщенията (вж. Resolution).
Duplex | получените факсове се отпечатват от двете страни на листа.

Multi Send

Изпращане на факс до множество местоназначения (вж. Изпращане на факс до множество местоназначения).

Не можете да изпращате цветен факс чрез тази функция.

Delay Send

Настройва устройството ви да изпрати факс в по-късен момент, когато няма да присъствате (вж. Отложено изпращане на факс).

Не можете да изпращате цветен факс чрез тази функция.

Priority Send | Сканира оригиналния документ в паметта и незабавно го изпраща, след като текущата операция приключи. Изпращането с приоритет прекъсва изпращане до множество дестинации между станции (например, когато изпращането до станция А завърши и преди изпращането до станция Б да започне) или между отделни опити за повторно набиране (вж. Изпращане на факс с приоритет).

Forward

Препраща получения или изпратен факс до друго местоназначение по факс или с компютър. Ако не сте в офиса, но трябва да получите факса, тази функция би била полезна.

- Вижте Препращане на изпратено факс съобщение до друга дестинация.

- Вижте Препращане на получен факс.

Secure Receive | Съхранява получения факс в паметта, без да го отпечатва. За да отпечатате получените документи, трябва да въведете паролата. Можете да предотвратите достъп до получените факс документи от неоторизирани лица (вж. Получаване в защитен режим).
Add page | Добавя допълнителни документи към резервиран час за изпращане на отложен факс (вж. Добавяне на документи към резервирана факс задача).
Cancel Job | Отменя отложена задача за изпращане на факс, записана в паметта (вж. Отмяна на резервирана факс задача).

### Настройка на изпращане

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (факс) > (Menu) > Fax Setup > Sending на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
Redial Times | Определя броя на опитите за повторно набиране. Ако въведете 0, устройството няма да прави опити за повторно набиране.
Redial Term | Определя времевия интервал преди автоматично повторно набиране.
Prefix Dial | Определя се код за международно избиране, състоящ се от максимум пет цифри. Този номер се избира преди да е стартирало автоматично набиране на номера. Тази функция е полезна за достъп до PABX обмен.
ECM Mode | Изпращат се факсове, като се използва режимът за коригиране на грешки (ECM), за да се осигури гладкото изпращане на факсове без грешки. Това може да отнеме повече време.
Send Report | Задава на устройството да отпечата отчет дали изпращането на факс е успешно, или не. Ако изберете On-Error, устройството отпечатва отчет само когато изращането не е успешно.
Image TCR | Отпечатва се отчет за предаването с минимизирано изображение на първата страница на изпратения факс.
Dial Mode | Определя се режимът на набиране на тонален или импулсен. Тази настройка може да не е налична в зависимост от страната ви.
Toll Save | Изпраща факсове по предварително зададено време, за да спестява разходи от обаждания. Тази настройка може да не е налична в зависимост от страната ви.
Setup Wizard | Улеснява конфигурирането на необходимите опции на факса, като напр. Machine ID, Fax Number и др.

### Настройка на получаването

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (факс) > (Menu) > Fax Setup > Receiving на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---
Receive Mode | Избира се стандартният режим за получаване на факс.
Ring To Answer | Определят се броя иззвънявания на устройството преди отговаряне на входящо повикване.
Stamp RCV Name | Автоматично се отпечатват номерът на страницата, датата и часът на получаване в долния край на всяка получена по факс страница.
RCV Start Code | Инициира се получаване на факс чрез отдалечен телефонен апарат, включен в контакта EXT на гърба на устройството. Ако вдигнете отдалечения телефон и чуете факс тоновете, въведете кода. Фабрично е настроен на *9*.
Auto Reduction | Автоматично се намалява входящият факс, за да се вмести в размера хартия, зареден в машината.
Discard Size | Отстранява се специфична дължина от края на получения факс.
Junk Fax Setup | Блокира нежелани факсове, които сте запазили в паметта като ненужни номера на факсове. Тази настройка може да не е налична в зависимост от страната ви.
DRPD Mode | Позволява на един потребител да използва една телефонна линия, за да отговаря на няколко различни телефонни номера. Можете да настроите машината да разпознава различни позвънявания за всеки номер. Тази настройка може да не е налична в зависимост от страната (вж. Получаване на факсове чрез режим DRPD (Установяване на отличителен тип звънене)).
Duplex Print | Отпечатва получените факсове от двете страни на листа. Можете да намалите разхода на хартия.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Съхранява получени факсове в обща кутия. Това меню се появява само ако е инсталирано допълнително устройство за съхранение на данни (твърд диск) (вж. Разнообразна функция).