## استبدال خرطوشة الحبر

انقر فوق هذا الرابط لفتح رسم متحرك تدور أحداثه حول استبدال خرطوشة مسحوق الحبر.

- قم بهز خرطوشة مسحوق الحبر بالكامل، سيسهم ذلك في تحسين جودة الطباعة الأولية.

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجي التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

- للحيلولة دون إتلاف خرطوشة مسحوق الحبر، لا تعرضها للضوء لأكثر من بضع دقائق. وقم بتغطيتها بقطعة من الورق، إذا لزم الأمر.

- لا تلمس الجانب الأخضر لخرطوشة مسحوق الحبر. واستخدم المقبض الموجود على الخرطوشة لتجنب لمس هذه المنطقة.

- لا تستخدم أجسام حادة مثل سكين أو مقص لفتح حزمة خرطوشة مسحوق الحبر. فقد تؤدي إلى خدش أسطوانة الخرطوشة.

- في حالة التصاق الحبر بملابسك، امسحه باستخدام قطعة قماش جافة واغسل الملابس بماء بارد. حيث يؤدي الماء الساخن إلى تثبيت الحبر في نسيج القماش.

- عند فتح وحدة المسح الضوئي، ثبت ملقم المستندات ووحدة المسح الضوئي معًا.

عندما تصل خرطوشة الحبر إلى نهاية العمر الافتراضي لها، سوف يتوقف الجهاز عن الطباعة.