## تكوين IPv6

يتم دعم IPv6 بشكل صحيح في أنظمة تشغيل Windows Vista أو الإصدارات الأحدث.

- قد لا تتوافر بعض الميزات والبضائع الاختيارية تبعًا للطراز أو الدولة (انظر المزايا حسب الطراز أو نظرة عامة على القوائم).

- إذا كانت شبكة IPv6 تبدوا لا تعمل، قم بإعداد كافة إعدادات الشبكة على الإعدادات الافتراضية للمصنع وحاول مرة أخرى باستخدامClear Setting.

في بيئة الشبكة الخاصة ببروتوكول IPv6، اتبع الإجراء التالي لاستخدام عنوان IPv6.

### من لوحة التحكم

1. قم بتوصيل الجهاز الخاص بك بالشبكة باستخدام كبل شبكة.

2. ثم قم بتشغيل الجهاز.

3. قم بطباعة Network Configuration Report (تقرير تكوين الشبكة) الذي سوف يتحقق من عناوين IPv6 (راجع طباعة تقرير تكوين الشبكة).

4. حدد بدء > لوحة التحكم > الطابعات والفاكسات.

5. انقر فوق إضافة طابعة بالجزء الأيسر من نوافذ الطابعات والفاكسات.

6. انقر فوق إضافة طابعة محلية في نوافذ إضافة طابعة.

7. يظهر إطار معالج إضافة طابعة. لذا قم باتباع الإرشادات الظاهرة على النافذة.

في حالة عدم عمل الطابعة في بيئة الشبكة, قم بتنشيط بروتوكول IPv6. راجع القسم التالي مباشرة.

#### تنشيط بروتوكول IPv6

1. اضغط على زر (Menu) في لوحة التحكم.

2. اضغط Network > ‏TCP/IP (IPv6)‎ > ‏IPv6 Activate.

3. حدد On ثم اضغط على OK.

4. قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى.

5. قم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

#### إعداد عناوين بروتوكول IPv6

يدعم الجهاز عناوين IPv6 التالية للطباعة والإدارة عبر الشبكة.

- Link-local Address: عنوان IPv6 المحلي ذاتي التكوين (يبدأ العنوان بـ FE80).

- Stateless Address: عنوان بروتوكول IPv6 المكوَّن تلقائيًا عن طريق جهاز توجيه الشبكة.

- Stateful Address: عنوان بروتوكول IPv6 المكوَّن عن طريق خادم DHCPv6.

- Manual Address: عنوان بروتوكول IPv6 المكوَّن يدويًا بواسطة المستخدم.

##### تكوين عنوان DHCPv6 (إشارة حالة)

إذا كانت الشبكة الخاصة بك تحتوي على خادم DHCPv6، يكون بإمكانك تحديد الخيارات التالية للتكوين الديناميكي الافتراضي للمضيف.

1. اضغط على زر (Menu) في لوحة التحكم.

2. اضغط Network‏ > ‎‏TCP/IP (IPv6)‎ > ‏DHCPv6 Config.

3. اضغط OK لتحديد القيمة المطلوبة التي تريدها.

   - DHCPv6 Addr.: استخدم DHCPv6 دائمًا بغض النظر عن طلب جهاز التوجيه.

   - DHCPv6 Off: لا تستخدم DHCPv6 أبدًا بغض النظر عن طلب جهاز التوجيه.

   - Router: استخدم DHCPv6 فقط عند طلب جهاز التوجيه.

### من SyncThru™ Web Service

بالنسبة للطرازات التي تحتوي على شاشة عرض في لوحة التحكم، سوف تحتاج إلى الوصول إلى SyncThru™ Web Service أولا باستخدام عنوان IPv4 ثم اتباع الإجراء التالي لاستخدام IPv6.

1. افتح أحد مستعرضات الويب، مثل برنامج Internet Explorer، من نظام التشغيل Windows. أدخل عنوان IP الخاص بالجهاز (http://xxx.xxx.xxx.xxx) في حقل العنوان، ثم اضغط على مفتاح Enter أو انقر فوق ذهاب.

2. إذا كنت تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة إلى SyncThru™ Web Service فيجب تسجيل الدخول كمسؤول. اكتب المعرف وكلمة المرور الافتراضيين التاليين.

   - المعرف‏: admin‏

   - كلمة المرور: ‏sec00000

3. وعندما تفتح نافذة SyncThru™ Web Service، حرك مؤشر الماوس على Settings بشريط القوائم الموجود بالأعلى، ثم انقر فوق Network Settings.

4. انقر فوق TCP/IPv6 بالجزء الأيسر من الموقع الإلكتروني.

5. حدد خانة IPv6 Protocol لتنشيط IPv6.

6. حدد خانة اختيار Manual Address. بعد ذلك، يتم تنشيط مربع النص Address/Prefix.

7. أدخل الجزء المتبقي من العنوان (مثل 3FFE:10:88:194::AAAA. تمثل "A" النظام السداسي العشري من 0 وحتى 9، من حرف A حتى حرف F).

8. اختر تكوين DHCPv6.

9. انقر فوق زر Apply.

#### استخدام SyncThru™ Web Service

1. قم بتشغيل مستعرض ويب، مثل مستعرض Internet Explorer، الذي يدعم عنونة IPv6 على أنها URL.

2. حدد أحد عناوين IPv6 ‏(‎‏Link-local Address أو Stateless Address أوStateful Address أو Manual Address‏)‎‎‎ من Network Configuration Report (راجع طباعة تقرير تكوين الشبكة).

3. أدخل عناوين IPv6 (مثال: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]‎).

   يجب وضع العنوان بين قوسين "[ ]".