## Функции за сканиране

- За основни функции на сканиране направете справка с Основно ръководство (вж. Основни аспекти на сканирането).

- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

- Максималната разделителна способност, която може да бъде постигната зависи от различни фактори, включително скорост на компютъра, налично дисково пространство, памет, размер на сканираното изображения и настройки на дълбочина на битовете. Поради тази причина, в зависимост от вашата система и това, което сканирате, може да не можете да сканирате в определени разделителни способности, особено, ако използвате подсилени dpi.

### Основен метод за сканиране

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Разнообразна функция).

Можете да сканирате оригиналите с устройството чрез USB кабел или по мрежата. Следните методи може да се използват за сканиране на документи:

- Scan to PC: Сканирайте оригиналните документи от контролния панел. След това сканираните данни се запазват в папката Моите документи на свързаните компютри (вж. Основни аспекти на сканирането).

- TWAIN: TWAIN е едно от предварително настроените приложения за изображения. Сканирането на изображение стартира избраното приложение, като ви дава възможност да контролирате процеса на сканиране. Тази функция може да се използва посредством локално или мрежово свързване (вижте Сканиране от програма за обработка на изображения.).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Можете да използвате тази програма, за да сканирате изображения или документи.

  - Вижте Сканиране чрез Samsung Scan Assistant.

  - Вижте Сканиране чрез SmarThru 4

  - Вижте Сканиране чрез SmarThru Office

- WIA: WIA е съкращение за Windows Images Acquisition (Придобиване на изображения в Windows). За да използвате тази функция, е необходимо компютърът да е свързан директно с принтера чрез USB кабел (вижте Сканиране чрез WIA драйвера).

- USB памет: Можете да сканирате документ и да запишете сканираното изображение върху устройство с USB памет.

- Имейл: Можете да изпратите сканираното изображение като прикачен към имейл файл (Вж. Сканиране към имейл).

- FTP/SMB: Можете да сканирате изображение и да го качите на FTP/SMB сървър (вж. Сканиране към FTP/SMB сървър).

### Задаване на настройките за сканиране в компютъра

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

1. Отворете Samsung Easy Printer Manager (вж. Използване на Samsung Easy Printer Manager ).

2. Изберете съответния принтер от Printer List.

3. Изберете менюто Scan to PC Settings.

4. Изберете желаната опция.

   - Scan Activation: Определя дали е разрешено сканирането при това устройство.

   - Раздел Basic: Съдържа настройки, свързани с общото сканиране, и настройки на устройството.

   - Раздел Image: Съдържа настройки, свързани със коригиране на изображението.

5. Натиснете Save > OK.

### Сканиране за устройство, свързано към мрежа

Устройство, което не поддържа мрежовия интерфейс, няма да може да използва тази функция (вж. Изглед отзад).

Уверете се, че драйверът на принтера е инсталиран на вашия компютър, като използвате CD-то със софтуера, тъй като драйвера за принтера включва програма за сканиране (вижте Локално инсталиране на драйвер).

1. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

2. Изберете (Scan) > Scan to PC > Network PC на контролния панел.

   Или изберете Scan > Network PC на сензорния екран.

   Ако видите съобщение Not Available, проверете връзката на порта.

3. Изберете своя регистриран компютър ID и въведете Password, ако е необходимо.

   - ID е същият ИД като регистрирания ИД за сканиране за Samsung Easy Printer Manager > Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.

   - Password е четирицифрената регистрирана парола за Samsung Easy Printer Manager > Switch to advanced mode > Scan to PC Settings.

4. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

5. Сканирането започва.

   Сканирането изображение се запазва в компютъра в C:\Потребители\users name\Моите документи. Папката за записване може да се различава в зависимост от операционната система или приложението, което използвате.

### Сканиране към имейл

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

#### Настройване на имейл акаунт

1. Достъп до SyncThru™ Web Service (вижте Използване на SyncThru™ Web Service).

2. Изберете Settings > Network Settings и Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Въведете IP адреса в точков десетичен формат или като име на хост.

4. Въведете номера на порта на сървъра, от 1 до 65535.

5. Проверете полето до SMTP Requires Authentication, за да изискате удостоверяване.

6. Въведете името за регистрация и паролата на SMTP сървъра.

7. Щракнете върху Apply.

   - Ако метода на автентикация на SMTP сървъра е POP3 преди SMTP, поставете отметка на SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Въведете IP адреса и номера на порта.

#### Сканиране и изпращане на имейл

1. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

2. Изберете (сканиране) > Scan to Email на контролния панел.

   Или изберете Scan > Send Email на сензорния екран.

3. Въведете името и паролата за влизане, ако сте конфигурирали чрез SyncThru™ Web Service (вж. Използване на SyncThru™ Web Service).

4. Въведете имейлите на подателя и получателя.

   Можете да изпратите имейл на себе си, като активирате опцията Auto Send To Self в Settings > Scan > Scan To E-mail чрез SyncThru™ Web Service.

5. Въведете тема на имейла и натиснете OK.

6. Изберете файлов формат за сканиране и натиснете OK.

7. Въведете името за регистрация и паролата на SMTP сървъра.

8. Устройството започва да сканира и след това изпраща имейла.

### Сканиране към FTP/SMB сървър

Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

#### Настройка на FTP/SMB сървър

1. Достъп до SyncThru™ Web Service (вижте Използване на SyncThru™ Web Service).

2. Изберете Address Book > Individual > Add.

3. Сложете отметка в полето до Add FTP или Add SMB.

4. Въведете IP адреса в точков десетичен формат или като име на хост.

5. Въведете номера на порта на сървъра, от 1 до 65535.

6. Сложете отметка в полето до Anonymous, след което сървърът ще разреши достъп за неупълномощени лица.

7. Въведете потребителско име и парола.

8. Въведете името на домейна, ако сървърът ви е присъединен към даден домейн, в противен случай трябва просто да въведете името на компютъра, който е регистриран на SMB сървъра.

9. Въведете пътя за запазване на сканираното изображение.

   - Папката за запазване на сканираното изображение трябва да е в основна директория.

   - В свойствата на папката трябва да е настроено споделяне.

   - Вашето потребителско име трябва да има права за четене и запис в папката.

10. Щракнете върху Apply.

#### Сканиране и изпращане към FTP/SMB сървър

1. Проверете дали устройството е включено в мрежата.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Изберете (сканиране) > Scan to SMB или Scan to FTP на контролния панел.

   Или изберете Scan > SMB или FTP на сензорния екран.

4. Изберете сървър и формат на сканиране, които желаете.

5. Устройството започва сканиране и изпраща сканираното изображение на определения сървър.

### Сканиране от програма за обработка на изображения.

Можете да сканирате и импортирате документи в софтуер за обработка на изображения, като напр. Adobe Photoshop, ако софтуерът е съвместим с TWAIN. За да сканирате със софтуер, съвместим с TWAIN, следвайте стъпките по-долу:

1. Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Отворете приложението, например Adobe Photoshop.

4. Щракнете върху Файл > Импортиране и изберете сканиращо устройство.

5. Настройте опциите за сканиране.

6. Сканирайте и запишете сканираното изображение.

### Сканиране чрез WIA драйвера

Устройството поддържа драйвера Windows Image Acquisition (WIA) за сканиране на изображения. WIA е един от стандартните компоненти, предоставени от Microsoft Windows 7, и работи с цифрови камери и скенери. За разлика от TWAIN драйвера, WIA драйверът ви позволява да сканирате и лесно да обработвате изображения, без да използвате допълнителен софтуер:

WIA драйверът работи само с операционна система Windows (не се поддържа Windows 2000) с USB порт.

1. Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Щракнете върху Старт > Контролен панел > Хардуер и звук > Устройства и принтери.

4. Щракнете с десния бу��он върху иконата на драйвера на устройството в Принтери и факсове > Стартиране на сканирането.

5. Показва се приложението Ново сканиране.

6. Изберете своите предпочитания за сканиране и щракнете върху Визуализация, за да видите как предпочитанията ви се отразяват върху изображението.

7. Сканирайте и запишете сканираното изображение.

### Сканиране чрез Samsung Scan Assistant

- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

- Можете да използвате OCR (четец за оптично разпознаване на знаци) функцията от програмата Samsung Scan Assistant.

1. Уверете се, че устройството е свързано към компютъра и е включено.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Щракнете върху Старт > Всички програми > Принтер Samsung и стартирайте Samsung Scan Assistant.

   Изберете менюто Help или щракнете върху бутона от прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате информация.

4. Настройте опциите за сканиране.

5. Щракнете върху Scan.

### Сканиране чрез SmarThru 4

- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

- Можете да използвате OCR (четец за оптично разпознаване на знаци) функцията на програмата SmarThru 4.

1. Уверете се, че устройството е свързано към компютъра и е включено.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Щракнете двукратно върху иконата SmarThru 4.

4. Появява се SmarThru.

   - Scan to: Можете да сканирате изображение и да го запазите в приложение или папка, да го изпратите по имейл или да го публикувате на уебсайт.

   - Image: Можете да редактирате изображение и да го изпратите до избрано приложение или папка, да го изпратите по имейл или да го публикувате на уебсайт.

   - Print: Можете да отпечатвате запазените от вас изображения.

   Изберете менюто Help или щракнете върху бутона от прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате информация.

5. Щракнете върху Scan to.

6. Изберете местоназначение измежду Application, E-mail, Folder, OCR или Web.

7. Ако се налага, щракнете върху Settings, за да персонализирате настройките.

8. Щракнете върху Scan.

### Сканиране чрез SmarThru Office

- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Характеристики по модели).

- За да използвате SmarThru Office, е необходимо да инсталирате програмата ръчно от предоставения компакт диск. Изберете Advanced Installation > Custom Installation и посочете SmarThru Office, за да го инсталирате.

- Можете да използвате OCR (четец за оптично разпознаване на знаци) функцията на програмата SmarThru Office.

1. Уверете се, че устройството е свързано към компютъра и е включено.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Щракнете двукратно върху иконата SmarThru Office.

4. Извежда се SmarThru Office.

   Щракнете върху Help или бутона от прозореца и щракнете върху всяка опция, за която искате информация.

5. Щракнете върху иконата SmarThru Office () в системната област на лентата със задачи на Windows, за да активирате стартиращата програма за SmarThru Office.

6. Щракнете върху иконата за сканиране (), за да отворите прозореца за сканиране.

7. Отваря се прозорецът Scan Setting.

8. Задайте настройките за сканиране и щракнете върху Scan.

### Сканиране с Macintosh

#### Сканиране от машина, свързана чрез USB

1. Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Стартирайте Applications и щракнете върху Image Capture.

   Ако се появи съобщението No Image Capture device connected, извадете USB кабела и го пъхнете отново. Ако проблемът не е отстранен, разгледайте помощния раздел на Image Capture.

4. Изберете желаната опция.

5. Сканирайте и запишете сканираното изображение.

   Ако сканирането не работи в Image Capture, актуализирайте операционната система Mac до последната й версия. Image Capture работи правилно с Mac OS X 10.4.7 или по-нова версия.

#### Сканиране за устройство, свързано към мрежа

Само за модели с кабелна или безжична мрежа (виж Характеристики по модели).

1. Проверете дали устройството е включено в мрежата.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Стартирайте Applications и щракнете върху Image Capture.

4. Според операционната система следвайте стъпките по-долу.

   - За 10.4

     - Щракнете върху Devices > Browse Devices на върху лентата на менюто.

     - Изберете устройството си в опцията за Тwain устройства. Проверете дали е отметнато квадратчето Use TWAIN software.

     - Щракнете върху Connect.

       Ако се появи предупредително съобщение, щракнете върху Change Port.., за да изберете порт, или ако се появи TWAIN UI, щракнете върху Change Port.. от раздела Preference и изберете нов порт.

   - За 10,5

     - Щракнете върху Devices > Browse Devices на върху лентата на менюто.

     - Проверете дали сте поставили отметка в квадратчето Connected до устройството в Bonjour Devices.

     - Ако желаете да сканирате с помощта на TWAIN, разгледайте процедурата за Mac OS X 10.4, описана по-горе.

   - За 10.6 -10.7, изберете своето устройство под SHARED.

5. Настройте опциите за сканиране в програмата.

6. Сканирайте и запишете сканираното изображение.

   - Ако сканирането не работи в Image Capture, актуализирайте Mac OS до последната й версия. Image Capture работи правилно с Mac OS X 10.4.7 или по-нова версия.

   - За повече информация разгледайте помощния раздел на Image Capture.

   - Можете да сканирате и чрез софтуер, съвместим с TWAIN, например Adobe Photoshop.

### Сканиране с Linux

#### Сканиране

1. Уверете се, че устройството е свързано към вашия компютър и е включено.

2. Щракнете двукратно върху Unified Driver Configurator от работния си плот.

3. Щракнете върху бутона , за да преминете към "Scanners Configuration".

4. Изберете скенера от списъка.

5. Щракнете върху Properties.

6. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

7. В прозореца Scanner Properties щракнете върху Preview.

8. Документът се сканира, а изображението се визуализира в Preview Pane.

9. Плъзнете курсора около зоната на изображението, която желаете да се сканира в Preview Pane.

10. Изберете желаната опция.

11. Сканирайте и запишете сканираното изображение.

    За по-нататъшна употреба можете да запазите настройките за сканиране и да ги добавите към падащия списък Job Type.

#### Обработка на изображение с Image Manager

Приложението Image Manager ви дава меню с команди и инструменти за редакция на сканираното изображение.