## مشكلات التغذية بالورق

الحالة | الحلول المقترحة
--- | ---
انحشار الورق أثناء الطباعة | قم بإزالة انحشار الورق.

التصاق الورق ببعضه البعض

- تحقق من مدى وجود الحد الأقصى لسعة الورق في الدرج.

- تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من الورق.

- قم بإخراج الورق من الدرج وثنيه وتحريكه بصورة مروحية.

- قد تتسبب ظروف الرطوبة في التصاق بعض الورق ببعضه البعض.

تتعذر تغذية الجهاز بالعديد من الأوراق | ربما تكون هناك أنواع ورق مختلفة تم تحميلها بالدرج. قم بتحميل ورق من نفس النوع والحجم والوزن فقط.

لا تتم تغذية الجهاز بالورق

- قم بإزالة أية عوائق موجودة داخل الجهاز.

- لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح. قم بإخراج الورق من الدرج، ثم أعد تحميله بطريقة صحيحة.

- يوجد كم زائد جدًا من الورق في الدرج. قم بإزالة الورق الزائد من الدرج.

- الورق سميك للغاية. استخدم الورق الذي يطابق المواصفات التي يتطلبها الجهاز دون غيره.

ما زال الورق محشورًا

- يوجد كم زائد جدًا من الورق في الدرج. قم بإزالة الورق الزائد من الدرج. إذا كنت تقوم بالطباعة على مواد طباعة خاصة، فاستخدم التغذية اليدوية في الدرج.

- يتم استخدام نوع غير مناسب من الورق. استخدم الورق الذي يطابق المواصفات التي يتطلبها الجهاز دون غيره.

- هناك احتمال لوجود بقايا ورق ممزق داخل الجهاز. افتح الغطاء الأمامي وقم بإزالة أية بقايا ورق ممزق.

تنحرف الأظرف عند تغذيتها أو تتعذر تغذيتها بشكل صحيح | تأكد من ضبط موجهي الورق على جانبي الأظرف.