## Меню за сканиране

### Функция при сканиране

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (сканиране) > (Menu) > Scan Feature на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Scan Default на сензорния екран.

- Или натиснете Scan > изберете желания елемент от менюто на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---

- USB Default

- USB

Определя сканиране към USB. Можете да сканирате оригиналите и да запазвате сканираното изображение в USB устройство.

- E-mail Default

- Send Email

- Custom Email

Определя сканиране към имейл. Можете да сканирате оригиналите и да изпращате сканираните изображения до зададени имейл адреси (вж. Сканиране към имейл).

- FTP Default

- FTP (File Transfer Protocol, Протокол за обмен на файлове)

Определя сканиране към FTP сървър. Можете да сканирате оригиналите и да изпращате сканираните изображения към FTP сървър (вж. Сканиране към FTP/SMB сървър).

- SMB Default

- SMB

Определя сканиране към SMB сървър. Можете да сканирате оригиналите и да изпращате сканираните изображения към SMB сървър (вж. Сканиране към FTP/SMB сървър).

Send Report | Отпечатва отчет за потвърждение, който показва дали изпращането на сканираното изображение е било успешно.
Local PC | Определя сканиране към свързан през USB компютър. Можете да сканирате оригиналите и да запазите сканираното изображение в директория, като напр. Моите документи (вж. Основни аспекти на сканирането).
Network PC | Определя сканиране към свързан по мрежата компютър. Можете да сканирате оригиналите и да запазите сканираното изображение в директория, като напр. Моите документи (вж. Сканиране за устройство, свързано към мрежа).
Document Box | Определя сканиране към Document Box. Можете да сканирате оригиналите и да изпратите сканираното изображение до място за съхранение в устройството, наречено Document Box.
Shared Boxes | Определя сканиране към споделена папка. Можете да създадете и да използвате споделената папка (вижте Използване на функциите за споделена папка).

### Настройка на сканиране

Някои менюта може да не се появят на дисплея в зависимост от опциите или моделите. Ако това се случи, съответната опция не е приложима за вашето устройство (вж. Преглед на менютата).

За да промените опциите на менюто:

- Натиснете (сканиране) > (Menu) > Scan Setup на контролния панел.

- Или натиснете Setup > Machine Setup > Default Setting > Scan Default на сензорния екран.

Елемент | Описание
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Настройва размера на изображението.

Original Type | Настройва вида на оригиналния документ.
Resolution | Настройва резолюцията на изображението.
Color Mode | Задава цветния режим.
File Format | Определя файловия формат, в който да се запази изображението. Ако изберете BMP, JPEG, TIFF или PDF, можете да изберете да сканирате много страници.
Darkness | Настройва нивото на яркост при сканиране.
Contrast | Настройва нивото на контраст при сканиране да е по-светло или по-тъмно от оригинала.