## المواصفات

### مواصفات عامة

قيم المواصفات الواردة أدناه عرضه للتغيير دون إخطار. انظر الموقع www.samsung.com للتعرف على التغييرات المحتملة في المعلومات.

العناصر | الوصف
--- | ---
الأبعاد | العرض × الطول × الارتفاع | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 × 274 × 249 ملم (15.31 × 10.79 × 9.80 بوصة)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 × 293 × 296 ملم (15.83 × 11.54 × 11.65 بوصة)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 × 293 × 296 ملم (16.02 × 11.54 × 11.65 بوصة)
الوزن | الجهاز مزود بالمكونات القابلة للاستهلاك | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6.65 كجم (14.66 رطلاً)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 كجم (17.64 رطلاً)
مستوى الضوضاء[b] | وضع الاستعداد | أقل من 26 ديسيبل (A)
وضع الطباعة | أقل من 50 ديسيبل (A)
وضع النسخ | السطح الزجاجي للماسحة الضوئية | أقل من 50 ديسيبل (A)
وحدة التغذية بالمستندات | أقل من 52 ديسيبل (A)
وضع المسح الضوئي | السطح الزجاجي للماسحة الضوئية | أقل من 52 ديسيبل (A)
وحدة التغذية بالمستندات | أقل من 54 ديسيبل (A)
درجة الحرارة | التشغيل | 10 إلى 32 درجة مئوية (50 إلى 89.6 درجة فهرنهيت)
التخزين (بالعبوة) | 20- إلى 40 درجة مئوية (4- إلى 104 درجة فهرنهيت)
الرطوبة | التشغيل | من 20 إلى ‎80% رطوبة نسبية
التخزين (بالعبوة) | من 10 إلى ‎90% رطوبة نسبية
معدل الطاقة[c] | أجهزة من طراز بقدرة 110 فولت. | تيار متردد 110 - 127 فولت
أجهزة من طراز بقدرة 220 فولت. | تيار متردد 220 - 240 فولت
استهلاك الطاقة | وضع التشغيل المتوسط | أقل من 310 واط
وضع الاستعداد | أقل من 30 واط

وضع توفير الطاقة

- SCX-340x Series: أقل من 1.2 واط

- SCX-340xW Series: أقل من 1.6 واط

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: أقل من 1.7 واط

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: أقل من 2.1 واط

وضع إيقاف التشغيل | أقل من 0.45 واط
لاسلكي [d] | الوحدة | T77H262

[a] تم قياس الأبعاد والوزن بدون سماعة.

[b] مستوى ضغط الصوت، معيار ISO 7779. التكوين المختبر: التركيب الأساسي للجهاز، ورق A4، طباعة على وجه واحد.

[c] راجع ملصق التنصيف الخاص بالجهاز للتعرف على فرق الجهد الصحيح (بالفولت)، التردد (بالهرتز) والتيار (بالأمبير) الخاص بالجهاز.

[d] الطرز اللاسلكية فقط (انظر المزايا حسب الطراز).

### مواصفات وسائط الطباعة

النوع | الحجم | الأبعاد | وزن وسائط الطباعة/السعة[a]
--- | --- | --- | ---
الصينية | التغذية اليدوية في الدرج[b]

ورق عادي

Letter

216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)

من 71 إلى 85 جم/م2 (من 19 إلى 23 رطلاً)

- 150 ورقة بوزن 80 جم/م2 (ورق سندات بوزن 21 ليبرة)

من 71 إلى 85 جم/م2 (من 19 إلى 23 رطلاً)

- ورقة واحدة

Legal | 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)
US Folio | 216 × 330 مم (8.5 × 13 بوصة)
A4 | 210 × 297 مم (8.27 × 11.69 بوصة)
Oficio | 216 × 343 مم (8.5 × 13.5 بوصة)
JIS B5 | 182 × 257 مم (7.17 × 10.12 بوصة)
ISO B5 | 176 × 250 مم (6.93 × 9.84 بوصة)
Executive | 184 × 267 مم (7.25 × 10.5 بوصة)
A5 | 148 × 210 مم (5.83 × 8.27 بوصة)

أظرف

ظرف Monarch

98 × 191 مم (3.87 × 7.5 بوصة)

ورق سندات بوزن من 75 إلى 90 جم/م2 (من 20 إلى 24 رطل)

- 10 ورقات

ورق سندات بوزن من 75 إلى 90 جم/م2 (من 20 إلى 24 رطل)

- ورقة واحدة

ظرف رقم 10 | 105 × 241 مم (4.12 × 9.5 بوصة)
ظرف DL | 110 × 220 مم (4.33 × 8.66 بوصة)
ظرف C5 | 162 × 229 مم (6.38 × 9.02 بوصة)

ورق سميك

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

من 86 إلى 120 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 23 إلى 32 رطلاً)

- 50 ورقة بوزن 120 جم/م2 (ورق سندات بوزن 32 رطلاً)

من 86 إلى 120 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 23 إلى 32 رطلاً)

- ورقة واحدة

ورق رفيع

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

60 إلى 70 جرام/متر2 (16 إلى 19 ليبرة ورقة سندات)

- 160 ورقة بوزن 60 جم/م2 (ورق سندات بوزن 16 رطلاً)

60 إلى 70 جرام/متر2 (16 إلى 19 ليبرة ورقة سندات)

- ورقة واحدة

قطن

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

من 75 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 20 إلى 24 رطل)

- 150 ورقة بوزن 80 جم/م2 (ورق سندات بوزن 21 ليبرة)

من 75 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 20 إلى 24 رطل)

- ورقة واحدة

ملون

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

من 75 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 20 إلى 24 رطل)

- 150 ورقة بوزن 80 جم/م2 (ورق سندات بوزن 21 ليبرة)

من 75 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 20 إلى 24 رطل)

- ورقة واحدة

مطبوع مسبقًا

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

من 75 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 20 إلى 24 رطل)

- 150 ورقة بوزن 80 جم/م2 (ورق سندات بوزن 21 ليبرة)

من 75 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 20 إلى 24 رطل)

- ورقة واحدة

معاد تدويره

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

من 60 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 16 إلى 24 رطل)

- 150 ورقة بوزن 80 جم/م2 (ورق سندات بوزن 21 ليبرة)

من 60 إلى 90 جم/م2 (ورق سندات بوزن من 16 إلى 24 رطل)

- ورقة واحدة

الملصقات[c]

Letter وLegal وUS Folio وA4 وJIS B5 وISO B5 وExecutive وA5

راجع قسم الورق العادي

ورق سندات بوزن 120 إلى 150 جم/م2(32 إلى 40 رطلاً)

- 10 ورقات

ورق سندات بوزن 120 إلى 150 جم/م2(32 إلى 40 رطلاً)

- ورقة واحدة

ورق بطاقات

Letter وLegal وUS Folio وA4 وJIS B5 وISO B5 وExecutive وA5

وPostcard 4x6

راجع قسم الورق العادي

ورق سندات بوزن 121 إلى 163 جم/م2 (32 إلى 43 ليبرة)

- 10 ورقات

ورق سندات بوزن 121 إلى 163 جم/م2 (32 إلى 43 ليبرة)

- ورقة واحدة

ورق السندات

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

- 10 ورقات

- ورقة واحدة

ورق الأرشيف

راجع قسم الورق العادي

راجع قسم الورق العادي

- 100 ورقة

- ورقة واحدة

الحد الأدنى للحجم (مخصص) | 76 × 127 ملم (3 × 5 بوصة) | بوزن 60 إلى 163 جم/م2 (ورق سندات بوزن 16 إلى 43 رطلاً).
الحد الأقصى للحجم (مخصص) | 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)
[a] قد يختلف الحد الأقصى للسعة حسب وزن وسائط الطباعة وسُمكها والظروف البيئية. [b] ورقة واحدة للتغذية اليدوية. [c] نعومة الملصقات المستخدمة مع هذه الطابعة تكون من 100 إلى 250 (شيفيلد). ويشير هذا إلى المستوى الرقمي للنعومة.

### متطلبات النظام

#### Microsoft® Windows®‎‎

نظام التشغيل | المتطلبات (مُوصى بها)
--- | ---
وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة الوصول العشوائي | المساحة الخالية على محرك الأقراص الثابتة
Windows® 2000 | معالج Intel® Pentium® II بسرعة 400 ميجاهرتز (Pentium III بسرعة 933 ميجاهرتز) | 64 ميجابايت (128 ميجابايت) | 600 ميجابايت
Windows® XP | معالج Intel® Pentium® III بسرعة 933 ميجاهرتز (Pentium IV بسرعة 1 جيجاهرتز) | 128 ميجابايت (256 ميجابايت) | 1.5 جيجابايت
Windows Server® 2003 | معالج Intel® Pentium® III بسرعة 933 ميجاهرتز (Pentium IV بسرعة 1 جيجاهرتز) | 128 ميجابايت (512 ميجابايت) | 1.25‏ جيجابايت حتى 2 جيجابايت
Windows Server® 2008 | معالج Intel® Pentium® IV بسرعة 1 جيجاهرتز (Pentium IV بسرعة 2 جيجاهرتز) | 512 ميجابايت (2 جيجابايت) | 10 جيجابايت
Windows Vista®‎ | معالج Intel® Pentium® IV بسرعة 3 جيجاهرتز | 512 ميجابايت (1 جيجابايت) | 15 جيجابايت
Windows® 7 | معالج Intel® Pentium® IV بسرعة 1 جيجاهرتز 32 بت أو 64 بت أو أعلى | 1 جيجابايت (2 جيجابايت) | 16 جيجابايت

- يدعم الرسوم البيانية DirectX® 9 بذاكرة سعتها 128 ميجابايت (لتمكين سمة Aero).

- محرك DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | معالجات Intel® Pentium® IV بسرعة 1 جيجاهرتز (x86) أو 1.4 جيجاهرتز (x64‏) (2 جيجاهرتز أو أسرع) | 512 ميجابايت (2 جيجابايت) | 10 جيجابايت

- يعد برنامج Internet Explorer‎ 6.0 الإصدار أو أعلى هو الحد الأدنى لمتطلبات جميع أنظمة التشغيل Windows.

- يمكن للمستخدمين الذين يتمتعون بامتيازات المسؤول القيام بتثبيت البرنامج.

- تتوافق Windows Terminal Services مع هذا الجهاز.

- بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows 2000، تكون حزمة الخدمةService Pack 4 أو أعلى مطلوبة.

#### أنظمة Macintosh

نظام التشغيل | المتطلبات (المُوصى بها)
--- | ---
وحدة المعالجة المركزية | ذاكرة الوصول العشوائي | المساحة الخالية على محرك الأقراص الثابتة

Mac OS X 10.4

- معالجات ®Intel‏

- معالج PowerPC G4/G5

- 128 ميجابايت بالنسبة لنظام التشغيل Mac القائم على معالج Power PC (سعة 512 ميجابايت)

- 512 ميجابايت لنظام التشغيل Mac القائم Intel على ‏(1‎‏‎ جيجابايت)

1 جيجابايت

Mac OS X 10.5

- معالجات ®Intel‏

- PowerPC G4/G5 بسرعة 867 ميجاهرتز أو أسرع

512 ميجابايت (1 جيجابايت)

1 جيجابايت

أنظمة تشغيل Mac OS X 10.6

- معالجات Intel®

1 جيجابايت (2 جيجابايت)

1 جيجابايت

أنظمة تشغيل Mac OS X 10.7

- معالجات Intel®

2 جيجابايت

4 جيجابايت

#### نظام التشغيل Linux

العناصر | المتطلبات
--- | ---

نظام التشغيل

RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5‏ (32/64 بت)

Fedora 5 - 13 (‏32/64 بت)

SuSE Linux 10.1 (‏32 بت)

‏11.2 ,11.1 ,11.0 ,10.3 ,OpenSuSE® 10.2 (‏64‎‎/‏32 بت)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (‏32/64 بت)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (‏32/64 بت)

10,11 SuSE Linux Enterprise Desktop‏ (‏32/64 بت)

5.0 ,4.0 Debian (‏32/64 بت)

وحدة المعالجة المركزية | معالج Pentium IV بسرعة 2.4 جيجاهرتز (Intel Core™2)
ذاكرة الوصول العشوائي | 512 ميجابايت (1 جيجابايت)
المساحة الخالية على محرك الأقراص الثابتة | 1 جيجابايت (2 جيجابايت)

### بيئة الشبكة

طرازات الشبكة والطرازات اللاسلكية فقط (راجع المزايا حسب الطراز).

يجب إعداد بروتوكولات الشبكة على الجهاز بحيث يمكن استخدامه كجهاز متصل بالشبكة. يعرض الجدول التالي بيئات الشبكة التي يدعمها الجهاز.

العناصر | المواصفات
--- | ---

واجهة الاتصال بالشبكة

- شبكة Ethernet 10/100 Base-TX سلكية

- شبكة اتصال محلية لاسلكية 802.11b/g/n

نظام تشغيل الشبكة

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- أنظمة تشغيل Linux المتنوعة

- أنظمة تشغيل Mac OS X 10.4 - 10.7

بروتوكولات الشبكة

- TCP/IPv4

- DHCP وBOOTP

- DNS وWINS وBonjour وSLP وUPnP

- طباعة TCP/IP قياسية (‎RAW‎)‏، وLPR وIPP وWSD

- SNMPv 1/2/3 وHTTP وIPSec

- TCP/IPv6‏ (DHCP وDNS وRAW وLPR وSNMPv 1/2/3 وHTTP وIPSec)

الحماية اللاسلكية

- المصادقة: Open System وShared Key وWPA Personal و(WPA2 Personal (PSK

- التشفير: WEP64 وWEP128 وTKIP وAES