## التعرف على مؤشر بيان الحالة

يشير لون لمبة بيان الحالة إلى الحالة التي عليها الجهاز حاليًا.

- قد تكون بعض مؤشرات LED غير متاحة تبعًا للدولة أو الطراز (انظر نظرة عامة على لوحة التحكم).

- لحل الخطأ، اطلع على رسالة الخطأ والتعليمات الواردة فيها من جزء استكشاف وحل الأخطاء (انظر التعرف على رسائل شاشة العرض).

- يمكنك أيضًا حل الخطأ باستخدام المبادئ التوجيهية من إطار برامج حالة طابعة Samsung أو Smart Panel بجهاز الكمبيوتر (انظر استخدام برنامج حالة طابعة Samsung أو استخدام Smart Panel).

- إذا استمرت المشكلة، فعليك الاتصال بأحد مندوبي الخدمة.

مؤشر LED | الحالة | الوصف
--- | --- | ---
Status | منطفئ | الجهاز غير متصل.
أخضر | وامض | عندما تومض الإضاءة الخلفية، فهذا يشير إلى أن الجهاز يتلقى البيانات أو يقوم بطباعتها.

مضيء

- الجهاز متصل ويمكن استخدامه.

أحمر

وامض

- وقع خطأ بسيط والجهاز في انتظار معالجة هذا الخطأ. تحقق من الرسالة المعروضة على الشاشة. عند علاج المشكلة، يواصل الجهاز عمله.

- كمية صغيرة من مسحوق الحبر متبقية في الخرطوشة. العمر المقدر لخرطوشة [a] مسحوق الحبر أوشك على الانتهاء. قم بإعداد خرطوشة جديدة لاستبدالها. ويمكنك زيادة جودة الطباعة مؤقتًا من خلال إعادة توزيع مسحوق الحبر (انظر إعادة توزيع مسحوق الحبر).[b]

مضيء

- أوشكت خرطوشة مسحوق الحبر على انتهاء عمرها الافتراضي[a]. يوصى باستبدال خرطوشة الحبر (راجع استبدال خرطوشة الحبر).

- الغطاء مفتوح. أغلق الغطاء.

- لا يوجد ورق في الدرج عند استقبال البيانات أو طباعتها. قم بتحميل ورق في الدرج.

- توقف الجهاز عن العمل نتيجة خطأ كبير. تحقق من الرسالة المعروضة على الشاشة (راجع التعرف على رسائل شاشة العرض).

- حدث انحشار للورق (راجع إزالة انحشار الورق).

() WPS[b] | أزرق | وامض | الجهاز متصل بشبكة لاسلكية.
مضيء | الجهاز متصل بشبكة لاسلكية (انظر إعداد شبكة لاسلكية).
منطفئ | الجهاز غير متصل بشبكة لاسلكية.
() Power | أزرق | مضيء | الجهاز في وضع توفير الطاقة.
إيقاف التشغيل | الجهاز في وضع الاستعداد أو تم إيقاف طاقة الجهاز.
Eco | أخضر | مضيء | الوضع الاقتصادي قيد التشغيل. الإعداد الافتراضي للوضع الاقتصادي هو صفحتين على ورقة وتوفير الحبر.
إيقاف التشغيل | تم إيقاف الوضع الاقتصادي.
‏‏‏Toner‏‏ [b] | البرتقالي | وامض | كمية صغيرة من مسحوق الحبر متبقية في الخرطوشة. العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر [a] يوشك على الانتهاء. قم بإعداد خرطوشة جديدة لاستبدالها. ويمكنك زيادة جودة الطباعة مؤقتًا من خلال إعادة توزيع مسحوق الحبر (راجع إعادة توزيع مسحوق الحبر).
مضيء | أوشكت خرطوشة مسحوق الحبر على انتهاء عمرها الافتراضي[a]. يوصى باستبدال خرطوشة الحبر (راجع استبدال خرطوشة الحبر).
منطفئ | جميع خراطيش مسحوق الحبر تعمل بسعتها العادية

[a] يشير عمر الخرطوشة المقدر إلى الفترة المقدرة أو المتوقعة لعمل خرطوشة الحبر، والتي تعني متوسط إنتاجية النسخ المطبوعة والتي يتم تصميمها وفقًا لمعيار ISO/IEC 19752. قد يتأثر عدد الصفحات تبعًا لبيئة التشغيل والنسبة المئوية لمساحة الصور والفاصل الزمني للطباعة والرسومات والوسائط وحجم الوسائط. قد يتبقى قدر من الحبر في الخرطوشة حتى عند إضاءة المؤشر باللون الأحمر وتوقف الطابعة عن الطباعة.

[b] قد تكون بعض مؤشرات LED غير متاحة تبعًا للدولة أو الطراز (انظر نظرة عامة على لوحة التحكم).