## إزالة انحشار المستند الأصلي

عند انحشار أحد المستندات الأصلية في وحدة التغذية بالمستندات، تظهر رسالة تحذيرية على شاشة العرض.

ولتجنب تمزق الورق، قم بإزالة المستند المكدس للخارج ببطء وهدوء.

لتفادي انحشار المستندات، استخدم زجاج الماسحة الضوئية مع المستندات الأصلية المصنوعة من ورق سميك أو رفيع أو مختلط.

### انحشار الورق الأصلي أمام الماسحة الضوئية

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجى التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

- قد لا يتوفر استكشاف وحل الأخطاء هذا حسب الطراز أو البضائع الاختيارية (انظر خصائص متنوعة).

### انحشار الورق الأصلي داخل الماسحة الضوئية

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجى التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

- قد لا يتوفر استكشاف وحل الأخطاء هذا حسب الطراز أو البضائع الاختيارية (انظر خصائص متنوعة).

### انحشار الورق الأصلي في منطقة الإخراج من الماسحة الضوئية

- قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل المستخدم هذا عن جهازك وذلك وفقًا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُرجى التحقق من اسم جهازك (انظر المنظر الأمامي).

- قد لا يتوفر استكشاف وحل الأخطاء هذا حسب الطراز أو البضائع الاختيارية (انظر المنظر الأمامي).

1. أخرج أي صفحات متبقية من وحدة التغذية بالمستندات.

2. أخرج الورق المحشور برفق من وحدة التغذية بالمستندات.