## Стандартно копиране

За специфични функции на печат направете справка с Разширено ръководство (вж. Меню за копиране).

### Стандартно копиране

Ако устройството ви има +/- бутони на контролния панел (вж. Преглед на контролния панел):

1. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото на скенера.

2. Ако искате да персонализирате настройките за копиране, включително потъмняване, оригинален тип и др., използвайте Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager или раздела Machine в програмата Printer Settings Utility.

   - За потребители на Windows и Macintosh вижте Device Settings.

   - За потребители на Linux вижте Използване на Smart Panel.

3. Ако е необходимо, въведете броя на копията чрез бутоните +/- .

4. Натиснете (Start).

1. Изберете (копиране) от панела за управление.

2. Поставете единичен документ с лицето надолу върху стъклото за документи или заредете документите с лицето нагоре в подавача на документи (виж Зареждане на оригиналите).

3. Ако желаете настройките за копиране, включително Reduce/Enlarge, Darkness, Contrast, Original Type и още чрез използването на бутоните на контролния панел (вижте Променяне на настройките за всяко копие).

4. Ако е необходимо, въведете броя на копията чрез клавишите със стрелки или цифровата клавиатура.

5. Натиснете (Start).

Ако трябва да отмените заданието за копиране, докато то се изпълнява, натиснете бутона (Stop/Clear) и копирането ще спре.

### Променяне на настройките за всяко копие

Вашето устройство работи със стандартни настройки за копиране, за да можете да копирате бързо и лесно.

- Ако натиснете бутона (Stop/Clear) два пъти по време на настройване на опциите за копиране, всички опции, които до момента сте задали за текущата заявка за копиране, ще бъдат отменени и възстановени до стойностите им по подразбиране. Или автоматично ще се върнат обратно на стандартните настройки, след като устройството приключи текущото задание за копиране.

- Влизането в мeнютата може да се различава при различните модели (виж Достъп до менюто).

  Ако устройството ви има +/- бутони на контролния панел:

  Можете да персонализирате настройките за копиране, включително потъмняване, оригинален тип и др., използвайки Device Settings в програмата Samsung Easy Printer Manager или раздела Machine в програмата Printer Settings Utility.

  - За потребители на Windows и Macintosh вижте Device Settings.

  - За потребители на Linux вижте Използване на Smart Panel.

- Може да е необходимо да натиснете OK, за да влезете в подменютата на някои модели.

#### Тъмнина

Ако оригиналът ви съдържа неясни знаци и тъмни изображения, можете да регулирате осветеността, за да улесните четенето на копирания документ.

1. Изберете (копиране) > (Menu) > Copy Feature > Darkness на контролния панел.

2. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

   Например, Light+5 е най-светлата, а Dark+5 е най-тъмната опция.

3. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

#### контраст

Менюто Contrast ви позволява да увеличавате или намалявате разликата между светлите и тъмните области на дадено изображение.

1. Изберете (копиране) > (Menu) > Copy Feature > Contrast от контролния панел.

2. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

   Изберете Dark, за да подчертаете контраста, и изберете Light, за да го намалите.

3. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

#### Оригинал

Настройката за тип на оригинала се използва, за да се подобри качеството на копиране чрез избиране на типа документ за текущото задание за копиране.

1. Изберете (копиране) > (Menu) > Copy Feature > Original Type на контролния панел.

2. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

   - Text: Използвайте за документи, съдържащи предимно текст.

   - Text/Photo: Използвайте за документи, съдържащи текст и снимки.

     Ако текстът в разпечатката е размазан, изберете Text, за да получите ясен текст.

   - Photo: Използвайте, когато оригиналите са снимки.

3. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

#### Умалени или увеличени копия

Можете да намалите или увеличите размера на копираното изображение от 25% до 400% от подавача на документи или от стъклото на скенера.

- Някои функции може да не са налични в зависимост от модела или допълнителните елементи (виж Разнообразна функция).

- Ако устройството е зададено на екологичен режим, функциите за намаляване и увеличаване не са налични.

##### За да изберете предварително дефинирани размери на копията

1. Изберете (копиране) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge на контролния панел.

2. Изберете желаната от вас опция и натиснете OK.

3. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

##### За да мащабирате копието чрез директно въвеждане на стойност на мащаба

1. Изберете (копиране) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom на контролния панел.

2. Въведете желания размер на копието с помощта на цифровата клавиатура.

3. Натиснете OK, за да запазите избора си.

4. Натиснете (Stop/Clear), за да се върнете в режим на готовност.

Когато правите намалено копие, е възможно най-отдолу на копието да се появят черни линии.

### Копиране на лични документи

Вашето устройство може да отпечатва двустранни документи на един лист.

Устройството отпечатва едната страна на документа в горната половина на хартията, а другата страна в долната, без да намалява размера на оригинала. Тази функция е полезна за копиране на малки по размер документи, например визитна картичка.

- За да се използва тази функция, оригиналът трябва да бъде поставен върху стъклото на скенера.

- Ако устройството е настроено в Еко режим, тази функция не е налична.

В зависимост от модела, работната процедура може да се различава.

1. Натиснете ID Copy от панела за управление.

2. Поставете предната страна на оригинала с лице надолу върху стъклото на скенера там, където сочат стрелките. След това затворете капака на скенера.

3. На дисплея се извежда Place Front Side and Press [Start].

   Ако вашето устройство има бутони +/- на контролния панел, предният светодиод на котролния панел светва.

4. Натиснете (Start).

   Вашето устройство започва да сканира предната страна и показва Place Back Side and Press [Start].

   Ако вашето устройство има бутони +/- на контролния панел, задният светодиод на контролния панел светва.

5. Обърнете документа наобратно и го поставете върху стъклото на скенера на мястото, което посочват стрелките, по показания начин. След това затворете капака на скенера.

6. Натиснете бутон (Start).

- Ако не натиснете бутона (Start), ще се копира само предната страна.

- Ако оригиналният документ е по-голям от областта за печат, е възможно някои части от документа да не се отпечатат.