## قائمة المسح الضوئي

### خاصية المسح الضوئي

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (مسح ضوئي) > (Menu) > ‏Scan Feature بلوحة التحكم.

- أو اضغط على Setup > ‏Machine Setup > ‏Default Setting‏ > Scan Default بشاشة اللمس.

- أو اضغط على Scan > حدد عنصر القائمة الذي تريده على شاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---

- USB Default

- USB

إعداد وجهة المسح الضوئي على وجهة USB. ويمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وحفظ الصورة الممسوحة على جهاز USB.

- E-mail Default

- Send Email

- Custom Email

إعداد وجهة المسح الضوئي على وجهة بريد إلكتروني. يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وإرسال الصورة الممسوحة إلى الوجهات (انظر المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني).

- FTP Default

- FTP

إعداد وجهة المسح الضوئي على خادم FTP. يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وإرسال الصورة الممسوحة إلى خادم FTP (انظر المسح الضوئي إلى خادم FTP/SMB).

- SMB Default

- SMB

إعداد وجهة المسح الضوئي على خادم SMB. يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وإرسال الصورة الممسوحة إلى خادم SMB (انظر المسح الضوئي إلى خادم FTP/SMB).

Send Report | طباعة تقرير تأكيد يوضح ما إذا تم إرسال الصورة الممسوحة ضوئيًا بنجاح أم لا.
Local PC | إعداد وجهة المسح الضوئي على الكمبيوتر المتصل من خلال USB. يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وحفظ الصورة الممسوحة على دليل مثل مجلد المستندات (انظر المسح الضوئي الأساسي).
Network PC | إعداد وجهة المسح الضوئي على كمبيوتر متصل بشبكة. يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وحفظ الصورة الممسوحة على دليل مثل مجلد المستندات (انظر المسح الضوئي من جهاز متصل بشبكة).
Document Box | إعداد وجهة المسح الضوئي على Document Box. يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئيًا وإرسال الصورة الممسوحة إلى جهاز تخزين يسمى Document Box في الجهاز.
Shared Boxes | إعداد وجهة المسح الضوئي على مجلد مشترك. يمكنك إنشاء واستخدام مجلد مشترك (راجع استخدام ميزات المجلد المشترك).

### إعداد المسح الضوئي

قد لا تظهر بعض القوائم على شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الطُرز. وفي حالة حدوث ذلك، فهذا يعني أن هذا الأمر لا يسري على جهازك (انظر نظرة عامة على القوائم).

لتغيير خيارات القائمة:

- اضغط على (مسح ضوئي) > (Menu) > ‏Scan Setup بلوحة التحكم.

- أو اضغط على Setup > ‏Machine Setup > ‏Default Setting‏ > Scan Default بشاشة اللمس.

العنصر | الوصف
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

لإعداد حجم الصورة.

Original Type | لإعداد نوع المستند الأصلي.
Resolution | لإعداد دقة الصورة.
Color Mode | لإعداد وضع الألوان.
File Format | لإعداد تنسيق الملف الذي سيتم حفظ الصورة من خلاله. عند اختيار تنسيق BMP أو JPEG أو TIFF أو PDF، يمكنك تحديد إجراء المسح الضوئي لصفحات متعددة.
Darkness | ضبط مستوى سطوع المسح الضوئي.
Contrast | ضبط مستوى التباين لجعل النسخة الممسوحة أفتح أو أغمق من النسخة الأصلية.