## Основные операции копирования

Специальные функции печати описаны в Расширенное руководство (см. Меню в режиме копирования).

### Основные операции копирования

Если ваше устройство снабжено кнопками +/- на панели управления, (см. Обзор панели управления):

1. Поместите оригинал на стекло экспонирования лицевой стороной вниз.

2. Параметры копирования (яркость, тип оригинала и многое другое) можно настроить в меню Параметры устройств программы Samsung Easy Printer Manager или разделе Machine программы Printer Settings Utility.

   - Пользователи ОС Windows и Macintosh, см. Параметры устройств.

   - Пользователи Linux, см. Использование программы Smart Panel.

3. При необходимости введите количество копий с помощью кнопок +/-.

4. Нажмите (Старт).

1. Нажмите кнопку (Копирование) на панели управления.

2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или несколько документов в автоподатчик лицевой стороной вверх (см. Загрузка оригиналов).

3. Если вы хотите настроить параметры копирования, включая следующие: Масштабировать, Плотность, Контрастность, Тип оригинала и другие при помощи кнопок панели управления (см. Изменение параметров для каждой копии).

4. При необходимости введите количество копий с цифровой клавиатуры или стрелками.

5. Нажмите (Старт).

Чтобы отменить задание копирования во время выполнения, нажмите на кнопку (Стоп/Сброс), и копирование прекратится.

### Изменение параметров для каждой копии

В устройстве по умолчанию заданы параметры копирования, позволяющие легко и быстро делать копии.

- При нажатии кнопки дважды (Стоп/Сброс) в процессе настройки параметров копирования все текущие значения параметров заменяются значениями по умолчанию. Либо они будут заменены значениями по умолчанию по завершении текущей операции копирования.

- Доступ к меню в разных моделях может осуществляться по-разному (см. Доступ в меню)

  Если ваше устройство снабжено кнопками +/- на панели управления:

  Параметры копирования (яркость, тип оригинала и многое другое) можно настроить в меню Параметры устройств программы Samsung Easy Printer Manager или разделе Machine программы Printer Settings Utility.

  - Пользователи ОС Windows и Macintosh, см. Параметры устройств.

  - Пользователи Linux, см. Использование программы Smart Panel.

- В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK.

#### Плотность

Настройка яркости позволяет сделать копии документа, содержащего слишком бледные или темные изображения, более удобными для чтения.

1. Выберите (Копирование) > (Меню) > Копирование > Плотность на панели управления.

2. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

   Например, Светлое+5 - самый светлый, а Темное+5 - самый темный.

3. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

#### Контрастность

Меню Контрастность позволяет уменьшить или увеличить разницу между яркими и светлыми областями изображения.

1. Выберите (Копирование) > (Меню) > Копирование > Контрастность на панели управления.

2. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

   Выберите Темное, чтобы повысить контрастность, или Светлое, чтобы уменьшить ее.

3. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

#### Оригинал

Параметр «Оригинл» позволяет указать тип документа для текущего задания, что может улучшить качество копий.

1. Выберите (Копирование) > (Меню) > Копирование > Тип оригинала на панели управления.

2. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

   - Текст: предназначен для копирования документов, содержащих преимущественно текст.

   - Текст/фото: предназначен для копирования документов, содержащих текст и фотографии.

     Если текст на напечатанных страницах получается размытым, выберите Текст, чтобы получить более четкую печать.

   - Фото: предназначен для копирования фотографий.

3. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

#### Копирование с уменьшением или увеличением

Устройство позволяет уменьшить или увеличить размер копии в диапазоне от 25 до 400%.

- Функции и комплектация устройств могут различаться в зависимости от модели (см. Различные функции).

- В режиме экопечати функция уменьшения и увеличения не работает.

##### Выбор одного из заранее установленных размеров копии

1. Выберите (Копирование) > (Меню) > Копирование > Масштабировать на панели управления.

2. Выберите желаемый параметр и нажмите OK.

3. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

##### Изменение размера копии путем прямого ввода коэффициента масштабирования

1. Выберите (Копирование) > (Меню) > Копирование > Масштабировать > Нестандартный на панели управления.

2. Введите нужное значение масштаба с цифровой клавиатуры.

3. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

4. Нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

При печати уменьшенной копии документа в ее нижней части могут появиться черные полосы.

### Копирование удостоверений

Данное устройство может печатать двусторонние оригиналы на одном листе.

При использовании этой функции одна сторона оригинального документа печатается в верхней части листа бумаги, а вторая — в нижней. При этом размер документа не уменьшается. Этот режим удобен при копировании документов небольшого размера, например визитных карточек.

- Эта функция доступна только при размещении оригинала на стекле экспонирования.

- В режиме экопечати эта функция не работает.

В зависимости от модели порядок работы может отличаться.

1. Нажмите кнопку Копия удостов. на панели управления.

2. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз в соответствии с указателями, как показано на рисунке. Закройте крышку сканера.

3. На экране появляется сообщение Помест. лиц стор и нажм. [Старт].

   Если ваше устройство снабжено кнопками +/-, индикаторы на панели управления загорятся.

4. Нажмите (Старт).

   Устройство начнет сканирование лицевой стороны, и появится сообщение Помест. обр.стор и нажм. [Старт].

   Если ваше устройство снабжено кнопками +/-, индикаторы на задней части панели управления загорятся.

5. Переверните документ и положите его на стекло сканера в соответствии с указателями. Закройте крышку сканера.

6. Нажмите (Старт).

- Если не нажать кнопку (Старт), будет скопирована только лицевая сторона документа.

- Если размер оригинала превышает размер области печати, часть документа не будет напечатана.