## Устранение замятия документа

Если при прохождении оригинала через автоподатчик возникает замятие, на экран выводится предупреждающее сообщение.

Извлекайте замятый документ медленно и осторожно, в противном случае он может порваться.

Для предотвращения замятия документов, напечатанных на толстой или тонкой бумаге, а также бумаге смешанного типа, копируйте и сканируйте такие оригиналы со стекла экспонирования.

### Замятие оригинала в передней части сканера

- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. Различные функции).

### Замятие оригинала внутри сканера

- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. Различные функции).

### Замятие оригинала на выходе из сканера

- В зависимости от модели и комплектации внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя. Проверьте модель устройства (см. Вид спереди).

- Варианты устранения неисправностей могут различаться в зависимости от модели (см. Вид спереди).

1. Извлеките из автоподатчика оставшуюся бумагу.

2. Осторожно извлеките из автоподатчика замятую бумагу.