## Настройка беспроводной сети

- Убедитесь, что ваше устройство поддерживает беспроводную сеть. В некоторых моделях беспроводная сеть может быть недоступна (см. Функции различных моделей).

- Если сеть IPv6 не работает, установите для всех параметров сети значения по умолчанию и повторите попытку с помощью команды Сброс настроек.

### Приступая к работе

#### Знакомство с вашим типом сети

Как правило, между компьютером и принтером одновременно можно установить только одно соединение.

| Режим инфраструктуры Такая система используется главным образом дома и в небольших офисах. В этом режиме связь с беспроводным устройством обеспечивается с помощью точки доступа.
| Режим Ad-hoc В этом режиме точка доступа не используется. Компьютер взаимодействует с беспроводным устройством напрямую.

#### Имя в беспроводной сети и сетевой ключ

Беспроводные сети требуют более серьезного обеспечения безопасности, поэтому при первой установке точки доступа для работы в сети создаются сетевое имя (SSID), тип используемой защиты и сетевой ключ. Перед продолжением установки принтера попросите администратора сети указать эти параметры.

### Введение в методы настройки беспроводной сети.

Беспроводную сеть можно настроить на самом устройстве или через компьютер. Выберите метод настройки в таблице ниже.

Функция настройки беспроводной сети различается в зависимости от модели и региона.

Метод настройки | Метод подключения | Описание и ссылки
--- | --- | ---

Через панель управления устройства

Использование WPS (рекомендуется)

()

- См. Устройства, оснащенные дисплеем.

- См. Устройства, не оснащенные дисплеем.

Использование кнопки «Меню»

()

- См. раздел Использование кнопки «Меню».

С помощью компьютера

Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля (рекомендуется)

()

- Пользователи ОС Windows, см. Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля.

- Пользователи ОС Macintosh, см. Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля.

Через точку доступа с кнопкой WPS (без кабеля USB)

( , )

- Пользователи ОС Windows, см. Через точку доступа с кнопкой WPS (без кабеля USB).

- Пользователи ОС Macintosh, см. Настройка точки доступа с помощью кнопки WPS..

Ad hoc через USB-кабель

()

- Пользователи ОС Windows, см. Ad hoc через USB-кабель.

- Пользователи ОС Macintosh, см. Ad hoc через USB-кабель.

Использование сетевого кабеля

- См. Использование сетевого кабеля.

Другие методы настройки

Настройка Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств

- См. Настройка Wi-Fi Direct.

При возникновении проблем во время настройки беспроводного соединения или установки драйверов, см. главу "Устранение неисправностей" (Устранение неисправностей).

### Использование кнопки WPS

Если ваше устройство и точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup™), можно легко настроить параметры сети, нажав кнопку на панели управления принтера. При этом не требуется использовать компьютер.

- Если нужно использовать беспроводную сеть в режиме инфраструктуры, убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от устройства. Способ подключения к точке доступа или беспроводному маршрутизатору (с помощью кнопки WPS (PBC)) или ввода PIN-кода на компьютере) зависит от используемой точки доступа (или беспроводного маршрутизатора). См. руководство пользователя для точки доступа или беспроводного маршрутизатора.

- При настройке беспроводной сети с помощью кнопки WPS, параметры безопасности могут изменяться. Чтобы предотвратить это, заблокируйте возможность изменения текущих параметров безопасности беспроводной сети для WPS. Название параметра может отличаться в зависимости от типа точки доступа (беспроводного маршрутизатора).

#### Подготовка

- Убедитесь в том, что точка доступа или беспроводной маршрутизатор поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Убедитесь в том, что устройство поддерживает режим WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Убедитесь, что компьютер подключен к сети (только при необходимости ввода PIN-кода).

#### Выбор типа подключения

Существует два метода подключения устройства к беспроводной сети с помощью кнопки (WPS) на панели управления.

Метод Настройки с помощью нажатия кнопки (PBC) позволяет подключить устройство к беспроводной сети путем нажатия кнопки (WPS) на панели управления устройства, а также кнопки WPS (PBC) на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) с поддержкой Wi-Fi Protected Setup™(WPS) соответственно.

Метод с использованием персонального идентификационного кода (PIN) позволяет подключиться к беспроводной сети с помощью ввода предоставленного PIN-кода на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) с поддержкой WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

По умолчанию в устройстве используется режим настройки с помощью нажатия кнопки (PBC), который рекомендуется для обычной беспроводной сетевой среды.

Чтобы изменить режим WPS, на панели управления нажмите (Меню) > Сеть > Беспроводной > OK > Параметры WPS.

#### Устройства, оснащенные дисплеем

##### Подключение в режиме PBC

1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте ее более 2 секунд.

   устройство перейдет в режим ожидания до нажатия кнопки WPS (PBC) на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).

2. Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

   Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

   1. Подключение: устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

   2. Подключено: После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

   3. Тип SSID: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется информация о SSID точки доступа.

##### Подключение в режиме PIN

1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте ее более 2 секунд.

2. на экране появится PIN-код, состоящий из 8 цифр.

   В течение двух минут необходимо ввести восьмизначный PIN-код на компьютере, подключенном к точке доступа (или беспроводному маршрутизатору).

   Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

   1. Подключение: устройство начинает подключение к беспроводной сети.

   2. Подключено: После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

   3. Тип SSID: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется SSID-информация точки доступа.

#### Устройства, не оснащенные дисплеем

##### Подключение в режиме PBC

1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте примерно 2–4 секунды, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать.

   Устройство начинает подключение к беспроводной сети. Индикатор будет медленно мигать до нажатия кнопки на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).

2. Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

   1. Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

   2. После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

##### Подключение в режиме PIN

1. Напечатайте отчет о конфигурации сети, в том числе PIN-код (см. Печать отчета о конфигурации сети).

   В режиме готовности нажмите кнопку (Отмена или Стоп/Сброс) на панели управления и удерживайте ее приблизительно пять секунд. Таким образом можно найти PIN-код устройства.

2. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте более четырех секунд, пока не загорится индикатор состояния.

   Устройство начинает подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

3. В течение двух минут необходимо ввести восьмизначный PIN-код на компьютере, подключенном к точке доступа (или беспроводному маршрутизатору).

   Индикатор будет медленно мигать, пока вы не введете PIN-код (не более двух минут).

   По тому, как работает индикатор WPS, можно определить состояние подключения:

   1. Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

   2. После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

#### Повторное подключение к сети

При отсутствии подключения к беспроводной сети устройство автоматически пытается повторно подключиться к точке доступа или беспроводному маршрутизатору с помощью использованных ранее параметров беспроводного подключения и адреса.

Устройство автоматически повторно подключается к беспроводной сети в следующих случаях:

- при перезагрузке устройства.

- при перезагрузке точки доступа или беспроводного маршрутизатора.

#### Отмена процесса подключения

Чтобы отменить подключение к беспроводной сети, нажмите, а затем отпустите кнопку (Отмена или Стоп/Сброс) на панели управления. Повторную попытку подключения к беспроводной сети следует выполнять не раньше чем через две минуты.

#### Отключение от сети

Для отключения от беспроводной сети нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте ее более двух секунд.

- Если сеть Wi-Fi находится в режиме ожидания: устройство немедленно отключается от беспроводной сети. Индикатор WPS гаснет.

- Если сеть Wi-Fi используется: пока устройство ожидает завершения текущего задания, индикатор WPS быстро мигает. Затем устройство автоматически отключается от беспроводной сети. Индикатор WPS гаснет.

### Использование кнопки «Меню»

Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства (см. Обзор меню).

Сначала нужно узнать SSID используемой беспроводной сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры используемой беспроводной сети неизвестны, обратитесь к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение.

После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. Установка драйвера по сети).

1. Нажмите кнопку (Меню) на панели управления.

2. Нажмите Сеть > Беспроводная > Настройки WLAN.

3. Нажмите OK чтобы выбрать нужный метод настройки.

   - Мастер (рекомендуется): В этом режиме настройка происходит автоматически. Устройство покажет список доступных сетей. После выбора сети устройство попросит ввести ключ.

   - Нестандартн. В этом режим пользователь может задать собственное значение SSID или отредактировать параметры безопасности.

### Настройка с помощью Windows

Ярлык к программе Настройка беспроводной сети без компакт-диска: Если вы уже установили драйвер принтера, вы можете открыть программу Настройка беспроводной сети, не вставляя компакт-диск. В меню «Пуск» последовательно выберите Программы или Все программы > Samsung Printers > название вашего драйвера принтера > Программа настройки беспроводной сети.

#### Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля

##### Подготовка

- Точка доступа

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети

- USB-кабель

##### Создание инфраструктурной сети

1. Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.

2. Включите компьютер, точку доступа и устройство.

3. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

4. Выберите пункт Установка и настройка беспроводной сети.

5. Прочтите Лицензионное соглашение и установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения. Затем нажмите кнопку Далее.

6. Будет выполнен поиск беспроводных сетей.

   В случае сбоя поиска проверьте правильность подключения кабеля USB между компьютером и устройством и следуйте инструкциям на экране.

   - Если беспроводная сеть до этого уже настраивалась, откроется окно Информация о настройках беспроводной сети.

     Если вы хотите сбросить настройки беспроводной сети, установите флажок в поле и нажмите Далее.

   - В моделях, которые поддерживают кнопку WPS (без подключения по USB-кабелю), откроется следующее окно.

     - С помощью USB-кабеля : Подключите кабель USB, нажмите Далее и переходите к шагу 7.

     - С помощью кнопки WPS: См. Через точку доступа с кнопкой WPS (без кабеля USB).

7. Выберите метод, который вы хотите использовать в окне выбора параметров беспроводной связи.

   - Ручная настройка беспроводного подключения. (вручную): Перейдите к шагу 8.

   - Настройка беспроводного подключения с помощью нажатия кнопки WPS на точке доступа. (с помощью кнопки WPS): Подключитесь к беспроводной сети, нажав на кнопку WPS на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе).

     - Следуйте инструкциям на экране. После настройки беспроводной сети переходите к шагу 11.

8. В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку Далее.

   Если не удается найти нужное сетевое имя или требуется настроить беспроводную сеть вручную, нажмите кнопку Дополнительно.

   - Имя беспроводной сети: Введите SSID точки доступа (при вводе учитывается регистр символов).

   - Режим работы: Выберите Инфраструктура.

   - Аутентификация: выберите тип проверки подлинности.

     Открытая: проверка подлинности не используется. Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

     С общим ключом: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.

     WPA Personal или WPA2 Personal: Выберите эти параметры для проверки подлинности сервера печати с помощью общего ключа WPA. В этом режиме используется общий закрытый ключ (также называемый предварительным общим ключом), который настраивается вручную в точке доступа и на всех ее клиентах.

   - Шифрование: Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Ключ сети: введите ключ шифрования сети.

   - Подтверждение ключа сети: повторно введите ключ шифрования сети.

   - Индекс ключа WEP: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий Индекс ключа WEP.

   Если для точки доступа настроена функция защиты, выводится окно безопасности беспроводной сети.

   Появится окно безопасности беспроводной сети. Вид окна зависит от выбранного режима безопасности: WEP или WPA.

   - WEP

     Выберите значение Открытая или С общим ключом для проверки подлинности и введите ключ безопасности WEP. Нажмите кнопку Далее.

     WEP – протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.

   - WPA

     Введите общий ключ WPA и нажмите кнопку Далее.

     технология WPA осуществляет авторизацию и идентификацию пользователей с помощью закрытого ключа, который автоматически меняется через одинаковые промежутки времени. Для шифрования данных также используются протокол целостности ключа TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) и стандарт расширенного шифрования AES (Advanced Encryption Standard).

9. В окне выводятся параметры беспроводной сети для проверки их правильности. Нажмите кнопку Далее.

   - Для метода DHCP

     Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, указан ли он в этом окне. Если указано «Статич.», нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы сменить метод назначения на DHCP.

   - Для статического метода

     Если используется статическое назначение IP-адресов, убедитесь, что в окне указано Static. Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства. Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если для компьютера задан метод DHCP, для получения статического IP-адреса необходимо обратиться к администратору сети.

     Например:

     Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

     - IP-адрес: 169.254.133.42

     - Маска подсети: 255.255.0.0

     Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

     - IP-адрес: 169.254.133.43

     - Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

     - Шлюз: 169.254.133.1

10. Когда откроется окно с сообщением, что сетевой кабель подключен, отключите сетевой кабель и щелкните Далее.

    Если сетевой кабель подключен, возможны трудности с обнаружением устройство при настройке беспроводной сети.

11. Настройка беспроводной сети завершена. Для выполнения печати с мобильных устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi Direct, настройте функцию Wi-Fi Direct (см. Настройка Wi-Fi Direct).

    Параметры Wi-Fi Direct:

    - Функция Wi-Fi Direct появляется на экране только в том случае, если принтер поддерживает эту функцию.

    - Настроить Wi-fi Direct можно с помощью Samsung Easy Printer Manager (см. Настройка Wi-Fi Direct).

    - Cетевое имя (SSID): По умолчанию сети присваивается имя модели. Максимальная длина - 22 знака (не включая "Direct-xx-").

    - Ключ сети состоит из 8 ~ 64 цифр.

12. После завершения настройки отключите кабель USB от компьютера и устройства. Нажмите кнопку Далее.

13. В окне Подтверждение подключения принтера нажмите кнопку Далее.

14. Выберите компоненты, которые следует установить. Нажмите кнопку Далее.

15. После выбора компонентов можно также изменить имя устройства, разрешить общий доступ к устройству в сети, назначить устройство в качестве используемого по умолчанию, а также изменить имя порта для каждого устройства. Щелкните Далее.

16. После завершения установки появится окно с предложением напечатать тестовую страницу. Чтобы напечатать тестовую страницу, нажмите Печать тестовой страницы.

    Если тестовая страница не нужна, нажмите кнопку Далее и перейдите к шагу 18.

17. Если пробная страница напечатана правильно, нажмите кнопку Да.

    Если неправильно, нажмите кнопку Нет для повторной печати.

18. Если вы хотите зарегистрировать устройство на сайте Samusng и получать по почте полезную информацию, щелкните Регистрация через Интернет. В противном случае нажмите Готово.

#### Через точку доступа с кнопкой WPS (без кабеля USB)

В моделях, снабженных кнопкой WPS, вы можете настроить беспроводную сеть с помощью этой кнопки на устройстве (без подключения по USB) и на точке доступа.

##### Подготовка

- Точка доступа

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- устройство с интерфейсом беспроводной сети

##### Создание инфраструктурной сети

1. Включите компьютер, точку доступа и устройство.

2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

3. Выберите пункт Установка и настройка беспроводной сети.

4. Прочитайте Лицензионное соглашение и установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения.. Затем нажмите кнопку Далее.

5. Выберите С помощью кнопки WPS и щелкните Далее.

   - В моделях, снабженных кнопкой WPS, открывается окно выше.

   - Если устройство подключается через USB-кабель, окно выше не открывается. Отключите USB-кабель, если хотите настроить беспроводную сеть с помощью кнопки WPS.

   - Если вы хотите настроить беспроводную сеть с помощью USB-кабеля, см. Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля.

6. В следующем окне вам будет задан вопрос, поддерживает ли точка доступа (беспроводной маршрутизатор) функцию WPS.

   Если точка доступа (беспроводной маршрутизатор) снабжены кнопкой WPS, выберите Да и нажмите Далее.

7. Следуйте инструкциям в окне для настройки беспроводной сети.

   - Для моделей, снабженных дисплеем, выполните шаги ниже.

     1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте ее 2-4 секунды.

        Устройство будет ждать две минуты, когда вы нажмете кнопку WPS на точке доступа.

     2. Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

        Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

        - Подключение: устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

        - Подключено: После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

        - Тип SSID: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется информация о SSID точки доступа.

   - Для моделей, не снабженных дисплеем, выполните шаги ниже.

     1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте примерно 2–4 секунды, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать.

        Устройство начинает подключение к беспроводной сети. Индикатор будет медленно мигать до нажатия кнопки на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).

     2. Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

        - Во время подключения к точке доступа (беспроводному маршрутизатору) индикатор WPS быстро мигает.

        - После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

8. Откроется диалоговое окно Настройка беспроводной сети завершена. Нажмите кнопку Next.

9. В окне Подтверждение подключения принтера нажмите кнопку Далее.

10. Выберите компоненты, которые следует установить. Нажмите кнопку Далее.

11. После выбора компонентов можно также изменить имя устройства, разрешить общий доступ к устройству в сети, назначить устройство в качестве используемого по умолчанию, а также изменить имя порта для каждого устройства. Нажмите кнопку Далее.

12. После завершения установки появится окно с предложением напечатать тестовую страницу. Чтобы напечатать тестовую страницу, нажмите Печать тестовой страницы.

    Если тестовая страница не нужна, нажмите кнопку Далее и перейдите к шагу 14.

13. Если пробная страница напечатана правильно, нажмите кнопку Да.

    Если неправильно, нажмите кнопку Нет для повторной печати.

14. Если вы хотите зарегистрировать устройство на сайте Samusng и получать по почте полезную информацию, щелкните Регистрация через Интернет. В противном случае нажмите Готово.

#### Ad hoc через USB-кабель

Если точка доступа отсутствует, можно настроить между принтером и компьютером беспроводную сеть в режиме Ad-hoc. Для этого выполните приведенные ниже несложные инструкции.

##### Подготовка

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети

- USB-кабель

##### Создание сети с прямым подключением в Windows

1. Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.

2. Включите компьютер и устройство с поддержкой беспроводной сети.

3. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

4. Выберите пункт Установка и настройка беспроводной сети.

5. Прочтите Лицензионное соглашение и установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения.. Затем нажмите кнопку Далее.

6. Будет выполнен поиск беспроводных сетей.

   В случае сбоя поиска проверьте правильность подключения кабеля USB между компьютером и устройством и следуйте инструкциям на экране.

7. В результате поиска появится список беспроводных сетей, найденных устройством.

   Для использования настройки Samsung Ad-hoc по умолчанию выберите последнюю беспроводную сеть в списке — ее параметр Имя сети (SSID) имеет значение portthru, а параметр Сигнал — значение Сеть принтера.

   Затем нажмите кнопку Далее.

   Для использования других настроек Ad-hoc выберите другую беспроводную сеть в списке.

   Для изменения настроек прямого соединения нажмите кнопку Дополнительно.

   - Имя беспроводной сети: Введите имя SSID (при вводе учитывается регистр символов).

   - Режим работы: Выберите режим Ad-Hoc.

   - Канал: выберите канал (Автоматически или значение в диапазоне от 2412 до 2467 МГц).

   - Аутентификация: выберите тип проверки подлинности.

     Открытая: проверка подлинности не используется. Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

     С общим ключом: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.

   - Шифрование: Выберите тип шифрования (Нет, WEP64, WEP128).

   - Ключ сети: введите ключ шифрования сети.

   - Подтверждение ключа сети: повторно введите ключ шифрования сети.

   - Индекс ключа WEP: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий Индекс ключа WEP.

   Если для сети прямого соединения заданы настройки безопасности, выводится окно безопасности беспроводной сети.

   Выберите значение Открытая или С общим ключом и нажмите кнопку Далее.

   - WEP – протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.

8. Появится окно, содержащее сведения о настройках беспроводной сети. Проверьте параметры и нажмите кнопку Далее.

   Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если конфигурация сети компьютера имеет значение DHCP, настройка беспроводной сети тоже должна быть DHCP. Если конфигурация сети компьютера имеет значение Static, настройка беспроводной сети тоже должна быть Static.

   Если для компьютера задан метод DHCP, а требуется использовать статический метод для беспроводной сети, то необходимо обратиться к администратору сети для получения статического IP-адреса.

   - Для метода DHCP

     Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение «DHCP». Если указан статический метод, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы изменить метод назначения на Получать IP-адрес автоматически (DHCP).

   - Для статического метода

     Если для назначения IP-адресов используется статический метод, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение "Статич.". Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства.

     Например:

     Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

     - IP-адрес: 169.254.133.42

     - Маска подсети: 255.255.0.0

     Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

     - IP-адрес: 169.254.133.43

     - Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

     - Шлюз: 169.254.133.1

9. Откроется диалоговое окно Настройка беспроводной сети завершена. Нажмите кнопку Далее.

10. После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства. Нажмите кнопку Далее.

    Если появится окно Изменение настроек сети ПК, следуйте содержащимся в нем инструкциям. После завершения настройки параметров беспроводной сети компьютера нажмите кнопку Далее. Если беспроводная сеть компьютера использует метод DHCP, получение IP-адреса займет несколько минут.

11. В окне Подтверждение подключения принтера нажмите кнопку Далее.

12. Выберите компоненты, которые следует установить. Нажмите кнопку Далее.

13. После выбора компонентов можно также изменить имя устройства, разрешить общий доступ к устройству в сети, назначить устройство в качестве используемого по умолчанию, а также изменить имя порта для каждого устройства. Щелкните Далее.

14. После завершения установки появится окно с предложением напечатать тестовую страницу. Чтобы напечатать тестовую страницу, нажмите Печать тестовой страницы.

    Если тестовая страница не нужна, нажмите кнопку Далее и перейдите к шагу 16.

15. Если пробная страница напечатана правильно, нажмите кнопку Да.

    Если неправильно, нажмите кнопку Нет для повторной печати.

16. Если вы хотите зарегистрировать устройство на сайте Samusng и получать по почте полезную информацию, щелкните Регистрация через Интернет. В противном случае нажмите Готово.

### Настройка с помощью Macintosh

#### Подготовка

- точку доступа

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети

- USB-кабель

#### Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля

1. Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.

2. Включите компьютер, точку доступа и устройство.

3. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

4. Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе.

5. Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.

6. Щелкните Continue.

7. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.

8. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

9. Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.

10. Щелкните Wireless Network Setting в окне User Options Pane.

11. Будет выполнен поиск беспроводных сетей.

    В случае сбоя поиска проверьте правильность подключения кабеля USB между компьютером и устройством и следуйте инструкциям на экране.

    - Если беспроводная сеть до этого уже настраивалась, откроется окно Wireless Network Setting Information.

      Если вы хотите сбросить настройки беспроводной сети, установите флажок в поле и нажмите Далее.

    - В моделях, которые поддерживают кнопку WPS (без подключения по USB-кабелю), откроется следующее окно.

      - With a USB Cable: Подключите кабель USB, нажмите Далее и переходите к шагу 7.

      - Using the WPS Button: См. Через точку доступа с кнопкой WPS (без кабеля USB).

12. Выберите метод, который вы хотите использовать в окне выбора параметров беспроводной связи.

    - Configure the wireless settings manually. (вручную): Перейдите к шагу 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Подключитесь к беспроводной сети, нажав на кнопку WPS на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе).

      - Следуйте инструкциям на экране. После настройки беспроводной сети переходите к шагу 16.

13. В окне появится список обнаруженных беспроводных сетевых устройств. Выберите имя (SSID) точки доступа и нажмите кнопку Next.

    Чтобы настроить параметры беспроводной сети вручную, нажмите кнопку Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Введите SSID точки доступа (при вводе учитывается регистр символов).

    - Operation Mode: выберите Infrastructure.

    - Authentication: выберите тип проверки подлинности.

      Open System: проверка подлинности не используется. Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

      Shared Key: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.

      WPA Personal или WPA2 Personal: Выберите эти параметры для проверки подлинности сервера печати с помощью общего ключа WPA. В этом режиме используется общий закрытый ключ (также называемый предварительным общим ключом), который настраивается вручную в точке доступа и на всех ее клиентах.

    - Encryption: выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

    - Network Key: введите ключ шифрования сети.

    - Confirm Network Key: повторно введите ключ шифрования сети.

    - WEP Key Index: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий WEP Key Index.

    Если для точки доступа настроена функция защиты, выводится окно безопасности беспроводной сети.

    Появится окно безопасности беспроводной сети. Вид окна зависит от выбранного режима безопасности: WEP или WPA.

    - WEP

      Выберите значение Open System или Shared Key для проверки подлинности и введите ключ безопасности WEP. Нажмите кнопку Next.

      WEP – протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.

    - WPA

      Введите общий ключ WPA и нажмите кнопку Next.

      технология WPA осуществляет авторизацию и идентификацию пользователей с помощью закрытого ключа, который автоматически меняется через одинаковые промежутки времени. Для шифрования данных также используются протокол целостности ключа TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) и стандарт расширенного шифрования AES (Advanced Encryption Standard).

14. В окне выводятся параметры беспроводной сети для проверки их правильности. Нажмите кнопку Next.

    - Для метода DHCP

      Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, указан ли он в этом окне. Если указано «Static», нажмите кнопку Change TCP/IP, чтобы сменить метод назначения на DHCP.

    - Для статического метода

      Если используется статическое назначение IP-адресов, убедитесь, что в окне указано Static. Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Change TCP/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства. Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если для компьютера задан метод DHCP, для получения статического IP-адреса необходимо обратиться к администратору сети.

      Пример

      Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

      - IP-адрес: 169.254.133.42

      - Маска подсети: 255.255.0.0

      Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

      - IP-адрес: 169.254.133.43

      - Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

      - Шлюз: 169.254.133.1

15. Когда откроется окно с сообщением, что сетевой кабель подключен, отключите сетевой кабель и щелкните Далее.

    Если сетевой кабель подключен, возможны трудности с обнаружением устройство при настройке беспроводной сети.

16. Настройка беспроводной сети завершена. Для выполнения печати с мобильных устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi Direct, настройте функцию Wi-Fi Direct (см. Настройка Wi-Fi Direct).

    Параметры Wi-Fi Direct:

    - Функция Wi-Fi Direct появляется на экране только в том случае, если принтер поддерживает эту функцию.

    - Настроить Wi-fi Direct можно с помощью Samsung Easy Printer Manager (см. Настройка Wi-Fi Direct).

    - Имя сети (SSID): По умолчанию сети присваивается имя модели. Максимальная длина - 22 знака (не включая "Direct-xx-").

    - Ключ сети состоит из 8 ~ 64 цифр.

17. После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства.

18. Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку Quit.

    После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. Установка для Macintosh).

#### Настройка точки доступа с помощью кнопки WPS.

В моделях, снабженных кнопкой WPS, вы можете настроить беспроводную сеть с помощью этой кнопки на устройстве (без подключения по USB) и на точке доступа.

##### Подготовка

- Точка доступа

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети

##### Создание инфраструктурной сети

1. Включите компьютер, точку доступа и устройство.

2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

3. Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе.

4. Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.

5. Щелкните Continue.

6. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.

7. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

8. Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.

9. Щелкните Wireless Network Setting в окне User Options Pane.

10. Выберите Использование кнопки WPS и щелкните Далее.

    - В моделях, снабженных кнопкой WPS, открывается окно выше.

    - Если устройство подключается через USB-кабель, окно выше не открывается. Отключите USB-кабель, если хотите настроить беспроводную сеть с помощью кнопки WPS.

    - Если вы хотите настроить беспроводную сеть с помощью USB-кабеля, см. Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля.

11. В следующем окне вам будет задан вопрос, поддерживает ли точка доступа (беспроводной маршрутизатор) функцию WPS.

    Если точка доступа (беспроводной маршрутизатор) снабжены кнопкой WPS, выберите Да и нажмите Далее.

12. Следуйте инструкциям в окне для настройки беспроводной сети.

    - Для моделей, снабженных дисплеем, выполните шаги ниже.

      1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте ее 2-4 секунды.

         Устройство будет ждать две минуты, когда вы нажмете кнопку WPS на точке доступа.

      2. Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

         Сообщения отображаются на дисплее в следующем порядке:

         - Подключение: устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

         - Подключено: После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

         - Тип SSID: По завершении процесса подключения к беспроводной сети на дисплее появляется информация о SSID точки доступа.

    - Для моделей, не снабженных дисплеем, выполните шаги ниже.

      1. Нажмите кнопку (WPS) на панели управления и удерживайте примерно 2–4 секунды, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать.

         Устройство начинает подключение к беспроводной сети. Индикатор будет медленно мигать до нажатия кнопки на точке доступа или беспроводном маршрутизаторе (не более двух минут).

      2. Нажмите кнопку WPS (PBC) на точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе).

         - Индикатор беспроводной сети быстро мигает. устройство подключается к точке доступа или беспроводному маршрутизатору.

         - После успешного подключения устройства к беспроводной сети индикатор WPS горит непрерывно.

13. Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку Quit.

    После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. Установка для Macintosh).

#### Ad hoc через USB-кабель

Если точка доступа отсутствует, можно настроить между принтером и компьютером беспроводную сеть в режиме Ad-hoc. Для этого выполните приведенные ниже несложные инструкции.

##### Подготовка

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети

- USB-кабель

##### Создание сети прямого соединения в Macintosh

1. Убедитесь, что кабель USB подключен к устройству.

2. Включите компьютер и устройство с поддержкой беспроводной сети.

3. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков.

4. Дважды щелкните значок компакт-диска, появившийся на рабочем столе.

5. Дважды щелкните по папке MAC_Installer > значок Installer OS X.

6. Щелкните Continue.

7. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите Continue.

8. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, нажмите кнопку Agree.

9. Когда на экране появится предупреждение о том, что все работающие приложения будут закрыты, нажмите кнопку Continue.

10. Щелкните Wireless Network Setting в окне User Options Pane.

11. Будет выполнен поиск беспроводных сетевых устройств.

    В случае сбоя поиска проверьте правильность подключения USB-кабеля к компьютеру и устройству и следуйте инструкциям на экране.

12. В результате поиска появится список беспроводных сетей, найденных устройством.

    Для использования настройки Samsung Ad-hoc по умолчанию выберите последнюю беспроводную сеть в списке, где Network Name (SSID) имеет значение portthru, а Signal — Printer Self Network.

    Затем нажмите кнопку Next.

    Для использования других настроек Ad-hoc выберите другую беспроводную сеть в списке.

    Для изменения настроек прямого соединения нажмите кнопку Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Введите имя SSID (при вводе учитывается регистр символов).

    - Operation Mode: Выберите режим Ad-Hoc.

    - Channel: Выберите канал (Auto Setting или значение в диапазоне от 2412 до 2467 МГц).

    - Authentication: выберите тип проверки подлинности.

      Open System: проверка подлинности не используется. Шифрование применяется в зависимости от требований к безопасности данных.

      Shared Key: проверка подлинности используется. Для доступа к сети устройство должно иметь допустимый ключ WEP.

    - Encryption: Выберите тип шифрования (None, WEP64, WEP128).

    - Network Key: введите ключ шифрования сети.

    - Confirm Network Key: повторно введите ключ шифрования сети.

    - WEP Key Index: При использовании WEP-шифрования выберите соответствующий WEP Key Index.

    Если для сети прямого соединения заданы настройки безопасности, выводится окно безопасности беспроводной сети.

    Выберите значение Open System или Shared Key и нажмите кнопку Next.

    - WEP – протокол защиты от несанкционированного доступа к беспроводной сети. Данные каждого передаваемого по сети пакета шифруются с использованием 64- или 128-разрядного ключа WEP.

13. Появится окно, содержащее сведения о настройках беспроводной сети. Проверьте параметры и нажмите кнопку Next.

    Перед вводом IP-адреса принтера необходимо узнать значения конфигурации сети. Если конфигурация сети компьютера имеет значение DHCP, настройка беспроводной сети тоже должна быть DHCP. Если конфигурация сети компьютера имеет значение Static, настройка беспроводной сети тоже должна быть Static.

    Если для компьютера задан метод DHCP, для использования настройки беспроводной сети Static необходимо обратиться к администратору сети для получения статического IP-адреса.

    - Для метода DHCP

      Если в качестве метода назначения IP-адресов используется DHCP, проверьте, отображается ли в окне Wireless Network Setting Confirm значение DHCP. Если указан статический метод, нажмите кнопку Change TCP/IP, чтобы изменить метод назначения на Receive IP address automatically (DHCP).

    - Для статического метода

      Если для назначения IP-адресов используется статический метод, проверьте, отображается ли в окне Подтверждение настроек беспроводной сети значение "Статич.". Если указано значение DHCP, нажмите кнопку Изменить настройки TCP/IP, чтобы ввести IP-адрес и другие значения конфигурации для устройства.

      Например:

      Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

      - IP-адрес: 169.254.133.42

      - Маска подсети: 255.255.0.0

      Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

      - IP-адрес: 169.254.133.43

      - Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

      - Шлюз: 169.254.133.1

14. Когда откроется окно с сообщением, что сетевой кабель подключен, отключите сетевой кабель и щелкните Далее.

    Если сетевой кабель подключен, возможны трудности с обнаружением устройство при настройке беспроводной сети.

15. Будет выполнено подключение к беспроводной сети с учетом заданной конфигурации.

16. Настройка беспроводной сети завершена. После установки нажмите кнопку Quit.

    После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. Установка для Macintosh).

### Использование сетевого кабеля

Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. Вид сзади).

Данное устройство поддерживает работу в сети. Для того чтобы устройство можно было использовать в сети, необходимо выполнить некоторые настройки.

- После подключения к беспроводной сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения (см. Установка драйвера по сети).

- Для получения сведений о настройках беспроводной сети обратитесь к администратору сети или к специалисту, который производил ее настройку.

#### Подготовка

- точку доступа

- компьютер, подключенный к сети

- компакт-диск с программным обеспечением, поставляемый с устройством

- Устройство с интерфейсом беспроводной сети

- сетевой кабель.

#### Печать отчета о конфигурации сети

Чтобы определить сетевые настройки устройства, можно распечатать отчет о конфигурации сети.

См. раздел Печать отчета о конфигурации сети.

#### Назначение IP-адреса с помощью программы SetIP (Windows)

Данная программа предназначена для ручной установки IP-адреса устройству через сеть по его MAC-адресу. MAC-адрес представляет собой серийный номер интерфейса устройства. Его можно найти в Jтчете о конфигурации сети.

См. раздел Установка IP-адреса.

#### Настройка беспроводной сети устройства

Сначала нужно узнать SSID используемой беспроводной сети и ключ сети, если она зашифрована. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры используемой беспроводной сети неизвестны, обратитесь к администратору сети или специалисту, настраивавшему беспроводное окружение.

Для настройки параметров беспроводной сети можно использовать SyncThru™ Web Service.

#### Работа с программой SyncThru™ Web Service

Перед настройкой параметров беспроводной сети проверьте состояние подключения кабеля.

1. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству. Если нет, то подключите принтер с помощью стандартного сетевого кабеля.

2. Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства.

   Например:

3. Нажмите кнопку Вход в систему в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.

4. Введите Идентификатор и Пароль, затем нажмите Вход в систему.

   - Идентификатор: admin

   - Пароль: sec00000

5. Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Параметры сети.

6. Нажмите Беспроводной > С помощью мастера.

   С помощью мастера позволяет настроить параметры беспроводной сети. Для непосредственного ввода настроек беспроводной сети выберите вариант ДРУГОЙ.

7. Выберите из списка Сетевое имя (SSID).

   - SSID: SSID — это имя, идентифицирующее беспроводную сеть. Точки доступа и устройства беспроводной связи, подключающиеся к определенной беспроводной сети, должны использовать один и тот же идентификатор SSID. В SSID учитывается регистр.

   - Режим работы: Режим работы– это тип подключения к беспроводной сети (см. Имя в беспроводной сети и сетевой ключ).

     - Ad-hoc: Позволяет устройствам беспроводной связи напрямую обмениваться данными друг с другом в среде «компьютер-компьютер».

     - Инфраструктура: Позволяет устройствам беспроводной связи взаимодействовать через точку доступа.

   Если для параметра Режим работы выбрано значение Инфраструктура, укажите SSID точки доступа. Если для параметра Режим работы выбран режим Ad-hoc, укажите SSID устройства. Обратите внимание, что идентификатором SSID по умолчанию для вашего устройства является «portthru».

8. Нажмите кнопку Далее.

   Если появится окно параметров беспроводной сети, введите зарегистрированный пароль (сетевой ключ) и нажмите кнопку Далее.

9. В появившемся окне проверьте параметры беспроводной сети. Если они правильны, нажмите кнопку Применить.

   Отключите сетевой кабель (стандартный или сетевой). Устройство должно начать беспроводное взаимодействие с сетью. Если установлен режим прямого соединения, можно одновременно использовать беспроводное и проводное подключение к сети.

### Включение и выключение сети Wi-Fi

Если ваше устройство снабжено дисплеем, вы можете включить или отключить Wi-Fi с помощью панели управления устройства в меню Сеть.

1. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к устройству. Если нет, то подключите принтер с помощью стандартного сетевого кабеля.

2. Запустите веб-обозреватель, например Internet Explorer, Safari или Firefox, и введите в его окне новый IP-адрес устройства.

   Например:

3. Нажмите кнопку Вход в систему в правом верхнем углу вкладки SyncThru™ Web Service.

4. Введите Идентификатор и Пароль, затем нажмите Вход в систему.

   - Идентификатор: admin

   - Пароль: sec00000

5. Когда откроется окно SyncThru™ Web Service, щелкните Параметры сети.

6. Выберите Беспроводной > ДРУГОЙ.

   Можно также включать и выключать сеть Wi-Fi.

### Настройка Wi-Fi Direct для печати с мобильных устройств

Функция Wi-Fi Direct - это удобный способ настройки прямого соединения между принтером и мобильным устройством, который обеспечивает безопасное соединение и лучшую производительность, чем метод Ad Hoc.

Функция Wi-Fi Direct позволяет подключаться к другим устройствам, не теряя связи с точкой доступа. Кроме того, вы можете использовать одновременно проводную сеть и сеть Wi-Fi Direct, чтобы разные пользователи могли выполнять печать одновременно из разных сетей.

- Сеть Wi-Fi Direct не позволяет подключаться к Интернету.

- Протоколы связи зависят от модели. Сети Wi-Fi Direct НЕ поддерживают IPv6, сетевую фильтрацию, IPSec, WINS и SLP.

#### Настройка Wi-Fi Direct

Включить функцию Wi-Fi Direct можно одним из следующих способов.

##### Через компьютер, подключенный по USB-кабелю (рекомендуется)

- При настройке с помощью компакт-диска поставщика, подключайтесь к точке доступа через USB-кабель.

  - Пользователи ОС Windows, см. Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля.

  - Пользователи ОС Macintosh, см. Подключение к точке доступа с помощью USB-кабеля.

- После установки драйвера можно настроить программу Samsung Easy Printer Manager и режим Wi-Fi Direct.

  Программа Samsung Easy Printer Managerдоступна для пользователей ОС Windows и Macintosh.

  - В меню Пуск выберите Программы или Все программы > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Параметры устройств > Сеть.

    - Включение и выключение прямого подключения к Wi-Fi: Выберите Вкл., чтобы включить.

    - Имя устройства: Введите имя принтера, которое будет отображаться в беспроводной сети. По молчанию используется имя устройства.

    - IP-адрес: Введите IP-адрес принтера. IP-адрес используется только для локальной сети. Рекомендуем использовать стандартный локальный IP-адрес (для Wi-Fi Direct: 192.168.3.1 )

    - Владелец группы: Включите эту функцию, чтобы назначить пользователя группы Wi-Fi Direct. Владелец группы аналогичен точке доступа. Мы рекомендуем активировать эту функцию.

    - Сетевой ключ: Если в принтере включена функция Владелец группы, для подключения к нему мобильных устройств необходим Сетевой ключ. Ключ сети можно настроить самому или воспользоваться ключом, назначенным сетью.

##### С устройства (снабженного дисплеем)

- Выберите на панели управления Сеть > Беспроводной > Wi-Fi Direct.

- Включите Wi-Fi Direct.

##### Через подключенный по сети компьютер

Если принтер подключен к точке доступа сетевым кабелем, функцию Wi-Fi Direct можно включить и настроить посредством SyncThru™ Web Service.

- Откройте SyncThru™ Web Service, выберите Настройки > Параметры сети > Беспроводной > Wi-Fi Direct.

- Включите или выключите Wi-Fi Direct и выберите параметры.

- Для пользователей ОС Linux

  - Напечатайте отчет о конфигурации IP-сети (см. Печать отчета о конфигурации сети).

  - Откройте Веб-служба SyncThru, выберите Настройки > Параметры сети > Беспроводной > Wi-Fi Direct.

  - Включите или выключите Wi-Fi Direct.

#### Настройка мобильных устройств

- После настройки Wi-Fi Direct на принтере прочитайте инструкцию к мобильному устройству, чтобы узнать, как настроить Wi-Fi Direct на нем.

- После настройки Wi-Fi Direct следует загрузить на мобильное устройство приложение для печати. (Например, Samsung Mobile printer), чтобы обеспечить возможность печати со своего смартфона.

- Найдите имя принтера, к которому вы хотите подключиться, на мобильном устройстве, выберите его. Индикатор на принтере начнет мигать. Нажмите кнопку WPS на принтере. Он подключится к мобильному устройству.

- Если ваше мобильное устройство не поддерживает WPS, вам следует ввести Ключ сети вместо нажатия на кнопку WPS.

### Устранение неисправностей

#### Проблемы во время установки или настройки драйвера

##### Принтеры не обнаружены

- Возможно, устройство не включено. Включите компьютер и устройство.

- Кабель USB не подключен к компьютеру и устройству. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

- Устройство не поддерживает беспроводную сеть. См. руководство пользователя на диске, который входит в комплект поставки устройства. Подготовьте устройство, поддерживающее беспроводную сеть.

##### Ошибка подключения — SSID не найден

- Устройству не удается найти имя сети (SSID), выбранное или введенное пользователем. Проверьте имя сети (SSID) на точке доступа и повторите попытку подключения.

- Возможно, точка доступа не включена. Включите точку доступа.

##### Ошибка подключения — Неправильные настройки безопасности

- Неправильно настроены параметры безопасности. Проверьте настройку параметров безопасности для точки доступа и принтера.

##### Ошибка подключения — Ошибка основного соединения

- Компьютер не получает сигналы от принтера. Проверьте кабель USB и питание устройства.

##### Ошибка подключения — Соединение с проводной сетью

- К устройству подключен сетевой кабель. Отключите кабель от принтера.

##### Ошибка соединения с ПК

- Не удается установить подключение между компьютером и принтером с использованием заданного сетевого адреса.

  - Для сети с использованием метода DHCP

    Если на компьютере настроен метод DHCP, принтер получает IP-адрес автоматически.

  - Для сети со статическими IP-адресами

    Устройство использует статический адрес, если статический адрес настроен на компьютере.

    Например:

    Если на компьютере заданы следующие параметры сети:

    - IP-адрес: 169.254.133.42

    - Маска подсети: 255.255.0.0

    Для устройства необходимо задать следующие параметры сети:

    - IP-адрес: 169.254.133.43

    - Маска подсети: 255.255.0.0 (используйте маску подсети компьютера)

    - Шлюз: 169.254.133.1

#### Прочие проблемы

Если возникли проблемы при использовании устройства в сети, проверьте следующее:

Дополнительную информацию о точке доступа (или беспроводном маршрутизаторе) см. в соответствующем руководстве пользователя.

- Возможно, компьютер, точка доступа (или беспроводной маршрутизатор) или устройство не включены.

- Убедитесь, что устройство находится в зоне беспроводного приема. Если устройство находится далеко от маршрутизатора, или между ними существует препятствие, могут возникнуть проблемы в получении сигнала.

- Выключите и снова включите питание точки доступа (или беспроводного маршрутизатора), устройства и компьютера. Иногда повторное включение питания помогает восстановить сетевое соединение.

- Убедитесь в том, что брандмауэр (V3 или Norton) не блокирует соединение.

  Если компьютер и устройство подключены к одной сети, однако устройство не удается обнаружить, то, возможно, брандмауэр блокирует соединение. Отключите брандмауэр, как описано в соответствующем руководстве пользователя, и повторите попытку поиска устройства.

- Убедитесь в том, что IP-адрес устройства определен правильно. Для проверки IP-адреса напечатайте отчет о конфигурации сети.

- Убедитесь в том, что параметры безопасности (пароль) точки доступа (или беспроводного маршрутизатора) настроены правильно. Если используется пароль, обратитесь к администратору точки доступа (беспроводного маршрутизатора).

- Проверьте правильность IP-адреса устройства. Переустановите драйвер устройства и измените параметры соединения с сетевым устройством. В связи с особенностями работы DHCP назначенный IP-адрес мог измениться, если устройство не использовалось в течение долгого времени или точка доступа была переустановлена.

  Пропишите MAC-адрес устройства при настройке сервера DHCP на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе). Так вы всегда сможете использовать IP-адрес, который установлен для этого MAC-адреса. Чтобы определить Mac-адрес устройства, можно распечатать отчет о конфигурации сети (см. Печать отчета о конфигурации сети).

- Проверьте параметры беспроводной сети. Возможно, возникли проблемы с подключением к сети в режиме инфраструктуры, где необходимо напечатать информацию пользователя перед соединением с точкой доступа (или беспроводным маршрутизатором).

- Это устройство поддерживает только протоколы IEEE 802.11 b/g/n и Wi-Fi. Прочие типы беспроводного соединения (например, Bluetooth) не поддерживаются.

- При использовании режима прямого соединения в операционных системах, таких как Windows Vista, может потребоваться настройка беспроводного соединения каждый раз, когда используется беспроводное устройство.

- Для устройства Samsung с беспроводной связью нельзя одновременно использовать режим инфраструктуры и режим Ad-hoc.

- Устройство находится в пределах зоны беспроводной сети.

- Сигнал беспроводной сети не блокируется препятствием.

  Уберите крупные металлические объекты между точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) и принтером.

  Убедитесь, что между точкой доступа (беспроводным маршрутизатором) и принтером не находятся столбы, стены или опоры, содержащие металл или бетон.

- Принтер находится вдали от других электронных устройств, которые могут создавать помехи для сигнала беспроводной сети.

  К таким устройствам относятся, например, микроволновые печи и некоторые устройства Bluetooth.

- При любых изменений параметров точки доступа (маршрутизатора) вам придется повторить процедуру настройки устройства.