## Ovládací panel – prehľad

- V závislosti od modelu sa ovládací panel zobrazený na obrázku môže odlišovať od panelu vášho zariadenia. Existujú rozličné typy ovládacích panelov.

- Niektoré funkcie a voliteľný tovar nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo krajiny (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

### Typ A

1 | Eco | Ak chcete počas tlače z počítača znížiť spotrebu tonera a papiera, aktivuje režim Eco (pozrite Eko tlač).
2 | WPS [a] |  | Jednoduchá konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti bez počítača (pozrite Pomocou tlačidla WPS ).

Print Screen

Stlačte toto tlačidlo a Status LED kontrolka začne blikať. Ak chcete vytlačiť iba aktívnu obrazovku, tlačidlo uvoľnite v momente, keď Status LED kontrolka prestane blikať. Ak chcete vytlačiť celú obrazovku, tlačidlo uvoľnite počas blikania.

- Funkciu Tlač obrazovky je možné použiť iba v operačných systémoch Windows a Macintosh.

- Túto funkciu možno použiť len v prípade zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania USB.

- Keď tlačíte aktívne okno/obrazovku celého monitora pomocou tlačidla vytlačenia obrazovky, zariadenie môže použiť viac toneru, a to v závislosti od tlačeného obsahu.

- Túto funkciu môžete použiť, iba ak je nainštalovaný program Samsung Easy Printer Manager náležiaci k zariadeniu. Ak používate operačný systém Macintosh OS, musíte aktivovať funkciu Screen Print Settings v aplikácii Samsung Easy Printer Manager. Iba tak budete môcť používať funkciu Print Screen.

3 | Scan to | Pošle naskenované údaje (pozrite Základy skenovania).
4 | ID Copy | Obe strany preukazu, napríklad vodičského, môžete skopírovať na jednu stranu papiera (pozrite Kopírovanie preukazu).
5 | Power |  | Zapne alebo vypne napájanie, alebo prebudí zariadenie z úsporného režimu. Ak chcete zariadenie vypnúť, toto tlačidlo stlačte na viac ako tri sekundy.
6 | Front LED kontrolka | Keď LED indikátor svieti, položte preukaz prednou stranou nadol na sklenenú dosku skenera (pozrite Kopírovanie preukazu).
7 | Back LED kontrolka | Keď LED indikátor svieti, položte preukaz zadnou stranou nadol na sklenenú dosku skenera (pozrite Kopírovanie preukazu).

8

Stop/Clear

Zastaví činnosť zariadenia v ľubovoľnom čase a plní viacero funkcií.

- Zruší aktuálnu úlohu.

- Vytlačí konfiguračnú správu: Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené 2 sekundy, kým LED kontrolka stavu nezačne pomaly blikať a potom tlačidlo uvoľnite.

- Informácie o spotrebnom materiáli: Stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené asi 6 sekúnd, potom ho uvoľnite.

- Informácie o konfigurácii siete[a]: Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené 4 sekundy, kým LED kontrolka stavu nezačne rýchlo blikať a potom tlačidlo uvoľnite.

9

+/- tlačidlá

Umožňuje vám zvýšiť/znížiť počet požadovaných kópií strán. Stláčaním tlačidiel +/- môžete určiť počet požadovaných kópií (až do 99 kópií). Predvolená hodnota je 1.

- Ak stláčate tlačidlá +/-, počet kópií sa bude zväčšovať/zmenšovať po jednej.

- Ak stláčate a podržíte tlačidlá +/-, počet kópií sa bude zväčšovať/zmenšovať po desiatich.

10 | Start |  | Spustí úlohu.
11 | Status LED kontrolka | Zobrazuje stav tlačiarne (pozrite Význam LED kontrolky stavu).
12 | Toner LED kontrolka | Ukazuje stav tonera (pozrite Význam LED kontrolky stavu).
13 | Správa na displeji | Zobrazuje počet strán, ktoré chcete skopírovať.
[a] iba SCX-340xW Series.

### Typ B

1 | Eco | Ak chcete počas tlače a kopírovania z počítača znížiť spotrebu tonera a papiera, aktivuje režim Eco (pozrite Eko tlač).
2 | WPS [a] |  | Jednoduchá konfigurácia pripojenia k bezdrôtovej sieti bez počítača (pozrite Pomocou tlačidla WPS ).

Print Screen

Stlačte toto tlačidlo a na displeji sa zobrazí výzva Print Screen?. Ak chcete vytlačiť iba aktívnu obrazovku, vyberte možnosť Active. Ak chcete vytlačiť celú obrazovku, vyberte možnosť Full.

- Funkciu Tlač obrazovky je možné použiť iba v operačných systémoch Windows a Macintosh.

- Túto funkciu možno použiť len v prípade zariadenia pripojeného prostredníctvom rozhrania USB.

- Keď tlačíte aktívne okno/obrazovku celého monitora pomocou tlačidla vytlačenia obrazovky, zariadenie môže použiť viac toneru, a to v závislosti od tlačeného obsahu.

- Túto funkciu môžete použiť, iba ak je nainštalovaný program Samsung Easy Printer Manager náležiaci k zariadeniu. Ak používate operačný systém Macintosh OS, musíte aktivovať funkciu Screen Print Settings v aplikácii Samsung Easy Printer Manager. Iba tak budete môcť používať funkciu Print Screen.

3 | ID Copy | Obe strany preukazu, napríklad vodičského, môžete skopírovať na jednu stranu papiera (pozrite Kopírovanie preukazu).
4 | Power |  | Zapne alebo vypne napájanie, alebo prebudí zariadenie z úsporného režimu. Ak chcete zariadenie vypnúť, toto tlačidlo stlačte na viac ako tri sekundy.
5 | Faxovanie |  | Prepína do režimu faxovania.
6 | Kopírovanie |  | Prepína do režimu kopírovania.
7 | Skenovanie |  | Prepína do režimu skenovania.
8 | Menu |  | Zobrazí režim ponúk a umožňuje prechádzanie dostupných ponúk (pozrite Prehľad ponúk).
9 | Šípka vľavo/vpravo |  | Umožňuje prechádzať možnosťami vo vybratej ponuke a zvyšovať alebo znižovať hodnoty.
10 | OK | Potvrdzuje výber na obrazovke.
11 | Back |  | Umožňuje prejsť v ponuke o úroveň vyššie.
12 | Start |  | Spustí úlohu.
13 | Stop/Clear |  | Umožňuje kedykoľvek zastaviť operácie.
14 | Status LED kontrolka | Zobrazuje stav tlačiarne (pozrite Význam LED kontrolky stavu).
15 | Číselná klávesnica | Slúži na vytáčanie čísel alebo zadávanie alfanumerických znakov (pozrite Písmená a tlačidlá na klávesnici).
16 | On Hook Dial |  | Keď stlačíte toto tlačidlo, bude počuť vytáčací tón. Potom zadajte faxové číslo. Je to podobné uskutočňovaniu hovoru s použitím reproduktora (pozrite Manuálny príjem v režime Telefón).
17 | Redial/Pause |  | V pohotovostnom režime vytočí posledné faxové číslo, príp. číslo prijatého hovoru. V režime úprav vloží pauzu(-) do čísla faxu (pozri Opakované vytočenie faxového čísla).
18 | Address Book |  | Umožňuje uloženie často používaných faxových čísel a ich vyhľadanie (pozri Ukladanie e-mailových adries alebo Vytvorenie faxového adresára).
19 | Správa na displeji | Zobrazuje aktuálny stav a výzvy počas prevádzky.
[a] Len SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Úprava ovládacieho panela

Ilustrácie v tejto používateľskej príručke sa môžu od vášho zariadenia líšiť v závislosti od doplnkov a modelu. Skontrolujte typ zariadenia (pozrite Pohľad spredu).