## Instalación del controlador a través de la red

- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte Funciones según el modelo).

- Si la impresora no es compatible con la interfaz de red no podrá usar esta función (consulte Vista posterior).

### Windows

1. Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida (consulte Configuración de direcciones IP).

   Si aparece “Asistente para hardware nuevo encontrado” durante la instalación, pulse Cancelar para cerrar la ventana.

2. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

3. Seleccione Instalar ahora.

   La opción Instalación personalizada permite seleccionar la conexión de la máquina y elegir componentes individuales para instalar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

4. Lea el Acuerdo de licencia y seleccione Acepto los términos del acuerdo de licencia.. Luego, haga clic en Siguiente.

   El programa buscará en el equipo.

   Si su dispositivo no está conectado a la red o de forma local, aparecerá el mensaje de error. Seleccione la opción que desee utilizar y haga clic enSiguiente.

5. Los dispositivos buscados aparecerán en la pantalla. Seleccione el que desee utilizar y haga clic en OK.

   Si el controlador buscó solamente en un dispositivo, aparecerá la ventana de confirmación.

6. Siga las instrucciones de la ventana de instalación.

#### Modo de instalación silenciosa

El modo de instalación silenciosa es un método de instalación que requiere ninguna intervención por parte del usuario. Una vez iniciada la instalación, se instalaran automáticamente el controlador del dispositivo y el software en su equipo. Puede iniciar la instalación silenciosa si escribe /s o /S en la ventana de comando.

##### Parámetros de la línea de comando

La tabla siguiente muestra los comandos que se pueden utilizar en la ventana de comando.

La línea de comando siguiente se hace efectiva y funciona cuando se utiliza el comando con /s o /S. Pero /h, /H o /? son comandos excepcionales que se pueden utilizar en exclusiva.

Línea de comando | Definición | Descripción
--- | --- | ---
/s or/S | Inicia la instalación silencios. | Instala los controladores del dispositivo sin abrir ninguna IU ni pedir la intervención del usuario.

/p“<nombre de puerto>”or/P“<nombre de puerto>”

Especifica el puerto de la impresora.

El puerto de red se puede crear mediante el monitor de puerto TCP/IP estándar. Para un puerto local, este puerto debe existir previamente en el sistema antes de que los especifique el comando.

El nombre del puerto de la impresora se puede especificar como dirección IP, como nombre de host, como nombre de puerto local USB o como nombre de puerto IEEE1284.

Por ejemplo:

- /p“xxx.xxx.xxx.xxx”donde “xxx.xxx.xxx.xxx”significa dirección IP para la impresora de red. /p“USB001”, /P“LPT1:”, /p“nombre de host”

- Al instalar el controlador de manera silenciosa en coreano, escriba in-Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a“<ruta_dest>”or/A“<ruta_dest>”

Especifica la ruta de destino de la instalación.

La ruta de destino debe ser una ruta completamente calificada.

Dado que los controladores de dispositivo se deben instalar en la ubicación concreta del SO, este comando se aplica únicamente al software de las aplicaciones.

/i“<nombre archivo script>”or/I“<nombre archivo script>”

Especifica el archivo de secuencia de instalación personalizado para el funcionamiento personalizado.

El nombre del archivo de secuencia debe ser un nombre del archivo de secuencia completamente calificado.

El archivo de secuencia personalizado se puede asignar para la instalación silenciosa personalizada. Este archivo de secuencia se puede crear o modificar mediante la utilidad de personalización del programa de instalación proporcionado o mediante un editor de texto.

Este archivo de secuencia personalizado tiene prioridad por delante de la configuración del programa de instalación predeterminado pero no por delante de los parámetros de la línea de comando.

/n“<Nombre impresora>”or/N“<Nombre impresora>” | Especifica el nombre de la impresora. Se puede crear una instancia de impresora como nombre de impresora especificada. | Con este parámetro, puede agregar instancias de impresora según desee.
/nd or/ND | Los comandos no establecerán el controlador del programa de instalación como controlador del dispositivo predeterminado. | Indica que el controlador de dispositivo instalado no será el controlador de dispositivo predeterminado en el sistema si hay uno o más controladores de impresora instalados. Si no hay ningún controlador de dispositivo instalado en el sistema, esta opción no se aplicará porque el SO Windows establecerá el controlador de impresora instalado como predeterminado.
/x or/X | Utiliza los archivos de controlador de dispositivo existentes para crear una instancia de impresora si hay está instalada. | Este comando ofrece una manera de instalar una instancia de impresora que utiliza los archivos de controlador de impresora instalados sin instalar otro controlador.
/up“<nombre impresora>”or/UP“<nombre impresora>” | Elimina únicamente la instancia de impresora especificada y no los archivos del controlador. | Este comando proporciona un método para eliminar únicamente la instancia de impresora especificada del sistema sin eliminar los otros controladores de impresora. No eliminará los archivos del controlador de impresora del sistema.
/d or/D | Desinstala todas las aplicaciones y todos los controladores de dispositivo del sistema. | Este comando eliminará todo el software de aplicaciones y todos los controladores de dispositivo instalados del sistema.
/v“<nombre compartido>”or/V“<nombre compartido>” | Comparte el dispositivo instalado y agrega otros controladores de plataforma disponibles para Point & Print. | Instalará todos los controladores de dispositivo compatibles de la plataforma del SO Windows en el sistema y los compartirá con el <nombre compartido> especificado para la impresión.
/o or /O | Abre la carpeta Impresoras y faxes después de la instalación. | Este comando abre la carpeta Impresoras y faxes después de la instalación silenciosa.
/f“<nombre archivo registro>”or/F“<nombre archivo registro>” | Especifica el nombre de archivo del registro. El archivo del registro predeterminado se crea en la carpeta temporal del sistema si no se especifica otra cosa. | Creará un archivo de registro en la carpeta especificada.
/h, /H or /? | Muestra el uso de la línea de comando.

### Macintosh

1. Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y conectado a la red.

2. Inserte el CD de software suministrado en la unidad de CD-ROM.

3. Haga doble clic en el icono de CD-ROM que aparece en el escritorio de Macintosh.

4. Haga doble clic en la carpeta MAC_Installer > icono Installer OS X.

5. Haga clic en Continuar.

6. Lea el Acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.

7. Haga clic en Aceptar para aceptar el Acuerdo de licencia.

8. Cuando aparezca el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su ordenador, haga clic en Continuar.

9. Haga clic en Continuar en el Panel de opciones del usuario.

   Si aún no ha establecido la dirección IP, haga clic en Establecer dirección IP y consulte Configuración IPv4 mediante el uso de SetIP (Macintosh). Si desea establecer la configuración inalámbrica, consulte Configuración desde Macintosh.

10. Haga clic en Instalar. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones del dispositivo.

    Si hace clic en Personalizar, puede elegir componentes individuales para instalar.

11. Introduzca la contraseña y haga clic en OK.

12. Al instalar software deberá reiniciar el ordenador. Haga clic en Continuar instalación.

13. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Salir o Reiniciar.

14. Abra la carpeta Aplicaciones > Utilidades > Utilidad configuración impresoras.

    - Para Mac OS X 10.5-10.7, abra la carpeta Aplicaciones > Preferencias del sistema y haga clic en Impresión y Fax.

15. Haga clic en Añadir en Lista de impresoras.

    - En Mac OS X 10.5-10.7, haga clic en el icono “[+]”. Aparecerá una ventana emergente.

16. Para Mac OS X 10,4, haga clic en Impresora IP.

    - Para Mac OS X 10.5-10.7, haga clic en IP.

17. Seleccione HP Jetdirect - Socket en Protocolo.

    Al imprimir un documento que contiene muchas páginas, para mejorar el rendimiento de impresión, seleccione Socket en la opción Tipo impresora.

18. Introduzca la dirección IP del dispositivo en el campo Dirección.

19. Introduzca el nombre de la cola en el campo Cola. Si no conoce el nombre de la cola del servidor del dispositivo, utilice la cola predeterminada.

20. Para Mac OS X 10.4, si no funciona correctamente la selección automática, seleccione Samsung en Imprimir con y el nombre de su dispositivo en Modelo.

    - Para Mac OS X 10.5-10.7, si la selección automática no funciona correctamente, seleccione Seleccionar software de la impresora y el nombre del dispositivo en Imprimir con.

21. Haga clic en Añadir.

    El dispositivo aparecerá en la Lista de impresoras y quedará configurado como predeterminado.

Para instalar el controlador de fax:

1. Abra la carpeta Aplicaciones > Samsung > Creador de cola de fax.

2. Su equipo aparece en la Lista de impresoras.

3. Seleccione el equipo que desea utilizar y haga clic en el botón Crear.

### Linux

Debe descargar los paquetes de software de Linux desde el sitio web de Samsung para instalar el software de la impresora (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).

Para otros programas de software:

- Consulte Instalación del Smart Panel.

- Consulte Instalación de la utilidad de configuración de impresora.

#### Instalar el controlador de Linux y agregar una impresora de red

1. Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado y conectado a la red. Además, la dirección IP del dispositivo debe estar ya establecida.

2. Descargue el paquete Unified Linux Driver desde el sitio web de Samsung.

3. Extraiga el contenido del archivo UnifiedLinuxDriver.tar.gz y abra el directorio creado.

4. Haga doble clic en la carpeta Linux > icono install.sh.

5. Se abrirá la ventana del programa de instalación de Samsung. Haga clic en Continue.

6. Se abrirá la ventana del asistente Agregar impresora. Haga clic en Next.

7. Seleccione la impresora de red y haga clic en el botón Search.

8. La dirección IP y el modelo de la impresora aparecerán en el campo de lista.

9. Seleccione su dispositivo y haga clic en Next.

10. Introduzca la descripción de la impresora y haga clic en Next.

11. Una vez agregada la impresora, haga clic en Finish.

12. Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en Finish.

#### Agregar una impresora de red

1. Haga doble clic en Unified Driver Configurator.

2. Haga clic en Add Printer..

3. Se abrirá la ventana Add printer wizard. Haga clic en Next.

4. Seleccione Network printer y haga clic en el botón Search.

5. La dirección IP y el nombre del modelo de la impresora aparecen en el campo de la lista.

6. Seleccione su dispositivo y haga clic en Next.

7. Introduzca la descripción de la impresora y haga clic en Next.

8. Una vez agregada la impresora, haga clic en Finish.

### UNIX

- Asegúrese de que su impresora es compatible con el sistema operativo UNIX antes de instalar el controlador de impresora UNIX (consulte Sistema Operativo).

- Los comandos se marcan con “”, al escribir los comandos, no escriba “”.

- Es posible que algunas funciones y accesorios opcionales no estén disponibles según los modelos o los países (consulte Sistema Operativo).

Para utilizar el controlador de impresora UNIX tendrá que instalar primero el controlador de impresora UNIX y, a continuación, configurar la impresora. Puede descargar el paquete de controlador de impresora UNIX desde el sitio web de Samsung (http://www.samsung.com > busque su producto > Soporte o Descargas).

#### Instalación del paquete del controlador de impresora UNIX

El proceso de instalación es el mismo para todas las variantes de los SO UNIX mencionados.

1. Desde el sitio web de Samsung, descargue y descomprima el paquete UNIX Printer Driver en su equipo.

2. Adquiera privilegios de raíz.

   “su -”

3. Copie el archivo de controlador adecuado al equipo UNIX objetivo.

   Consulte el manual el manual de administración de su SO UNIX para obtener más información.

4. Descomprima el paquete del controlador de impresora UNIX.

   Por ejemplo, en IBM AIX utilice los comandos siguientes.

   “gzip -d < escriba el nombre del paquete | tar xf -”

5. Diríjase al directorio desempaquetado.

6. Ejecute la secuencia de instalación.

   “./install”

   install es el fichero de secuencia del instalador que se utiliza para instalar o desinstalar el paquete del controlador de impresora UNIX.

   Utilice el comando “chmod 755 install” para otorgar permiso a la secuencia del instalador.

7. Ejecute el comando “. /install –c” para verificar los resultados de la instalación.

8. Ejecute “installprinter” desde la línea de comandos. Esto iniciará la ventana del asistente Add Printer Wizard. Configure la impresora en esta ventana consultando los procedimientos siguientes.

   En algunos sistemas operativos UNIX OS, por ejemplo en Solaris 10, las impresoras recién añadidas pueden no estar habilitadas y es posible que no acepten trabajos. Si es el caso, ejecute los dos comandos siguientes en la terminal raíz:

   “accept <printer_name>”

   “enable <printer_name>”

#### Desinstalación del paquete del controlador de impresión

La utilidad se debe utilizar para eliminar la impresora instalada en el sistema.

1. Ejecute el comando “uninstallprinter” desde el terminal.

   Se abrirá el Uninstall Printer Wizard.

   Las impresoras instaladas se enumeran en la lista desplegable.

2. Seleccione la impresora a eliminar.

3. Haga clic en Delete para eliminar la impresora del sistema.

4. Ejecute el comando “. /install –d” para desinstalar todo el paquete.

5. Para verificar los resultados de la desinstalación, ejecute el comando “. /install –c”.

Para volver a instalarlo, utilice el comando “. /install” para reinstalar los binarios.

#### Configuración de la impresora

Para añadir la impresora al sistema UNIX, ejecute “installprinter” en la línea de comandos. Esto iniciará la ventana del asistente para agregar impresoras. Configure la impresora en esta ventana según los pasos siguientes:

1. Escriba el nombre de la impresora.

2. Seleccione el modelo de impresora adecuado de la lista de modelos.

3. Introduzca una descripción adecuada para el tipo de impresora en el campo Type. Se trata de un código opcional.

4. Especifique la descripción de la impresora en el campo Description. Se trata de un código opcional.

5. Especifique la ubicación de la impresora en el campo Location.

6. Escriba la dirección IP nombre DNS de la impresora en el cuadro de texto Device para las impresoras conectadas en red. En IBM AIX con jetdirect Queue type únicamente es posible el nombre DNS; la dirección IP numérica no es compatible.

7. Queue type muestra la conexión como lpd o jetdirect en la lista correspondiente. En Sun Solaris OS hay un tipo de usb adicional.

8. Seleccione Copies para establecer el número de copias.

9. Marque la opción Collate para obtener las copias ya ordenadas.

10. Marque la opción Reverse Order para obtener las copias en orden inverso.

11. Marque la opción Make Default para establecer la impresora como predeterminada.

12. Haga clic en OK para añadir la impresora.