## Descripción del indicador LED de estado

El color del LED indica el estado actual de la máquina.

- Algunos indicadores LED podrían no estar disponibles en función del modelo o el país (consulte Descripción general del panel de control).

- Para resolver el error, analice el mensaje de error y sus instrucciones en la sección de solución de problemas (consulte Entender los mensajes de pantalla).

- También podrá resolver el error siguiendo las instrucciones indicadas en la ventana del programa Samsung Printing Status o Smart Panel de su ordenador (consulte Uso de Estado de la impresora Samsung o Uso de Smart Panel).

- Si el problema no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor.

LED | Estado | Descripción
--- | --- | ---
Estado | Apagado | La impresora no está conectada.
Verde | Intermitente | Cuando la luz de fondo parpadea, significa que la impresora está recibiendo o imprimiendo datos.

Activado

- La impresora está en línea y lista para ser utilizada.

Rojo

Intermitente

- Ha sucedido un error menor y la impresora está esperando que se solucione. Compruebe el mensaje de la pantalla. Cuando se soluciona el problema, la impresora reanuda su funcionamiento.

- Queda poco tóner en el cartucho. La vida útil prevista del cartucho[a] de tóner está a punto de finalizar. Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Para mejorar la calidad de impresión temporalmente, puede redistribuir el tóner (consulte Distribución del tóner).[b]

Activado

- Un cartucho de tóner ha llegado casi al final de su vida útil estimada[a]. Se recomienda cambiar el cartucho de tóner (consulte Sustitución del cartucho de tóner).

- La cubierta está abierta. Cierre la cubierta.

- No hay papel en la bandeja cuando se reciben o imprimen datos. Cargue papel en la bandeja.

- La impresora se ha detenido a causa de un error grave. Compruebe el mensaje de la pantalla (consulte Entender los mensajes de pantalla).

- Se ha producido un atasco de papel (consulte Solución de atascos de papel).

() WPS[b] | Azul | Intermitente | La impresora se está conectando a una red inalámbrica.
Activado | La impresora está conectada a una red inalámbrica (consulte Configurar la red inalámbrica).
Apagado | La impresora está desconectada de una red inalámbrica.
() Encendido | Azul | Activado | El dispositivo está en el modo de ahorro de energía.
Apagado | El equipo está en modo listo o se ha interrumpido el suministro eléctrico.
Eco | Verde | Activado | El modo Eco está activado. La configuración predeterminada del modo Eco es 2 pág/hoja y modo de ahorro de tóner.
Apagado | El modo Eco está desactivado.
Tóner [b] | Naranja | Intermitente | Queda poco tóner en el cartucho. El cartucho de tóner[a] está a punto de acabarse. Prepare un cartucho nuevo para cambiarlo. Para mejorar la calidad de impresión temporalmente, puede redistribuir el tóner (consulte Distribución del tóner).
Activado | Un cartucho de tóner ha llegado casi al final de su vida útil estimada[a]. Se recomienda cambiar el cartucho de tóner (consulte Sustitución del cartucho de tóner).
Apagado | Todos los cartuchos de tóner tienen una capacidad normal.

[a] La duración prevista del cartucho es el rendimiento del cartucho de tóner previsto o estimado, que indica la capacidad media de impresión y se ha diseñado según la norma ISO/IEC 19752. El número de páginas depende del entorno operativo, el porcentaje de área de la imagen, los intervalos de impresión, las imágenes y el tipo y tamaño del material. Puede quedar una cantidad de tóner en el cartucho aunque el LED rojo esté encendido y la impresora deje de imprimir.

[b] Algunos indicadores LED podrían no estar disponibles en función del modelo o el país (consulte Descripción general del panel de control).