## Ponuka skenovania

### Funkcia Skenovanie

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (skenovanie) > (Menu) > Scan Feature.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Scan Default.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte položku Scan > zvoľte požadovanú položku.

Položka | Opis
--- | ---

- USB Default

- USB

Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na USB. Skenujete originály a ukladáte naskenované obrazové súbory na USB zariadenie.

- E-mail Default

- Send Email

- Custom Email

Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na e-mail. Skenujete originály a odosielate naskenované obrazové súbory e-mailom na určené miesta (pozrite Skenovanie do e-mailu).

- FTP Default

- FTP

Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na FTP server. Skenujete originály a odosielate naskenované obrazové súbory na FTP server (pozrite Skenovanie na FTP/SMB server).

- SMB Default

- SMB

Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na SMB server. Skenujete originály a odosielate naskenované obrazové súbory na SMB server (pozrite Skenovanie na FTP/SMB server).

Send Report | Vytlačí protokol s informáciami o tom, či sa naskenovaný obraz úspešne odoslal.
Local PC | Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na počítač pripojený cez USB. Skenujete originály a ukladáte naskenované obrazové súbory do adresára ako je napr. Dokumenty (pozrite Základy skenovania).
Network PC | Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na sieťový počítač. Skenujete originály a ukladáte naskenované obrazové súbory do adresára ako je napr. Dokumenty (pozrite Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete).
Document Box | Nastaví cieľové umiestnenie skenovania na Document Box. Skenujete originály a ukladáte naskenované obrazové súbory do úložiska, ktoré zavolalo funkciu Document Box v zariadení.
Shared Boxes | Nastaví cieľové umiestnenie skenovania do zdieľaného adresára. Zdieľaný adresár môžete vytvoriť a používať (pozrite Použitie funkcií zdieľaného priečinku).

### Nastavenie skenovania

V závislosti od možností a modelov sa niektoré ponuky nemusia na displeji zobrazovať. V takom prípade sa nevzťahujú k vášmu zariadeniu (pozrite Prehľad ponúk).

Zmena možností menu:

- Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo (skenovanie) > (Menu) > Scan Setup.

- Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Setup > Machine Setup > Default Setting > Scan Default.

Položka | Opis
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Nastavuje veľkosť obrazu.

Original Type | Nastavuje typ originálneho dokumentu.
Resolution | Nastavuje rozlíšenie obrazu.
Color Mode | Nastavuje farebný režim.
File Format | Nastavuje formát súborov, v ktorom sa obraz uloží. Ak vyberiete formát BMP, JPEG, TIFF alebo PDF, môžete vybrať skenovanie viacerých strán.
Darkness | Upravenie úrovne jasu pre skenovanie.
Contrast | Upravenie úrovne kontrastu, aby bol naskenovaný obraz jasnejší alebo tmavší, než originál.