## Технические характеристики

### Общие характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения последней информации посетите www.samsung.com.

Элементы | Описание
--- | ---
Размеры | Ширина x длина x высота | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 мм (15,31 x 10,79 x 9,80 дюймов)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 мм (15,83 x 11,54 x 11,65 дюймов)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 мм (16,02 x 11,54 x 11,65 дюймов)
Плотность бумаги | Устройство с расходными материалами | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 кг
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 кг
Уровень шума[b] | Режим готовности | менее 26 дБА
Режим печати | менее 50 дБА
Режим копирования | Cтекло экспонирования | менее 50 дБА
Автоподатчик | менее 52 дБА
Режим сканирования | Cтекло экспонирования | менее 52 дБА
Автоподатчик | менее 54 дБА
Температура | Эксплуатация | от 10 до 32°C
Хранение (в упаковке) | от -20 до 40 °C
Относительная влажность | Эксплуатация | от 20 до 80%
Хранение (в упаковке) | от 10 до 90 %
Номинальная мощность[c] | Модели 110 В | 110—127 В переменного тока
Модели 220 В | 220—240 В переменного тока
Потребляемая мощность | Обычный режим работы | менее 310 Вт
Режим готовности | менее 30 Вт

Режим энергосбережения

- SCX-340x Series: менее 1,2 Вт

- SCX-340xW Series: менее 1,6 Вт

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: менее 1,7 Вт

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: менее 2,1 Вт

Выключенное состояние | менее 0,45 Вт
Беспроводная[d] | Модуль | T77H262

[a] Размеры и вес указаны без учета телефонной трубки.

[b] Уровень звукового давления согласно ISO 7779. Тестовая конфигурация: обычные условия установки, бумага размера A4, односторонняя печать.

[c] Точные величины напряжения (В), частоты (Гц) и типа тока (А) см. на этикетке на корпусе устройства.

[d] Только для моделей, оснащённых беспроводной связью (см. Функции различных моделей).

### Характеристики материала для печати

Тип | Формат | Размеры | Вес материала для печати/емкость[a]
--- | --- | --- | ---
Лоток | Ручная подача в лоток[b]

Обычная бумага

Letter

216 x 279 мм

от 71 до 85 г/м2

- 150 листов бумаги плотностью 80 г/м2

от 71 до85г/м2

- 1 лист

Legal | 216 x 356 мм
US Folio | 216 x 330 мм
A4 | 210 x 297 мм
Oficio | 216 x 343 мм
JIS B5 | 182 x 257 мм
ISO B5 | 176 x 250 мм
Executive | 184 x 267 мм
A5 | 148 x 210 мм

Конверт

Конверт Monarch

98 x 191 мм

от 75 до 90 г/м2

- 10 листов

от 75 до 90 г/м2

- 1 лист

Конверт 10 | 105 x 241 мм
Конверт DL | 110 x 220 мм
Конверт C5 | 162 x 229 мм

Плотная бумага

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

От 86 до 120 г/м2

- 50 листов бумаги плотностью 120 г/м2

От 86 до 120 г/м2

- 1 лист

Тонкая бумага

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

от 60 до 70 г/м2

- 160 листов бумаги плотностью 60 г/м2

от 60 до 70 г/м2

- 1 лист

хлопковая

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

от 75 до 90 г/м2

- 150 листов бумаги плотностью 80 г/м2

от 75 до 90 г/м2

- 1 лист

Цветная

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

от 75 до 90 г/м2

- 150 листов бумаги плотностью 80 г/м2

от 75 до 90 г/м2

- 1 лист

Бланки

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

от 75 до 90 г/м2

- 150 листов бумаги плотностью 80 г/м2

от 75 до 90 г/м2

- 1 лист

вторичная бумага

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

От 60 до 90 г/м2

- 150 листов бумаги плотностью 80 г/м2

От 60 до 90 г/м2

- 1 лист

Наклейки[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

См. раздел, посвященный обычной бумаге

от 120 до 150 г/м2

- 10 листов

от 120 до 150 г/м2

- 1 лист

Картон

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

См. раздел, посвященный обычной бумаге

от 121 до 163 г/м2

- 10 листов

от 121 до 163 г/м2

- 1 лист

Высокосортная бумага

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

- 10 листов

- 1 лист

архив.

См. раздел, посвященный обычной бумаге

См. раздел, посвященный обычной бумаге

- 100 листов

- 1 лист

Минимальный размер (нестандартный) | 76 x 127 мм | от 60 до163 г/м2 (высокосортная)
Максимальный размер (нестандартный) | 216 x 356 мм
[a] Максимальная емкость зависит от толщины и плотности материалов, а также от условий окружающей среды. [b] 1 лист для печати в режиме ручной подачи [c] Гладкость наклеек для этого устройства составляет 100 – 250 (sheffield). Это число обозначает величину гладкости.

### Системные требования

#### Microsoft® Windows®

Операционная система | Требования (рекомендуемые)
--- | ---
ЦП | ОЗУ | Свободное место на жестком диске
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 МГц (Pentium III 933 МГц) | 64 Мб (128 Мб) | 600 Мб
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц) | 128 Мб (256 Мб) | 1,5 Гб
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 МГц (Pentium IV 1 ГГц) | 128 Мб (512 Мб) | 1,25 Гб–2 Гб
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 ГГц (Pentium IV 2 ГГц) | 512 Мб (2 Гб) | 10 Гб
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 ГГц | 512 Мб (1 Гб) | 15 Гб
Windows® 7 | 32- или 64-разрядный процессор Intel® Pentium® IV 1 ГГц или более мощный | 1 Гб (2 Гб) | 16 Гб

- Видеоадаптер с объемом памяти 128 Мб и поддержкой DirectX® 9 (для темы Aero).

- Дисковод DVD-R/W.

Windows Server® 2008 R2 | 86-разрядные (1 ГГц) или 64-разрядные (1,4 ГГц) процессоры Intel® Pentium® IV (рекомендуется 2 ГГц или более мощный) | 512 Мб (2 Гб) | 10 Гб

- Минимальным требованием для всех операционных систем Windows является наличие Internet Explorer 6.0 или более поздней версии.

- Для установки программного обеспечения необходимо иметь права администратора.

- С данным устройством совместима Windows Terminal Services.

- Для Windows 2000 требуется Service Pack 4 или более новый.

#### Macintosh

Операционная система | Требования (рекомендуемые)
--- | ---
ЦП | ОЗУ; | Свободное место на жестком диске

Mac OS X 10.4

- Процессор Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 Мб для системы Mac на базе процессора PowerPC (512 Мб)

- 512 Мб для системы Mac на базе процессора Intel (1 Гб)

1 Гб

Mac OS X 10.5

- Процессор Intel®

- PowerPC G4/G5 с тактовой частотой не менее 867 МГц

512 Мб (1 Гб)

1 Гб

Mac OS X 10.6

- Процессор Intel®

1 Гб (2 Гб)

1 Гб

Mac OS X 10.7

- Процессор Intel®

2 Гб

4 Гб

#### Linux

Элементы | Требования
--- | ---

Операционная система

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64-разрядные версии)

Fedora 5 ~ 13 (32/64-разрядные версии)

SuSE Linux 10.1 (32-разрядные версии)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-разрядные версии)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-разрядные версии)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-разрядные версии)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-разрядные версии)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-разрядные версии)

ЦП | Pentium IV 2,4 ГГц (Intel Core™2)
ОЗУ | 512 Мб (1 Гб)
Свободное место на жестком диске | 1 Гб (2 Гб)

### Сетевое окружение

Только для моделей, оснащённых беспроводной связью и сетевой картой (см. Функции различных моделей).

Для использования устройства в сети необходимо настроить для него сетевые протоколы. В следующей таблице указаны поддерживаемые устройством параметры сетевого окружения.

Элементы | Технические характеристики
--- | ---

Сетевой интерфейс

- Проводной сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Base TX

- Беспроводной интерфейс 802.11b/g/n

Сетевая операционная система

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- различные версии ОС Linux

- Mac OS X 10.4—10.7

Сетевые протоколы

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec;

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec).

Безопасность беспроводной сети

- Проверка подлинности: открытая система, общий ключ, персональный WPA, персональный WPA2 (PSK)

- Шифрование: WEP64, WEP128, TKIP, AES