## Prikaz kontrolne table

- Kontrolna tabla može biti drugačija nego na ovoj slici, što zavisi od modela. Postoji više tipova kontrolnih tabli.

- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte Osobine po modelu).

### Vrsta A

1 | Eco | Pređite u Eco režim kako biste smanjili potrošnju tonera i korišćenje papira tokom štampanja (pogledajte Eco štampanje).
2 | WPS [a] |  | Konfiguriše lako i bez kompjutera konekciju bežične mreže (pogledajte Korišćenje WPS dugmeta ).

Print Screen

Pritisnite ovo dugme i Status LED će početi da trepće. Ako želite da odštampate samo aktivni ekran, pustite dugme kada Status prestane da trepće. Ako želite da odštampate celi ekran, pustite dugme dok trepće.

- Štampanje slike екрана može da se koristi samo u operativnim sistemima Windows i Macintosh.

- Ovu funkciju možete da koristite samo na uređaju koji je povezan sa USB-om.

- Prilikom štampanja aktivnog prozora / celog ekrana monitora pomoću dugmeta za štampanje slike ekrana, uređaj će možda koristiti više tonera zavisno o stavci štampanja.

- Ovu funkciju možete da koristite samo ako je instaliran program uređaja Samsung Easy Printer Manager. Ako imate samo Macintosh operativni sistem, morate da omogućite opciju Screen Print Settings iz programa Samsung Easy Printer Manager kako biste koristili funkciju Print Screen (ekran za štampanje).

3 | Scan to | Šalje skenirane podatke (pogledajte Osnovnoskeniranje).
4 | ID Copy | Dopušta vam da kopirate obe stranice identifikacionog dokumenta, kao na primer vozačku dozvolu na samo jednom listu papira (pogledajte Kopiranje identifikacionog dokumenta).
5 | Power |  | Uključite ili isključite snagu ili podignite uređaj iz režima za čuvanje energije. Ako trebate da isključite uređaj, pritisnite dugme i držite ga više od tri sekunde.
6 | Front LED | Kada se aktiviraju LED svetla, stavite prednju stranu identifikacionog dokumenta licem okrenutim ka staklu skenera (pogledajte Kopiranje identifikacionog dokumenta).
7 | Back LED | Kada se aktiviraju LED svetla, stavite zadnju stranu identifikacionog dokumenta licem okrenutim ka dole skenera (pogledajte Kopiranje identifikacionog dokumenta).

8

Stop/Clear

Zaustavlja rad u bilo kom trenutku i omogućava druge funkcije.

- Otkazuje trenutni posao.

- Štampa izveštaj o konfiguraciji: Pritisnite i držite ovo dugme 2 sekunde dok LED statusa ne počne da trepće, a zatim pustite dugme.

- Zamenjene informacije izveštaja: Pritisnite i zadržite ovo dugme u trajanju od 6 sekundi i zatim pustite.

- Izveštaj o konfiguraciji mreže[a]: Pritisnite i držite ovo dugme 4 sekunde dok LED statusa ne počne da trepće brzo, a zatim pustite dugme.

9

dugmad +/-

Dopušta vam da uvećate/smanjite broj stranica koje želite da kopirate. Možete da odredite broj kopija (do 99) da kopirate pritiskom na dugmad +/-. Fabrička vrednost je 1.

- Ako pritisnete dugmad +/-, broj kopija će biti veći/manji od jedan.

- Ako pritisnete i držite dugmad +/-, broj kopija će biti veći/manji od deset.

10 | Start |  | Započinje posao.
11 | Status LED | Pokazuje status vašeg uređaja (pogledajte Razumevanje statusa LED lampica).
12 | Toner LED | Prikazuje status tonera (pogledajte Razumevanje statusa LED lampica).
13 | Ekran | Pokazuje broj stranica koje želite da odštampate.
[a] SCX-340xW Series jedino

### Vrsta B

1 | Eco | Pređite u Eco režim kako biste smanjili potrošnju tonera i korišćenje papira tokom štampanja (pogledajte Eco štampanje).
2 | WPS [a] |  | Konfiguriše lako i bez kompjutera konekciju bežične mreže (pogledajte Korišćenje WPS dugmeta ).

Print Screen

- Štampanje slike екрана može da se koristi samo u operativnim sistemima Windows i Macintosh.

- Ovu funkciju možete da koristite samo na uređaju koji je povezan sa USB-om.

- Prilikom štampanja aktivnog prozora / celog ekrana monitora pomoću dugmeta za štampanje slike ekrana, uređaj će možda koristiti više tonera zavisno o stavci štampanja.

- Ovu funkciju možete da koristite samo ako je instaliran program uređaja Samsung Easy Printer Manager. Ako imate samo Macintosh operativni sistem, morate da omogućite opciju Screen Print Settings iz programa Samsung Easy Printer Manager kako biste koristili funkciju Print Screen (ekran za štampanje).

3 | ID Copy | Dopušta vam da kopirate obe stranice identifikacionog dokumenta, kao na primer vozačku dozvolu na samo jednom listu papira (pogledajte Kopiranje identifikacionog dokumenta).
4 | Power |  | Uključite ili isključite snagu ili podignite uređaj iz režima za čuvanje energije. Ako trebate da isključite uređaj, pritisnite dugme i držite ga više od tri sekunde.
5 | Fax |  | Prebacuje se u režim za faks
6 | Kopiranje |  | Prebacuje se u režim za kopiranje
7 | Skener |  | Prebacuje se u režim za skeniranje
8 | Menu |  | Otvara režim Menija i prelazi kroz dostupne menije (pogledajte Pregled menija).
9 | Leva/desna strelica |  | Prođite kroz dostupne opcije u odabranom meniju i povećajte ili smanjite vrednosti.
10 | OK | Potvrđuje vaš izbor na ekranu.
11 | Back |  | Šalje vas nazad na gornji nivo menija.
12 | Start |  | Započinje posao.
13 | Stop/Clear |  | Zaustavlja funkcionisanje u svakom trenutku.
14 | Status LED | Pokazuje status vašeg uređaja (pogledajte Razumevanje statusa LED lampica).
15 | Numerička tastatura | Okreće broj ili unosi alfanumeričke simbole (pogledajte Brojevi i slova na tastaturi).
16 | On Hook Dial |  | Kada pritisnete ovo dugme, možete da čujete ton za biranje. Zatim unesite broj faksa. Slično je kao da pričate preko telefona pomoću spikerfona (pogledajte Ručno primanje u telefonskom režimu).
17 | Redial/Pause |  | Ponovo zove brojeve poslednjih poslatih faksova ili primljene identifikacione brojeve pozivača u spremnom režimu rada, ili unosi pauzu (-) u broj faksa u dodatom režimu rada (pogledajte Ponovno biranje broja faksa).
18 | Address Book |  | Dozvoljava vam da uskladištite skoro korišćene brojeve za faks ili tražite uskladištene brojeve za faks (pogledajte Skladištenje e-mail adresa ili Sređivanje imenika faksova).
19 | Ekran | Pokazuje trenutni status i prikazuje uputstva tokom rada.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Serija samo

### Podešavanje kontrolnog panela

Ilustracije u ovom korisničkom vodiču mogu da se razlikuju od vašeg uređaja u zavisnosti od njegovih opcija ili modela. Proverite vrstu vašeg uređaja (pogledajte Pogled spreda).