## Настройка проводной сети

### Печать отчета о конфигурации сети

Печать Отчета о конфигурации сети можно запустить с панели управления устройства, где отображены текущие сетевые параметры устройства. Этот отчет поможет вам в настройке сети.

- Устройство оснащено дисплеем: Нажмите на кнопку (Меню) на панели управления и выберите Сеть > Конфигур. сети (Конфигурация сети).

- Устройство оснащено сенсорным экраном: Нажмите Настройка в Главном меню > Сеть > Далее > Конфигурация сети.

- Устройство не оснащено дисплеем: Нажмите на кнопку (Отмена или Стоп/Сброс) на панели управления и удерживайте более 4 -5 секунд.

В данном Отчете о конфигурации сети можно найти MAC-адрес и IP-адрес устройства.

Пример:

- MAC-адрес: 00:15:99:41:A2:78

- IP-адрес: 169.254.192.192

### Установка IP-адреса

- Эту функцию нельзя использовать в устройствах, которые не снабжены сетевым интерфейсом (см. Вид сзади).

- Эта программа не поддерживает TCP/IPv6.

Для печати и управления устройством по сети необходимо сначала задать для него IP-адрес. В большинстве случаев новый IP-адрес автоматически назначается сервером DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server – сервер динамической настройки узлов), расположенным в сети.

#### Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Windows)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера, нажав Панель управления > Центр обеспечения безопасности > Брандмауэр Windows.

1. Установите данную программу с прилагающегося диска CD-ROM, дважды щелкнув по файлу Application > SetIP > Setup.exe.

2. Следуйте инструкциям в окне установки.

3. Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.

4. Включите устройство.

5. В Windows откройте меню Пуск и последовательно выберите пункты Все программы > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Щелкните значок (третий слева) в окне программы SetIP и откройте окно настройки TCP/IP.

7. Введите новые сведения об устройстве в окне настройки, как показано ниже. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.

   Найдите MAC-адрес устройства в Отчете о конфигурации сети (см. Печать отчета о конфигурации сети) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:A8 вводится как 0015992951A8.

8. Щелкните Применить, а затем — кнопку OK. Будет автоматически напечатан Отчет о конфигурации сети. Проверьте правильность настроек.

#### Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Macintosh)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера, нажав System Preferences > Security > Firewall.

В зависимости от модели компьютера описанные ниже инструкции могут меняться.

1. Подключите устройство к сети с помощью сетевого кабеля.

2. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод, откройте окно диска и выберите MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Дважды щелкните по файлу, при этом автоматически откроется браузер Safari, затем выберите Trust. В браузере будет открыта страница SetIPapplet.html, на которой приведены сведения об имени принтера и IP-адресе.

4. Щелкните значок (третий слева) в окне программы SetIP и откройте окно настройки TCP/IP.

5. Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.

   Найдите MAC-адрес устройства в Отчете о конфигурации сети (см. Печать отчета о конфигурации сети) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:A8 вводится как 0015992951A8.

6. Нажмите кнопку Apply, затем OK и снова – OK.

7. Выйдите из браузера Safari.

#### Конфигурация IPv4-адреса с помощью программы SetIP (Linux)

Прежде чем использовать программу SetIP следует отключить брандмауэр компьютера с помощью меню System Preferences или Administrator.

Следующие указания могут изменяться в зависимости от модели принтера или используемой операционной системы.

1. Откройте /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Дважды щелкните значок файла SetIPApplet.html.

3. Щелкните, чтобы открыть окно настройки TCP/IP.

4. Введите новые сведения об устройстве в окне настройки. Если принтер используется в корпоративной интрасети, эти сведения необходимо получить у администратора.

   Найдите MAC-адрес устройства в Отчете о конфигурации сети (см. Печать отчета о конфигурации сети) и введите его без двоеточий. Например, 00:15:99:29:51:A8 вводится как 0015992951A8.

5. Будет автоматически напечатан Отчет о конфигурации сети.