## Nastavitev brezžičnega omrežja

- Preverite, da vaša naprava podpira brezžično povezavo. Brezžična povezava lahko ni na voljo, odvisno od posameznih modelov (glejte Funkcije različnih modelov).

- Če omrežje IPv6 ne deluje, nastavite vse omrežne nastavitve na tovarniško privzete nastavitve in poskusite znova s pomočjo Clear Setting.

### Kako začeti

#### Razumevanje vaše vrste omrežja

Običajno je lahko med računalnikom in napravo hkrati vzpostavljena le ena povezava.

| Infrastrukturni način To okolje se običajno uporablja na domu in v manjših ali domačih pisarnah. Ta način uporablja dostopno točko za komunikacijo z brezžično napravo.
| Način »Ad-hoc« Ta način ne uporablja dostopne točke. Brezžični računalnik in brezžična naprava se sporazumevata neposredno.

#### Ime brezžičnega omrežja in ključ omrežja

Brezžična omrežja zahtevajo večjo varnost, zato se ob prvi pripravi dostopne točke za omrežje pripravijo ime omrežja (SSID), vrsta uporabljene zaščite in ključ omrežja. Svojega skrbnika omrežja povprašajte o tej informaciji, preden nadaljujete z namestitvijo naprave.

### Predstavitev načinov nastavitve brezžičnega omrežja

Brezžične nastavitve lahko nastavite ali prek naprave ali računalnika. Način nastavitve izberite iz spodnje preglednice.

Nekatere vrste namestitve brezžičnega omrežja morda glede na model ali državo niso na razpolago.

Način nastavitve | Način povezovanja | Opis in uporaba
--- | --- | ---

Iz nadzorne plošče naprave

Uporaba WPS (priporočeno)

()

- Glejte Naprave z zaslonom.

- Glejte Naprave brez zaslona.

Uporaba menijskih gumbov

()

- Glejte Uporaba menijskih gumbov.

Z računalnika

Dostopna točka preko USB kabla (priporočeno)

()

- Uporabniki Windows, glejte Dostopna točka preko USB kabla.

- Uporabniki Macintosh, glejte Dostopna točka preko USB kabla.

Dostopna točka prek gumba WPS (brez povezave prek kabla USB)

( , )

- Uporabniki Windows, glejte Dostopna točka prek gumba WPS (brez povezave prek kabla USB).

- Uporabniki Macintosh, glejte Nastavitev točke dostopa prek gumba WPS.

Ad hoc preko USB kabla

()

- Uporabniki Windows, glejte Ad hoc preko USB kabla.

- Uporabniki Macintosh, glejte Ad hoc preko USB kabla.

Z mrežnim kablom

- Glejte Z mrežnim kablom.

Ostali načini nastavitve

Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje

- Glejte Nastavitev Wi-Fi Direct.

Če pri nastavitvi brezžične povezave ali gonilnika naletite na težave, glejte poglavje za odpravljanje težav (glejte Odpravljanje težav).

### Uporaba gumba WPS

Če vaša naprava in dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) podpirata nastavitev Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), lahko nastavitve brezžičnega omrežja konfigurirate enostavno in brez uporabe računalnika s pritiskom na gumb (WPS) na nadzorni plošči.

- Če želite uporabiti brezžično omrežje z uporabo infrastrukturnega načina, preverite, ali je omrežni kabel izključen iz naprave. Uporaba gumba WPS (PBC) ali vnos številke PIN iz računalnika za povezavo z dostopno točko sta odvisna od uporabljene dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika). Glejte navodila za uporabo dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika), ki jo uporabljate.

- Če za nastavitev brezžičnega omrežja uporabljate gumb WPS, se lahko spremenijo varnostne nastavitve. Da bi to preprečili, zaklenite možnost WPS za trenutne varnostne nastavitve brezžičnega omrežja. Ime opcije se lahko razlikuje glede na točko dostopa (ali brezžični usmerjevalnik), ki jo uporabljate.

#### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Preverite, ali dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) podpira Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Preverite, ali vaša naprava podpira Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Omrežni računalnik (samo način PIN).

#### Izbira vaše vrste omrežja

Obstajata dva načina za povezavo vaše naprave na brezžično omrežje z uporabo gumba (WPS) na nadzorni plošči.

Način konfiguracije z gumbom PBC omogoča povezavo vaše naprave na brezžično omrežje s pritiskom na gumb (WPS) na nadzorni plošči naprave in na gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) s podporo za funkcijo Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Metoda z osebno identifikacijsko številko (PIN) vam pomaga povezati vašo napravo v brezžično omrežje z vnosom priložene PIN kode v dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) z usmerjevalnikom WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Tovarniško privzet način za vašo napravo je PBC , ki se priporoča za običajna brezžična okolja.

Na nadzorni plošči lahko spremenite način WPS ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Naprave z zaslonom

##### Povezava v načinu PBC

1. Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči.

   Naprava počaka največ dve minuti, da pritisnete gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

2. Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

   Na prikazovalniku LCD se v naslednjem zaporedju prikažejo sledeča sporočila:

   1. Connecting: Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

   2. Connected: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, lučka LED za brezžično povezavo sveti.

   3. AP SSID: Ko se konča postopek povezovanja z brezžičnim omrežjem, se izspišejo informacije o SSID za dostopno točko.

##### Povezava v načinu PIN

1. Pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči.

2. Na prikazovalniku se prikaže osemmestna številka PIN.

   V dveh minutah morate vnesti osemmestno številko PIN v računalnik, ki je priključen na dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik).

   Na LCD zaslonu se v naslednjem zaporedju prikažejo sledeča sporočila:

   1. Connecting: Naprava vzpostavlja povezavo z brezžičnim omrežjem.

   2. Connected: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, lučka LED za brezžično povezavo sveti.

   3. SSID Type: Ko se konča postopek vzpostavljanja povezave z brezžičnim omrežjem, se informacije o SSID za dostopno točko prikažejo na prikazovalniku LCD.

#### Naprave brez zaslona

##### Povezava v načinu PBC

1. Pritisnite in za približno 2 - 4 sekunde zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči, dokler ne prične LED dioda stanja hitro utripati.

   Naprava začne vzpostavljati povezavo z brezžičnim omrežjem. Lučka LED počasi utripa največ dve minuti, dokler ne pritisnete tipke PBC na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

2. Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

   1. WPS LED lučka za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

   2. Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.

##### Povezava v načinu PIN

1. Natisniti morate poročilo o konfiguraciji omrežja naprave, vključno s številko PIN (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji).

   V stanju pripravljenosti pritisnite in za približno 5 sekund zadržite gumb (Cancel ali Stop/Clear) na nadzorni plošči. Izpiše se PIN številka vaše naprave.

2. Pritisnite in za več kot 4 sekunde zadržite (WPS) gumb na nadzorni plošči, dokler ostane lučka prižgana.

   Naprava začne vzpostavljati povezavo z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

3. V dveh minutah morate vnesti osemmestno številko PIN v računalnik, ki je priključen na dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik).

   LED lučka počasi utripa največ dve minuti, dokler ne vnesete osemmestne številke PIN.

   LED lučka za brezžično povezavo utripa na spodaj opisane načine:

   1. WPS LED lučka za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

   2. Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.

#### Ponovno vzpostavljanje povezave z omrežjem

Ko je brezžična funkcija izklopljena, se naprava poskuša samodejno znova povezati z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) s prej uporabljenimi nastavitvami in z naslovom brezžične povezave.

V naslednjih primerih se naprava samodejno poveže z brezžičnim omrežjem:

- Napravo izklopite in jo znova vklopite.

- Dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) izklopite in jo znova vklopite.

#### Preklic postopka povezave

Če želite preklicati postopek povezovanja na brezžično omrežje, ko se naprava povezuje na omrežje, na nadzorni plošči pritisnite in izpustite gumb (Cancel ali Stop/Clear). Za ponovno priključitev v brezžično omrežje morate počakati 2 minuti.

#### Prekinitev omrežne povezave

Če želite prekiniti omrežno povezavo, pritisnite in za več kot 2 sekundi zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči.

- Ko je omrežje Wi-Fi v mirovanju: Naprava nemudoma prekine povezavo z brezžičnim omrežjem in WPS LED lučka ugasne.

- Ko uporabljate omrežje Wi-Fi: Medtem ko naprava čaka, da se trenutno opravilo dokonča, WPS LED lučka hitro utripa. Potem se samodejno izklopi brezžična omrežna povezava in WPS LED ugasne.

### Uporaba menijskih gumbov

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Pred začetkom morate poznati ime svojega brezžičnega omrežja (SSID) in omrežni ključ, v primeru, da je šifriran. Te informacije so bile nastavljene ob namestitvi brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). Če ne poznate svojega brezžičnega omrežja, se obrnite na osebo, ki je vzpostavila vaše omrežje.

Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte Namestitev gonilnika preko mreže).

1. Pritisnite gumb (Menu) na nadzorni plošči.

2. Pritisnite Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Pritisnite OK za izbiro želenega načina nastavitve.

   - Wizard (priporočeno): V tem načinu je nastavitev samodejna. Naprava bo ponudila na izbiro seznam razpoložljivih omrežij, med katerimi lahko izbirate. Po izbiri omrežja bo tiskalnik pripravljen za ustrezen varnostni ključ.

   - Custom: V tem načinu lahko uporabniki ročno vpisujejo ali spreminjajo lasten SSID ali podrobno določijo varnostno izbiro.

### Nastavitev z OS Windows

Bližnjica do programa Wireless Setting brez CD-ja: Če ste enkrat namestili tiskalniški gonilnik, lahko dostopate do programa Wireless Setting brez CD-ja. V meniju Start izberite Programi ali Vsi programi > Samsung Printers > ime tiskalniškega gonilnika > Wireless Setting Program.

#### Dostopna točka preko USB kabla

##### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka

- Računalnik, povezan v omrežje

- CD s programsko opremo je priložen vaši napravi

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

- USB kabel

##### Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja

1. Preverite, ali je kabel USB priključen na napravo.

2. Vklopite računalnik, dostopno točko in napravo.

3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

4. Izberite možnost Wireless Setting and Installation.

5. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the License Agreement. Nato kliknite Next.

6. Programska oprema poišče brezžično omrežje.

   Če iskanje omrežja ni bilo uspešno, preverite, ali je USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in upoštevajte navodila v oknu.

   - Če je bila nastavitev brezžičnega omrežja predhodno že nastavljena, se prikaže okno Wireless Network Setting Information (Nastavitev brezžičnega omrežja končana).

     Če želite ponastaviti brezžične nastavitve, odkljukajte potrditveno okno in kliknite Next.

   - Pri modelih, ki podpirajo gumb WPS (brez povezave s kablom USB), se bo odprlo spodnje okno.

     - With a USB Cable: Povežite kabel USB in kliknite Next ter pojdite na korak 7.

     - Using the WPS Button: Glejte Dostopna točka prek gumba WPS (brez povezave prek kabla USB).

7. V oknu za način brezžične nastavitve izberite način, ki ga želite uporabiti.

   - Configure the wireless settings manually.: Nadaljujte pri 8. koraku.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point..: Brezžično omrežje povežite s pritiskom na gumb WPS na točki dostopa (ali brezžičnem usmerjevalniku).

     - Sledite navodilom v oknu. Ko ste izbrali nastavitve brezžičnega ruterja, pojdite na korak 11.

8. Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo uporabljate, in kliknite Next.

   Če ne najdete imena omrežja, ki ga želite izbrati, ali če želite brezžično konfiguracijo nastaviti ročno, kliknite Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Vnesite SSID dostopne točke (SSID loči velike in male črke).

   - Operation Mode: Izberite Infrastructure.

   - Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.

     Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.

     Shared Key: Uporablja se preverjanje pristnosti. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.

     WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni točki in na vseh svojih odjemalcih.

   - Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

   - Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

   - WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev WEP Key Index.

   Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima dostopna točka varnostne nastavitve.

   Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Okno se lahko razlikuje glede na varnostni način: WEP ali WPA.

   - WEP

     Izberite Open System ali Shared Key za preverjanje pristnosti in vnesite varnostni ključ WEP. Kliknite Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrirnega ključa WEP.

   - WPA

     Vnesite skupni ključ WPA in kliknite Next.

     WPA pooblasti in prepozna uporabnike na osnovi skrivnega ključa, ki se samodejno spreminja v rednih intervalih. WPA poleg tega uporablja TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in AES (Advanced Encryption Standard) za šifriranje podatkov.

9. Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja in preveri se ustreznost nastavitev. Kliknite Next.

   - Način DHCP

     Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve naslova na DHCP.

   - Način Static

     Če je nastavljen način dodelitve statičnega naslova IP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo. Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, se za pridobitev statičnega IP naslova obrnite na skrbnika omrežja.

     Na primer:

     Če so podatki o omrežju računalnika sledeči,

     - IP naslov: 169.254.133.42

     - Maska podomrežja: 255.255.0.0

     Potem morajo biti podatki omrežja naprave sledeči:

     - IP naslov: 169.254.133.43

     - Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)

     - Prehod: 169.254.133.1

10. Ko se pojavi okno, ki sporoča, da je omrežna kabelska povezava potrjena, odklopite omrežni kabel in kliknite Next.

    Če je omrežni kabel povezan, lahko pri konfiguraciji brezžičnega omrežja pride do težav pri iskanju naprave.

11. Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Za tiskanje iz mobilne naprave, podprte z Wi-Fi Direct, si poglejte nastavite možnost Wi-Fi Direct (glejte Nastavitev Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Možnost Wi-Fi Direct se pojavi na zaslonu le, če vaš tiskalnik to možnost podpira.

    - Wi-Fi Direct lahko vzpostavite z uporabo programa Samsung Easy Printer Manager (glejte Nastavitev Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Privzeto ime omrežja je ime modela in ima največ 22 znakov (ne vključno z "Direct-xx-").

    - Network Key (omrežni ključ) je numerični niz, velik 8 ~ 64 znakov.

12. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite Next.

13. Ko se prikaže okno Confirm Printer Connection, kliknite Next.

14. Izberite komponente, ki jih želite namestiti. Kliknite Next.

15. Po izbiri komponent lahko spremenite tudi ime naprave, nastavite skupno rabo naprave v omrežju, nastavite napravo kot privzeto in spremenite ime vrat posamezne naprave. Kliknite Next.

16. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite natisniti poskusno stran. Če želite natisniti poskusno stran, kliknite Print a test page.

    V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte pri 18. koraku.

17. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.

    Če ne, kliknite No za ponovni natis.

18. Če želite na spletnem mestu Samsung registrirati svojo napravo in prejemati uporabne informacije, kliknite On-line Registration. Drugače pa kliknite Finish.

#### Dostopna točka prek gumba WPS (brez povezave prek kabla USB)

Za modele, ki imajo gumb WPS, lahko brezžično omrežje nastavite s pomočjo gumba WPS (breu povezave USB) in dostopne točke (ali ruterja) gumba WPS.

##### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik)

- Računalnik, povezan v omrežje

- Priloženi CD s programsko opremo

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

##### Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja

1. Vklopite računalnik, dostopno točko in napravo.

2. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

3. Izberite možnost Wireless Setting and Installation.

4. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the License Agreement. Nato kliknite Next.

5. Izberite Using the WPS button in kliknite Next.

   - Pri modelih, ki podpirajo gumb WPS, se bo odprlo zgornje okno.

   - Če naprava ni povezana s kablom USB, se zgornje okno ne pojavi. Izklopite kabel USB, če želite nastaviti brezžično omrežje s pomočjo gumba WPS.

   - Če želite nastaviti brezžično omrežje s pomočjo kabla UPS, poglejte Dostopna točka preko USB kabla.

6. aslednje okno vas bo pozvalo, da preverite, če vaša točka dostopa (ali brezžični usmerjevalnik) podpira WPS ali ne.

   Če točka dostopa (ali brezžični usmerjevalnik) gumb WPS ima, izberite Yes in kliknite Next.

7. Za namestitev brezžičnega omrežja sledite navodilom v oknu.

   - Pri modelih s prikazovalnikom sledite spodnjim korakom.

     1. Pritisnite in za pribl. 2-4 sekunde zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči.

        Naprava počaka največ 2 minuti, da pritisnete gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali usmerjevalniku).

     2. Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

        Na LCD zaslonu se v naslednjem zaporedju prikažejo sledeča sporočila:

        - Connecting: Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

        - Connected: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.

        - SSID Type: Ko se konča postopek povezovanja z brezžičnim omrežjem, se izspišejo informacije o SSID za dostopno točko.

   - Pri modelih brez prikazovalnika sledite spodnjim korakom.

     1. Pritisnite in za približno 2 - 4 sekunde zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči, dokler ne prične LED dioda stanja hitro utripati.

        Naprava začne vzpostavljati povezavo z brezžičnim omrežjem. Lučka LED počasi utripa največ dve minuti, dokler ne pritisnete tipke PBC na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

     2. Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

        - Med povezovanjem na točko dostopa (ali brezžični usmerjevalnik) lučka na WPS LED hitro utripa.

        - Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.

8. Prikaže se okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite Next.

9. Ko se prikaže okno Confirm Printer Connection, kliknite Next.

10. Izberite komponente, ki jih želite namestiti. Kliknite Next.

11. Po izbiri komponent lahko spremenite tudi ime naprave, nastavite skupno rabo naprave v omrežju, nastavite napravo kot privzeto in spremenite ime vrat posamezne naprave. Kliknite Next.

12. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite natisniti poskusno stran. Če želite natisniti poskusno stran, kliknite Print a test page.

    V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte pri 14. koraku.

13. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.

    Če ne, kliknite No za ponovni natis.

14. Če želite na spletnem mestu Samsung registrirati svojo napravo in prejemati uporabne informacije, kliknite On-line Registration. Drugače pa kliknite Finish.

#### Ad hoc preko USB kabla

Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.

##### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik, povezan v omrežje

- Priloženi CD s programsko opremo

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

- USB kabel

##### Ustvarjanje omrežja ad-hoc v sistemu Windows

1. Preverite, ali je USB kabel priključen na napravo.

2. Vključite vaš računalnik in brezžično omrežno napravo.

3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

4. Izberite možnost Wireless Setting and Installation.

5. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the License Agreement. Nato kliknite Next.

6. Programska oprema poišče brezžično omrežje.

   Če iskanje omrežja ni bilo uspešno, preverite, ali je USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in upoštevajte navodila v oknu.

7. Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih omrežij.

   Če želite uporabiti privzeto nastavitev ad-hoc Samsung, izberite zadnje brezžično omrežje na seznamu, Network Name(SSID) je Portthru in Signal je Printer Self Network.

   Nato kliknite Next.

   Če želite uporabiti druge nastavitve ad-hoc, izberite drugo brezžično omrežje s seznama.

   Če želite spremeniti nastavitve ad-hoc, kliknite gumb Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Vnesite želeno ime SSID (SSID loči velike in male črke).

   - Operation Mode: Izberite ad-hoc.

   - Channel: Izberite kanal. (Auto Setting ali 2.412–2.467 MHz).

   - Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.

     Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.

     Shared Key: Uporablja se preverjanje pristnosti. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.

   - Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128).

   - Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

   - Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

   - WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev WEP Key Index.

   Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko je omrežje ad-hoc varno aktivirano.

   Izberite Open System ali Shared Key za preverjanje pristnosti in kliknite Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrirnega ključa WEP.

8. Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite Next.

   Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje nastavljeno na Static.

   Če je računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavitev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega naslova IP obrnite na skrbnika omrežja.

   - Način DHCP

     Če je način dodelitve IP naslova DHCP, preverite, ali je v oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve naslova na Receive IP address automatically (DHCP).

   - Način Static

     Če je način dodelitve naslova IP Static, preverite, ali je v oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.

     Na primer:

     Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:

     - IP naslov: 169.254.133.42

     - Maska podomrežja: 255.255.0.0

     Potem morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

     - IP naslov: 169.254.133.43

     - Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)

     - Prehod: 169.254.133.1

9. Prikaže se okno Wireless Network Setting Complete. Kliknite Next.

10. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo. Kliknite Next.

    Če se odpre okno Change PC Network Setting , sledite navodilom v prikaznem oknu. Kliknite Next, če ste končali uporabljati nastavitve brezžičnega omrežja računalnika. Če je v brezžičnem omrežju računalnika nastavljena možnost na DHCP, bo sprejem IP naslova trajal nekaj minut.

11. Ko se prikaže okno Confirm Printer Connection, kliknite Next.

12. Izberite komponente, ki jih želite namestiti. Kliknite Next.

13. Po izbiri komponent lahko spremenite tudi ime naprave, nastavite skupno rabo naprave v omrežju, nastavite napravo kot privzeto in spremenite ime vrat posamezne naprave. Kliknite Next.

14. Po končani namestitvi se odpre okno, v katerem določite, ali želite natisniti poskusno stran. Če želite natisniti poskusno stran, kliknite Print a test page.

    V nasprotnem primeru kliknite Next in nadaljujte pri 16. koraku.

15. Če se poskusna stran natisne pravilno, kliknite Yes.

    V nasprotnem primeru kliknite No za ponovni natis.

16. Če želite na spletnem mestu Samsung registrirati svojo napravo in prejemati uporabne informacije, kliknite On-line Registration. Drugače pa kliknite Finish.

### Nastavitev z OS Macintosh

#### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka

- Računalnik, povezan v omrežje

- Priloženi CD s programsko opremo

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

- USB kabel

#### Dostopna točka preko USB kabla

1. Preverite, ali je USB kabel priključen na napravo.

2. Vklopite računalnik, dostopno točko in napravo.

3. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

4. Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.

5. Dvokliknite na mapo MAC_Installer > ikono Installer OS X.

6. Izberite možnost Continue.

7. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.

8. Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite Agree.

9. Ko se pojavi opozorilno sporočilo, da se bodo zaprle vse aplikacije v vašem računalniku, kliknite Continue.

10. Kliknite gumb Wireless Network Setting (Nastavitev brezžičnega omrežja) v User Options Pane (Plošča uporabniških nastavitev).

11. Programska oprema poišče brezžično omrežje.

    Če iskanje omrežja ni bilo uspešno, preverite, ali je USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in upoštevajte navodila v oknu.

    - Če je bila nastavitev brezžičnega omrežja predhodno že nastavljena, se prikaže okno Wireless Network Setting Information (Nastavitev brezžičnega omrežja končana).

      Če želite ponastaviti brezžične nastavitve, odkljukajte potrditveno okno in kliknite Next.

    - Pri modelih, ki podpirajo gumb WPS (brez povezave s kablom USB), se bo odprlo spodnje okno.

      - With a USB Cable: Povežite kabel USB in kliknite Next ter pojdite na korak 7.

      - Using the WPS Button: Glejte Dostopna točka prek gumba WPS (brez povezave prek kabla USB).

12. V oknu za način brezžične nastavitve izberite način, ki ga želite uporabiti.

    - Configure the wireless settings manually.: Nadaljujte pri 13. koraku.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Brezžično omrežje povežite s pritiskom na gumb WPS na točki dostopa (ali brezžičnem usmerjevalniku).

      - Sledite navodilom v oknu. Ko ste izbrali nastavitve brezžičnega ruterja, pojdite na korak 16.

13. Po končanem iskanju se v oknu prikažejo naprave z brezžično povezavo. Izberite ime (SSID) dostopne točke, ki jo uporabljate, in kliknite Next.

    Če ste konfiguracijo brezžične povezave nastavili ročno, kliknite Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Vnesite SSID dostopne točke (SSID loči velike in male črke).

    - Operation Mode: Izberite Infrastructure.

    - Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.

      Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.

      Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen WEP ključ, ima dostop do omrežja.

      WPA Personal ali WPA2 Personal: Izberite to možnost, če želite preveriti pristnost tiskalniškega strežnika na podlagi predhodne izmenjave ključa WPA. Ta uporablja skupni skrivni ključ (običajno imenovan geslo predhodno izmenjanega ključa), ki je ročno konfiguriran na dostopni točki in na vseh svojih odjemalcih.

    - Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

    - Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

    - Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

    - WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev WEP Key Index.

    Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko je omrežje ad-hoc varno aktivirano.

    Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Okno se lahko razlikuje glede na varnostni način: WEP ali WPA.

    - WEP

      Izberite Open System ali Shared Key za preverjanje pristnosti in vnesite varnostni ključ WEP. Kliknite Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrirnega ključa WEP.

    - WPA

      Vnesite skupni ključ WPA in kliknite Next.

      WPA pooblasti in prepozna uporabnike na osnovi skrivnega ključa, ki se samodejno spreminja v rednih intervalih. WPA poleg tega uporablja TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) in AES (Advanced Encryption Standard) za šifriranje podatkov.

14. Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja in preveri se ustreznost nastavitev. Kliknite Next.

    - Način DHCP

      Če je način dodelitve IP naslova DHCP, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve naslova na DHCP.

    - Način Static

      Če je nastavljen način dodelitve statičnega IP naslova, preverite, ali je v oknu prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo. Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, se za pridobitev statičnega IP naslova obrnite na skrbnika omrežja.

      Na primer:

      Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:

      - IP naslov: 169.254.133.42

      - Maska podomrežja: 255.255.0.0

      Morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

      - IP naslov: 169.254.133.43

      - Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)

      - Prehod: 169.254.133.1

15. Ko se pojavi okno, ki sporoča, da je omrežna kabelska povezava potrjena, odklopite omrežni kabel in kliknite Next.

    Če je omrežni kabel povezan, lahko pri konfiguraciji brezžičnega omrežja pride do težav pri iskanju naprave.

16. Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Za tiskanje iz mobilne naprave, podprte z Wi-Fi Direct, si poglejte nastavite možnost Wi-Fi Direct (glejte Nastavitev Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Možnost Wi-Fi Direct se pojavi na zaslonu le, če vaš tiskalnik to možnost podpira.

    - Wi-Fi Direct lahko vzpostavite z uporabo programa Samsung Easy Printer Manager (glejte Nastavitev Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Privzeto ime omrežja je ime modela in ima največ 22 znakov (ne vključno z "Direct-xx-").

    - Network Key (omrežni ključ) je numerični niz, velik 8 ~ 64 znakov.

17. Po opravljenih nastavitvah brezžičnega omrežja izklopite USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo.

18. Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Po končani namestitvi kliknite Quit.

    Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte Namestitev pri OS Macintosh).

#### Nastavitev točke dostopa prek gumba WPS

Za modele, ki imajo gumb WPS, lahko brezžično omrežje nastavite s pomočjo gumba WPS (breu povezave USB) in dostopne točke (ali ruterja) gumba WPS.

##### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik)

- Računalnik, povezan v omrežje

- Priloženi CD s programsko opremo

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

##### Ustvarjanje infrastrukturnega omrežja

1. Vklopite računalnik, dostopno točko in napravo.

2. Vstavite priložen CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

3. Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.

4. Dvokliknite na mapo MAC_Installer > ikona Installer OS X.

5. Pritisnite Continue.

6. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.

7. Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite Agree.

8. Ko se pojavi opozorilno sporočilo, da se bodo zaprle vse aplikacije v vašem računalniku, kliknite Continue.

9. Kliknite gumb Wireless Network Setting na User Options Pane.

10. Izberite Using the WPS button in kliknite Next.

    - Pri modelih, ki podpirajo gumb WPS, se bo odprlo zgornje okno.

    - Če naprava ni povezana s kablom USB, se zgornje okno ne pojavi. Izklopite kabel USB, če želite nastaviti brezžično omrežje s pomočjo gumba WPS.

    - Če želite nastaviti brezžično omrežje s pomočjo kabla UPS, poglejte Dostopna točka preko USB kabla.

11. Naslednje okno vas bo pozvalo, da preverite, če vaša točka dostopa (ali brezžični usmerjevalnik) podpira WPS ali ne.

    Če ima točka dostopa (ali brezžični usmerjevalnik) gumb WPS, izberite Yes in kliknite Next.

12. Za namestitev brezžičnega omrežja sledite navodilom v oknu.

    - Pri modelih s prikazovalnikom sledite spodnjim korakom:

      1. Pritisnite in za pribl. 2-4 sekunde zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči.

         Naprava počaka največ 2 minuti, da pritisnete gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali usmerjevalniku).

      2. Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

         Na LCD zaslonu se v naslednjem zaporedju prikažejo sledeča sporočila:

         - Connecting: Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

         - Connected: Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.

         - SSID Type: Ko se konča postopek povezovanja z brezžičnim omrežjem, se izspišejo informacije o SSID za dostopno točko.

    - Pri modelih brez prikazovalnika sledite spodnjim korakom:

      1. Pritisnite in za približno 2 - 4 sekunde zadržite gumb (WPS) na nadzorni plošči, dokler ne prične LED dioda stanja hitro utripati.

         Naprava začne vzpostavljati povezavo z brezžičnim omrežjem. Lučka LED počasi utripa največ dve minuti, dokler ne pritisnete tipke PBC na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

      2. Pritisnite gumb WPS (PBC) na dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku).

         - WPS LED lučka za brezžično povezavo utripa hitro. Naprava se povezuje z dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom).

         - Ko je naprava uspešno povezana z brezžičnim omrežjem, LED lučka za brezžično povezavo sveti.

13. Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Po končani namestitvi kliknite Quit.

    Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte Namestitev pri OS Macintosh).

#### Ad hoc preko USB kabla

Če nimate dostopne točke (AP), lahko napravo še vedno povežete z računalnikom prek brezžične povezave, tako da nastavite brezžično omrežje ad-hoc z upoštevanjem naslednjih preprostih navodil.

##### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Računalnik, povezan v omrežje

- Priloženi CD s programsko opremo

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

- USB kabel

##### Ustvarjanje omrežja ad-hoc v sistemu Macintosh

1. Preverite, ali je USB kabel priključen na napravo.

2. Vključite vaš računalnik in brezžično omrežno napravo.

3. Vstavite priložen CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

4. Dvokliknite ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.

5. Dvokliknite na mapo MAC_Installer > ikona Installer OS X.

6. Pritisnite Continue.

7. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.

8. Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite Agree.

9. Ko se pojavi opozorilno sporočilo, da se bodo zaprle vse aplikacije v vašem računalniku, kliknite Continue.

10. Kliknite gumb Wireless Network Setting (Nastavitev brezžičnega omrežja) v User Options Pane (Plošča uporabniških nastavitev).

11. Programska oprema poišče naprave z brezžično povezavo.

    Če iskanje ni bilo uspešno, preverite, ali je USB kabel, ki povezuje računalnik z napravo, pravilno priključen, in upoštevajte navodila v oknu.

12. Po iskanju brezžičnih omrežij se prikaže seznam najdenih brezžičnih omrežij.

    Če želite uporabiti privzeto nastavitev ad-hoc Samsung, izberite zadnje brezžično omrežje na seznamu; Network Name(SSID) je Portthru in Signal je Printer Self Network.

    Nato kliknite Next.

    Če želite uporabiti druge nastavitve ad-hoc, izberite drugo brezžično omrežje s seznama.

    Če želite spremeniti nastavitve ad-hoc, kliknite gumb Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Vnesite ime SSID (SSID loči velike in male črke).

    - Operation Mode: Izberite ad-hoc.

    - Channel: Izberite kanal (Auto Setting ali 2412 MHz do 2467 MHz).

    - Authentication: Izberite vrsto preverjanja pristnosti.

      Open System: Preverjanje pristnosti se ne uporabi, šifriranje pa se morda uporabi ali ne, odvisno od potrebe po varnosti podatkov.

      Shared Key: Preverjanje pristnosti se uporablja. Naprava, ki ima ustrezen ključ WEP, ima dostop do omrežja.

    - Encryption: Izberite način šifriranja (Brez, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Vnesite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

    - Confirm Network Key: Potrdite vrednost omrežnega ključa za šifriranje.

    - WEP Key Index: Če uporabljate šifriranje WEP, izberite primerno nastavitev WEP Key Index.

    Okno za varnost brezžičnega omrežja se prikaže, ko ima omrežje ad-hoc nastavitev za varnost.

    Izberite Open System ali Shared Key za preverjanje pristnosti in kliknite Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) je varnostni protokol, ki preprečuje nepooblaščen dostop do brezžičnega omrežja. WEP šifrira podatkovni del vsakega paketa, ki se izmenja na brezžičnem omrežju, z uporabo 64- ali 128-bitnega šifrirnega ključa WEP.

13. Odpre se okno z varnostnimi nastavitvami brezžičnega omrežja. Preverite nastavitve in kliknite Next.

    Če želite vnesti IP naslov naprave, morate poznati informacije o konfiguraciji omrežja računalnika. Če je v računalniku nastavljena možnost DHCP, mora biti brezžično omrežje tudi nastavljeno na DHCP. Prav tako velja, da če je v računalniku nastavljena možnost Static, mora biti tudi brezžično omrežje nastavljeno na Static.

    Če računalnik nastavljen na DHCP in želite uporabiti nastavitev za brezžično omrežje Static, se za pridobitev statičnega IP naslova obrnite na skrbnika omrežja.

    - Način DHCP

      Če je način dodelitve naslova IP DHCP, preverite, ali je v oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana oznaka DHCP. Če je prikazana oznaka Static, kliknite možnost Change TCP/IP, da spremenite način dodelitve naslova na Receive IP address automatically (DHCP).

    - Način Static

      Če je način dodelitve naslova IP Static, preverite, ali je v oknu Wireless Network Setting Confirm prikazana oznaka Static. Če je prikazana oznaka DHCP, kliknite možnost Change TCP/IP, da vnesete IP naslov in ostale nastavitvene vrednosti omrežja za napravo.

      Na primer:

      Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:

      - IP naslov: 169.254.133.42

      - Maska podomrežja: 255.255.0.0

      Morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

      - IP naslov: 169.254.133.43

      - Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)

      - Prehod: 169.254.133.1

14. Ko se pojavi okno, ki sporoča, da je omrežna kabelska povezava potrjena, odklopite omrežni kabel in kliknite Next.

    Če je omrežni kabel povezan, lahko pri konfiguraciji brezžičnega omrežja pride do težav pri iskanju naprave.

15. Povezava brezžičnega omrežja deluje glede na konfiguracijo omrežja.

16. Nastavitev brezžičnega omrežja je končana. Po končani namestitvi kliknite Quit.

    Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte Namestitev pri OS Macintosh).

### Z mrežnim kablom

Pri napravah, ki ne podpirajo omrežnega vhoda, te funkcije ne bo mogoče uporabiti (glejte Pogled z zadnje strani).

Vaša naprava je združljiva z omrežjem. Če želite omogočiti delovanje naprave z omrežjem, boste morali opraviti nekatere postopke za konfiguracijo.

- Ko zaključite postopek povezovanja z omrežjem, namestite gonilnik za tiskanje iz posameznega programa (glejte Namestitev gonilnika preko mreže).

- Za informacije o konfiguraciji omrežja se obrnite na omrežnega skrbnika ali osebo, ki je vzpostavila vaše brezžično omrežje.

#### Elementi, ki jih morate pripraviti

- Dostopna točka

- Računalnik, povezan v omrežje

- Priloženi CD s programsko opremo

- Nameščena naprava z vmesnikom za brezžično omrežje

- Mrežni kabel

#### Tiskanje poročila o omrežni konfiguraciji

Omrežne nastavitve naprave lahko ugotovite tako, da natisnete poročilo o konfiguraciji omrežja.

Glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji.

#### Nastavitev IP s programom SetIP (Windows)

Ta program se uporablja za ročno nastavitev omrežnega IP naslova vaše naprave z uporabo MAC naslova za komunikacijo z napravo. MAC naslov je strojna serijska številka omrežnega vmesnika, ki ga najdete v poročilu o omrežni konfiguraciji (Network Configuration Report).

Glejte Nastavitev naslova IP.

#### Nastavitev brezžičnega omrežja naprave

Pred začetkom morate poznati ime (SSID) svojega brezžičnega omrežja in mrežni ključ, če je šifriran. Te informacije so bile nastavljene ob namestitvi brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). Če ne poznate svojega brezžičnega omrežja, se obrnite na osebo, ki je vzpostavila vaše omrežje.

Za konfiguracijo brezžičnih parametrov lahko uporabite SyncThru™ Web Service.

#### Uporaba spletne storitve SyncThru™

Pred konfiguracijo brezžičnega parametra preverite stanje kabelske povezave.

1. Preverite, ali je omrežni kabel priključen na napravo. Če ni, povežite napravo z omrežjem preko standardnega omrežnega kabla.

2. Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vpišite nov IP naslov naprave.

   Na primer:

3. Kliknite Login v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.

4. Izpolnite polji ID in Password in nato kliknite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Network Settings.

6. Kliknite Wireless > Wizard.

   Wizard vam bo pomagal nastaviti brezžično omrežje. Če želite neposredno nastaviti brezžično omrežje, izberite Custom.

7. Na seznamu izberite Network Name(SSID).

   - SSID: SSID (identifikator nabora storitev) je ime, ki označuje brezžično omrežje. Dostopne točke in brezžične naprave, ki poskušajo vzpostaviti povezavo z določenim brezžičnim omrežjem, morajo uporabljati isti SSID. Pri vnosu SSID pazite na ustrezno rabo velikih in malih črk.

   - Operation Mode: Operation Mode se navezuje na vrsto brezžičnih povezav (glejte Ime brezžičnega omrežja in ključ omrežja).

     - Ad-hoc: Omogoča brezžičnim napravam neposredno medsebojno komunikacijo v okolju peer-to-peer.

     - Infrastructure: Omogoča komunikacijo med brezžičnimi napravami preko dostopne točke.

   Če je način Operation Mode vašega omrežja nastavljen na Infrastructure, izberite SSID dostopne točke. Če je nastavitev Operation Mode nastavljena na Ad-hoc, izberite SSID naprave. »portthru« je privzeti SSID vaše naprave.

8. Kliknite Next.

   Če se pojavi okno brezžične varnostne nastavitve, vnesite registrirano geslo (omrežni ključ) in kliknite Next.

9. Če se prikaže potrditveno okno, preverite nastavitev brezžičnega omrežja. Če je nastavitev pravilna, kliknite Apply.

   Izključite omrežni kabel (standardni ali omrežni). Naprava bi morala nato vzpostaviti brezžično komunikacijo z omrežjem. V primeru načina Ad-Hoc lahko hkrati uporabite brezžično in žično omrežje LAN.

### Izklop/vklop omrežja Wi-Fi

Če ima vaša naprava prikazovalnik, lahko Wi-Fi vklopite/izklopite prek nadzorne plošče naprave s pomočjo menija Network.

1. Preverite, ali je omrežni kabel priključen na napravo. Če ni, povežite napravo z omrežjem preko standardnega omrežnega kabla.

2. Zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer, Safari ali Firefox, in v okno brskalnika vpišite nov IP naslov naprave.

   Na primer:

3. Kliknite Login v zgornjem desnem delu spletnega mesta SyncThru™ Web Service.

4. Izpolnite polji ID in Password in nato kliknite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, kliknite Network Settings.

6. Kliknite Wireless > Custom.

   Omrežje Wi-Fi lahko tudi vklopite/izklopite.

### Nastavitev Wi-Fi Direct za mobilno tiskanje

Wi-Fi Direct je preprost način povezovanja P2P vašega tiskalnika in mobilne naprave, ki zagotavlja varno povezavo in boljši pretok kot način ad hoc.

Z Wi-Fi Direct lahko svoj tiskalnik povežete v omrežje Wi-Fi Direct, medtem ko se hkrati povezujete na točko dostopa, lahko uporabljate tudi kabelsko omrežje in omrežje Wi-Fi Direct istočasno, tako da lahko več uporabnikov dostopa in tiska dokumente tako prek Wi-Fi Direct in kabelskega omrežja.

- Prek tiskalnikovega Wi-Fi Direct se ne morete povezati na internet.

- Seznam podprtih protokolov se lahko razlikuje od vašega modela, omrežja Wi-Fi Direct NE podpirajo IPv6, omrežnega filtriranja, IPSec, WINS in storitev SLP.

#### Nastavitev Wi-Fi Direct

Lastnost Wi-Fi Direct lahko omogočite na enega od naslednjih načinov.

##### Iz računalnika, priključenega preko kabla USB (priporočljivo)

- Ko opravljate nastavitev iz priloženega CD-ja s programsko opremo, glejte dostopno točko prek kabla USB.

  - Uporabniki Windows, glejte Dostopna točka preko USB kabla.

  - Uporabniki Macintosh, glejte Dostopna točka preko USB kabla.

- Ko je namestitev gonilnika končana, lahko nastavite Samsung Easy Printer Manager in opravite spremembe v načinu Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager je na voljo le za uporabnike operacijskih sistemov Windows in Macintosh.

  - V meniju Start izberite Programi ali Vsi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: Za vklop izberite On.

    - Device Name (Ime naprave): Vpišite ime tiskalnika za iskanje vašega tiskalnika v brezžičnem omrežju. Privzeto ime naprave je ime modela.

    - IP Address: Vnesite IP naslov tiskalnika. Ta IP naslov se uporablja le za lokalno omrežje in ne za fiksno infrastrukturo ali brezžično omrežje. Priporočamo uporabo lokalnega naslova IP (privzet lokalni naslov IP tiskalnika za Wi-Fi Direct je 192.168.3.1 )

    - Group Owner (Lastnik skupin): Aktivirajte to možnost, da dodelite tiskalnik lastniku skupine Wi-Fi Direct. Group Owner (lastnik skupine) deluje podobno kot brezžična dostopna točka. Priporočamo, da to možnost aktivirate.

    - Network Key (omrežni ključ): Če je vaš tiskalnik Group Owner (lastnik skupine), je zahtevan Network Key (omrežni ključ) za ostale mobilne naprave, ki se želijo povezati z vašim tiskalnikom. Omrežni ključ lahko konfigurirate samo ali se spomnite dodeljenega omrežnega ključa, ki je privzeto generiran naključno.

##### Iz naprave (naprave s prikazovalnikom)

- Na nadzorni plošči izberite Network (Omrežje) > Wireless (Brezžično) > Wi-Fi Direct.

- Omogočite Wi-Fi Direct.

##### Iz računalnika, povezanega v omrežje

Če vaš tiskalnik uporablja omrežni kabel ali brezžično dostopno točko, lahko omogočite in konfigurirate Wi-Fi Direct prek omrežne storitve SyncThru™Web Service.

- Pojdite na SyncThru™ Web Service, izberite Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Omogočite ali onemogočite Wi-Fi Direct in nastavite ostale možnosti.

- Za uporabnike OS Linux,

  - Natisnite poročilo o konfiguraciji omrežja IP za pregledovanje izhoda (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji).

  - Pojdite na SyncThru Web Service, izberite Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Omogočite ali onemogočite Wi-Fi Direct.

#### Nastavitev mobilne naprave

- Ko namestite Wi-Fi Direct s tiskalnika, poglejte v navodila za uporabo mobilne naprave, ki jo uporabljate, da namestite njen Wi-Fi Direct.

- Po nastavitvi Wi-Fi Direct morate prenesti program za mobilno tiskanje. (Npr.: Samsung Mobile printer) za tiskanje iz pametnega telefona.

- Ko najdete tiskalnik, ki ga želite povezati s svojo mobilno napravo, izberite tiskalnik in njegova LED-lučka bo zasvetila. Pritisnite gumb WPS na printerju in povezal se bo z vašo mobilno napravo.

- Če vaša mobilna naprava ne podpira WPS, morate vpisati tiskalnikov "Network Key" (omrežni ključ), namesto da pritisnete gumb WPS.

### Odpravljanje težav

#### Težave med nastavitvijo ali namestitvijo gonilnika

##### Printers Not Found

- Naprava morda ni vklopljena. Vključite računalnik in napravo.

- USB kabel morda ni povezan z računalnikom ali tiskalnikom. Povežite napravo z računalnikom preko USB kabla.

- Naprava ne podpira uporabe brezžičnega omrežja. Glejte navodila za uporabo na CD-ju s programsko opremo, ki je priložen napravi, in pripravite napravo z brezžičnim omrežjem.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Naprava ne najde imena omrežja (SSID), ki ste ga izbrali ali vnesli. Preverite ime omrežja (SSID) na dostopni točki in poskusite znova vzpostaviti povezavo.

- Dostopna točka morda ni vklopljena. Vklopite dostopno točko.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Varnost ni konfigurirana pravilno. Preverite konfiguracijo varnostnih nastavitev za dostopno točko in napravo.

##### Connecting Failure – General Connection Error

- Računalnik ne zazna signala naprave. Preverite USB kabel in napajanje naprave.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Naprava je povezana s kablom za žično omrežje. Kabel za žično omrežje odstranite iz naprave.

##### PC Connection Error

- Konfiguriran omrežni naslov ne more vzpostaviti povezave računalnika z napravo.

  - V omrežnih okoljih z uporabo protokola DHCP

    Če je v računalniku nastavljen način DHCP, je IP naslov posredovan tiskalniku samodejno (protokol DHCP).

  - V omrežnih okoljih z uporabo statičnega naslova

    Naprava uporabi statični naslov, ki je nastavljen v računalniku.

    Na primer:

    Če so podatki o omrežju računalnika sledeči:

    - IP naslov: 169.254.133.42

    - Maska podomrežja: 255.255.0.0

    Morajo biti podatki omrežja naprave naslednji:

    - IP naslov: 169.254.133.43

    - Maska podomrežja: 255.255.0.0 (Uporabite masko podomrežja računalnika)

    - Prehod: 169.254.133.1

#### Ostale težave

Če med uporabo naprave v omrežju nastanejo težave z omrežjem, preverite naslednje:

Za informacije o dostopni točki (ali brezžičnem usmerjevalniku) glejte ustrezna navodila za uporabo.

- Računalnik, dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) ali naprava morda ni vklopljena.

- Preverite sprejem brezžičnega omrežja v okolici naprave. Če je usmerjevalnik oddaljen od naprave ali če je prisotna ovira, lahko pride do težav s sprejemom signala.

- Izključite in znova vključite dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik), napravo in računalnik. Včasih lahko z izklopom in vklopom obnovite omrežno komunikacijo.

- Preverite, ali komunikacijo ovira programska oprema za požarni zid (V3 ali Norton).

  Če sta računalnik in naprava povezana v isto omrežje, vendar ju ni mogoče poiskati, morda komunikacijo ovira programska oprema za požarni zid. V navodilih za uporabo programske opreme poiščite navodila za izklop požarnega zidu in poskusite znova poiskati napravo.

- Preverite, ali je IP naslov naprave pravilno dodeljen. IP naslov lahko preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.

- Preverite, ali ima dostopna točka (ali brezžični usmerjevalnik) konfigurirano varnost (geslo). Če je nastavljeno geslo, se obrnite na skrbnika dostopne točke (ali brezžičnega usmerjevalnika).

- Preverite IP naslov naprave. Za priključitev naprave v omrežje znova namestite gonilnik naprave in spremenite njene nastavitve. Zaradi lastnosti protokola DHCP se lahko dodeljeni IP naslov spremeni, če naprave dolgo ne uporabljate ali če je bila dostopna točka ponastavljena.

  Ko na točki dostopa (ali brezžičnem usmerjevalniku) konfigurirate strežnik DHCP, registrirajte naslov MAC svojega izdelka. Tako boste imeli vedno IP-naslov, ki bo nastavljen z naslovom MAC. Naslov MAC svoje naprave lahko ugotovite tako, da natisnete poročilo o konfiguraciji omrežja (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji).

- Preverite brezžično okolje. Morda se ne boste mogli priključiti na omrežje v infrastrukturnem okolju, če morate pred priključitvijo na dostopno točko (ali brezžični usmerjevalnik) vnesti informacije o uporabniku.

- Ta naprava podpira samo standarde IEEE 802.11 b/g/n in Wi-Fi. Druge oblike brezžične komunikacije (npr. Bluetooth) niso podprte.

- Pri uporabi načina ad-hoc boste morali v nekaterih operacijskih sistemih, na primer v OS Windows Vista, konfigurirati nastavitve za brezžično povezavo ob vsaki uporabi brezžične naprave.

- Za naprave Samsung v brezžičnih omrežjih ne morete hkrati uporabiti načina infrastruktura in načina ad-hoc.

- Naprava je v dosegu brezžičnega omrežja.

- Naprava se ne nahaja v bližini ovir, ki bi lahko blokirale brezžični signal.

  Odstranite vse morebitne večje kovinske predmete med dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) in napravo.

  Poskrbite, da med napravo in brezžično dostopno točko (ali brezžičnim usmerjevalnikom) ni nobenih drogov, sten ali podpornikov, ki vsebujejo kovino ali beton.

- Naprava se ne nahaja v bližini drugih elektronskih naprav, ki bi lahko motile brezžični signal.

  Brezžični signal lahko motijo številne naprave, vključno z mikrovalovno pečico in napravami Bluetooth.

- Kadar koli se konfiguracija vaše točke dostopa (ali brezžičnega usmerjevalnika) spremeni, morate znova nastaviti brezžično omrežje izdelka.