## Funkcie skenovania

- Základné funkcie skenovania nájdete v Základná príručka (pozrite Základy skenovania).

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

- Maximálne rozlíšenie, ktoré je možné dosiahnuť, závisí od rôznych faktorov, vrátane výkonu počítača, disponibilného miesta na disku, pamäte, veľkosti skenovaného obrázka a nastavení farebnej hĺbky. V závislosti od vášho systému a skenovaného obrázka preto nemusí byť možné skenovať pri určitých rozlíšeniach, najmä pri použití vyššieho rozlíšenia.

### Základný spôsob skenovania

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Rôzne funkcie).

V zariadení môžete skenovať originály prostredníctvom pripojenia USB alebo siete. Na skenovanie dokumentov môžete využiť nasledovné metódy:

- Scan to PC: Naskenujte originály z ovládacieho panela. Naskenované dáta sa následne uložia do priečinka Dokumenty pripojeného počítača (pozrite Základy skenovania).

- TWAIN: TWAIN je jedna z prednastavených aplikácií na spracovanie obrazu. Pri skenovaní obrázka sa spustí vybraná aplikácia, ktorá umožňuje riadiť proces skenovania. Túto funkciu je možné používať prostredníctvom miestneho alebo sieťového pripojenia (pozrite Skenovanie z programu na úpravu obrázkov.)

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Tento program môžete použiť na skenovanie obrázkov alebo dokumentov.

  - Pozrite si časť Skenovanie pomocou programu Samsung Scan Assistant.

  - Pozrite si časť Skenovanie s programom SmarThru 4.

  - Pozrite si časť Skenovanie s programom SmarThru Office.

- WIA: WIA je skratka označenia Windows Images Acquisition. Aby bolo možné túto funkciu používať, musí byť váš počítač pripojený priamo k zariadeniu prostredníctvom kábla USB (pozrite Skenovanie s použitím ovládača WIA).

- Pamäť USB: Dokument môžete naskenovať a obraz uložiť do pamäťového zariadenia USB.

- Email: Naskenovaný obrázok môžete poslať ako prílohu e-mailu (pozrite Skenovanie do e-mailu).

- FTP/SMB: Môžete naskenovať obrázok a uložiť ho na server FTP/SMB (pozrite Skenovanie na FTP/SMB server).

### Nastavenie skenovania v počítači

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

1. Spustite aplikáciu Samsung Easy Printer Manager (pozrite Používanie aplikácie Samsung Easy Printer Manager ).

2. Vyberte príslušné zariadenie zo zoznamu Printer List.

3. Zvoľte menu Scan to PC Settings.

4. Zvoľte požadovanú možnosť.

   - Scan Activation: Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať skenovanie na zariadení.

   - Karta Basic: Obsahuje nastavenia týkajúce sa bežného skenovania a nastavení zariadenia.

   - Karta Image: Obsahuje nastavenia týkajúce sa zmeny obrázkov.

5. Stlačte tlačidlo Save > OK.

### Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete

Zariadenie, ktoré nepodporuje sieťové rozhranie, nebude schopné používať túto funkciu (pozrite Pohľad zozadu).

Uistite sa, že v počítači máte nainštalovaný ovládač tlačiarne z dodaného disku CD, pretože skenovací program je súčasťou tohto ovládača (pozrite Lokálna inštalácia ovládača).

1. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

2. Na ovládacom paneli zvoľte (Scan) > Scan to PC > Network PC.

   Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Scan > Network PC.

   Ak sa zobrazí správa Not Available, skontrolujte pripojenie portu.

3. Vyberte ID zaregistrovaného počítača a v prípade potreby zadajte Password.

   - ID je rovnaký údaj ako registrovaný parameter Samsung Easy Printer Manager > Prepnúť do pokročilého režimu > Scan to PC Settings.

   - Password je 4-miestne registrované heslo pre Samsung Easy Printer Manager > Prepnúť do pokročilého režimu > Scan to PC Settings.

4. Zvoľte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo OK.

5. Skenovanie začne.

   Pri predvolenom nastavení sa naskenovaný obrázok uloží v počítači do priečinka C:\Používatelia\meno používateľa\Dokumenty. Priečinok, kam sa súbor uloží, sa môže líšiť v závislosti od vášho operačného systému alebo používanej aplikácie.

### Skenovanie do e-mailu

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

#### Nastavenie e-mailového účtu

1. Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite Používanie programu SyncThru™ Web Service).

2. Zvoľte Settings > Network Settings a Outgoing Mail Server(SMTP).

3. Zadajte IP adresu v desiatkovom zápise s bodkami alebo ako názov hostiteľa.

4. Zadajte číslo portu servera od 1 do 65535.

5. Označte políčko vedľa SMTP Requires Authentication, ak požadujete overenie.

6. Zadajte prihlasovacie meno a heslo servera SMTP.

7. Stlačte Apply.

   - Ak je metóda overenia SMTP servera POP3 before SMTP, začiarknite políčko vedľa SMTP Requires POP Before SMTP Authentication.

   - Zadajte IP adresu a číslo portu.

#### Skenovanie a odoslanie e-mailu

1. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

2. Na ovládacom paneli zvoľte (skenovanie) > Scan to Email.

   Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Scan > Send Email.

3. Zadajte prihlasovacie meno a heslo, ak ste ich nakonfigurovali prostredníctvom služby SyncThru™ Web Service (pozrite Používanie programu SyncThru™ Web Service).

4. Zadajte e-mailovú adresu odosielateľa a prijímateľa.

   Môžete poslať e-mail sebe, keď aktivujete voľbu Auto Send To Self v službe SyncThru™ Web Service Settings > Scan > Scan To E-mail.

5. Zadajte predmet e-mailu a stlačte tlačidlo OK.

6. Zvoľte formát súboru pre skenovanie a stlačte tlačidlo OK.

7. Zadajte prihlasovacie meno a heslo servera SMTP.

8. Zariadenie začne skenovať a potom odošle e-mail.

### Skenovanie na FTP/SMB server

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

#### Nastavenie FTP/SMB servera

1. Prístup k službe SyncThru™ Web Service (pozrite Používanie programu SyncThru™ Web Service).

2. Zvoľte Address Book > Individual > Add.

3. Začiarknite políčko vedľa položky Add FTP alebo Add SMB.

4. Zadajte IP adresu v desiatkovom zápise s bodkami alebo ako názov hostiteľa.

5. Zadajte číslo portu servera od 1 do 65535.

6. Ak začiarknete začiarknite políčko Anonymous, server povolí prístup neautorizovaných osôb.

7. Zadajte prihlasovacie meno a heslo.

8. Zadajte názov domény, ak je váš server pripojený do určitej domény. V opačnom prípade len zadajte názov počítača, ktorý je zaregistrovaný na SMB serveri.

9. Zadajte cestu pre ukladanie naskenovaných obrázkov.

   - Priečinok pre ukladanie naskenovaných obrázkov sa musí nachádzať v koreňovom priečinku.

   - Vo vlastnostiach priečinka musí byť nastavené zdieľanie.

   - Vaše užívateľské meno musí mať priradené práva na čítanie a zapisovanie do priečinka.

10. Stlačte Apply.

#### Skenovanie a odosielanie na FTP/SMB server

1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Na ovládacom paneli zvoľte (skenovanie) > Scan to SMB alebo Scan to FTP.

   Alebo na dotykovej obrazovke zvoľte Scan > SMB alebo FTP.

4. Zvoľte server a požadovaný formát skenovania.

5. Zariadenie začne skenovať a potom pošle naskenovaný obrázok na zadaný server.

### Skenovanie z programu na úpravu obrázkov

Skenovať a importovať dokumenty môžete prostredníctvom softvéru na úpravu obrázkov ako napr. Adobe Photoshop, ak je tento softvér kompatibilný s formátom TWAIN. Pri skenovaní so softvérom podporujúcim TWAIN postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Otvorte aplikáciu, napríklad Adobe Photoshop.

4. Kliknite na Súbor > Importovať a zvoľte skener.

5. Nastavte možnosti skenovania.

6. Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.

### Skenovanie s použitím ovládača WIA

Vaše zariadenie podporuje Windows Image Acquisition (WIA) ovládač na skenovanie obrazov. WIA je jedným zo štandardných komponentov poskytovaných systémom Microsoft Windows 7 a pracuje s digitálnymi kamerami a skenermi. Na rozdiel od ovládača TWAIN vám ovládač WIA umožní skenovať a jednoducho upravovať obrázky bez použitia dodatočného softvéru:

Ovládač WIA pracuje iba s operačným systémom Windows (okrem Windows 2000) s USB portom.

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Kliknite na Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Tlačiarne a zariadenia.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača v okne Tlačiarne a faxy > Spustiť skenovanie.

5. Zobrazí sa aplikácia Nové skenovanie.

6. Vyberte si nastavenia skenovania a kliknite na tlačidlo Ukážka, aby ste videli, ako ovplyvnia obrázok.

7. Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.

### Skenovanie pomocou programu Samsung Scan Assistant

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

- V programe Samsung Scan Assistant môžete použiť funkciu OCR (optické rozproznávanie znakov).

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Kliknite na Štart > Všetky programy > Tlačiarne Samsung a spustite program Samsung Scan Assistant.

   Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo v okne a kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

4. Nastavte možnosti skenovania.

5. Kliknite na Scan.

### Skenovanie s programom SmarThru 4

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

- V programe SmarThru 4 môžete použiť funkciu OCR (optické rozproznávanie znakov).

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Dvakrát kliknite na ikonu SmarThru 4.

4. Zobrazí sa program SmarThru.

   - Scan to: Môžete naskenovat' obraz, uložit' ho do aplikácie alebo priečinka, poslat' ho e-mailom alebo ho zverejnit' na internetovej stránke.

   - Image: Môžete upraviť obrázok a odoslať' ho do zvolenej aplikácie alebo priečinka, poslat' ho e-mailom alebo ho zverejnit' na internetovej stránke.

   - Print: Môžete vytlačiť uložené obrázky.

   Zvoľte menu Help alebo kliknite na tlačidlo v okne a kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

5. Kliknite na položku Scan to.

6. Zvoľte cieľové umiestnenie spomedzi možností Application, E-mail, Folder, OCR alebo Web.

7. V prípade potreby kliknite na položku Settings pre prispôsobenie nastavení.

8. Kliknite na Scan.

### Skenovanie s programom SmarThru Office

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo voliteľného príslušenstva (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

- Ak chcete používať program SmarThru Office, musíte ho ručne nainštalovať z pribaleného CD disku. Zvoľte Advanced Installation > Custom Installation a zvoľte program SmarThru Office na inštaláciu.

- V programe SmarThru Office môžete použiť funkciu OCR (optické rozproznávanie znakov).

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Dvakrát kliknite na ikonu SmarThru Office.

4. Zobrazí sa program SmarThru Office.

   Kliknite na Help alebo na tlačidlo v okne a kliknite na položku, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

5. Kliknite na ikonu SmarThru Office () v časti lišty úloh Windows s ikonami, aby ste aktivovali spúšťací program SmarThru Office.

6. Kliknutím na ikonu skenera () otvorte okno skenovacej aplikácie.

7. Otvorí sa okno Scan Setting.

8. Nastavte voľby skenovania a kliknite na Scan.

### Skenovanie na počítači Macintosh

#### Skenovanie zo zariadenia pripojeného cez USB rozhranie

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Spustite Applications a kliknite na položku Image Capture.

   Ak sa zobrazí hlásenie No Image Capture device connected, odpojte USB kábel a znovu ho zapojte. Ak problém pretrváva, prečítajte si Pomoc k programu Image Capture.

4. Zvoľte požadovanú možnosť.

5. Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.

   Keď v programe Image Capture nefunguje skenovanie, aktualizujte Mac OS na najnovšiu verziu. Program Image Capture funguje správne v systéme Mac OS X 10.4.7 alebo v novšej verzii.

#### Skenovanie zo zariadenia pripojeného do siete

Iba sieťový alebo bezdrôtový model (pozrite Funkcie jednotlivých modelov).

1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.

2. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

3. Spustite Applications a kliknite na položku Image Capture.

4. V závislosti od operačného systému postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

   - Pre verziu 10.4

     - Na paneli ponúk kliknite na Devices > Browse Devices.

     - Vyberte vaše zariadenie v zozname zariadení TWAIN. Začiarknite políčko Use TWAIN software.

     - Kliknite na tlačidlo Connect.

       Ak sa zobrazí varovné hlásenie, kliknite na položku Change Port.. a zvoľte port, alebo, ak sa zobrazí užívateľské rozhranie ovládača TWAIN, kliknite na položku Change Port.. na karte Preference a zvoľte nový port.

   - Pre verziu 10,5

     - Na paneli ponúk kliknite na Devices > Browse Devices.

     - Uistite sa, že je políčko Connected vedľa Vášho zariadenia v zozname Bonjour Devices označené.

     - Ak chcete skenovať prostredníctvom rozhrania TWAIN, pozrite si postup pre operačný systém MAC OS X 10.4 uvedený vyššie.

   - V prípade operačného systému verzie 10.6 – 10.7 vyberte pod položkou SHARED svoje zariadenie.

5. V tomto programe nastavte možnosti skenovania.

6. Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.

   - Keď v aplikácii Image Capture nefunguje skenovanie, aktualizujte systém Mac OS na najnovšiu verziu. Aplikácia Image Capture správne funguje v systéme Mac OS X 10.4.7 alebo vyššej verzii.

   - Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi k programu Image Capture.

   - Môžete tiež skenovať pomocou programu kompatibilného so štandardom TWAIN, ako je napríklad Adobe Photoshop.

### Skenovanie v systéme Linux

#### Skenovanie

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču a či je zapnuté.

2. Dvakrát kliknite na ikonu Unified Driver Configurator na vašej pracovnej ploche.

3. Kliknite na tlačidlo , ak chcete prepnút' na Scanners Configuration.

4. Vyberte skener zo zoznamu.

5. Kliknite na Properties.

6. Umiestnite jeden dokument lícom nadol na sklenenú dosku alebo dokumenty vložte lícom nahor do podávača dokumentov (pozrite Vkladanie originálov).

7. V okne Scanner Properties kliknite na Preview.

8. Dokument je naskenovaný a zobrazí sa náhľad obrázka v okne Preview Pane.

9. Vyznačte si oblasť obrázka, ktorú chcete naskenovať, v okne Preview Pane.

10. Zvoľte požadovanú možnosť.

11. Naskenujte a uložte naskenovaný obrázok.

    Pre neskoršie použitie môžete uložiť nastavenia skenovania a pridať ich do rozbaľovacieho zoznamu Job Type.

#### Úprava obrázka v programe Image Manager

Aplikácia Image Manager vám poskytuje mnoho príkazov a nástrojov na úpravu vášho naskenovaného obrazu.