## Konfiguracija IPv6

IPv6 protokol je podprt samo v sistemu Windows Vista ali v novejših sistemih.

- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte Funkcije različnih modelov ali Pregled menija).

- Če omrežje IPv6 ne deluje, nastavite vse omrežne nastavitve na tovarniško privzete nastavitve in poskusite znova s pomočjo Clear Setting.

Če želite uporabljati omrežno okolje IPv6, pri uporabi naslova IPv6 upoštevajte naslednji postopek:

### Iz nadzorne plošče

1. Svojo napravo povežite z omrežjem preko mrežnega kabla.

2. Vklopite napravo.

3. Natisnite Network Configuration Report , ki bo preveril IPv6 naslov (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji).

4. Izberite Start > Nadzorna plošča > Tiskalniki in faksi.

5. Kliknite Dodaj tiskalnik v zgornjem levem kotu okna Tiskalniki in faksi.

6. Kliknite Dodaj lokalni tiskalnik v oknu Dodaj tiskalnik.

7. Prikaže se okno Čarovnik za dodajanje tiskalnika (Dodaj čarovnika za tiskalnik). Sledite navodilom v oknu.

Če naprava ne deluje v omrežnem okolju, aktivirajte IPv6. Glejte naslednje poglavje.

#### Vklop IPv6

1. Pritisnite gumb (Menu) na nadzorni plošči.

2. Pritisnite Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.

3. Izberite On in pritisnite OK.

4. Izključite napravo in jo znova vključite.

5. Znova namestite gonilnik za svoj tiskalnik.

#### Nastavljanje naslovov IPv6

Naprava podpira naslednje IPv6 naslove za mrežno tiskanje in upravljanje.

- Link-local Address: Samodejno nastavljeni krajevni naslov IPv6 (naslov se začne s FE80).

- Stateless Address: Samodejno konfiguriran IPv6 naslov, ki ga je določil omrežni usmerjevalnik.

- Stateful Address: IPv6 naslov, ki ga je nastavil strežnik DHCPv6.

- Manual Address: Ročno konfiguriran IPv6 naslov, ki ga nastavi uporabnik.

##### Konfiguriranje naslova DHCPv6 (s stanjem)

Če imate v svojem omrežju strežnik DHCPv6, lahko nastavite eno od naslednjih možnosti za privzeto dinamično konfiguracijo gostitelja:

1. Pritisnite gumb (Menu) na nadzorni plošči.

2. Pritisnite Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.

3. Pritisnite OK za izbiro želene vrednosti.

   - DHCPv6 Addr.: Vedno uporabite naslov DHCPv6, ne glede na zahtevo usmerjevalnika.

   - DHCPv6 Off: Nikoli ne uporabite naslova DHCPv6, ne glede na zahtevo usmerjevalnika.

   - Router: DHCPv6 uporabljajte samo na zahtevo usmerjevalnika.

### Iz SyncThru™ Web Service.

Pri modelih, ki nimajo zaslona na nadzorni plošči, morate z uporabo naslova IPv4 najprej vstopiti na stran SyncThru™ Web Service in slediti spodnjim navodilom za uporabo naslova IPv6.

1. V operacijskem sistemu Windows odprite spletni brskalnik, na primer Internet Explorer. V naslovno polje vpišite IP naslov naprave (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in pritisnite tipko Enter ali kliknite Pojdi.

2. Če je to vaša prva prijava v program SyncThru™ Web Service, se prijavite kot administrator. Vnesite spodaj privzeti ID in geslo.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

3. Ko se odpre okno SyncThru™ Web Service, premaknite kurzor miške na Settings v zgornji menijski vrstici in nato kliknite Network Settings.

4. Kliknite TCP/IPv6 v zgornjem levem delu spletnega mesta.

5. Za aktivacijo naslova IPv6 izberite potrditveno polje IPv6 Protocol.

6. Izberite potrditveno polje Manual Address. Nato se besedilno polje Address/Prefix aktivira.

7. Vnesite preostanek naslova (na primer: 3FFE:10:88:194::AAAA. »A« je šestnajstiška vrednost od 0 do 9 in od A do F).

8. Izberite konfiguracijo DHCPv6.

9. Kliknite gumb Apply.

#### Uporaba sporočila SyncThru™ Web Service

1. Zaženite brskalnik, kot je Internet Explorer, ki podpira naslavljanje IPv6 za naslove URL.

2. Izberite enega od naslovov IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) v poročilu Poročilo o konfiguraciji omrežja (Network Configuration Report) (glejte Tiskanje poročila o mrežni konfiguraciji).

3. Vnesite naslove IPv6 (na primer: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Pozor: Naslov mora biti v oglatih oklepajih »[]«.