## Обзор меню

Панель управления предоставляет доступ к различным меню для настройки устройства и использования его функций.

- Эта функция не поддерживается в модели SCX-340x/SCX-340xW Series (см. Обзор панели управления).

- Некоторые меню могут не отображаться на дисплее в зависимости от параметров или моделей. Это значит, что данные функции недоступны для этого устройства.

- В зависимости от модели и комплектации меню конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве пользователя.

- Эти меню описаны в Расширенном руководстве (см. Полезные сведения о меню настройки).

### Доступ в меню

1. В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать на панели управления.

2. Нажимайте кнопку на (Меню) до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку OK.

3. Нажимайте стрелки, пока на дисплее не отобразится нужный элемент меню, затем нажмите на кнопку OK.

4. Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3.

5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

6. Нажмите (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности.

Элементы | Дополнительные функции
--- | ---
Факс | Плотность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Контрастность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Разрешение | Стандартное Четкое Очень четкое Фотография Цветной
Размер скан.
Отпр.нескольк.
Отлож. отправ.
Факс (Продолжение) | Приор. отправ.
Передать | Факс PC
Безопас. прием | Выкл. Вкл. Печать
Добавить стр.
Отмена задания

Настр. факса

Отправка

Кол-во дозв.

Интервал дозв.

Префикс набора

Реж. испр. ош.

Отчет об отпр.

Образ страницы

Режим набора [a]

Настр. факса (Продолжение)

Прием

Режим приема

Звонк. до отв.

Печ. дан.факса

Код начала пр.

Автоуменьшение

Обрезать изоб.

Наст. неж.факс

Режим DRPD [a]

Измен. умолч. | Разрешение Плотность Контрастность Размер скан.
Автоотчет | Вкл. Выкл.
Копирование | Размер скан.
Масштабировать
Плотность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Копирование (продолжение) | Контрастность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Тип оригинала | Текст Текст/фото Фото

Макет

Стандартное

2 копии/стр.

4 копии/стр.

Копия удостов.

Копия плаката

Клонирование

Настройка фона | Выкл. Авто Усил.: уров.1 Усил.: уров.2 Удал.: уров.1- Удал.: уров.4

Настр. копии

Измен. умолч.

Размер скан.

Копии

Сортировка

Масштабировать

Плотность

Контрастность

Тип оригинала

Настройка фона

Настр. сист.

Настройка

ИД устройства

Номер факса

Дата и время

Режим часов

Язык

Энергосбереж.

Соб. пробужд.

Время ож.сист.

Над уров. моря

Автопродолж. [b]

в лотке 1

Замена бумаги [b]

Эконом. тонера

Параметры эко

Настр. бумаги | Размер бумаги Тип бумаги Поле
Настр. сист. (Продолжение) | Звук/громкость | Звук клавиш Сигнал Динамик Звонок

Отчет

Все отчеты

Конфигурация

Расх. материал

Адресная книга

Отправка факса

Факс отправлен

Факс принят

Заплан.задания

Нежелат. факс

Конфигур. сети [c]

Счетчик испол.

Парам-ры факса

Обслуживание | Уд.сообщ.тон. [d] Срок службы Серийный № Заканч. тонер

Настр. сист. (Продолжение)

Сброс настроек

Все настройки

Настр. факса

Настр. копии

Настр. сист.

Настр. сети [c]

Адресная книга

Факс отправлен

Факс принят

Сеть [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Статический
TCP/IP (IPv6) | Включить IPv6 Конфиг. DHCPv6
Скор. Ethernet | Немедленно 10Мбит/с,п/д 10 Мбит/с,дуп 100Мбит/с,п/д 100Мбит/с,дуп

Сеть [c] (продолжение)

Беспроводной

ВКЛ/ВЫКЛ Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Параметры WPS

Параметры WLAN

Б.сеть: По ум.

Сигнал WLAN

Сброс настроек
Конфигур. сети
[a] В некоторых странах этот параметр может быть недоступен. [b] Эта функция появляется только в том случае, если функция в лотке 1 включена. [c] Только для моделей SCX-340xFW/SCX-340xHW Series. [d] Эта опция отображается только если в картридже заканчивается тонер.