## Meni za kopiranje

### Lastnost Kopiranje

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

- Pritisnite (kopiranje) > (Menu) > Copy Feature na nadzorni plošči.

- Ali pa na zaslonu na dotik izberite Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy Default.

- Ali Copy > na zaslonu na dotik izberite želeni element.

Postavka | Opis
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

Nastavi velikost slike.

Copies | Število kopij lahko vpišete z uporabo številčnice.

Reduce/Enlarge

Pomanjša ali poveča velikost kopiranega dokumenta (glejte Pomanjšana ali povečana kopija).

Če ima naprava nastavljen način Eco, lastnosti pomenjševanja in povečevanja niso na voljo.

Darkness | Prilagodi osvetlitev in olajša branje kopije v primeru, ko izvirnik vsebuje nejasno ali temno vsebino (glejte Potemnitev).
Contrast | Prilagodi kontrast za lažje optično branje izvirnika, ko je njegova vsebina preveč bleda ali pretemna (glejte kontrast).
Original Type | Kakovost kopije se izboljša z izbiro tipa dokumenta tekočega kopiranja (glejte Izvirnik ).
Orientation | Nastavi smer izvirnika.
Layout | Za nastavitev formata: plakat, klon, kopija osebnega dokumenta, brošura itd.

- Copy Collation

- Collate Copy

Napravo lahko nastavite tako, da uredi kopirane liste. Če na primer naredite 2 kopiji tristranskega izvirnika, se bo najprej natisnil celoten tristranski dokument in šele nato naslednji dokument.

- On: Nastavitev tiskanja tako, da zaporedje izvodov sledi zaporedju izvirnika.

- Off: Natisnjeni izvodi razvrščeni v množice posameznih strani.

- 2-up ali 4-up

- N-up Copy

Naprava pomanjša velikost vsebine izvirnika in natisne 2 ali 4 strani na en list.

Ta funkcija kopiranja je na voljo le, če položite izvirnike v polnilnik dokumentov.

Poster Copy

Izpiše enostranski dokument na 4 (Poster 2x2) ali 9 (Poster 3x3) ali 16 (Poster 4x4) listov papirja, in omogoča združevanje posameznih listov za oblikovanje plakata.

- Ta funkcija kopiranja je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

- Izvirnik je razdeljen na 9 delov. Posamični deli se optično preberejo in posamično natisnejo v naslednjem vrstnem redu:

Clone Copy

Večkratnike izvirnikov natisne na eno samo stran. Število vsebin je samodejno določeno glede na izvirno vsebino in velikost papirja.

- Ta funkcija kopiranja je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

- Velikosti kopije ne morete nastaviti z uporabo funkcije Reduce/Enlarge za lastnost Clone Copy.

Book Copy

S funkcijo lahko kopirate celotno knjigo. Če je knjiga predebela, dvignite pokrov tako visoko, da čepi ustavijo tečaje, in potem pokrov zaprite. Če je knjiga ali revija debelejša od 30 mm, začnite kopirati z odprtim pokrovom.

- Off: Ne uporabljajte te funkcije.

- Left Page: To možnost uporabite za tiskanje leve strani knjige.

- Right Page: To možnost uporabite za tiskanje desne strani knjige.

- Both Page: To možnost uporabite za tiskanje obeh strani knjige.

Ta funkcija kopiranja je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

Booklet

Naprava samodejno natisne vsebino na eno ali obe strani papirja, ki si sledijo tako, da ustvarijo knjižico z vsemi stranicami v pravilnem zaporedju.

Naprava bo pomanjšala in pravilno prilagodila položaj vsake vsebine tako, da ustreza izbranemu papirju.

Adjust Bkgd

Natisne vsebino brez ozadja. Ta funkcija kopiranja odstrani barvo v ozadju in je lahko koristna, kadar kopirate izvirnik, ki ima v ozadju barvo, npr. časopis ali katalog.

- Off: Ne uporabljajte te funkcije.

- Auto: Optimizira kakovost ozadja.

- Enhance Lev.1~2: Večja kot je številka, bolj živo je ozadje.

- Erase Lev.1~4: Večja kot je številka, svetlejše je ozadje.

Margin Shift kopiranje

S funkcijo lahko ustvarite rob za spenjanje dokumenta. Sliko lahko prilagodite po strani navzgor ali navzdol in/ali jo pomaknete desno ali levo.

- Off: Ne uporabljajte te funkcije.

- Auto Center: Samodejno kopiranje na sredino strani. Ta funkcija je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

- Custom Margin: Na številčni tipkovnici vnesite vrednosti za levi, desni, zgornji in spodnji rob.

Edge Erase kopiranje

S to funkcijo lahko izbrišete madeže, luknje, pregibe in sledi spenjanja na robovih dokumenta.

- Off: Ne uporabljajte te funkcije.

- SmallOriginal: Izbriše robove izvirnika, če je majhen. Ta funkcija je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

- Hole Punch: Izbriše sledi lukenj zaradi spenjanja.

- Book Center: Pri kopiranju knjige izbriše srednji črni in vodoravni del papirja. Ta funkcija je na voljo le, če položite izvirnike na stekleno ploščo optičnega čitalnika.

- Border Erase: Na številčni tipkovnici vnesite vrednosti za levi, desni, zgornji in spodnji rob.

Gray Enhance kopiranje | To funkcijo uporabite pri sivinskem kopiranju in z njo izboljšajte kakovost kopij.
Watermark kopiranje | Možnost vodni žig omogoča tiskanje besedila na obstoječi dokument. Na primer lahko jo uporabite, če želite diagonalno na prvo stran ali na vse strani dokumenta s sivimi črkami natisniti napis »DRAFT« ali »CONFIDENTIAL«.

Duplex

Vaša naprava lahko natisne kopiji na obe strani papirja.

- Off: Za izpis v običajnem načinu.

- 1->2Side Short

- 1->2Side Long

Duplex (nadaljuj)

- 2->1Side

- 2->2Side

- 2->1Side ROT2

### Nastavitev kopiranja

Prikaz menijev na zaslonu je odvisen od možnosti in modela. Če je tako, potem to ne velja za vašo napravo (glejte Pregled menija).

Spreminjanje možnosti menija:

Pritisnite (kopiranje) > (Menu) > Copy Setup na nadzorni plošči.

Postavka | Opis
--- | ---
Change Default | Ponastavi vrednosti ali nastavitve.