## IPv6 konfiguracija

IPv6 je u potpunosti podržan samo na Windows Vista ili novijem.

- Neke funkcije i opcione stavke možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili zemlje (pogledajte Osobine po modelu ili Pregled menija).

- Ako IPv6 mreža ne radi, resetujte sva podešavanja na fabrička koristeći Clear Setting.

U IPv6 mrežnom okruženju, pratite sledeću proceduru da biste koristili IPv6 adresu.

### Sa kontrolne table

1. Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.

2. Uključite uređaj.

3. Odštampajte izveštaj o knfiguraciji mrežet koji će proveriti IPv6 adresu (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže).

4. Odaberite Početak > Kontrolna tabla > Štampači i faks uređaji.

5. Kliknite Dodati štampač u lenom panelu na prozoru Štampači i faks uređaji.

6. Kliknite Dodati lokalan štampač u prozoru Dodati štampač.

7. Otvara se prozor Dodaj program za podešavanje štampača. Sledite uputstva u prozoru instalacije.

Ako uređaj ne radi u mrežnom okruženju, aktivirajte IPv6. Pogledajte sledeći odeljak.

#### Aktiviranje IPv6

1. Pritisnite dugme (Menu) na kontrolnoj tabli.

2. Pritisnite Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.

3. Odaberite On i pritisnite OK.

4. Isključite uređaj i ponovo ga uključite.

5. Reinstalirajte drajver štampača.

#### Podešavanja IPv6 adresa

Uređaj podržava sledeće IPv6 adrese za mrežno štampanje i upravljanje.

- Link-local Address: Samokonfigurisana lokalna IPv6 adresa (adresa koja počinje sa FE80).

- Stateless Address: Automatski konfigurisana IPv6 adresa od strane mrežnog rutera.

- Stateful Address: IPv6 adresa koju konfiguriše DHCPv6 server.

- Manual Address: IPv6 adresa koju ručno kofiguriše korisnik.

##### Konfiguracija DHCPv6 adrese (Stateful)

Ako imate DHCPv6 server na mreži, možete da podesite jednu od sledećih opcija za dinamičko određivanje domaćina.

1. Pritisnite dugme (Menu) na kontrolnoj tabli.

2. Pritisnite opciju Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.

3. Pritisnite OK da biste odabrali vrednost koju želite.

   - DHCPv6 Addr.: Uvek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtev rutera.

   - DHCPv6 Off: Nikad ne koristite DHCPv6 nezavisno od zateva rutera.

   - Router: Koristite DHCPv6 samo kada to ruter traži.

### Iz menija SyncThru™ Web Service

Za modele koji nemaju ekran na kontrolnoj tabli, potrebno je da pristupite prvo na SyncThru™ Web Service korišćenjem IPv4 adrese i pratite donju proceduru za korišćenje IPv6.

1. Otvorite internet pregledač, kao npr. Internet Explorer, iz Windows-a. Unesite IP adresu (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite Enter ili kliknite dugme Ići.

2. Ako se po prvi put prijavljujete u SyncThru™ Web Service morate da se prijavite kao administrator. Ukucajte korisničko ime i lozinku.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

3. Kada se otvori prozor SyncThru™ Web Service, pomerite kursor na Settings na vrhu trake menija i kliknite Network Settings.

4. Kliknite TCP/IPv6 na levom panelu na veb stranici.

5. Označite polje za označavanje IPv6 Protocol da biste aktivirali IPv6.

6. Označite polje za označavanje Manual Address. Tada je tekstualno polje Address/Prefix aktivirano.

7. Unesite ostatak adrese (npr. :3FFE:10:88:194::AAAA. “A” je heksadecimalno 0 do 9, A do F).

8. Odaberite konfigurator DHCPv6.

9. Kliknite dugme Apply.

#### Korišćenje SyncThru™ Web Service

1. Pokrenite pregledač, kao npr. Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese u URL.

2. Odaberite IPv6 adresu (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) iz izveštaja o konfiguraciji mrežet (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže).

3. Unesite IPv6 adresu (npr: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Adresa mora da bude u '[ ]' zagradama.