## Probleme de alimentare cu hârtie

Problemă | Soluţii sugerate
--- | ---
Hârtia se blochează în timpul imprimării. | Îndepărtaţi blocajul de hârtie.

Colile de hârtie se lipesc una de alta.

- Verificaţi capacitatea maximă de hârtie a tăvii.

- Asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de hârtie.

- Scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi-o sau vânturaţi-o.

- Condiţiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.

Maşina nu poate fi alimentată cu mai multe coli de hârtie. | Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcaţi numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi greutate.

Hârtia nu avansează în maşină.

- Îndepărtaţi orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul maşinii.

- Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateţi hârtia din tavă şi reîncărcaţi-o corect.

- În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces.

- Hârtia este prea groasă. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.

Hârtia continuă să se blocheze.

- În tavă este prea multă hârtie. Scoateţi din tavă hârtia în exces. Dacă imprimaţi pe materiale speciale, utilizaţi alimentarea manuală în tavă.

- Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizaţi numai hârtie care corespunde specificaţiilor cerute de maşină.

- Este posibil să existe reziduuri în maşină. Deschideţi capacul frontal şi îndepărtaţi reziduurile.

Plicurile se înclină sau nu pătrund corect în maşină. | Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.