## Namestitev gonilnika preko mreže

- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte Funkcije različnih modelov).

- Naprave, ki ne podpira omrežnega vmesnika, pri tej lastnosti ne bo mogoče uporabiti (glejte Pogled z zadnje strani).

### Windows

1. Prepričajte se, da je naprava vklopljena in povezana v vaše omrežje. IP naslov naprave bi ravno tako moral biti nastavljen (glejte Nastavitev naslova IP).

   Če se med namestitvijo odpre pogovorno okno "Najdena nova strojna oprema", zaprite okno s klikom na Prekliči.

2. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

3. Izberite Install Now.

   Custom Installation omogoča izbiro povezave in izbiro posameznih komponent, ki jih želite namestiti. Sledite navodilom v oknu.

4. Preberite License Agreement in izberite I accept the terms of the License Agreement. Nato kliknite na Next.

   Program poišče napravo.

   Če naprave ne najde v omrežju ali lokalno, se prikaže obvestilo o napaki. Izberite želeno možnost in pritisnite Next.

5. Iskana naprava se bo prikazala na zaslonu. Izberite želeno napravo in kliknite OK.

   Če je najdena samo ena naprava, se prikaže okno za potrditev.

6. Sledite navodilom v namestitvenem oknu.

#### Način tihe namestitve

Način tihe namestitve je namestitvenega metoda, kjer ni potreben poseg s strani uporabnika. Po začetku namestitve, sta gonilnik naprave in programska oprema samodejno nameščeni na računalnik. Tiho namestitev lahko zaženete z vpisom /s ali /S v ukazno okno.

##### Parametri ukazne vrstice

V spodnji razpredelnici so podani ukazi, ki jih lahko uporabljate v ukaznem oknu.

Naslednje ukazne vrstice so učinkovite in uporabljene, če uporabite ukaz s /s ali /S. Hkrati pa so /h, /H ali /? posebni ukazi, ki jih lahko uporabite posamično.

Ukazna vrstica | Definicija | Opis
--- | --- | ---
/s ali/S | Zažene tiho namestitev. | Namesti strojne gonilnike brez prikazovanja uporabniškega vmesnika ali posredovanja uporabnika.

/p”<port name>” ali/P”<port name>”

Določi vrata tiskalnika.

Omrežna vrata se ustvarijo z uporabo nadzornika standardnih vrat TCP/IP. Za krajevna vrata, morajo ta vrata obstajati na sistemu pred določitvijo z ukazom.

Ime vrat tiskalnika lahko določite kot naslov IP, ime gostitelja, ime krajevnih vrat USB ali ime vrat IEEE1284.

Na primer:

- /p»xxx.xxx.xxx.xxx«, kjer »xxx.xxx.xxx.xxx« pomeni IP naslov tiskalnika v omrežju. /p»USB001«, /P»LPT1:«, /p»hostname«

- Pri tihi namestitvi gonilnika v korejščini, vpišite Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a»<dest_path>«ali/A»<dest_path>«

Določi ciljno pot za namestitev.

Ciljna pot mora biti popolnoma določena pot.

Ker morate strojne gonilnike namestiti na določeno lokacijo operacijskega sistema, ta ukaz velja samo za programsko opremo aplikacije.

/i»<script filename>« ali/I»<script filename>«

Določi namestitev skriptne datoteke po meri za uporabo po meri.

Ime skriptne datoteke mora biti popolnoma določeno ime datoteke.

Skriptno datoteko po meri lahko dodelite za tiho namestitev po meri. To skriptno datoteko lahko ustvarite ali modificirate v priloženem orodju za prilagoditev programa za nameščanje ali urejevalniku besedila.

Ta skriptna datoteka po meri ima prioriteto pred privzetimi namestitvenimi nastavitvami v namestitvenem paketu, vendar ne pred parametri ukazne vrstice.

/n»<Printer name>« ali/N»<Printer name>« | Določi ime tiskalnika. Primer tiskalnika se ustvari z določenim imenom tiskalnika. | S tem parametrom lahko po želji dodajate primere tiskalnika.
/nd ali/ND | Ukazi, ki preprečijo nastavitev nameščenega gonilnika kot privzeti strojni gonilnik. | Pri nameščenem enem ali več gonilnikih tiskalnika, ta možnost sporoča, da nameščeni strojni gonilnik ne bo privzeti strojni gonilnik na vašem sistemu. Če na vašem sistemu ni strojnega gonilnika, ta možnost ne bo uporabljena, ker bo operacijski sistem Windows nastavil nameščeni gonilnik za tiskalnik kot privzeti strojni gonilnik.
/x ali/X | Uporabi datoteke obstoječega strojnega gonilnika za stvaritev primera tiskalnika, če je ta že nameščen. | Ta ukaz omogoča način za namestitev primera tiskalnika, ki uporablja datoteke nameščenega strojnega gonilnika brez nameščanja dodatnega gonilnika.
/up»<printer name>« ali/UP»<printer name>« | Odstrani samo določen primer tiskalnika in ne datoteke gonilnika. | Ta ukaz nudi način za odstranitev samo določenega primera tiskalnika iz vašega sistema, brez posledic za druge gonilnike za tiskalnike. Iz sistema ne bo odstranil datotek gonilnika za tiskalnik.
/d ali/D | Odstrani vse gonilnike naprav in aplikacij iz vašega sistema. | Ukaz bo odstranil vse gonilnike za naprave in programsko opremo iz vašega sistema.
/v»<share name>« ali/V»<share name>« | Da v skupno rabo nameščeno napravo in doda druge razpoložljive gonilnike za Pokaži in natisni. | Na sistem namesti vse strojne gonilnike, ki ji podpira platforma Windows, in jih da v skupno rabo pod določenim <share name> (skupnim imenom) za pokaži in natisni.
/o ali /O | Po namestitvi odpre mapo Tiskalniki in faksi. | Ta ukaz odpre mapo Tiskalniki in faksi po tihi namestitvi.
/f»<log filename>« ali/F»<log filename>« | Določi ime datoteke dnevnika. Če ta ni določen, se v začasni mapi sistema ustvari privzeta datoteka dnevnika. | Ustvari datoteko dnevnika v določeni mapi.
/h, /H ali /? | Prikaže uporabo ukazne vrstice.

### Macintosh

1. Preverite, ali je naprava vklopljena in povezana z omrežjem.

2. Vstavite priloženi CD s programsko opremo v pogon CD-ROM.

3. Dvokliknite na ikono CD-ROM, ki se pojavi na namizju Macintosh.

4. Dvokliknite na mapo MAC_Installer > ikono Installer OS X.

5. Pritisnite Continue.

6. Preberite licenčno pogodbo in kliknite Continue.

7. Če želite sprejeti licenčno pogodbo, kliknite Agree.

8. Ko se pojavi sporočilo z opozorilom, da se bodo zaprli vsi programi v računalniku, kliknite Continue.

9. Kliknite Continue v User Options Pane.

   Če še niste nastavili IP naslova, kliknite Nastavi IP naslov in glejte Konfiguracija IPv4 s programom SetIP (Macintosh). Če pa želite nastaviti brezžično omrežje, glejte Nastavitev z OS Macintosh.

10. Kliknite Install. Nameščene bodo vse komponente, potrebne za delovanje naprave.

    Če izberete Customize, imate možnost izbire posameznih komponent za namestitev.

11. Vnesite geslo in kliknite OK.

12. Namestitev programske opreme zahteva ponovni zagon vašega računalnika. Izberite Continue Installation.

13. Po končani namestitvi kliknite Quit ali Restart.

14. Odprite mapo Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - V sistemih Mac OS X 10.5-10,7 odprite mapo Applications > System Preferences in kliknite na Print & Fax.

15. Kliknite na Add na Printer List.

    - Za Mac OS X 10.5-10,7, kliknite na ikono "+". Pojavilo se bo okno za prikaz.

16. V sistemu Mac OS X 10.4 kliknite IP Printer.

    - Za Mac OS X od 10.5-10,7, kliknite na IP.

17. Izberite HP Jetdirect - Socket v Protocol.

    Pri tiskanju večjih količin strani lahko učinek tiskanja izboljšate z izbiro Socket za možnost Printer Type.

18. Vpišite IP naslov naprave v vnosno polje Address.

19. Vpišite ime vrste v vnosno polje Queue. Če ne morete ugotoviti imena vrste strežnika vaše naprave, poskusite najprej uporabiti privzeto vrsto.

20. Za Mac OS X 10.4; v primeru, da samodejna izbira ne deluje, izberite Samsung v Print Using in ime naprave v Model.

    - Če samodejna izbira v sistemu Mac OS X 10.5-10,7 ne deluje, izberite Select Printer Software in ime vaše naprave v možnosti Print Using.

21. Kliknite Add.

    Naprava se pojavi na seznamu tiskalnikov Printer List kot privzeti tiskalnik.

Za namestitev gonilnika faksa:

1. odprite mapo Programska oprema > Samsung > Tvorec čakalne vrste za faksiranje.

2. Ime vaše naprave se prikaže na Printer List.

3. Izberite napravo, ki jo želite uporabiti, in kliknite gumb Create

### Linux

Programske pakete za Linux morate prenesti s spletnega mesta Samsung, da boste lahko namestili programsko opremo za tiskalnik (http://www.samsung.com/printer > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

Nameščanje druge programske opreme:

- Glejte Namestitev programa Smart Panel.

- Glejte Nameščanje orodja Printer Setting Utility.

#### Namestite gonilnik za Linux in dodajte mrežni tiskalnik

1. Preverite, ali je naprava vklopljena in povezana z omrežjem. Naslov IP naprave bi ravno tako moral biti nastavljen.

2. S spletnega mesta Samsung prenesite paket Unified Linux Driver.

3. Razširite datoteko UnifiedLinuxDriver.tar.gz in odprite novo mapo.

4. Dvokliknite na mapo > Linux in na ikono > install.sh.

5. Odpre se namestitveno okno Samsung. Izberite možnost Continue.

6. Odpre se okno čarovnika za dodajanje tiskalnikov »Add printer«. Kliknite na Next.

7. Izberite »Network printer« in kliknite na gumb Search.

8. Na seznamu se pojavi naslov IP tiskalnika in ime modela.

9. Izberite vašo napravo in kliknite Next.

10. Vpišite opis tiskalnika in kliknite Next.

11. Ko je programska oprema dodana, kliknite Finish.

12. Ko je namestitev končana, kliknite Finish.

#### Dodajanje mrežnega tiskalnika

1. Dvokliknite Unified Driver Configurator.

2. Kliknite Add Printer.

3. Odpre se okno Add printer wizard. Kliknite Next.

4. Izberite Network printer in kliknite gumb Search.

5. Na seznamu se pojavi naslov IP tiskalnika in ime modela.

6. Izberite vašo napravo in kliknite Next.

7. Vnesite opis tiskalnika in kliknite Next.

8. Ko je programska oprema dodana, kliknite Finish.

### UNIX

- Pred namestitivijo tiskalniškega gonilnika za sistem UNIX (glejte Operacijski sistem) preverite, da vaša naprava podpira operacijski sistem UNIX.

- Ukazi so označeni z “”, zato pri pisanju ukaza ne smete napisati “”.

- Razpoložljivost nekaterih funkcij in potrošnega materiala je odvisna od posameznih modelov ali držav (glejte Operacijski sistem).

Za uporabo tiskalniškega gonilnika za sistem UNIX, morate najprej namestiti paket tiskalniškega gonilnika za sistem UNIX in nato nastaviti tiskalnik. Tiskalniški gonilnik za UNIX morate prenesti s spletnega mesta Samsung (http://www.samsung.com > poišči svoj izdelek > Podpora ali prenosi).

#### Nameščanje paketa tiskalniškega gonilnika za UNIX

Postopek namestitve je enak za vse različice operacijskega sistema UNIX.

1. Iz spletnega mesta Samsung prenesite in razširite paket UNIX Printer Driver na vaš računalnik.

2. Zagotovite si skrbniške pravice.

   “su -”

3. Paket gonilnikov prekopirajte na ciljni UNIX računalnik.

   Za podrobnosti glejte skrbniška navodila vašega OS UNIX.

4. Odpakirajte paket tiskalniškega gonilnika za UNIX.

   Na primer, na IBM AIX uporabite naslednji ukaz.

   “gzip -d < vpišite ime paketa | tar xf -”

5. Pojdite na neodprt direktorij.

6. Zaženite namestitveno skripto.

   “./install”

   Datoteka install je namestitvena skripta, ki se uporablja za namestitev ali odstranjevanje paketa tiskalniškega gonilnika za UNIX.

   Z ukazom »chmod 755 install« dovolite namestitveni skripti, da se izvede.

7. Izvedite ukaz “. /install –c”, da preverite rezultate namestitve.

8. Iz ukazne vrstice zaženite “installprinter”. Prikazalo se bo okno Add Printer Wizard. Sledite spodnjim korakom za nastavitev tiskalnika v tem oknu.

   Na nekaterih OS UNIX, na primer na OS Solaris 10, pravkar dodani tiskalniki morda ne bodo omogočeni in/ali ne bodo tiskali opravil. V tem primeru zaženite naslednja dva ukaza preko terminala: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Odstranjevanje tiskalniškega gonilnika

Ta pripomoček je namenjen odstranjevanju tiskalnika, ki je nameščen na sistemu.

1. Zaženite ukaz »uninstallprinter« iz terminala.

   Odprl se bo čarovnik Uninstall Printer Wizard.

   Nameščeni tiskalniki so navedeni na padajočem seznamu.

2. Izberite tiskalnik, ki ga želite izbrisati.

3. Kliknite Delete, da izbrišete tiskalnik iz sistema.

4. Izvedite ukaz “. /install –d”, da odstranite celoten paket.

5. Če želite preveriti rezultate odstranjevanja, izvedite ukaz “. /install –c” ukaz.

Za ponovno namestitev paketa uporabite ukaz “. /install” za ponovno namestitev binarijev.

#### Nastavitev tiskalnika

Za dodajanje tiskalnika v sistem UNIX, zaženite ukaz ‘installprinter’ iz ukazne vrstice. Prikazal se bo čarovnik Add Printer Wizard. Sledite spodnjim korakom, da nastavite tiskalnik v tem oknu:

1. Vpišite ime tiskalnika.

2. Iz seznama izberite ustrezen model tiskalnika.

3. V polje Type vpišite kateri koli opis, ki ustreza vrsti tiskalnika. Ta nastavitev je opcijska.

4. V polje Description vpišite poljuben opis tiskalnika. Ta nastavitev je opcijska.

5. V polju Location določite lokacijo tiskalnika.

6. Za mrežne tiskalnike v polje Device vpišite IP naslov in ime DNS strežnika tiskalnika. Pri IBM AIX z jetdirect Queue type lahko uporabite samo ime DNS - številčni IP naslov ni dovoljen.

7. V Queue type je v pripadajočem seznamu povezava prikazana kot lpd ali jetdirect. Dodaten usb tip je na voljo pri OS Sun Solaris.

8. Izberite Copies, da nastavite število kopij.

9. Izberite možnost Collate, da sortirate kopije.

10. Izberite možnost Reverse Order za zlaganje kopij v obratnem vrstnem redu.

11. Izberite možnost Make Default, da nastavite tiskalnik za privzetega.

12. Kliknite OK, da dodate tiskalnik.