## Podešavanje žičane mreže

### Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže

Možete da odštampate izveštaj o konfiguraciji mreže sa kontrolne table uređaja koja pokazuje trenutna podešavanja. Ovo će olakšati podešavanje mreže.

- Uređaj ima ekran: Pritisnite dugme (Menu) na kontrolnoj tabli i obeležite Network > Network Conf. ((Network Configuration).

- Uređaj ima ekran: Pritisnite opciju Setup sa glavnog ekrana > Network > Next > Network Configuration.

- Uređaj nema ekran: Pritisnite dugme (Cancel ili Stop/Clear) i zadržite ga pritisnutim oko četiri ili pet sekundi na kontrolnoj tabli.

Pomožu izveštaja mrežne konfiguracije, možete da nađete MAC i IP adresu ovog uređaja.

Na primer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78

- IP adresa: 169.254.192.192

### Podešavanje IP adrese

- Uređaj koji ne podržava interfejs mreže, neće moći da koristi ovu funkciju (pogledajte Pogled otpozadi).

- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Prvo morate da postavite IP adresu za mrežno štampanje i upravljanje. U većini slučajeva nova IP adresa se automatski dodeljuje preko DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servera koji se nalazi na mreži.

#### IPv4 konfiguracija preko SetIP (Windows)

Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija Kontrolna tabla > Sigurnosni centar > Windows zaštitni zid.

1. Instalirajte program iz CD-ROM jedinice duplim klikom na Application > SetIP > Setup.exe.

2. Sledite uputstva u prozoru instalacije.

3. Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.

4. Uključite uređaj.

5. Iz Windows menija Početak izaberite Svi programi > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Kliknite na ikonicu (treća sa leva) u prozoru SetIP da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.

7. Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja kao što je navedeno. Na korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu informaciju od administratora mreže pre samog početka.

   Nađite MAC adresu uređaja iz izveštaja o konfiguraciji mrežet (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže) i unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao 0015992951A8.

8. Kliknite na Apply, a zatim na OK. Uređaj će automatski odštampati izveštaj o konfiguraciji mreže. Potvrdite da su podešvanja ispravna.

#### IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Macintosh)

Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija System Preferences > Security > Firewall.

Sledeća uputstva se možda razlikuju kod vašeg modela.

1. Povežite uređaj na mrežu preko mrežnog kabla.

2. Ubacite instalationi CD-ROM, otvorite prozor diska, odaberite MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Dvaput kliknite na fajl i Safari će ga automatski primati, zatim odaberite Trust. Pregledač će otvoriti stranicu SetIPapplet.html koja pokazuje ime štampača i IP adresu.

4. Kliknite na ikonicu (treća sa leva) u prozoru SetIP da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.

5. Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu informaciju od administratora mreže pre samog početka.

   Nađite MAC adresu uređaja iz izveštaja o konfiguraciji mrežet (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže) i unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao 0015992951A8.

6. Pritisnite Apply, zatim OK, i još jednom OK.

7. Ugasite Safari.

#### IPv4 konfiguracija koristeći opciju SetIP (Linux)

Pre korišćenja programa SetIP, onemogućite zaštitni zid iz menija System Preferences ili Administrator.

Sledeća uputstva se možda razlikuju kod vašeg modela ili operativnog sistema.

1. Otvorite /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Dvaput kliknite na fajl SetIPApplet.html.

3. Kliknite da biste otvorili TCP/IP prozor konfigurisanja.

4. Unesite novu informaciju uređaja u prozor konfigurisanja. Na korporacijskom intranetu će možda biti potrebno da dobijete ovu informaciju od administratora mreže pre samog početka.

   Nađite MAC adresu uređaja iz izveštaja o konfiguraciji mrežet (pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji mreže) i unesite je bez razmaka. Na primer, 00:15:99:29:51:A8 treba pisati kao 0015992951A8.

5. Uređaj će automatski odštampati izveštaj o konfiguraciji mreže.