## Problémy pri kopírovaní

Stav | Navrhované riešenia
--- | ---
Kópie sú príliš svetlé alebo príliš tmavé. | Upravte tmavosť vo funkcii kópie a zosvetlite alebo stmavte pozadie kópií (pozrite Zmena nastavení pre každú kópiu).

Na kópiách sa objavujú šmuhy, čiary alebo rôzne škvrny.

- Ak sú tieto nedostatky už na originálnom dokumente, upravte tmavosť vo funkcii kopírovania a zosvetlite pozadie kópií.

- Ak sa tieto chyby na predlohe nevyskytujú, vyčistite skenovaciu jednotku (pozrite Čistenie skenovacej jednotky).

Kópia je vytlačená šikmo.

- Dbajte, aby bol originál zarovnaný s vodiacimi lištami.

- Pravdepodobne došlo k znečisteniu prenosového valca. Vyčistite vnútro zariadenia (pozrite Čistenie zariadenia).

Tlačia sa prázdne kópie. | Originál musíte klásť lícom dole na sklenenú dosku alebo lícom hore do podávača dokumentov. Ak pomocou uvedeného postupu problém neodstránite, obráťte sa na odborný servis.

Obrázok je možné z kópie ľahko zotrieť.

- Vymeňte papier v zásobníku za papier z nového balíka.

- V miestach s vysokou vlhkosťou nenechávajte papier v zariadení príliš dlho.

Pri kopírovaní často dochádza k uviaznutiu papiera.

- Prefúknite jednotlivé listy papiera a potom celý stoh v zásobníku prevráťte. Vymeňte papier v zásobníku za nový balík. Skontrolujte vodiace lišty papiera a v prípade potreby upravte ich nastavenie.

- Skontrolujte, či má papier správny typ a gramáž (pozrite Technické špecifikácie tlačových médií ).

- Skontrolujte, či po odstránení uviaznutého papiera nezostali v zariadení zvyšky papiera.

Kazeta s tonerom nestačí na vytvorenie očakávaného počtu kópií.

- Originály pravdepodobne obsahujú obrázky, plné plochy alebo hrubé čiary. Je možné, že kopírujete napríklad formuláre, bulletiny, knihy či iné dokumenty, na ktoré sa spotrebuje väčšie množstvo tonera.

- Je možné, že pri kopírovaní bol otvorený kryt sklenenej dosky skenera.

- Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.