## Работа в Linux с Unified Driver Configurator

Инструмент Unified Driver Configurator предназначен в первую очередь для настройки устройств. Для использования этого средства требуется установить пакет Unified Linux Driver (см. Установка для Linux).

После установки драйвера в системе Linux на рабочем столе автоматически создастся значок программы Unified Driver Configurator.

### Запуск Unified Driver Configurator

1. Выполните двойной щелчок по значку Unified Driver Configurator на рабочем столе.

   Можно также щелкнуть по значку меню Startup и выбрать пункт Samsung Unified Driver, а затем — Unified Driver Configurator.

2. Для доступа к нужному окну настройки нажмите соответствующую кнопку слева.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Чтобы воспользоваться справкой, нажмите на кнопку Help или в окне.

3. По завершении настройки нажмите кнопку Exit, чтобы закрыть Unified Driver Configurator.

### Конфигурация принтера

Окно Printers configuration имеет две вкладки: Printers и Classes.

#### Вкладка Printers

Для вывода на экран текущих параметров настройки принтера в системе нажмите кнопку со значком устройства в левой части окна Unified Driver Configurator.

1 | Переход к Printers configuration.
2 | Отображение всех установленных устройств.
3 | Отображение состояния, модели и URL-адреса устройства.

Ниже перечислены кнопки управления принтером.

- Refresh: обновление списка доступных устройств.

- Add Printer: добавление нового устройства.

- Remove Printer: удаление выбранного устройства.

- Set as Default: задание текущего выбранного устройства в качестве устройства по умолчанию.

- Stop/Start: остановка или запуск устройства.

- Test: печать пробной страницы для проверки работы устройства.

- Properties: Просмотр и изменение свойств принтера.

#### Вкладка «Classes»

На вкладке Classes показаны доступные классы устройств.

1 | Список всех классов устройств
2 | Отображение состояния класса и числа устройств в классе

- Refresh: обновление списка классов.

- Add Class: добавление нового класса устройств.

- Remove Class: удаление выбранного класса устройств.

### Ports configuration

В этом окне можно просмотреть список доступных портов, проверить состояние каждого порта и освободить порт, если он остается в состоянии «занят» после того, как работа его владельца была прервана по какой-либо причине.

1 | Переход к окну Ports configuration.
2 | Отображение всех доступных портов
3 | Отображение типа порта, его состояния и подключенного к нему устройства.

- Refresh: обновление списка доступных портов.

- Release port: освобождение выбранного порта.